[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.31
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	19	8	0	10	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	2	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0	0	1
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI
nfn=WK.kosztorysy Krzysztof Walkowiak
afn=ul. Tomasza Sobkowiaka 30a/13, 65-119 Zielona Góra
nb=Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
ab=59-180 Gaworzyce, działka nr ewid. 574/5, 1141/20, jedn. ewid. 021602_2 obręb ewid. 0002
ni=Gmina Gaworzyce
ai=ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce
br=elektryczna
nk=mgr inż. Dawid Furmaniak
dt=Luty 2024 r
kln=1310Kosztorys inwestorski został wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. (na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269)).1310
cpv=45310000-3	
cpv=s€Ď–Ë÷	
cpv=€H”}p	
pcn=1 kwartał 2024 r

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	1) Przedmiot opracowania:1310Przedmiotem opracowana jest kosztorys inwestorski budowy Gminnego Ośrodka Zdrowia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Gaworzyce.131013102) Zakres opracowania:1310Kosztorys swoim zakresem obejmuje branże elektryczną inwestycji.131013103) Parametry techniczne:1310a) powierzchnia użytkowa - 400,14 m213101310Kosztorys inwestorski został wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. (na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269)) w oparciu o projekt budowlany.13101310Wartość kosztorysowa nie obejmuje podatku VAT.13101310Ceny jednostkowe robót zostały pozyskane z danych rynkowych i kalkulacji szczegółowych (wydruk w pozycjach scalonych).13101310Dane przyjęte w kalkulacji szczegółowych cen jednostkowych:1310a) Koszty zakupu materiałów zawarte w cenach materiałów i nie obejmują podatku VAT.1310b) Do celów kosztorysowych przyjęto średnie stawki narzutów i robocizny dla miasta Gaworzyce woj. dolnośląskie wg danych rynkowych w poziomie cen z 1 kwartału 2024 roku.1310c) Stawka robocizny przyjęta wg informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz pracy sprzętu budowlanego wg danych rynkowych w poziomie cen z 1 kwartału 2024 roku.1310d) Wskaźnik narzutów kosztów pośrednich, zysku oraz kosztów zakupów wg danych rynkowych w poziomie cen z 1 kwartału 2024 roku.1310e) Ceny materiałów rynkowe w poziomie cen z 1 kwartału 2024 roku.13101310Dodatkowe informacje:1310- Niniejszy kosztorys jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o projekt budowlany przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i nie może stanowić ostatecznej podstawy ustalenia kosztów rzeczywistych realizacji inwestycji.1310- Ilości przedmiarowe są ilościami uzyskanymi z dokumentacji projektowej na podstawie cyfrowego przedmiaru z programu AutoCad i plików PDF i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w zależności od przyjętej technologii wykonania robót.1310- Kalkulacja cen robót jednostkowych (przyjęta w kosztorysie jako analiza indywidualna) uzyskana na podstawie danych od Wykonawców i uśredniona.13101310Kosztorys swoim zakresem nie obejmuje:1310a) pomiarów geodezyjnych powykonawczych,1310b) odszkodowań,1310c) nadzorów,1310d) opłat za zajęcie pasa drogowego,1310e) innych nakładów nie zaliczanych do robót budowlano-montażowych.1310

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Bednarka ocynkowana	0
id=1120099	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=141.44

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	0
id=2370604	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.06

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Cement portlandzki zwykły "25" b/dodatków	0
id=1700300	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.006

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków	0
id=1700301	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=162

[RMS ZEST 53]
ty=S
na=Ciągnik kołowy	0
id=39100	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=3.6172

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=czujnik ruchu	0
id=200	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Drabinki kablowe 200 mm	0
id=7700001	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=65

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Folia kalandrowana PCW grub.0,4-0,6 mm	0
id=1560414	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=252

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Folia z PCW techniczna grub. 0,3-0,4 mm	0
id=1560413	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=21

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe	0
id=7530299	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.22

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=Gniazda komputerowe RJ-45 8-biegunowe	0
id=7538099	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.06

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=Gniazda komputerowe RJ-45 podwójne	0
id=7537101	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.44

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Gniazda wtyczkowe p/t 10 A/16 A,250 V	0
id=7530399	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=171.36

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Inwerter	0
id=2003	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Kabel elektroen.miedz. 5x16;0,6/1 kV	0
id=7970174	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=53.04

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Kabel elektroen.miedz. 5x35;   0,6/1 kV	0
id=7970195	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.88

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Kabel elektroen.miedz.YKY 3x1,5	0
id=7970135	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=249.6

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Kabel elektroen.miedz.YKY 3x2,5	0
id=7970173	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=374.4

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x 70 mm2	0
id=8070033	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=52

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego	0
id=8990499	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=864

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=Komplet oświetlenia taśmy LED z osprzętem	0
id=12	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=58

[RMS ZEST 109]
ty=S
na=Koparka jednonacz.koł.0,25 m3	0
id=11131	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=6.3

[RMS ZEST 69]
ty=S
na=Koparka łańcuch.do rowów kabl.	0
id=13612	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=3.456

[RMS ZEST 67]
ty=S
na=Koparko-spycharka 0,15 m3	0
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=4.05

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=Lakier asfaltowy	0
id=1512200	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.7

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=Lampy oświetleniowe kompletne	0
id=7331399	1
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=Latarnie parkowe	0
id=7260000	1
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Łączniki instalacyjne	0
id=7519999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.2

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Łączniki instalacyjne	0
id=7519999(1)	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19.38

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Łączniki instalacyjne	0
id=7519999(1)	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.2

[RMS ZEST 86]
ty=R
na=Monter telekomunik.linii kablowych	0
id=292	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 87]
ty=R
na=Monter telekomunik.linii kablowych	0
id=293	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Opaski kablowe typu OKi	0
id=7640100	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=71.9

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Oprawy	0
id=7302198(5)	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=30

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Oprawy	0
id=7302198(5)	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=41

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Oprawy	0
id=7302198(5)	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=29

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Oprawy	0
id=7302198(5)	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Oprawy	0
id=7302198(5)	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Oprawy	0
id=7302198(5)	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Oprawy	0
id=7302198(5)	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Oprawy	0
id=7302198(5)	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Oprawy	0
id=7302198(5)	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Oprawy zwykłe	0
id=7301999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Oprawy zwykłe	0
id=7301999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Oprawy zwykłe	0
id=7301999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Osłony przewodów	0
id=7590199	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.16

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Panel PV z konstukcją	0
id=2002	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=62

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Panel sterowniczy oświetleniem	0
id=102	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Piasek uziarnienie 0-2 mm	0
id=1601803	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.178

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Płyty drogowe 50x50x10 cm	0
id=2010701	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9

[RMS ZEST 117]
ty=S
na=Podnośnik montaż.PHM samochod.	0
id=39912	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=7.65

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=Pokrywy 500x500	0
id=8161100	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=Poprzeczki stalowe	0
id=8311302	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Pręty stalowe ocynkowane	0
id=1101099	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=211.12

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Pręty stalowe ocynkowane śred.18 mm	0
id=1101015	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Przewody  3x1 mm2	0
id=7950805	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=249.6

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Przewody  5x2,5 mm2	0
id=7950818	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.8

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Przewody 3x1,5 mm2	0
id=7950806	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1580.8

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Przewody 3x2,5 mm2	0
id=7950807	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=45

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Przewody 3x2,5 mm2	0
id=7950807	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1352

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Przewody 4x 2,5 mm2	0
id=7950812	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=52

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Przewody kabelkowe	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=26

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Przewody kabelkowe	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=332.8

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Przewód  LgYd-750 V 16,0 mm2	0
id=7922507	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=260

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Przewód 5x10mm2	0
id=7950821	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=67.6

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Przewód HDGs 300/500V 5x1,5mm2	0
id=7956132	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=41.6

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=Przewód UTP 4x2x0,5 kat. 6	0
id=8741003	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1560

[RMS ZEST 52]
ty=S
na=Przyczepa do przewożenia kabli	0
id=39970	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=4.2172

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Puszki końcowe,do ścian z płyt gipsowych	0
id=7540099	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=260.1

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Puszki końcowe,do ścian z płyt gipsowych	0
id=7540099	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=25.5

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Ramy podwójne Rlpd 500x1000	0
id=8161300	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=1746.037

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Robocizna Razem	0
id=999(1)	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Robocizna Razem	0
id=999(1)(1)	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 20000]
ty=R
na=Robocizna Razem	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 85]
ty=R
na=Robotnik budowlany I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=router WiFi	0
id=220	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Rury przepustowe HDPE D/rur.kabl.110/6,3mm	0
id=7760910	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=76.5

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Rury przepustowe z PCW,śred.110 mm	0
id=5631201	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=33.28

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Rury stal.przewodowe b/szwu,cz. 33,7x2,9mm	0
id=5022200	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.52

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Rury stalowe o śred.do 48 mm	0
id=5064413	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.5

[RMS ZEST 63]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy	0
id=39800	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=2.28

[RMS ZEST 101]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy do 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=8.1175

[RMS ZEST 100]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy do 5,0 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=22.6551

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=skrzynka ścienna	0
id=105	1
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe	0
id=7052999(1)	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe	0
id=7052999(1)	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe	0
id=7052999(1)	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe	0
id=7052999(1)	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe	0
id=7052999(2)	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe	0
id=7052999(2)	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe	0
id=7052999(5)	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30 cm	0
id=8190698	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.75

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Słupy stalowe dla oświetlenia zewnętrznego	0
id=8112199	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9

[RMS ZEST 55]
ty=S
na=Spawarka	0
id=72100	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=20.234

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Studnia prefabrykowana SKR-1	0
id=8161601	1
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Szyna wyrównawcza	0
id=105	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Śruby ciesielskie	0
id=1132099	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami	0
id=6801399	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.5

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=Tabliczki bezpiecznikowe oświetlenia zewn.	0
id=7597099	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9

[RMS ZEST 108]
ty=S
na=Ubijak spalinowy  50 kG	0
id=12621	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=6.9375

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Uchwyty izolacyjne do mocowania przewodów	0
id=7543399	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=864

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Wazelina techniczna	0
id=1030499	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.366

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Wazelina techniczna N (TN)	0
id=1030400	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.2

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Wiązka mikrorur +7x12/1	0
id=20005	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=76.5

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Wietrznik do studni	0
id=8161302	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Woda z rurociągów	0
id=3930001	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.016

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Wsporniki instalacji odgromowej dachowe	0
id=7590499	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=156.55

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Wsporniki naciągowe	0
id=7591219	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.8784

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Wsporniki przelotowe	0
id=7591229	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.3632

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Wyłącznik bezpieczeństwa PV	0
id=2004	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Wyłącznik p-poż - kompletny	0
id=11	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Złącza	0
id=7590799	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Złącza do połączeń rynny dach.z przewodem	0
id=7590640	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.09

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Złącza kontrolne	0
id=7590740	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.16

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Złączki przelotowe naprężające K-426	0
id=7590752	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.8176

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Złączki rur kanalizacji kablowej	0
id=7761200	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=Złączki rur kanalizacji kablowej	0
id=7761200	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 54]
ty=S
na=Żuraw samochodowy	0
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=7.2412

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=Żwir do betonów zwykłych,wielofrakcyjny	0
id=1602599	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.396

[RMS ZEST 10000]
ty=R	1
na=Robocizna pomocnicza	0
id=000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[RMS ZEST 10001]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze	0
id=88888888	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Prace zewnętrzne
wa=0
kn=0	0	0
id=88
nu=1
wn=	

[POZYCJA]
id=1
pd=	KNNR	5 N005-N00507010100000	5	N005-N00507010100000		0
na=Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=10.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 07011310 1.Wytyczenie trasy rowu dla kabli1310 2.Wyznaczenie obrysu rowu1310 Dla kol.01-03:1310 3.Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznac zeniem na odkład wzdłuż1310   wykopu1310 Dla kol.04-05:1310 3.Kopanie rowu na odkład wzdłuż wykopu1310 4.Ręczne wyrównanie dna wykopu

[PRZEDMIAR]
wo=10.8	1	10,8					

[RMS 1]
nz=1.35	0	1.3500*1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=14.58

[POZYCJA]
id=2
pd=	KNNR	5 N005-N00507010400000	5	N005-N00507010400000		0
na=Kopanie rowów dla kabli mechanicznie koparką łańcuchową 37 kM . Grunt kategorii I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=57.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 07011310 1.Wytyczenie trasy rowu dla kabli1310 2.Wyznaczenie obrysu rowu1310 Dla kol.01-03:1310 3.Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznac zeniem na odkład wzdłuż1310   wykopu1310 Dla kol.04-05:1310 3.Kopanie rowu na odkład wzdłuż wykopu1310 4.Ręczne wyrównanie dna wykopu

[PRZEDMIAR]
wo=57.6	1	57,6					

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.0600*1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=3.456

[RMS 69]
nz=0.06	0	0.0600*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=3.456

[POZYCJA]
id=3
pd=	KNNR	5 N005-N00507060100000	5	N005-N00507060100000		0
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=285
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 07061310 1.Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m

[PRZEDMIAR]
wo=285	1	285					

[RMS 1]
nz=0.0126	0	0.0126*1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=3.591

[RMS 62]
nz=0.056	0	0.0560*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=15.96

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 63]
nz=0.008	0	0.0080*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=2.28

[POZYCJA]
id=4
pd=	KNNR	5 N005-N00507050100000	5	N005-N00507050100000		0
na=Ułożenie rur osłonowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 07051310 1.Wyrównanie dna gotowego wykopu1310 2.Ułożenie rur osłonowych lub bloków kablowych1310 3.Wykonanie połączeń elementów1310 4.Uszczelnienie połączeń i wylotów

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32					

[RMS 1]
nz=0.128	0	0.1280*1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=4.096

[RMS 68]
nz=1.04	0	1.0400*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=33.28

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 100]
nz=0.014	0	0.0140*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=0.448

[RMS 54]
nz=0.007	0	0.0070*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=0.224

[POZYCJA]
id=5
pd=	KNNR	5 N005-N00507080100000	5	N005-N00507080100000		0
na=Układanie mechaniczne z przyczepy kablowej kabli wielożyłowych YAKY 4x70mm2 w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 07081310 Jak w założeniach szczegółowych oraz dodatkowo:1310 1.Przykrycie kabla fol ią, cegłami lub płytami1310 2.Oznaczenie trasy kabla słupkami1310 Uwaga:1310   W przypadku układania kabli pojedyńczych jednożyłowych do nakładów1310   rzeczowych lp.24-26 należy zastosować współczynnik 0,333

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50					

[RMS 1]
nz=0.0682	0	0.0682*1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=3.41

[RMS 81]
nz=1.04	0	1.0400*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 64]
nz=0.024	0	0.0240*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 5]
nz=0.1	0	0.1000*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 65]
nz=0.42	0	0.4200*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 66]
nz=0.015	0	0.0150*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 100]
nz=0.0149	0	0.0149*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=0.745

[RMS 52]
nz=0.0086	0	0.0086*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=0.43

[RMS 53]
nz=0.0086	0	0.0086*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=0.43

[RMS 54]
nz=0.0082	0	0.0082*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=0.41

[POZYCJA]
id=6
pd=	KNNR	5 0707-01	5	0707-01		0
na=Układanie ręczne kabli wielożyłowych YKY 3x1,5mm2 w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=240
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 07071310 Jak w założeniach szczegółowych oraz dodatkowo:1310 1.Przykrycie kabla folią, cegłami lub płytami1310 2.Oznaczenie trasy kabla słupkami1310 Uwaga:1310   W przypadku układania kabli pojedyńczych jednożyłowych do nakładów1310   rzeczowych lp.24-26 należy zastosować współczynnik 0,333

[PRZEDMIAR]
wo=240	1	240					

[RMS 1]
nz=0.0461	0	0.0461*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=11.064

[RMS 83]
nz=1.04	0	1.0400*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=249.6

[RMS 4]
nz=0.009	0	0.0090*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=2.16

[RMS 5]
nz=0.1	0	0.1000*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 82]
nz=0.42	0	0.4200*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=100.8

[RMS 66]
nz=0.015	0	0.0150*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=3.6

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 100]
nz=0.0149	0	0.0149*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=3.576

[RMS 52]
nz=0.0053	0	0.0053*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=1.272

[RMS 53]
nz=0.0043	0	0.0043*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=1.032

[RMS 54]
nz=0.0043	0	0.0043*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=1.032

[POZYCJA]
id=7
pd=	KNNR	5 0707-01	5	0707-01		0
na=Układanie ręczne kabli wielożyłowych YKY 3x2,5mm2 w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=360
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 07071310 Jak w założeniach szczegółowych oraz dodatkowo:1310 1.Przykrycie kabla folią, cegłami lub płytami1310 2.Oznaczenie trasy kabla słupkami1310 Uwaga:1310   W przypadku układania kabli pojedyńczych jednożyłowych do nakładów1310   rzeczowych lp.24-26 należy zastosować współczynnik 0,333

[PRZEDMIAR]
wo=360	1	360					

[RMS 1]
nz=0.0461	0	0.0461*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=16.596

[RMS 84]
nz=1.04	0	1.0400*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=374.4

[RMS 4]
nz=0.009	0	0.0090*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=3.24

[RMS 5]
nz=0.1	0	0.1000*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=36

[RMS 82]
nz=0.42	0	0.4200*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=151.2

[RMS 66]
nz=0.015	0	0.0150*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=5.4

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 100]
nz=0.0149	0	0.0149*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=5.364

[RMS 52]
nz=0.0053	0	0.0053*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=1.908

[RMS 53]
nz=0.0043	0	0.0043*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=1.548

[RMS 54]
nz=0.0043	0	0.0043*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=1.548

[POZYCJA]
id=8
pd=	KNNR	5 1001-01	5	1001-01		0
na=Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100 kg
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=9
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 10011310 1.Odtworzenie punktów lokalizacji słupów1310 2.Wykonanie wykopu1310 3.Wyrównanie dna wykopu i ułożenie płyt betonowych1310 4.Ustawienie słupa w wykopie (dla kol.01: ustawienie ręczne)1310 5.Częściowe ubicie i uformowanie ziemi pod fundament stożkowy1310 6.Przygotowanie betonu i ułożenie w wykopie1310 7.Zasypanie fundamentu, ubicie i wyrównanie ziemi1310 8.Zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej we wnęce słupa

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[RMS 1]
nz=4.54	0	4.5400*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=40.86

[RMS 111]
nz=1	0	1.0000*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 112]
nz=1	0	1.0000*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 113]
nz=18	0	18.0000*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=162

[RMS 114]
nz=0.044	0	0.0440*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=0.396

[RMS 62]
nz=0.022	0	0.0220*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=0.198

[RMS 115]
nz=1	0	1.0000*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 67]
nz=0.07	0	0.0700*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 54]
nz=0.06	0	0.0600*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 100]
nz=0.06	0	0.0600*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=0.54

[POZYCJA]
id=9
pd=	KNNR	5 1004-01	5	1004-01		0
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=9
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 10041310 1.Zamocowanie oprawy1310 2.Wprowadzenie przewodów i ich podłączenie1310 3.Wkręcenie lub założenie lamp oraz pozostałego wyposażenia

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[RMS 1]
nz=0.67	0	0.6700*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=6.03

[RMS 116]
nz=1	0	1.0000*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 100]
nz=0.06	0	0.0600*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=0.54

[POZYCJA]
id=10
pd=	KNNR	5 N005-N00510030301000	5	N005-N00510030301000		0
na=Montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do10 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=9
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 10031310 Dla kol.01-04:1310 1.Wciągnięcie przewodów w słupy (dla słupów bez wysięgników) i w wysięgniki1310 2.Podłączenie przewodów do zacisków tabliczki bezpiecznikowej1310 Dla kol.05:1310 1.Umocowanie przewodu do linki stalowej przewieszki spinkami lub paskami1310 2.Podłączenie przewodu do miejsca zasilania1310 Uwaga:1310   Długość, rodzaj i przekrój przewodu należy przyjąć z dokumentacji1310   technicznej z uwzględnieniem współczynnika 1,04

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[RMS 1]
nz=1.76	0	1.7600*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=15.84

[RMS 34]
nz=5	0	5.0000*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=45

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 117]
nz=0.85	0	0.8500*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=7.65

[POZYCJA]
id=11
pd=	KNNR	5 1007-03	5	1007-03		0
na=Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) na gotowym podłożu
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=16
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 10071310 Dla kol.01-02:1310 1.Wyznaczenie obrysu wykopu1310 2.Wykonanie wykopu1310 Dla kol.01:1310 3.Wykonanie fundamentu na "mokro"1310 Dla kol.02:1310 3.Ustawienie fundamentu prefabrykowanego1310 Dla kol.01-03:1310 4.Umocowanie latarń na gotowym podłożu1310 5.Podłączenie przewodów1310 6.Wyposażenie w źródła światła1310 7.Sprawdzenie  działania

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					

[RMS 1]
nz=1.86	0	1.8600*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=29.76

[RMS 118]
nz=1	0	1.0000*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 100]
nz=0.25	0	0.2500*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=12
pd=	KNR	5-01 0401-01	5-01	0401-01		0
na=Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1. Grunt kategorii I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica 0401: Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelementowych.1310 1310 Wyszczególnienie robót:1310 1. Wykonanie wykopu.1310 2. Zabetonowanie dna studni.1310 3. Ustawienie w wykopie elementów prefabrykowanych.1310 4. Umocowanie rurek wspornikowych.1310 5. Osadzenie ramy i pokrywy.1310 6. Pomalowanie elementów metalowych studni.1310 7. Wywóz nadmiaru ziemi.1310 8. Wyrównanie terenu.

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=22	0	22
np=1
wa=0
wb=0
il=42.02

[RMS 88]
nz=0.03	0	0.0300*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 89]
nz=0.003	0	0.0030*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=0.006

[RMS 90]
nz=0.35	0	0.3500*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 62]
nz=0.01	0	0.0100*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 92]
nz=2	0	2.0000*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 93]
nz=1	0	1.0000*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 94]
nz=1	0	1.0000*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 95]
nz=1.26	0	1.2600*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=2.52

[RMS 96]
nz=1	0	1.0000*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 97]
nz=4	0	4.0000*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 98]
nz=1	0	1.0000*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 99]
nz=0.008	0	0.0080*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=0.016

[RMS 100]
nz=1.2	0	1.2000*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 101]
nz=3.05	0	3.0500*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=6.1

[RMS 54]
nz=1.44	0	1.4400*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=2.88

[POZYCJA]
id=13
pd=	ZN-97/TP S.A.	040 101-01	040	101-01		0
na=Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie w gruncie kat.I-II.1 w-wa w ciągu kanalizacji,1 rura w warstwie,1 otwór w ciągu
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica 01011310Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii I-II13101310Wyszczególnienie robót:13101. Wytyczenie trasy kanalizacji.13102. Wykonanie wykopu.13103. Wykonanie podsypki z przesianej ziemi.13104. Ułożenie rur wzdłuż wykopu.13105. Połączenie rur złączkami.13106. Przeniesienie połączonego odcinka rur na dno wykopu i ułożenie na przekładkach profilowych.13107. Wypełnienie szczelin między rurami na ciągach wielootworowych masą betonową co 20 m na długości 0,8 m.13108. Przesypanie ułożonych rur przesianą ziemią.13109. Zasypanie rowu zagęszczenie gruntu.131010. Wyrównanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75					

[RMS 1]
nz=0.2642	0	0.2642*1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=19.815

[RMS 103]
nz=1.02	0	1.0200*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=76.5

[RMS 104]
nz=0.16	0	0.1600*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 100]
nz=0.031	0	0.0071*1.000+0.0104*1.000+0.0135*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=2.325

[RMS 101]
nz=0.0269	0	0.0269*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=2.0175

[RMS 108]
nz=0.0925	0	0.0925*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=6.9375

[RMS 109]
nz=0.084	0	0.0840*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=6.3

[POZYCJA]
id=14
pd=	ZN-97/TP S.A.	040 101-01	040	101-01		0
na=Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie w gruncie kat.I-II.1 w-wa w ciągu kanalizacji,1 rura w warstwie,1 otwór w ciągu - analogia wiązka mikrorur
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica 01011310Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii I-II13101310Wyszczególnienie robót:13101. Wytyczenie trasy kanalizacji.13102. Wykonanie wykopu.13103. Wykonanie podsypki z przesianej ziemi.13104. Ułożenie rur wzdłuż wykopu.13105. Połączenie rur złączkami.13106. Przeniesienie połączonego odcinka rur na dno wykopu i ułożenie na przekładkach profilowych.13107. Wypełnienie szczelin między rurami na ciągach wielootworowych masą betonową co 20 m na długości 0,8 m.13108. Przesypanie ułożonych rur przesianą ziemią.13109. Zasypanie rowu zagęszczenie gruntu.131010. Wyrównanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75					

[RMS 1]
nz=0.2642	0	0.2642*1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=19.815

[RMS 110]
nz=1.02	0	1.0200*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=76.5

[RMS 105]
nz=0.16	0	0.1600*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 100]
nz=0.0239	0	0.0104*1.000+0.0135*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=1.7925

[POZYCJA]
id=15
pd=	KNNR	5 N005-N00507020400000	5	N005-N00507020400000		0
na=Zasypywanie mechaniczne rowów dla kabli. Grunt kategorii I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=68.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 07021310 Dla kol.01-03:1310 1.Zasypanie wykopu gruntem z odkładu warstwami o gubości 20 cm1310 2.Ubicie ręczne warstw gruntu1310 3.Wykonanie nasypu nad rowem1310 4.Rozplantowanie nadmiaru gruntu1310 Dla kol.04-05:1310 1.Zasypanie wykopu

[PRZEDMIAR]
wo=68.4	1	68,4					

[RMS 1]
nz=0.02	0	0.0200*1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=1.368

[RMS 67]
nz=0.05	0	0.0500*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=3.42

[ELEMENT 1]
na=Rozdzielnia, WLZ, przygotowanie
wa=0
kn=0	0	0
id=89
nu=2
wn=	

[POZYCJA]
id=16
pd=	KNNR	5 N005-N00512070100000	5	N005-N00512070100000		0
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=500
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 12071310 1.Wyznaczenie bruzdy1310 2.Kucie mechaniczne bruzdy1310 3.Sprawdzenie wymiarów bruzdy

[PRZEDMIAR]
wo=500	1	500					

[RMS 1]
nz=0.0798	0	0.0798*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=39.9

[POZYCJA]
id=17
pd=	KNNR	5 N005-N00512090200000	5	N005-N00512090200000		0
na=Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach lub stropach, w podłożu gazobetonowym, długość przebicia do 30 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=32
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 12091310 1.Wyznaczenie otworu1310 2.Przebicie otworu mechanicznie1310 3.Sprawdzenie wymiarów

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32					

[RMS 1]
nz=0.11	0	0.1100*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=3.52

[POZYCJA]
id=18
pd=	KNNR	5 N005-N005-N005110501	5	N005-N005-N005110501		0
na=Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=65
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 11051310 1.Ułożenie elementów na konstrukcji1310 Dla kol.01-03, 07-09:1310 2.Przykręcenie drabinek do konstrukcji wsporczej1310 3.Zmontowanie łuków z gotowych elementów1310 4.Skręcenie elementów między sobą1310 Dla kol.04-06:1310 2.Przyspawanie drabienk do konstrukcji wsporczej1310 Dla kol.10:1310 2.Wykonanie łuku, wytrasowanie, cięcie, spawanie i szlifowanie

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65					

[RMS 1]
nz=0.141	0	0.1410*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=9.165

[RMS 32]
nz=1	0	1.0000*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=65

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19
pd=	KNNR	5 N005-N00502050100000	5	N005-N00502050100000		0
na=Przewody kabelkowe HDGs 5x1,5mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 02051310 1.Rozwinięcie przewodów1310 2.Odmierzenie i ucięcie1310 3.Mocowanie przewodu do podłoża przy pomocy drutu wiązałkowego, zaprawy1310   gipsowej1310 4.Otwieranie i zamykanie puszek, odgałęźników lub skrzynek rozgałęźnych

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[RMS 1]
nz=0.0546	0	0.0546*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=2.184

[RMS 6]
nz=1.04	0	1.0400*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=41.6

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20
pd=		AW analiza własna		AW analiza własna		0
na=Wyłącznik przeciwpożarowy prądu - przycisk
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.32	0	0.3200*1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[RMS 7]
nz=1	0	1.0000*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=21
pd=	KNNR	5 N005-N005-N005040502	5	N005-N005-N005040502		0
na=Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg - SWG
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 04051310 Dla kol.01-05:1310 1.Wykonanie otworów w podłoż u dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnic1310   skrzyniowych1310 2.Osadzenie konstrukcji z rozdzielnicą1310 Dla kol.06-10:1310 1.Ustawienie i przykręcenie rozdzielnicy wraz z konstrukcją do gotowego1310   podłoża1310 Dla kol.01-10:1310 3.Częściowe rozebranie i złożenie skrzy nek1310 4.Podłączenie i oznaczenie przewodów

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.07	0	2.0700*1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=2.07

[RMS 8]
nz=1	0	1.0000*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=22
pd=	KNNR	5 N005-N005-N005040502	5	N005-N005-N005040502		0
na=Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg - TE1
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 04051310 Dla kol.01-05:1310 1.Wykonanie otworów w podłoż u dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnic1310   skrzyniowych1310 2.Osadzenie konstrukcji z rozdzielnicą1310 Dla kol.06-10:1310 1.Ustawienie i przykręcenie rozdzielnicy wraz z konstrukcją do gotowego1310   podłoża1310 Dla kol.01-10:1310 3.Częściowe rozebranie i złożenie skrzy nek1310 4.Podłączenie i oznaczenie przewodów

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.07	0	2.0700*1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=2.07

[RMS 10]
nz=1	0	1.0000*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=23
pd=	KNNR	5 N005-N005-N005040502	5	N005-N005-N005040502		0
na=Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg - TE2
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 04051310 Dla kol.01-05:1310 1.Wykonanie otworów w podłoż u dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnic1310   skrzyniowych1310 2.Osadzenie konstrukcji z rozdzielnicą1310 Dla kol.06-10:1310 1.Ustawienie i przykręcenie rozdzielnicy wraz z konstrukcją do gotowego1310   podłoża1310 Dla kol.01-10:1310 3.Częściowe rozebranie i złożenie skrzy nek1310 4.Podłączenie i oznaczenie przewodów

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.07	0	2.0700*1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=2.07

[RMS 13]
nz=1	0	1.0000*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=24
pd=	KNNR	5 N005-N005-N005040502	5	N005-N005-N005040502		0
na=Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg - TE3
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 04051310 Dla kol.01-05:1310 1.Wykonanie otworów w podłoż u dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnic1310   skrzyniowych1310 2.Osadzenie konstrukcji z rozdzielnicą1310 Dla kol.06-10:1310 1.Ustawienie i przykręcenie rozdzielnicy wraz z konstrukcją do gotowego1310   podłoża1310 Dla kol.01-10:1310 3.Częściowe rozebranie i złożenie skrzy nek1310 4.Podłączenie i oznaczenie przewodów

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.07	0	2.0700*1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=2.07

[RMS 12]
nz=1	0	1.0000*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=25
pd=	KNNR	5 N005-N005-N005040502	5	N005-N005-N005040502		0
na=Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg - TE_PV
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 04051310 Dla kol.01-05:1310 1.Wykonanie otworów w podłoż u dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnic1310   skrzyniowych1310 2.Osadzenie konstrukcji z rozdzielnicą1310 Dla kol.06-10:1310 1.Ustawienie i przykręcenie rozdzielnicy wraz z konstrukcją do gotowego1310   podłoża1310 Dla kol.01-10:1310 3.Częściowe rozebranie i złożenie skrzy nek1310 4.Podłączenie i oznaczenie przewodów

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.07	0	2.0700*1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=2.07

[RMS 9]
nz=1	0	1.0000*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=Instalacja oświetleniowa
wa=0
kn=0	0	0
id=90
nu=3
wn=	

[POZYCJA]
id=26
pd=	KNNR	5 N005-N00502050100000	5	N005-N00502050100000		0
na=Przewody kabelkowe 3x1,5mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1200
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 02051310 1.Rozwinięcie przewodów1310 2.Odmierzenie i ucięcie1310 3.Mocowanie przewodu do podłoża przy pomocy drutu wiązałkowego, zaprawy1310   gipsowej1310 4.Otwieranie i zamykanie puszek, odgałęźników lub skrzynek rozgałęźnych

[PRZEDMIAR]
wo=1200	1	1200					

[RMS 1]
nz=0.0546	0	0.0546*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=65.52

[RMS 14]
nz=1.04	0	1.0400*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=1248

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=27
pd=	KNNR	5 N005-N00502050100000	5	N005-N00502050100000		0
na=Przewody kabelkowe 3x1,0mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=240
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 02051310 1.Rozwinięcie przewodów1310 2.Odmierzenie i ucięcie1310 3.Mocowanie przewodu do podłoża przy pomocy drutu wiązałkowego, zaprawy1310   gipsowej1310 4.Otwieranie i zamykanie puszek, odgałęźników lub skrzynek rozgałęźnych

[PRZEDMIAR]
wo=240	1	240					

[RMS 1]
nz=0.0546	0	0.0546*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=13.104

[RMS 80]
nz=1.04	0	1.0400*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=249.6

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=28
pd=	KNNR	5 N005-N00502050100000	5	N005-N00502050100000		0
na=Przewody kabelkowe sterowniczy BMS układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 02051310 1.Rozwinięcie przewodów1310 2.Odmierzenie i ucięcie1310 3.Mocowanie przewodu do podłoża przy pomocy drutu wiązałkowego, zaprawy1310   gipsowej1310 4.Otwieranie i zamykanie puszek, odgałęźników lub skrzynek rozgałęźnych

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25					

[RMS 1]
nz=0.0546	0	0.0546*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=1.365

[RMS 57]
nz=1.04	0	1.0400*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=26

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=29
pd=	KNNR	5 N005-N005-N005030201	5	N005-N005-N005030201		0
na=Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=29
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 03021310 1.Przygotowanie zaprawy gipsowej lub wapienno-cementowej1310 2.Wycięcie otworów w puszkach do wprowadzenia rur i przewodów1310 3.Zamocowanie puszki do gotowego podłoża z wyrównaniem powierzchni1310 Dla kol.05-06:1310 4.Podłączenie i przedzwonienie przewodów

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29					

[RMS 1]
nz=0.084	0	0.0840*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=2.436

[RMS 15]
nz=1.02	0	1.0200*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=29.58

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30
pd=	KNNR	5 N005-N00503060200000	5	N005-N00503060200000		0
na=Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych, pojedynczy
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=10
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 03061310 1.Rozmontowanie łączników lub przycisków1310 2.Umocowanie do gotowego podłoża1310 3.Podłączenie przewodów1310 4.Sprawdzenie działania

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1]
nz=0.158	0	0.1580*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=1.58

[RMS 17]
nz=1.02	0	1.0200*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=10.2

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=31
pd=	KNNR	5 N005-N00503060300000	5	N005-N00503060300000		0
na=Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, świecznikowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=19
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 03061310 1.Rozmontowanie łączników lub przycisków1310 2.Umocowanie do gotowego podłoża1310 3.Podłączenie przewodów1310 4.Sprawdzenie działania

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19					

[RMS 1]
nz=0.189	0	0.1890*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=3.591

[RMS 18]
nz=1.02	0	1.0200*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=19.38

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=32
pd=	KNNR	5 N005-N00503060300000	5	N005-N00503060300000		0
na=Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, przyciski
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=10
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 03061310 1.Rozmontowanie łączników lub przycisków1310 2.Umocowanie do gotowego podłoża1310 3.Podłączenie przewodów1310 4.Sprawdzenie działania

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1]
nz=0.189	0	0.1890*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=1.89

[RMS 19]
nz=1.02	0	1.0200*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=10.2

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=33
pd=	KNNR	5 N005-N00504060100000	5	N005-N00504060100000		0
na=Czujnik ruchu
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=10
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 04061310 1.Wyznaczenie miejsca wbudowania1310 2.Wykonanie otworów1310 3.Obsadzenie kołków lub śrub rozporowych1310 4.Częściowe rozebranie i złożenie aparatu1310 5.Zamocowanie aparatu1310 6.Podłączenie i oznaczenie przewodów

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.6300*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=6.3

[RMS 50]
nz=1	0	1.0000*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=10

[POZYCJA]
id=34
pd=	KNNR	5 N005-N00504060100000	5	N005-N00504060100000		0
na=Panel sterowniczy
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 04061310 1.Wyznaczenie miejsca wbudowania1310 2.Wykonanie otworów1310 3.Obsadzenie kołków lub śrub rozporowych1310 4.Częściowe rozebranie i złożenie aparatu1310 5.Zamocowanie aparatu1310 6.Podłączenie i oznaczenie przewodów

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.6300*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 56]
nz=1	0	1.0000*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=35
pd=	KNNR	5 N005-N00505020100000	5	N005-N00505020100000		0
na=Oprawy oświetleniowe LED - L1
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=18
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 05021310 1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy1310 2.Przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy1310 3.Rozpakowanie oprawy1310 4.Oczyszczenie oprawy1310 5.Otwarcie i zamknięcie op rawy1310 6.Obcięcie i zarobienie końców przewodów1310 7.Wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed1310   zamontowaniem1310 8.Zamotowanie oprawy1310 9.Podłączenie1310 10.Uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18					

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.4700*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=8.46

[RMS 28]
nz=1	0	1.0000*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=36
pd=	KNNR	5 N005-N00505020100000	5	N005-N00505020100000		0
na=Oprawy oświetleniowe LED - L1a
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=30
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 05021310 1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy1310 2.Przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy1310 3.Rozpakowanie oprawy1310 4.Oczyszczenie oprawy1310 5.Otwarcie i zamknięcie op rawy1310 6.Obcięcie i zarobienie końców przewodów1310 7.Wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed1310   zamontowaniem1310 8.Zamotowanie oprawy1310 9.Podłączenie1310 10.Uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.4700*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=14.1

[RMS 20]
nz=1	0	1.0000*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=37
pd=	KNNR	5 N005-N00505020100000	5	N005-N00505020100000		0
na=Oprawy oświetleniowe LED - L1b
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=41
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 05021310 1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy1310 2.Przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy1310 3.Rozpakowanie oprawy1310 4.Oczyszczenie oprawy1310 5.Otwarcie i zamknięcie op rawy1310 6.Obcięcie i zarobienie końców przewodów1310 7.Wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed1310   zamontowaniem1310 8.Zamotowanie oprawy1310 9.Podłączenie1310 10.Uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze

[PRZEDMIAR]
wo=41	1	41					

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.4700*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=19.27

[RMS 21]
nz=1	0	1.0000*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=41

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=38
pd=	KNNR	5 N005-N00505020100000	5	N005-N00505020100000		0
na=Oprawy oświetleniowe LED - L1c
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=29
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 05021310 1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy1310 2.Przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy1310 3.Rozpakowanie oprawy1310 4.Oczyszczenie oprawy1310 5.Otwarcie i zamknięcie op rawy1310 6.Obcięcie i zarobienie końców przewodów1310 7.Wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed1310   zamontowaniem1310 8.Zamotowanie oprawy1310 9.Podłączenie1310 10.Uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29					

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.4700*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=13.63

[RMS 22]
nz=1	0	1.0000*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=29

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=39
pd=	KNNR	5 N005-N00505020100000	5	N005-N00505020100000		0
na=Oprawy oświetleniowe LED - L2
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=10
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 05021310 1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy1310 2.Przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy1310 3.Rozpakowanie oprawy1310 4.Oczyszczenie oprawy1310 5.Otwarcie i zamknięcie op rawy1310 6.Obcięcie i zarobienie końców przewodów1310 7.Wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed1310   zamontowaniem1310 8.Zamotowanie oprawy1310 9.Podłączenie1310 10.Uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.4700*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=4.7

[RMS 23]
nz=1	0	1.0000*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=40
pd=	KNNR	5 N005-N00505020100000	5	N005-N00505020100000		0
na=Oprawy oświetleniowe LED - L3
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 05021310 1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy1310 2.Przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy1310 3.Rozpakowanie oprawy1310 4.Oczyszczenie oprawy1310 5.Otwarcie i zamknięcie op rawy1310 6.Obcięcie i zarobienie końców przewodów1310 7.Wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed1310   zamontowaniem1310 8.Zamotowanie oprawy1310 9.Podłączenie1310 10.Uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.4700*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 24]
nz=1	0	1.0000*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=41
pd=	KNNR	5 N005-N00505020100000	5	N005-N00505020100000		0
na=Oprawy oświetleniowe LED - L4
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=5
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 05021310 1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy1310 2.Przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy1310 3.Rozpakowanie oprawy1310 4.Oczyszczenie oprawy1310 5.Otwarcie i zamknięcie op rawy1310 6.Obcięcie i zarobienie końców przewodów1310 7.Wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed1310   zamontowaniem1310 8.Zamotowanie oprawy1310 9.Podłączenie1310 10.Uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.4700*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=2.35

[RMS 25]
nz=1	0	1.0000*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=42
pd=	KNNR	5 N005-N00505020100000	5	N005-N00505020100000		0
na=Oprawy oświetleniowe LED - L5
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 05021310 1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy1310 2.Przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy1310 3.Rozpakowanie oprawy1310 4.Oczyszczenie oprawy1310 5.Otwarcie i zamknięcie op rawy1310 6.Obcięcie i zarobienie końców przewodów1310 7.Wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed1310   zamontowaniem1310 8.Zamotowanie oprawy1310 9.Podłączenie1310 10.Uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.4700*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 26]
nz=1	0	1.0000*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43
pd=	KNNR	5 N005-N00505020100000	5	N005-N00505020100000		0
na=Oprawy oświetleniowe LED - L6
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=4
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 05021310 1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy1310 2.Przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy1310 3.Rozpakowanie oprawy1310 4.Oczyszczenie oprawy1310 5.Otwarcie i zamknięcie op rawy1310 6.Obcięcie i zarobienie końców przewodów1310 7.Wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed1310   zamontowaniem1310 8.Zamotowanie oprawy1310 9.Podłączenie1310 10.Uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.4700*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=1.88

[RMS 27]
nz=1	0	1.0000*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=44
pd=		AW analiza własna		AW analiza własna		0
na=Montaż oświetlenia taśmy LED w profilu
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=58
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E

[PRZEDMIAR]
wo=58	1	58					

[RMS 1]
nz=0.12	0	0.1200*1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=6.96

[RMS 124]
nz=1	0	1.0000*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=58

[POZYCJA]
id=45
pd=	KNNR	5 N005-N00505020100000	5	N005-N00505020100000		0
na=Oprawy oświetleniowe awaryjne - E1
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=7
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 05021310 1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy1310 2.Przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy1310 3.Rozpakowanie oprawy1310 4.Oczyszczenie oprawy1310 5.Otwarcie i zamknięcie op rawy1310 6.Obcięcie i zarobienie końców przewodów1310 7.Wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed1310   zamontowaniem1310 8.Zamotowanie oprawy1310 9.Podłączenie1310 10.Uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.4700*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=3.29

[RMS 29]
nz=1	0	1.0000*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=46
pd=	KNNR	5 N005-N00505020100000	5	N005-N00505020100000		0
na=Oprawy oświetleniowe awaryjne - E2
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=4
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 05021310 1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy1310 2.Przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy1310 3.Rozpakowanie oprawy1310 4.Oczyszczenie oprawy1310 5.Otwarcie i zamknięcie op rawy1310 6.Obcięcie i zarobienie końców przewodów1310 7.Wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed1310   zamontowaniem1310 8.Zamotowanie oprawy1310 9.Podłączenie1310 10.Uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.4700*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=1.88

[RMS 29]
nz=1	0	1.0000*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=47
pd=	KNNR	5 N005-N00505020100000	5	N005-N00505020100000		0
na=Oprawy oświetleniowe awaryjne - E3
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=4
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 05021310 1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy1310 2.Przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy1310 3.Rozpakowanie oprawy1310 4.Oczyszczenie oprawy1310 5.Otwarcie i zamknięcie op rawy1310 6.Obcięcie i zarobienie końców przewodów1310 7.Wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed1310   zamontowaniem1310 8.Zamotowanie oprawy1310 9.Podłączenie1310 10.Uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.4700*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=1.88

[RMS 30]
nz=1	0	1.0000*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=48
pd=	KNNR	5 N005-N00505020100000	5	N005-N00505020100000		0
na=Oprawy oświetleniowe awaryjne - E4
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=18
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 05021310 1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy1310 2.Przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy1310 3.Rozpakowanie oprawy1310 4.Oczyszczenie oprawy1310 5.Otwarcie i zamknięcie op rawy1310 6.Obcięcie i zarobienie końców przewodów1310 7.Wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed1310   zamontowaniem1310 8.Zamotowanie oprawy1310 9.Podłączenie1310 10.Uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18					

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.4700*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=8.46

[RMS 31]
nz=1	0	1.0000*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=49
pd=		AW analiza własna		AW analiza własna		0
na=Sprawdzenie i pomiary kompletne obwodów instalacji oświetleniowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=195	0	195.0000*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=195

[ELEMENT 1]
na=Instalacja gniazd 230/400V i siłowa
wa=0
kn=0	0	0
id=91
nu=4
wn=	

[POZYCJA]
id=50
pd=	KNNR	5 N005-N00502050100000	5	N005-N00502050100000		0
na=Przewody kabelkowe 3x1,5mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=320
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 02051310 1.Rozwinięcie przewodów1310 2.Odmierzenie i ucięcie1310 3.Mocowanie przewodu do podłoża przy pomocy drutu wiązałkowego, zaprawy1310   gipsowej1310 4.Otwieranie i zamykanie puszek, odgałęźników lub skrzynek rozgałęźnych

[PRZEDMIAR]
wo=320	1	320					

[RMS 1]
nz=0.0546	0	0.0546*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=17.472

[RMS 14]
nz=1.04	0	1.0400*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=332.8

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=51
pd=	KNNR	5 N005-N00502050100000	5	N005-N00502050100000		0
na=Przewody kabelkowe 3x2,5mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1300
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 02051310 1.Rozwinięcie przewodów1310 2.Odmierzenie i ucięcie1310 3.Mocowanie przewodu do podłoża przy pomocy drutu wiązałkowego, zaprawy1310   gipsowej1310 4.Otwieranie i zamykanie puszek, odgałęźników lub skrzynek rozgałęźnych

[PRZEDMIAR]
wo=1300	1	1300					

[RMS 1]
nz=0.0546	0	0.0546*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=70.98

[RMS 35]
nz=1.04	0	1.0400*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=1352

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=52
pd=	KNNR	5 N005-N00502050100000	5	N005-N00502050100000		0
na=Przewody kabelkowe 5x2,5mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 02051310 1.Rozwinięcie przewodów1310 2.Odmierzenie i ucięcie1310 3.Mocowanie przewodu do podłoża przy pomocy drutu wiązałkowego, zaprawy1310   gipsowej1310 4.Otwieranie i zamykanie puszek, odgałęźników lub skrzynek rozgałęźnych

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[RMS 1]
nz=0.0546	0	0.0546*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=1.092

[RMS 61]
nz=1.04	0	1.0400*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=53
pd=	KNNR	5 N005-N00507140200000	5	N005-N00507140200000		0
na=Układanie kabli 5x10mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=65
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 07141310 Jak w założeniach szczegółowych

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65					

[RMS 1]
nz=0.118	0	0.1180*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=7.67

[RMS 60]
nz=1.04	0	1.0400*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=67.6

[RMS 4]
nz=0.007	0	0.0070*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=0.455

[RMS 5]
nz=0.05	0	0.0500*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=3.25

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 100]
nz=0.0067	0	0.0067*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=0.4355

[RMS 52]
nz=0.0044	0	0.0044*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=0.286

[RMS 53]
nz=0.0044	0	0.0044*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=0.286

[RMS 54]
nz=0.0044	0	0.0044*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=0.286

[POZYCJA]
id=54
pd=	KNNR	5 N005-N00502050100000	5	N005-N00502050100000		0
na=Przewody kabelkowe 4x2,5mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 02051310 1.Rozwinięcie przewodów1310 2.Odmierzenie i ucięcie1310 3.Mocowanie przewodu do podłoża przy pomocy drutu wiązałkowego, zaprawy1310   gipsowej1310 4.Otwieranie i zamykanie puszek, odgałęźników lub skrzynek rozgałęźnych

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50					

[RMS 1]
nz=0.0546	0	0.0546*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=2.73

[RMS 70]
nz=1.04	0	1.0400*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=55
pd=	KNNR	5 N005-N00507140200000	5	N005-N00507140200000		0
na=Układanie kabli 5x16mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=51
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 07141310 Jak w założeniach szczegółowych

[PRZEDMIAR]
wo=51	1	51					

[RMS 1]
nz=0.118	0	0.1180*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=6.018

[RMS 78]
nz=1.04	0	1.0400*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=53.04

[RMS 4]
nz=0.007	0	0.0070*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=0.357

[RMS 5]
nz=0.05	0	0.0500*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=2.55

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 100]
nz=0.0067	0	0.0067*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3417

[RMS 52]
nz=0.0044	0	0.0044*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2244

[RMS 53]
nz=0.0044	0	0.0044*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2244

[RMS 54]
nz=0.0044	0	0.0044*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=0.2244

[POZYCJA]
id=56
pd=	KNNR	5 N005-N00507140200000	5	N005-N00507140200000		0
na=Układanie kabli 5x35mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 07141310 Jak w założeniach szczegółowych

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22					

[RMS 1]
nz=0.118	0	0.1180*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=2.596

[RMS 79]
nz=1.04	0	1.0400*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=22.88

[RMS 4]
nz=0.007	0	0.0070*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=0.154

[RMS 5]
nz=0.05	0	0.0500*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=1.1

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 100]
nz=0.0067	0	0.0067*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1474

[RMS 52]
nz=0.0044	0	0.0044*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0968

[RMS 53]
nz=0.0044	0	0.0044*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0968

[RMS 54]
nz=0.0044	0	0.0044*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=0.0968

[POZYCJA]
id=57
pd=	KNNR	5 N005-N005-N005030201	5	N005-N005-N005030201		0
na=Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=226
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 03021310 1.Przygotowanie zaprawy gipsowej lub wapienno-cementowej1310 2.Wycięcie otworów w puszkach do wprowadzenia rur i przewodów1310 3.Zamocowanie puszki do gotowego podłoża z wyrównaniem powierzchni1310 Dla kol.05-06:1310 4.Podłączenie i przedzwonienie przewodów

[PRZEDMIAR]
wo=226	1	226					

[RMS 1]
nz=0.084	0	0.0840*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=18.984

[RMS 15]
nz=1.02	0	1.0200*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=230.52

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=58
pd=		AW analiza własna		AW analiza własna		0
na=Skrzynka do gniazd podłogowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 04061310 1.Wyznaczenie miejsca wbudowania1310 2.Wykonanie otworów1310 3.Obsadzenie kołków lub śrub rozporowych1310 4.Częściowe rozebranie i złożenie aparatu1310 5.Zamocowanie aparatu1310 6.Podłączenie i oznaczenie przewodów

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.15	0	1.1500*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=1.15

[RMS 59]
nz=1	0	1.0000*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=59
pd=	KNNR	5 N005-N00503080100000	5	N005-N00503080100000		0
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe końcowe. Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=168
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 03081310 1.Rozmontowanie gniazda1310 2.Zamocowanie gniazda1310 3.Podłączenie przewodów1310 4.Sprawdzenie działania

[PRZEDMIAR]
wo=168	1	168					

[RMS 1]
nz=0.179	0	0.1790*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=30.072

[RMS 36]
nz=1.02	0	1.0200*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=171.36

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=60
pd=	KNNR	5 N005-N00503080500000	5	N005-N00503080500000		0
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane. Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=11
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 03081310 1.Rozmontowanie gniazda1310 2.Zamocowanie gniazda1310 3.Podłączenie przewodów1310 4.Sprawdzenie działania

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					

[RMS 1]
nz=0.263	0	0.2630*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=2.893

[RMS 37]
nz=1.02	0	1.0200*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=11.22

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=61
pd=		AW analiza własna		AW analiza własna		0
na=Sprawdzenie i pomiary kompletne obwodów instalacji gniazd
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=150	0	150.0000*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=150

[ELEMENT 1]
na=Instalacja odgromowa
wa=0
kn=0	0	0
id=92
nu=5
wn=	

[POZYCJA]
id=62
pd=	KNNR	5 0601-02	5	0601-02		0
na=Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome z prętów stalowych ocynkowanych, mocowane na wspornikach klejonych
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=155
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 06011310 1.Wyznaczenie miejsca montażu1310 Dla kol.01, 03, 05, 06:1310 2.Wykonanie otworów1310 3.Osadzenie wsporników1310 Dla kol.02:1310 4.Przygotowanie kleju1310 5.Przyklejenie wsporników1310 Dla kol.04:1310 6.Wstrzelenie kołków1310 7.Przykrę cenie wsporników1310 Dla kol.01 i 06:1310 8.Odmierzenie, ucięcie i wyprostowanie przewodu1310 9.Przymocowanie przewodu do wsporników1310 Dla kol.01-02:1310 10.Łączenie przewodów przez spawanie1310 11.Oczyszczenie i malowanie spawów1310 Dla kol.05 i 06:1310 12.Regulacja naciągu przewodów między wspornikami1310 Dla 01-06:1310 13.Montaż złącz rynnowych1310 Dla kol.03 i 04:1310 14.Zawieszenie i zdjęcie drabiny

[PRZEDMIAR]
wo=155	1	155					

[RMS 1]
nz=0.244	0	0.2440*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=37.82

[RMS 41]
nz=1.04	0	1.0400*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=161.2

[RMS 39]
nz=1.01	0	1.0100*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=156.55

[RMS 40]
nz=0.03	0	0.0300*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=4.65

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 55]
nz=0.034	0	0.0340*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=5.27

[POZYCJA]
id=63
pd=	KNNR	5 N005-N00506010600000	5	N005-N00506010600000		0
na=Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe z prętów stalowych ocynkowanych,  mocowane w izolacji wysokonapięciowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=48
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 06011310 1.Wyznaczenie miejsca montażu1310 Dla kol.01, 03, 05, 06:1310 2.Wykonanie otworów1310 3.Osadzenie wsporników1310 Dla kol.02:1310 4.Przygotowanie kleju1310 5.Przyklejenie wsporników1310 Dla kol.04:1310 6.Wstrzelenie kołków1310 7.Przykrę cenie wsporników1310 Dla kol.01 i 06:1310 8.Odmierzenie, ucięcie i wyprostowanie przewodu1310 9.Przymocowanie przewodu do wsporników1310 Dla kol.01-02:1310 10.Łączenie przewodów przez spawanie1310 11.Oczyszczenie i malowanie spawów1310 Dla kol.05 i 06:1310 12.Regulacja naciągu przewodów między wspornikami1310 Dla 01-06:1310 13.Montaż złącz rynnowych1310 Dla kol.03 i 04:1310 14.Zawieszenie i zdjęcie drabiny

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48					

[RMS 1]
nz=0.418	0	0.4180*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=20.064

[RMS 41]
nz=1.04	0	1.0400*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=49.92

[RMS 42]
nz=0.0808	0	0.0808*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=3.8784

[RMS 43]
nz=0.0909	0	0.0909*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=4.3632

[RMS 44]
nz=0.1212	0	0.1212*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=5.8176

[RMS 40]
nz=0.03	0	0.0300*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=64
pd=	KNNR	5 N005-N00506090400000	5	N005-N00506090400000		0
na=Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachach lub dymnikach stromych
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 06091310 1.Zamocowanie iglicy do wspornika1310 2.Przyłączenie zwodu prętowego do iglicy przez przykręcenie1310 3.Ułożenie na uchwytach i zamocowanie zwodu z pręta o średnicy 18 mm1310 Uwaga:1310   Długość rury prętów i rur należy przyjąć zgodnie z projektem

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 1]
nz=0.316	0	0.3160*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=1.896

[RMS 45]
nz=1.5	0	1.5000*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=9

[POZYCJA]
id=65
pd=	KNNR	5 0609-02	5	0609-02		0
na=Igice z ostrzem odgromowym na słupach stojących z rur stalowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 06091310 1.Zamocowanie iglicy do wspornika1310 2.Przyłączenie zwodu prętowego do iglicy przez przykręcenie1310 3.Ułożenie na uchwytach i zamocowanie zwodu z pręta o średnicy 18 mm1310 Uwaga:1310   Długość rury prętów i rur należy przyjąć zgodnie z projektem

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=1.23	0	1.2300*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=3.69

[RMS 72]
nz=3.5	0	3.5000*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=10.5

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=66
pd=	KNNR	5 N005-N00506110100000	5	N005-N00506110100000		0
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych. Bednarka o przekroju do 120 mm2, spaw wykonany w wykopie
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=9
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 06111310 1.Odmierzenie i ucięcie przewodu1310 2.Wykonanie spawu1310 3.Oczyszczenie i malowanie miejsca spawu

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[RMS 1]
nz=0.248	0	0.2480*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=2.232

[RMS 55]
nz=0.124	0	0.1240*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=1.116

[POZYCJA]
id=67
pd=	KNNR	5 N005-N00506111200000	5	N005-N00506111200000		0
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych. Pręt o średnicy do 18 mm, spaw wykonany na dachu
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=38
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 06111310 1.Odmierzenie i ucięcie przewodu1310 2.Wykonanie spawu1310 3.Oczyszczenie i malowanie miejsca spawu

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38					

[RMS 1]
nz=0.341	0	0.3410*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=12.958

[RMS 55]
nz=0.171	0	0.1710*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=6.498

[POZYCJA]
id=68
pd=	KNNR	5 N005-N00506120400000	5	N005-N00506120400000		0
na=Złącza naprężające w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, montowane na ścianie
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 06121310 1.Nałożenie elementów złączki na końce łączonych przewodów i skręcenie śrubami1310 Dla kol.01, 02:1310 2.Przykręcenie do rynny1310 Dla kol.03, 04:1310 3.Naprężenie przewodu

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[RMS 1]
nz=0.233	0	0.2330*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=1.864

[RMS 47]
nz=1	0	1.0000*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=69
pd=	KNNR	5 N005-N00506050400000	5	N005-N00506050400000		0
na=Uziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej. Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,80 m w guncie kategorii I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=136
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 06051310 Dla kol.01-06:1310 1.Wyznaczenie trasy rowu1310 2.Wykopanie rowu1310 3.Odmierzenie i ucięcie bednarki1310 4.Wyprostowanie bednarki1310 5.Ułożenie bednarki w wykopie1310 6.Spawanie gazowe1310 7.Oczyszczenie i malowanie spawu1310 8.Zasypanie wykopu z ubijaniem ziemi warstwami1310 9.Podłączenie przewodu uziemiającego1310 Dla kol.07 i 08:1310 1.Pogrąż enie uziomu1310 2.Spawanie gazowe1310 Dodatkowo dla kol.01-08:1310 1.Montaż złączy kontrolnych1310 2.Umocowanie osłon przewodów uziemiających1310 3.Wykonanie pomiarów rezystancji elementów instalacji1310 4.Sporządzenie protokołu z pomiarów

[PRZEDMIAR]
wo=136	1	136					

[RMS 1]
nz=1.1	0	1.1000*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=149.6

[RMS 38]
nz=1.04	0	1.0400*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=141.44

[RMS 46]
nz=0.06	0	0.0600*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=8.16

[RMS 71]
nz=0.06	0	0.0600*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=8.16

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=70
pd=	KNNR	5 N005-N00506020400000	5	N005-N00506020400000		0
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach. Przewód ułożony luzem LgY 16mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=250
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 06021310 1.Wyznaczenie trasy przewodu uziemiającego1310 2.Odmierzenie, ucięcie i wyprostowanie przewodu1310 3.Malowanie przewodu w paski1310 4.Spawanie1310 Dla kol.01:1310 5.Nawiercenie otworów1310 Dla kol.02 i 03:1310 5.Wykonanie ślepych otworów1310 Dla kol.01-03:1310 6.Montaż wsporników1310 7.Umocowanie przewodu na wspornikach1310 Dodatkowo dla kol.01-04:1310 8.Montaż uchwytów uziemiających i mostków bocznikujących1310 9.Montaż złączy kontrolnych1310 10.Wykonanie pomiarów rezystancji elementów instalacji1310 11.Sporządzenie protokołu z pomiarów

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250					

[RMS 1]
nz=0.105	0	0.1050*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=26.25

[RMS 48]
nz=1.04	0	1.0400*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=260

[RMS 46]
nz=0.02	0	0.0200*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 49]
nz=0.006	0	0.0060*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 55]
nz=0.0294	0	0.0294*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=7.35

[POZYCJA]
id=71
pd=	KNNR	5 N005-N00504060100000	5	N005-N00504060100000		0
na=Szyna wyrównawcza
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 04061310 1.Wyznaczenie miejsca wbudowania1310 2.Wykonanie otworów1310 3.Obsadzenie kołków lub śrub rozporowych1310 4.Częściowe rozebranie i złożenie aparatu1310 5.Zamocowanie aparatu1310 6.Podłączenie i oznaczenie przewodów

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.6300*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=3.78

[RMS 33]
nz=1	0	1.0000*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=6

[POZYCJA]
id=72
pd=	KNNR	5 N005-N00513040300000	5	N005-N00513040300000		0
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 13041310 1.Oględziny dostępnych części instalacji1310 2.Rozkręcenie lub rozłączenie połączeń złącza1310 3.Pomiar rezystancji elementów instalacji1310 4.Wykonanie połączeń instalacji1310 5.Zabezpieczenie złącza przed korozją1310 Dla kol.05; 06:1310 1.Pomiar skuteczności zerowania

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[RMS 1]
nz=1.26	0	1.2600*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=10.08

[POZYCJA]
id=73
pd=	KNNR	5 N005-N00513040100000	5	N005-N00513040100000		0
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 13041310 1.Oględziny dostępnych części instalacji1310 2.Rozkręcenie lub rozłączenie połączeń złącza1310 3.Pomiar rezystancji elementów instalacji1310 4.Wykonanie połączeń instalacji1310 5.Zabezpieczenie złącza przed korozją1310 Dla kol.05; 06:1310 1.Pomiar skuteczności zerowania

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 1]
nz=1.24	0	1.2400*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=7.44

[ELEMENT 1]
na=Instalacja PV
wa=0
kn=0	0	0
id=93
nu=6
wn=	

[POZYCJA]
id=74
pd=	KNNR	5 0206-03	5	0206-03		0
na=Przewody kabelkowe DC do instalacji PV
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=320
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 02061310 1.Trasowanie1310 2.Wykonanie ślepych otworów1310 3.Osadzenie kołków rozporowych1310 4.Przykręcenie uchwytów do podłoża1310 5.Umocowanie przewodów1310 6.Wprowadzenie przewodów do puszek lub innych elementów instalacji

[PRZEDMIAR]
wo=320	1	320					

[RMS 1]
nz=0.428	0	0.4280*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=136.96

[RMS 58]
nz=1.04	0	1.0400*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=332.8

[RMS 73]
nz=2.7	0	2.7000*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=864

[RMS 74]
nz=2.7	0	2.7000*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=864

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=75
pd=	KNNR	5 0406-04	5	0406-04		0
na=Panel PV z konstrukcją mocującą
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=62
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 04061310 1.Wyznaczenie miejsca wbudowania1310 2.Wykonanie otworów1310 3.Obsadzenie kołków lub śrub rozporowych1310 4.Częściowe rozebranie i złożenie aparatu1310 5.Zamocowanie aparatu1310 6.Podłączenie i oznaczenie przewodów

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	62					

[RMS 1]
nz=1.73	0	1.7300*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=107.26

[RMS 75]
nz=1	0	1.0000*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=62

[POZYCJA]
id=76
pd=	KNNR	5 0406-04	5	0406-04		0
na=Wyłącznik p.poż. bezpieczeństwa instalacji PV
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 04061310 1.Wyznaczenie miejsca wbudowania1310 2.Wykonanie otworów1310 3.Obsadzenie kołków lub śrub rozporowych1310 4.Częściowe rozebranie i złożenie aparatu1310 5.Zamocowanie aparatu1310 6.Podłączenie i oznaczenie przewodów

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.73	0	1.7300*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=1.73

[RMS 77]
nz=1	0	1.0000*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=77
pd=	KNNR	5 0406-04	5	0406-04		0
na=Inwerter
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 04061310 1.Wyznaczenie miejsca wbudowania1310 2.Wykonanie otworów1310 3.Obsadzenie kołków lub śrub rozporowych1310 4.Częściowe rozebranie i złożenie aparatu1310 5.Zamocowanie aparatu1310 6.Podłączenie i oznaczenie przewodów

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.73	0	1.7300*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=1.73

[RMS 76]
nz=1	0	1.0000*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=78
pd=	KNNR	5 N005-N005-N005040502	5	N005-N005-N005040502		0
na=Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg - TE_DC
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 04051310 Dla kol.01-05:1310 1.Wykonanie otworów w podłoż u dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnic1310   skrzyniowych1310 2.Osadzenie konstrukcji z rozdzielnicą1310 Dla kol.06-10:1310 1.Ustawienie i przykręcenie rozdzielnicy wraz z konstrukcją do gotowego1310   podłoża1310 Dla kol.01-10:1310 3.Częściowe rozebranie i złożenie skrzy nek1310 4.Podłączenie i oznaczenie przewodów

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.07	0	2.0700*1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=2.07

[RMS 11]
nz=1	0	1.0000*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=79
pd=		AW analiza wlasna		AW analiza wlasna		0
na=Oprogramowanie i konfiguracja urządzeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=45	0	45.0000*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=45

[ELEMENT 1]
na=Instalacje niskoprądowe
wa=0
kn=0	0	0
id=94
nu=7
wn=	

[POZYCJA]
id=80
pd=	KNNR	5 N005-N00502050100000	5	N005-N00502050100000		0
na=Przewody kabelkowe UTP kat 6 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=1000
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 02051310 1.Rozwinięcie przewodów1310 2.Odmierzenie i ucięcie1310 3.Mocowanie przewodu do podłoża przy pomocy drutu wiązałkowego, zaprawy1310   gipsowej1310 4.Otwieranie i zamykanie puszek, odgałęźników lub skrzynek rozgałęźnych

[PRZEDMIAR]
wo=1000	1	1000					

[RMS 1]
nz=0.0546	0	0.0546*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=54.6

[RMS 119]
nz=1.04	0	1.0400*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=1040

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=81
pd=	KNNR	5 N005-N00502090100000	5	N005-N00502090100000		0
na=Przewody kabelkowe UTP kat 6 w gotowych korytkach i na drabinkach, układane bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=500
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 02091310 1.Rozwinięcie przewodów1310 2.Odmierzenie i ucięcie1310 3.Otwieranie i zamykanie puszek odgałęźników i skrzynek odgałęźnych1310 4.Ułożenie przewodu w korytk ach i na drabinkach1310 Dla kol.04-05:1310 5.Umocowanie przewodów na uchwytach bezśrubowych

[PRZEDMIAR]
wo=500	1	500					

[RMS 1]
nz=0.0406	0	0.0406*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=20.3

[RMS 119]
nz=1.04	0	1.0400*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=520

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=82
pd=	KNNR	5 N005-N005-N005030201	5	N005-N005-N005030201		0
na=Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=25
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 03021310 1.Przygotowanie zaprawy gipsowej lub wapienno-cementowej1310 2.Wycięcie otworów w puszkach do wprowadzenia rur i przewodów1310 3.Zamocowanie puszki do gotowego podłoża z wyrównaniem powierzchni1310 Dla kol.05-06:1310 4.Podłączenie i przedzwonienie przewodów

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25					

[RMS 1]
nz=0.084	0	0.0840*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 16]
nz=1.02	0	1.0200*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=25.5

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=83
pd=	KNNR	5 N005-N005-N005030804	5	N005-N005-N005030804		0
na=Gniazda 1xRJ45 podtynkowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 03081310 1.Rozmontowanie gniazda1310 2.Zamocowanie gniazda1310 3.Podłączenie przewodów1310 4.Sprawdzenie działania

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=0.252	0	0.2520*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=0.756

[RMS 123]
nz=1.02	0	1.0200*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=84
pd=	KNNR	5 N005-N005-N005030804	5	N005-N005-N005030804		0
na=Gniazda 2xRJ45 podtynkowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=22
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 03081310 1.Rozmontowanie gniazda1310 2.Zamocowanie gniazda1310 3.Podłączenie przewodów1310 4.Sprawdzenie działania

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22					

[RMS 1]
nz=0.252	0	0.2520*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=5.544

[RMS 120]
nz=1.02	0	1.0200*1.000
np=3
wa=0
wb=0
il=22.44

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50*1
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=85
pd=		AW analiza własna		AW analiza własna		0
na=Router WiFi
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=3
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=0.35	0	0.3500*1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 121]
nz=1	0	1.0000*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=86
pd=	KNNR	5 N005-N005-N005040504	5	N005-N005-N005040504		0
na=Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg  - szafa LAN z wyposażeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E
ko=Tablica: 04051310 Dla kol.01-05:1310 1.Wykonanie otworów w podłoż u dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnic1310   skrzyniowych1310 2.Osadzenie konstrukcji z rozdzielnicą1310 Dla kol.06-10:1310 1.Ustawienie i przykręcenie rozdzielnicy wraz z konstrukcją do gotowego1310   podłoża1310 Dla kol.01-10:1310 3.Częściowe rozebranie i złożenie skrzy nek1310 4.Podłączenie i oznaczenie przewodów

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=5.65	0	5.6500*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=5.65

[RMS 122]
nz=1	0	1.0000*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=87
pd=		AW analiza wlasna		AW analiza wlasna		0
na=Oprogramowanie i konfiguracja urządzeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=SST E

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=95	0	95.0000*1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=95

