[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.47
pe=1
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	10	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	2	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR ROBÓT
nfn=WK.kosztorysy Krzysztof Walkowiak
afn=ul. Tomasza Sobkowiaka 30a/13, 65-119 Zielona Góra
nb=Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
ab=59-180 Gaworzyce, działka nr ewid. 574/5, 1141/20, jedn. ewid. 021602_2 obręb ewid. 0002
ni=Gmina Gaworzyce
ai=ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce
br=budowlana
nk=inż. Krzysztof Walkowiak	
dt=poniedziałek, 10 lipiec 2023 r
kln=1310Przedmiar robót został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269))13101310Informacje dla Oferentów:13101) Ilości przedmiarowe są ilościami uzyskanymi z dokumentacji projektowej na podstawie cyfrowego przedmiaru z programu AutoCad i plików PDF i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w zależności od przyjętej technologii wykonania robót13102) Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z projektem w zakresie uwzględniającym specyfikę wykonywanych robót. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać oraz sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z ich intencją i znaczeniem.13103) Ilości wyliczeniowe zawarte w przedmiarze robót są tylko i wyłącznie elementami pomocniczymi przy składaniu oferty na wykonanie zadania.1310
cpv=45210000-2	
pcn=3 kwartał 2023 r

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	1) Przedmiot opracowania:1310Przedmiotem opracowana jest kosztorys inwestorski budowy Gminnego Ośrodka Zdrowia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Gaworzyce.131013102) Zakres opracowania:1310Kosztorys swoim zakresem obejmuje branże budowlaną inwestycji.131013103) Parametry techniczne:1310a) powierzchnia użytkowa - 400,14 m213101310Kosztorys inwestorski został wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. (na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269)) w oparciu o projekt budowlany.13101310Wartość kosztorysowa nie obejmuje podatku VAT.13101310Ceny jednostkowe robót zostały pozyskane z danych rynkowych i kalkulacji szczegółowych (wydruk w pozycjach scalonych).13101310Dane przyjęte w kalkulacji szczegółowych cen jednostkowych:1310a) Koszty zakupu materiałów zawarte w cenach materiałów i nie obejmują podatku VAT.1310b) Do celów kosztorysowych przyjęto średnie stawki narzutów i robocizny dla miasta Gaworzyce woj. dolnośląskie wg danych rynkowych w poziomie cen z 3 kwartału 2023 roku.1310c) Stawka robocizny przyjęta wg informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz pracy sprzętu budowlanego wg danych rynkowych w poziomie cen z 3 kwartału 2023 roku.1310d) Wskaźnik narzutów kosztów pośrednich, zysku oraz kosztów zakupów wg danych rynkowych w poziomie cen z 3 kwartału 2023 roku.1310e) Ceny materiałów rynkowe w poziomie cen z 3 kwartału 2023 roku.13101310Dodatkowe informacje:1310- Niniejszy kosztorys jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o projekt budowlany przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i nie może stanowić ostatecznej podstawy ustalenia kosztów rzeczywistych realizacji inwestycji.1310- Ilości przedmiarowe są ilościami uzyskanymi z dokumentacji projektowej na podstawie cyfrowego przedmiaru z programu AutoCad i plików PDF i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w zależności od przyjętej technologii wykonania robót.1310- Kalkulacja cen robót jednostkowych (przyjęta w kosztorysie jako analiza indywidualna) uzyskana na podstawie danych od Wykonawców i uśredniona.13101310Kosztorys swoim zakresem nie obejmuje:1310a) pomiarów geodezyjnych powykonawczych,1310b) odszkodowań,1310c) nadzorów,1310d) opłat za zajęcie pasa drogowego,1310e) innych nakładów nie zaliczanych do robót budowlano-montażowych.1310

[ELEMENT 1]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=602
nu=1

[POZYCJA]
id=603
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0203-07 0210-03 	2-01	0203-07	 0210-03 	1
mpn=58:2:50988,10121,0:1,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na wysypisko lub odkład Wykonawcy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=277.36
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=277.36	1	277,36						

[POZYCJA]
id=604
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0301-01	2-01	0301-01		1
mpn=_1211
na=Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na wysypisko lub odkład Wykonawcy (kat. gruntu I-II)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=30.82
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=30.82	1	30,82						

[POZYCJA]
id=605
pd=						0
na=Koszt składowania ziemi na wysypisku lub odkładzie Wykonawcy
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=3
ob=308.18
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=308.18	1	308,18						

[POZYCJA]
id=606
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0212-07	2-01	0212-07		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=276.17
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=276.17	1	276,17						

[POZYCJA]
id=608
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0310-0102	2-01	0310-0102		1
mpn=_1211
na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 1.6-2.5 m pod fundamenty w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą kat. I-II; głębokość do 1.5 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=30.69
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=30.69	1	30,69						

[POZYCJA]
id=609
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-03 z.o.2.11.4. 9911-02 	1	0214-03	 z.o.2.11.4. 9911-02 	1
mpn=6:1:0956,47,10121,0:1,0911
na=Zasypanie wykopów fundamentowych np. spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=214.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=214.8	1	214,8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.1		1,10
wm=1		1
ws=1.1		1,10

[POZYCJA]
id=611
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0312-0102	2-01	0312-0102		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 1.6-2.5 m; kat. gr. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=92.06
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=92.06	1	92,06						

[POZYCJA]
id=612
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0228-03 s.sz. 2.5.2. 9907-03 	2-01	0228-03	 s.sz. 2.5.2. 9907-03 	1
mpn=21:2:0929,101211
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=92.06
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=92.06	1	92,06						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.57		1,57
wm=1		1
ws=1.57		1,57

[ELEMENT 1]
na=Fundamentowanie
wa=0
kn=0	0	0
id=613
nu=2

[POZYCJA]
id=623
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe C8/10 w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=17.31
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=17.31	1	17,31						

[POZYCJA]
id=614
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0243-01	2-02	0243-01		1
mpn=121,0:2,0911
na=Ławy fundamentowe o szerokości do 0.6 m w deskowaniu systemowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=12.52
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=12.52	1	12,52						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=615
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0243-02	2-02	0243-02		1
mpn=121,0:2,0911
na=Ławy fundamentowe o szerokości do 0.8 m w deskowaniu systemowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=25.14
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=25.14	1	25,14						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=3.5		3,5
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=618
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0244-01	2-02	0244-01		1
mpn=121,0:2,0911
na=Stopy fundamentowe o objętości do 0.5 m3 w deskowaniu systemowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=0.9
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=0.9	1	0,9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2,5
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=634
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0205-01	2-02	0205-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1.15
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=1.15	1	1,15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=12.5		12,5
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=624
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0259-01	2-02	0259-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 6 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=190.16
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=190.16	1	190,16						

[POZYCJA]
id=636
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=93.95
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=93.95	1	93,95						

[POZYCJA]
id=627
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=724.22
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=724.22	1	724,22						

[POZYCJA]
id=630
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2008	KNR	9-15 0101-01	9-15	0101-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=125.52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=125.52	1	125,52						

[POZYCJA]
id=631
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2008	KNR	9-15 0301-01	9-15	0301-01		1
mpn=1211
na=Izolacje powierzchni poziomych z papy fundamentowej - ławy fundamentowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=125.52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=125.52	1	125,52						

[POZYCJA]
id=633
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0101-06	2-02	0101-06		1
mpn=_1211
na=Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=38.69
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=38.69	1	38,69						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.25		1,25
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=637
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2008	KNR	9-15 0301-01	9-15	0301-01		1
mpn=1211
na=Izolacje powierzchni poziomych z papy fundamentowej - ściany fundamentowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=94.76
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=94.76	1	94,76						

[ELEMENT 1]
na=Roboty izolacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=638
nu=3

[POZYCJA]
id=639
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-40 0416-03	AT-40	0416-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wykonanie fasety z masy bitumicznej KMB
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=378.86
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=378.86	1	378,86						

[POZYCJA]
id=640
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-40 0408-01	AT-40	0408-01		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie - przygotowanie podłoża - szpachlowanie drapane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=428.89
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=428.89	1	428,89						

[POZYCJA]
id=641
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-40 0408-02	AT-40	0408-02		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=428.89
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=428.89	1	428,89						

[POZYCJA]
id=643
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-40 0408-04	AT-40	0408-04		1
mpn=1211
na=Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie - wtopienie siatki zbrojącej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=428.89
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=428.89	1	428,89						

[POZYCJA]
id=644
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-40 0409-01	AT-40	0409-01		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Izolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie - przygotowanie podłoża - szpachlowanie drapane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=8.76
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=8.76	1	8,76						

[POZYCJA]
id=646
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-40 0409-02	AT-40	0409-02		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=8.76
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=8.76	1	8,76						

[POZYCJA]
id=647
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-40 0409-04	AT-40	0409-04		1
mpn=1211
na=Izolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie - wtopienie siatki zbrojącej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=8.76
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=8.76	1	8,76						

[POZYCJA]
id=648
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-40 0421-03	AT-40	0421-03		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji pionowej  XPS grub. 18 cm klejonych punktowo masą bitumiczną
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=122.18
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=122.18	1	122,18						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2,5
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=649
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-40 0421-01	AT-40	0421-01		1
mpn=1211
na=Ułożenie folii ochronnej kubełkowej z montażem listwy dociskowej aluminiiowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=88.86
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=88.86	1	88,86						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1,5
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=Roboty murarskie i murowe
wa=0
kn=0	0	0
id=650
nu=4

[POZYCJA]
id=665
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-02 0104-07	K-02	0104-07		1
mpn=1211
na=Ściany z bloków silikatowych grub. 24 w budynkach 1-kond. o wys. do 5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=661.64
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=661.64	1	661,64						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1,5
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=667
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0103-07	2-02	0103-07		1
mpn=1211
na=Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 5 m - odatek za wykonanie łuków
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=6.14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=6.14	1	6,14						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=5		5
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=744
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0124-05	2-02	0124-05		1
mpn=_1211
na=Słupy murowane na zaprawie cementowo-wapiennej o średnicy 100 cm
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=2		2
ws=2		2

[POZYCJA]
id=745
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0124-15	2-02	0124-15		1
mpn=_1211
na=Słupy murowane - dodatek za wykonanie słupów okrągłych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=5		5
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=668
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0132-01	2-02	0132-01		1
mpn=1211
na=Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[POZYCJA]
id=669
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0132-02	2-02	0132-02		1
mpn=1211
na=Otwory na drzwi w ścianach murowanych grubości 1 cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=19
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[POZYCJA]
id=658
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0132-05	2-02	0132-05		1
mpn=_1211
na=Ułożenie nadproży prefabrykowanych typu SBN
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=106.77
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=106.77	1	106,77						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1,5
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=Roboty z betonu zbrojonego
wa=0
kn=0	0	0
id=651
nu=5

[POZYCJA]
id=652
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0211-01	2-02	0211-01		1
mpn=_1211
na=Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0.3 m dwustronnie deskowane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=2.65
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=2.65	1	2,65						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.75		1,75
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=653
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0247-04	2-02	0247-04		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Słupy żelbetowe o wysokości do 5 m w deskowaniu systemowym - transport betonu pompą
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=4.35
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=4.35	1	4,35						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.75		1,75
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=659
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0249-03	2-02	0249-03		1
mpn=121,0:2,0911
na=Belki, podciągi i nadproża żelbetowe w deskowaniu systemowym - transport betonu pompą
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=2.68
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=2.68	1	2,68						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.75		1,75
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=662
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0210-03	2-02	0210-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wymiany żelbetowe w deskowaniu tradycyjnym - ręczne układanie betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=0.49
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=0.49	1	0,49						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1,5
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=660
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0212-11	2-02	0212-11		1
mpn=_1211
na=Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=0.72
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=0.72	1	0,72						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2,5
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=663
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0212-12	2-02	0212-12		1
mpn=_1211
na=Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=4.22
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=4.22	1	4,22						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.75		1,75
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=664
pd=ATHENASOFT wyd.I 2012	KNR	AT-44 0201-04	AT-44	0201-04		1
mpn=1211
na=Stropy z płyt kanałowych SPK20
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=414.48
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=414.48	1	414,48						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=5		5
wm=1		1
ws=1.5		1,5

[POZYCJA]
id=654
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0259-01	2-02	0259-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 6 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=227.97
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=227.97	1	227,97						

[POZYCJA]
id=656
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=823.32
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=823.32	1	823,32						

[POZYCJA]
id=657
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=757.49
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=757.49	1	757,49						

[ELEMENT 1]
na=Pokrycie dachu
wa=0
kn=0	0	0
id=679
nu=6

[POZYCJA]
id=682
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0509-02	AT-27	0509-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ułożenie folii paroizolacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=436.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=436.3	1	436,3						

[POZYCJA]
id=681
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0509-04	AT-27	0509-04		1
mpn=1211
na=Ułożenie płyt termoizolacyjnych z wełny mineralnej w dwóch warstwach łącznie grub. 30 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=436.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=436.3	1	436,3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2,5
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=680
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0509-03	AT-27	0509-03		1
mpn=1211
na=Ułożenie płyt termoizolacyjnych w jednej warstwie grub. 10 cm z nadaniem spadków
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=436.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=436.3	1	436,3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2,5
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=683
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0704-01	AT-31	0704-01		1
mpn=1211
na=Mocowanie płyt z wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=436.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=436.3	1	436,3						

[POZYCJA]
id=684
pd=						0
na=Kliny spadkowe z wełny mineralnej przy ścianach attyki
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=104.19
jm=mb	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=104.19	1	104,19						

[POZYCJA]
id=685
pd=						0
na=Pokrycie dachu w systemie membran dachowych z wywinięciem pokrycia na ściany attyki
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=540.49
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=540.49	1	540,49						

[POZYCJA]
id=686
pd=						0
na=Przelewy awaryjne w ścianach attyki
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=690
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1016-07	2-02	1016-07		1
mpn=_1211
na=Wyłaz dachowy do pokryć płaskich
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1,5
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=691
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1016-07	2-02	1016-07		1
mpn=_1211
na=Świetliki dachowe do pokryć płaskich
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1,5
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=Kładzenie i wykładanie podłóg
wa=0
kn=0	0	0
id=692
nu=7

[POZYCJA]
id=711
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1103-01	2-02	1103-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=109.15
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=109.15	1	109,15						

[POZYCJA]
id=712
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe C20/25
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=21.83
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=21.83	1	21,83						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.75		0,75
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=713
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0509-02	AT-27	0509-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ułożenie folii PE
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=405.37
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=405.37	1	405,37						

[POZYCJA]
id=714
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0509-03	AT-27	0509-03		1
mpn=1211
na=Ułożenie płyt termoizolacyjnych XPS o grub. 8 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=405.37
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=405.37	1	405,37						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=715
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0509-02	AT-27	0509-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ułożenie folii PE
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=405.37
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=405.37	1	405,37						

[POZYCJA]
id=716
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1104-02 1104-03 	2-02	1104-02	 1104-03 	1
mpn=153:0:6009222,101211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=405.37
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=405.37	1	405,37						

[POZYCJA]
id=717
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1116-07	2-02	1116-07		1
mpn=_1211
na=Zbrojenie siatką stalową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=405.37
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=405.37	1	405,37						

[POZYCJA]
id=718
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0101-02	AT-23	0101-02		1
mpn=1211
na=Jednokrotne gruntowanie podłoża
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=405.37
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=405.37	1	405,37						

[POZYCJA]
id=719
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-40 0401-01	AT-40	0401-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z elastycznych cementowych zapraw uszczelniających nakładana na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=22.17
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=22.17	1	22,17						

[POZYCJA]
id=721
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-40 0418-01	AT-40	0418-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=99.38
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=99.38	1	99,38						

[POZYCJA]
id=720
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-40 0418-02	AT-40	0418-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wklejanie w powłokę wodochronną kształtek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=50
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=722
pd=	KNR	AT-23 0206-07	AT-23	0206-07		1
mpn=121,0:0,0911
na=Okładziny podłogowe z płytek gresowych o wym. 60x60 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=25.06
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=25.06	1	25,06						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=3		3
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=724
pd=	KNR	AT-23 0206-07	AT-23	0206-07		1
mpn=121,0:0,0911
na=Okładziny podłogowe z płytek gresowych o wymiarach 30x30 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=46.42
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=46.42	1	46,42						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=3		3
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=723
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0216-06	AT-23	0216-06		1
mpn=1211
na=Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wys. 8 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=137.32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=137.32	1	137,32						

[POZYCJA]
id=725
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1123-01	2-02	1123-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=333.89
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=333.89	1	333,89						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=726
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1123-04	2-02	1123-04		1
mpn=1211
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin podłogowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=333.89
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=333.89	1	333,89						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2,5
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=727
pd=						1
mpn=1211
na=Wycieraczki do obuwia systemowe z gumowymi i szczotkowymi wkładami czyszczącymi
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=3.24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=3.24	1	3,24						

[ELEMENT 1]
na=Instalowanie sufitów podwieszanych
wa=0
kn=0	0	0
id=693
nu=8

[POZYCJA]
id=728
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2005-01	2-02	2005-01		1
mpn=_1211
na=Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=299.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=299.45	1	299,45						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.25		1,25
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=743
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2005-01	2-02	2005-01		1
mpn=_1211
na=Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi odpornymi na wilgoć na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=111.47
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=111.47	1	111,47						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.25		1,25
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=Instalowanie ścianek działowych
wa=0
kn=0	0	0
id=670
nu=9

[POZYCJA]
id=671
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2003-06	2-02	2003-06		1
mpn=_1211
na=Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo z wypełnieniem wełną mineralną grub. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=474.78
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=474.78	1	474,78						

[POZYCJA]
id=677
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2003-08	2-02	2003-08		1
mpn=_1211
na=Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo z wypełnieniem wełną mineralną grub. 5 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=36.49
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=36.49	1	36,49						

[POZYCJA]
id=678
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0119-03	AT-43	0119-03		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA pod montaż drzwi i naświetli
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=17
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[ELEMENT 1]
na=Tynkowanie
wa=0
kn=0	0	0
id=694
nu=10

[POZYCJA]
id=731
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0305-06	K-04	0305-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=410.92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=410.92	1	410,92						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.75		2,75
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=733
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0301-02	K-04	0301-02		1
mpn=1211
na=Tynki gipsowe na ścianach wewnętrzne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=712.17
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=712.17	1	712,17						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1,5
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=732
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0304-01	K-04	0304-01		1
mpn=1211
na=Tynki cementowo-wapienne na ścianach wewnętrzne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=58.71
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=58.71	1	58,71						

[POZYCJA]
id=734
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0305-01	K-04	0305-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=770.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=770.88	1	770,88						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2,5
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=735
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0305-03	K-04	0305-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=957.57
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=957.57	1	957,57						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.75		2,75
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=736
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2003	KNR	9-03 0109-07	9-03	0109-07		1
mpn=_1211
na=Założenie narożników tynkarskich
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=1728.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=1728.45	1	1728,45						

[ELEMENT 1]
na=Roboty malarskie
wa=0
kn=0	0	0
id=695
nu=11

[POZYCJA]
id=737
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0201-02	K-04	0201-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian farbą akrylową z jednokrotnym gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=851.73
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=851.73	1	851,73						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=739
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0201-02	K-04	0201-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian farbą lateksową z jednokrotnym gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=206.99
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=206.99	1	206,99						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=738
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0201-02	K-04	0201-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych stropów w kolorze białym z jednokrotnym gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=410.92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=410.92	1	410,92						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=Kładznie płytek na ścianach
wa=0
kn=0	0	0
id=696
nu=12

[POZYCJA]
id=740
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-22 0101-02	AT-22	0101-02		1
mpn=1211
na=Jednokrotne gruntowanie podłoża
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=212.32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=212.32	1	212,32						

[POZYCJA]
id=741
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-40 0402-01	AT-40	0402-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z elastycznych cementowych zapraw uszczelniających nakładana na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=212.32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=212.32	1	212,32						

[POZYCJA]
id=742
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-22 0204-07	AT-22	0204-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Okładziny ścienne z płytek gresowych o wymiarach 30x60 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=212.32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=212.32	1	212,32						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=Instalowanie okien i drzwi i podobnych elementów
wa=0
kn=0	0	0
id=697
nu=13

[POZYCJA]
id=701
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1039-03	2-02	1039-03		1
mpn=_1211
na=Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=28.08
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=28.08	1	28,08						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1,5
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=702
pd=						0
na=Parapety wewnętrzne
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=15.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=15.6	1	15,6						

[POZYCJA]
id=698
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-06	2-02	1040-06		1
mpn=_1211
na=Witryny aluminiowe fasadowe z drzwiami przesuwnymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=27.05
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=27.05	1	27,05						

[POZYCJA]
id=699
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-02	2-02	1040-02		1
mpn=_1211
na=Drzwi aluminiowe zewnętrzne dwuskrzydłowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=4.99
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=4.99	1	4,99						

[POZYCJA]
id=700
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-05	2-02	1040-05		1
mpn=_1211
na=Ścianki aluminiowe wewnętrzne z drzwiami przesuwnymi EI15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=33.15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=33.15	1	33,15						

[POZYCJA]
id=705
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1025-01	2-02	1025-01		1
mpn=_1211
na=Ościeżnice dla drzwi wewnętrznych systemowe regulowane
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=31
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=4		4
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=706
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1022-01	2-02	1022-01		1
mpn=_1211
na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=34.02
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=34.02	1	34,02						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2,5
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=707
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1022-01	2-02	1022-01		1
mpn=_1211
na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z podcięciem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=24.57
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=24.57	1	24,57						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2,5
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=703
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0304-06	AL-01	0304-06		1
mpn=_1211
na=Samozamykacz do drzwi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=31
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31						

[POZYCJA]
id=708
pd=						0
na=Piktogramy i tabliczki przy drzwiach
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=107
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=107	1	107						

-[POZYCJA]
id=709
pd=						0
na=Tablice PCV
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_709
ob=6.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
stn=-1	0
nsn=SST B

-[PRZEDMIAR]
wo=6.9	1	6,9						

-[POZYCJA]
id=710
pd=						0
na=Tablica ogłoszeniowa korkowa
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_710
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
stn=-1	0
nsn=SST B

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=767
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1213-01	2-02	1213-01		1
mpn=1211
na=Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 4 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[ELEMENT 1]
na=Roboty elewacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=689
nu=14

[POZYCJA]
id=746
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0703-01	AT-31	0703-01		1
mpn=121,0:10,0911
na=Montaż listwy początkowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=115.86
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=115.86	1	115,86						

[POZYCJA]
id=747
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2611-02	0-23	2611-02		1
mpn=1211
na=Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=535.72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=535.72	1	535,72						

[POZYCJA]
id=748
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0103-05	AT-31	0103-05		1
mpn=1211
na=Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 18 cm na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=479.32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=479.32	1	479,32						

[POZYCJA]
id=749
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0104-02	AT-31	0104-02		1
mpn=1211
na=Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 3 cm na ościeżach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=33.24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=33.24	1	33,24						

[POZYCJA]
id=750
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0704-02	AT-31	0704-02		1
mpn=1211
na=Mocowanie płyt z wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=479.32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=479.32	1	479,32						

[POZYCJA]
id=751
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0103-06	AT-31	0103-06		1
mpn=1211
na=Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=535.72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=535.72	1	535,72						

[POZYCJA]
id=752
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0104-04	AT-31	0104-04		1
mpn=1211
na=Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=33.24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=33.24	1	33,24						

[POZYCJA]
id=753
pd=	KNR	AT-31 0502-01	AT-31	0502-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Warstwa gruntująca na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=535.72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=535.72	1	535,72						

[POZYCJA]
id=754
pd=	KNR	AT-31 0502-02	AT-31	0502-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Warstwa gruntująca na ościeżach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=33.24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=33.24	1	33,24						

[POZYCJA]
id=755
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0702-01	AT-31	0702-01		1
mpn=121,0:3,0911
na=Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=157.96
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=157.96	1	157,96						

[POZYCJA]
id=756
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0502-03	AT-31	0502-03		1
mpn=121,0:2,0911
na=Tynk elewacyjny cienkowarstwowy wykonany ręcznie na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=278.13
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=278.13	1	278,13						

[POZYCJA]
id=757
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0502-04	AT-31	0502-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Tynk elewacyjny cienkowarstwowy wykonany ręcznie na ościeżach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=33.24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=33.24	1	33,24						

[POZYCJA]
id=758
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0601-02	AT-31	0601-02		1
mpn=1211
na=Malowanie elewacji farbą silikonową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=311.37
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=311.37	1	311,37						

[POZYCJA]
id=759
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-02 0106-02	K-02	0106-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Licowanie ścian cegłą klinkierową z fugowaniem w budynkach jednokondygnacyjnych o wys. pow. 4,5 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=232.18
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=232.18	1	232,18						

[POZYCJA]
id=760
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-02 0106-04	K-02	0106-04		1
mpn=1211
na=Licowanie ścian cegłą klinkierową - dodatek za oblicowanie otworów na okna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2,5
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=761
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-02 0106-05	K-02	0106-05		1
mpn=1211
na=Licowanie ścian cegłą klinkierową - dodatek za oblicowanie otworów na drzwi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=3		3
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=762
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0919-01	2-02	0919-01		1
mpn=_1211
na=Licowanie płytkami klinkierowymi ścian
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=43.38
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=43.38	1	43,38						

[POZYCJA]
id=687
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-21 4007-03	0-21	4007-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Montaż płyty OSB-3 grub. 22 mm wodoodpornej na ścianach attyki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=48.78
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=48.78	1	48,78						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2,5
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=688
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0515-02	2-02	0515-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=79.41
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=79.41	1	79,41						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.75		1,75
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=763
pd=						0
na=Logo montowane  na elewacji budynku wykonane z blachy miedzianej
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=120
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=766
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0519-08	2-02	0519-08		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zbiorniczki przy rynnach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=764
pd=KOPRIN wyd.III 2012	KNR	K-05 0502-02	K-05	0502-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż rur spustowych o śr. 120 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=765
pd=KOPRIN wyd.III 2012	KNR	K-05 0502-03	K-05	0502-03		1
mpn=1211
na=Montaż rur spustowych - wylewka rury spustowej fi 120 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST B

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						
