Przedmiar Robót

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi powiatowej nr 2512D w m. Krzewie Wielkie w km 1+550-1+785 o dł. 0,235 km

NAZWA INWESTORA: Powiat Lwówecki

ADRES INWESTORA: 59-600 Lwówek Śląski, ul. Szpitalna 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|  |
|  |  |  |
| 1d.1 | wycena własna kalk. własna | projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót, utrzymanie oznakowania w czasie budowy, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 2d.1 | KNR AT-03 0102-02 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - Zacięcia, korytka | m2 |  |  |
|  |  | 150 | m2 | 150,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 3d.1 | KNR 2-311402-05 | Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm | m2 |  |  |
|  |  | 235 | m2 | 235,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 4d.1 | KNR 2-310101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm Mijanki + zjazdy | m2 |  |  |
|  |  | 125 | m2 | 125,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 5d.1 | KNR 2-310114-070114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  |  |
|  |  | 125 | m2 | 125,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
|  |  |  |
| 6d.2 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 |  |  |
|  |  | 705 | m2 | 705,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 7d.2 | KNR 2-310310-050310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm | m2 |  |  |
|  |  | 705 | m2 | 705,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 8d.2 | KNR 2-310204-050204-06 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 20 cm Zjazdy | m2 |  |  |
|  |  | 125 | m2 | 125,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
|  |  |  |
| 9d.3 | KNR 2-310204-05 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - Pobocza | m2 |  |  |
|  |  | 235 | m2 | 235,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 10d.3 | KNR 2-311406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. |  |  |
|  |  | 7 | szt. | 7,000 |  |