**Załącznik nr 10 do OPZ**

**Instrukcja wykonania i montażu koszy ulicznych.**

1. **Minimalne wymagania wykonania koszy.**
   1. Materiał drewniany zabezpieczony przed korozją, pomalowany w odcieniu szarości (zgodnie z załączoną fotografią).
   2. Pojemność min. 35 litrów.
   3. Dostosowany do worków (tzn. z możliwością mocowania worka w sposób zabezpieczający przed opadaniem worka do wnętrza kosza, a także przed podmuchami wiatru).
   4. Wysokość od gruntu po montażu min. 70 cm, max. 75 cm.
   5. Szerokość min. 45 cm.

Rys. nr 1. Wzór kosza wymaganego do wykonania przez **Zamawiającego.**



1. **Sposób montażu koszy ulicznych.**
   1. Montaż za pomocą kotew. Nie dopuszcza się montażu elementów drewnianych bezpośrednio w ziemi (zwiększenie żywotności produktu).
   2. Kotwy wykonane ze stali nierdzewnej.
   3. Śruby ocynkowane lubkwasoodporneM10 z nakrętkami**.**
   4. Długość śrub adekwatna do wielkości/długości kotwy (wskazuje się stosować śruby o 1 cm dłuższe niż boki kielicha kotew).
   5. **Zamawiający** wymaga zastosowania do montażu kotew obejmujących cały słupek jak na rysunku Nr 2.

Rys. nr 2. Montaż kosza.

