[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.47
pe=2
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	2	3	4	1	6	0	0
own=1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)	PRZEDMIAR
nfn=VIA PROJEKT Lech Marciniak
afn=ul. Kraszewskiego 6, 63-300 Pleszew
nb=Przebudowa ul. Grodzieckiej w m. Chocz
ab=Powiat pleszewski, Jedn. ewid. - Chocz, obręb Miasto Chocz dz. nr: 1107/1, obręb Olesiec dz. nr: 714   
ni=Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie
ai=ul Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew
nk=Lech Marciniak	Drogowa
dt=2021-06-19

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	1.09PRZEDMIOT OPRACOWANIA1310Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew1310Ogółem długość przebudowywanej drogi to:  2 255m.131013102.09STAN ISTNIEJĄCY1310Przedmiotem przebudowy jest droga powiatowa łącząca Pleszew z Kowalewem.1310Droga posiada nawierzchnię szerokości od 4,50m do 5,5m z mieszanek min-asfaltowych grub. średnio 9cm na podbudowie z  kruszywa łamanego o śr grubości 14cm. Nawierzchnia bitumiczna jest zwichrowana w przekroju poprzecznym i w profilu podłużnym. posiada liczne nierówności i ubytki, przez które wybija się kruszywo.  Jezdnia, częściowo , ograniczona jest krawężnikiem betonowym 15x30cm na ławie betonowej. Na pozostałym odcinku ma przekrój drogowy. Na części odcinka występuje chodnik z kostki betonowej, który podobnie jak jezdnia jest zniszczony.1310Odwodnienie jezdni odbywa się powierzchniowo do istniejących rowów przydrożnych, do kanalizacji deszczowej oraz na tereny zielone.1310Poprzez złe spadki podłużne i poprzeczne na jezdni zalegają wody opadowe i roztopowe.1310W pasie drogowym występują urządzenia obce infrastruktury: teletechnicznej, energetycznej - napowietrznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i oświetlenia ulic.131013103.09PARAMETRY TECHNICZNE1310Podstawowe parametry techniczne, jakie przyjęto w uzgodnieniu z inwestorem, dla projektowanej drogi:1310"09klasa drogi:090909090909Z,1310"09kategoria ruchu:090909090909KR3,1310"09podłoże:09090909090909G3,1310"09prędkość projektowa:090909090930 km/h,1310"09przekrój poprzeczny:09090909091x2,1310"09szerokość jezdni:0909090909096,00 m1310"09szerokość chodników 0909090909min. 2 m1310"09szerokość ścieżki rowerowej dwukierunkowej0909min. 2,0 m1310"09szerokość dwukierunkowej ścieżki rowerowej 09min. 2,6 m1310 z której mogą korzystać piesi1310"09skos zjazdów na posesje09090909091 m - 1 m091310131013104.09ZAKRES ROBÓT1310W ramach rozbudowy - przewiduje się:1310"09roboty przygotowawcze (wytyczenie obiektu, rozbiórki istniejących przeszkód),1310"09rozbiórkę istniejących krawężników, obrzeży i innych elementów jezdni,1310"09rozbiórkę konstrukcji nawierzchni chodników i zjazdów,1310"09ustawienie krawężników i obrzeży,1310"09wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia jezdni,1310"09wykonanie pełnej konstrukcji poszerzeń jezdni na całej długości przebudowy,1310"09wyrównanie istniejącej nawierzchni,1310"09wykonanie nawierzchni jezdni1310"09wykonanie nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych i zjazdów,1310"09wykonanie poboczy1310"09wykonanie kanalizacji deszczowej (wg odrębnego projektu branżowego)1310"09remont kanalizacji deszczowej,1310"09remont przepustów,1310"09wykonanie elementów uspokajających ruch,1310"09wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,1310"09wykonanie elementów zieleni (wg odrębnego opracowania)1310"09uporządkowanie terenu.1310

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=50	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=Mapa powykonawcza	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Projekt organizacji ruchu	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 316]
ty=M
na=kruszywo łamane	0
id=	3
jm=t	034
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=36.975

[RMS ZEST 97]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 98]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=dekarze gr.II	0
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=olej napędowy	0
id=1020399	1
jm=kg	033
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
il=115.7621

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=emulsja asfaltowa kationowa	0
id=1040099	1
jm=kg	033
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
il=2158.7273

[RMS ZEST 254]
ty=M
na=lepik asfaltowy stosowany na gorąco	0
id=1040699	1
jm=kg	033
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=299.77
pr=	0	0	0	2300199 

[RMS ZEST 127]
ty=S
na=koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15 m3	0
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
il=9.468

[RMS ZEST 8]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.4 m3	0
id=11162	1
jm=m-g	148
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
il=47.5823

[RMS ZEST 337]
ty=M
na=pale szalunkowe stalowe (wypraski)	0
id=1121199	1
jm=t	034
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0884

[RMS ZEST 9]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
il=10.5803

[RMS ZEST 10]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	0
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
il=14.0728

[RMS ZEST 11]
ty=S
na=równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	0
id=11612	1
jm=m-g	148
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
il=3.3486

[RMS ZEST 206]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny	0
id=12100	1
jm=m-g	148
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
il=12.7911

[RMS ZEST 12]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 10 t	0
id=12113	1
jm=m-g	148
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
il=73.1026

[RMS ZEST 13]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 15 t	0
id=12115	1
jm=m-g	148
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
il=25.1057

[RMS ZEST 207]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny ogumiony	0
id=12160	1
jm=m-g	148
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
il=12.7911

[RMS ZEST 14]
ty=S
na=walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	0
id=12313	1
jm=m-g	148
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
il=96.5227

[RMS ZEST 249]
ty=S
na=zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h	0
id=12522	1
jm=m-g	148
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
il=8.3406

[RMS ZEST 15]
ty=S
na=frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0 m	0
id=12715	1
jm=m-g	148
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
il=10.3395
pr=	0	0	0	12715

[RMS ZEST 16]
ty=S
na=piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM	0
id=13111	1
jm=m-g	148
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
il=2.8
pr=	0	0	0	13111

[RMS ZEST 408]
ty=S
na=przesadzarka na ciągniku (1000 mm)	0
id=13142	1
jm=m-g	148
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
il=1.36

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=słupki z rur stalowych	0
id=1323701	1
jm=kg	033
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
il=78.52

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=gwoździe budowlane	0
id=1336400	1
jm=kg	033
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
il=8.039

[RMS ZEST 340]
ty=M
na=klamry ciesielskie	0
id=1341299	1
jm=kg	033
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=40.46
pr=	0	0	0	1341299

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=tablice znaków drogowych	0
id=1352899	1
jm=szt	020
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=farba chlorokauczukowa	0
id=1520899	1
jm=dm3	066
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
il=50.4258

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych	0
id=1530511	1
jm=dm3	066
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
il=16.1671

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Mieszanka kruszywa łamanego 0/31,5	0
id=1600614	1
jm=t	034
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
il=529.5782

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=Piasek	0
id=1601799	3
jm=m3	060
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=616.1813

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=gruz	0
id=1690099	1
jm=m3	060
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
il=0.36

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	0
id=1700399	1
jm=t	034
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
il=23.4893

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=drzewa lub krzewy liściaste form naturalnych	0
id=2_21001	3
jm=szt.	020
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.65

[RMS ZEST 407]
ty=M
na=dereń	0
id=2_21001	3
jm=szt.	020
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=77.7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3971150

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Beton Asfaltowy AC 11 W	0
id=2_31004	3
jm=t	034
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=330.9103

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=Beton Asfaltowy AC 16 W	0
id=2_31004	3
jm=t	034
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=92.2112

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Beton Asfaltowy AC 11 S	0
id=2_31005	3
jm=t	034
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=352.4773

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=obrzeża betonowe 30x8 cm	0
id=2220802	1
jm=m	040
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
il=754.8

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=kostka brukowa 8 cm	0
id=2222130	1
jm=m2	050
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
il=1449.002

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm	0
id=2223051	1
jm=m	040
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
il=788.46

[RMS ZEST 374]
ty=M
na=roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol 'P'	0
id=2301400	1
jm=kg	033
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=67.69

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=mieszanka betonowa kl. B 10	0
id=2370602	2
jm=m3	060
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=27.089

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=mieszanka betonowa C12/15	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
il=124.4526
pr=	0	0	0	2370699 

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=mieszanka betonowa Rm 2,5 MPa	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
il=125.2699

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=mieszanka betonowa Rm 1,5 MPa	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=133.358

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 15	0
id=2380825	2
jm=m3	060
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.052

[RMS ZEST 209]
ty=M
na=Beton asfaltowy AC 22 P	0
id=2390099	2
jm=t	034
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=123.7845

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	0
id=2600619	1
jm=m3	060
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
il=5.3646

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane gr.25 mm, kl.III	0
id=2600621	2
jm=m3	060
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.3156

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=krawędziaki iglaste kl.II	0
id=2600999	1
jm=m3	060
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
il=1.0676

[RMS ZEST 338]
ty=M
na=bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III	0
id=2640003	1
jm=m3	060
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.357

[RMS ZEST 339]
ty=M
na=drewno na stemple iglaste nasycone	0
id=2640900	1
jm=m3	060
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.306

[RMS ZEST 53]
ty=S
na=żuraw samochodowy 4 t	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
il=5.85

[RMS ZEST 230]
ty=S
na=wciągarka ręczna 3-5 t	0
id=35613	1
jm=m-g	148
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
il=59.94

[RMS ZEST 55]
ty=R
na=operatorzy gr.II	0
id=362	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 56]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 57]
ty=S
na=ciągnik kołowy 37 kW/50 KM	0
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
il=42.5927

[RMS ZEST 58]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
il=165.324

[RMS ZEST 251]
ty=S
na=samochód skrzyniowy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
il=1.1128

[RMS ZEST 255]
ty=M
na=drewno opałowe	0
id=3950101	1
jm=kg	033
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=406.14

[RMS ZEST 63]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
il=3.525

[RMS ZEST 199]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t'	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
il=3.9648

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=słupki drewniane iglaste śr.70mm	0
id=3951300	1
jm=m3	060
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0489

[RMS ZEST 65]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
il=27.23

[RMS ZEST 231]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5-10 t	0
id=39531	1
jm=m-g	148
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
il=19.82

[RMS ZEST 192]
ty=M
na=nasiona traw	0
id=3970500	2
jm=kg	033
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.148

[RMS ZEST 67]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
il=185.2816

[RMS ZEST 68]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 10-15 t	0
id=39813	1
jm=m-g	148
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
il=37.5983

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=ziemia urodzajna (humus)	0
id=3990400	1
jm=m3	060
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.358

[RMS ZEST 69]
ty=S
na=wibrator powierzchniowy	0
id=45100	1
jm=m-g	148
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
il=193.05

[RMS ZEST 70]
ty=S
na=skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczna pompa 250-500 dm3	0
id=52271	1
jm=m-g	148
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
il=39.2305

[RMS ZEST 71]
ty=S
na=rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m	0
id=52314	1
jm=m-g	148
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
il=47.0253

[RMS ZEST 72]
ty=S
na=szczotka mechaniczna (bez ciągnika)	0
id=52511	1
jm=m-g	148
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
il=3.3622

[RMS ZEST 73]
ty=S
na=malowarka do znakowania dróg	0
id=52541	1
jm=m-g	148
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
il=3.9648

[RMS ZEST 224]
ty=S
na=piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni	0
id=52600	1
jm=m-g	148
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
il=101.545

[RMS ZEST 252]
ty=M
na=rury PP dwuścienne SN8 DN 400 mm	0
id=5430705	1
jm=m	040
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=103

[RMS ZEST 264]
ty=M
na=pierścienie odciążające żelbetowe'	0
id=5470500	2
jm=szt	020
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19

[RMS ZEST 265]
ty=M
na=pierścienie podtrzymujące wpust	0
id=5470510	2
jm=szt	020
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19

[RMS ZEST 263]
ty=M
na=nadstawka betonowa ściekowa o śr. 500mm l=1,0m	0
id=5470622	2
jm=szt	020
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19

[RMS ZEST 262]
ty=M
na=osadniki betonowe śr. 500 mm	0
id=5471001	2
jm=szt	020
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19

[RMS ZEST 250]
ty=M
na=rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 200 mm	0
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=109.14

[RMS ZEST 260]
ty=M
na=pokrywa żeliwna	0
id=6330599	2
jm=szt.	020
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 266]
ty=M
na=wpusty uliczne żeliwne ściekowe typ ciężki 650x450 mm	0
id=6331001	2
jm=szt	020
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19

[RMS ZEST 258]
ty=M
na=trzon studzienki rura karbowana	0
id=6333299	2
jm=m	040
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.1

[RMS ZEST 256]
ty=M
na=kineta studzienki z PE	0
id=6333499	2
jm=szt.	020
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 259]
ty=M
na=rura teleskopowa	0
id=6333499	2
jm=m	040
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 257]
ty=M
na=uszczelka	0
id=6333899	2
jm=szt.	020
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 168]
ty=R
na=darniarze gr.II	0
id=712	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 78]
ty=S
na=piła do cięcia kostki	0
id=75200	1
jm=m-g	148
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
il=37.125

[RMS ZEST 80]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1624432248
cw=0	PLN
il=6773.1983

[RMS ZEST 334]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1624100718
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 402]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1624100718
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 81]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Roboty pomiarowe i przygotowawcze
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=2
pd=		D-M-00.00.00		D-M-00.00.00		0
na=Projekt organizacji ruchu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3
pd=		D-M-00.00.00		D-M-00.00.00		0
na=Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=4
pd=		D-01.01.01		D-01.01.01		1
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=0.47
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.47	1	0,470						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=117	0	117
np=1
wa=0
wb=0
il=52.5154

[RMS 64]
nz=0.104	0	0,104
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0489

[RMS 63]
nz=7.5	0	7,5
np=1
wa=0
wb=0
il=3.525

[ELEMENT 1]
na=Roboty rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=5
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=8
pd=		D-01.02.01		D-01.02.01		1
na=Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 20-90 cm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=3.23	0	3,23
np=1
wa=0
wb=0
il=21.5925

[RMS 16]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8

[POZYCJA]
id=9
pd=		D-01.02.01		D-01.02.01		1
na=Mechaniczne karczowanie pni (śr. 20-90 cm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	#p4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=1.2	0	1,2
np=1
wa=0
wb=0
il=8.022

[RMS 10]
nz=0.158	0	0,158
np=1
wa=0
wb=0
il=1.106

[POZYCJA]
id=88
pd=		D-01.02.01		D-01.02.01		1
mpn=1211
na=Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości oraz żywopłotów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=0.065
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.065	1	260*2,5/10000						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=330	0	330
np=1
wa=0
wb=0
il=20.4847

[RMS 10]
nz=54.5	0	54,5
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5425

[POZYCJA]
id=181
pd=		D-01.02.04		D-01.02.04		1
mpn=_1211
na=Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=883
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=883	1	#p20						

[RMS 80]
nz=0.115	0	0,115
np=1
wa=0
wb=0
il=101.545

[RMS 224]
nz=0.115	0	0,115
np=1
wa=0
wb=0
il=101.545

[POZYCJA]
id=14
pd=		D-05.03.11		D-05.03.11		1
na=Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. ok. 4-8 cm z wywiezieniem materiału po-frezowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1174.947
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=111	1	52+29+6*5 <włączenia śr. gr. 4 cm>						
wo=238.717	1	14,323/0,06 <tabela>						
scn=349.717	1						
wo=86.4	1	108*0,8 <nad przykanalikami>						
wo=400.1	1	400,1*1,0 <kanał deszczowy>						
wo=338.73	1	288,72+50,01 <wymiana konstrukcji od km 0+160 do km 0+325>						
scn=825.23	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=2		2
ws=2		2

[RMS 80]
nz=0.009	0	0,009
np=1
wa=0
wb=0
il=21.149

[RMS 68]
nz=0.016	0	0,016
np=1
wa=0
wb=0
il=37.5983

[RMS 15]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=10.3395

[POZYCJA]
id=142
pd=		D-01.02.04		D-01.02.04		1
na=Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=825.23
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=825.23	1	#p8B						

[RMS 80]
nz=0.2132	0	0,2132
np=1
wa=0
wb=0
il=175.939

[RMS 10]
nz=0.0079	0	0,0079
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5193

[POZYCJA]
id=10
pd=		D-01.02.04		D-01.02.04		1
na=Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 15 - 30 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						

[RMS 80]
nz=1.43	0	1,43
np=1
wa=0
wb=0
il=64.35

[RMS 53]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=5.85

[POZYCJA]
id=13
pd=		D-01.02.04		D-01.02.04		1
na=Rozebranie krawężników betonowych 20x30 i 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=687
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=687	1	687						

[RMS 80]
nz=0.2689	0	0,2689
np=1
wa=0
wb=0
il=184.7343

[POZYCJA]
id=100
pd=		D-01.02.04		D-01.02.04		1
mpn=_1211
na=Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej, betonowej gr. 8cm na podsypce piaskowo - cementowej, trylinki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=860
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=860	1	860						

[RMS 80]
nz=0.2982	0	0,2982
np=1
wa=0
wb=0
il=256.452

[POZYCJA]
id=168
pd=		D-01.02.04		D-01.02.04		1
mpn=_1211
na=Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=581
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=581	1	581						

[RMS 80]
nz=0.0795	0	0,0795
np=1
wa=0
wb=0
il=46.1895

[POZYCJA]
id=184
pd=		D-01.02.04		D-01.02.04		1
na=Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=9
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 80]
nz=5.36	0	5,36
np=1
wa=0
wb=0
il=48.24

[RMS 65]
nz=0.83	0	0,83
np=1
wa=0
wb=0
il=7.47

[RMS 230]
nz=1.78	0	1,78
np=1
wa=0
wb=0
il=16.02

[POZYCJA]
id=185
pd=		D-01.02.04		D-01.02.04		1
na=Demontaż studni rewizyjnych z kregów betonowych o śr. 500 mm o głęb. 3 m - kanalizacja deszczowa istniejące wpusty
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 80]
nz=16.4	0	16,4
np=1
wa=0
wb=0
il=131.2

[RMS 231]
nz=2.46	0	2,46
np=1
wa=0
wb=0
il=19.68

[RMS 230]
nz=5.49	0	5,49
np=1
wa=0
wb=0
il=43.92

[POZYCJA]
id=173
pd=		D-01.02.01		D-01.02.01		1
mpn=_1211
na=Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów i usunięcie słupków
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 80]
nz=0.783	0	0,783
np=1
wa=0
wb=0
il=7.047

[ELEMENT 1]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=16
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=17
pd=		D-02.01.01		D-02.01.01		1
na=Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z utylizacją gruntu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=293.545
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=293.545	1	293,545 <tabela>						

[RMS 80]
nz=0.203	0	0,203
np=1
wa=0
wb=0
il=59.5896

[RMS 8]
nz=0.0754	0	0,0754
np=1
wa=0
wb=0
il=22.1333

[RMS 67]
nz=0.2016	0	0,2016
np=1
wa=0
wb=0
il=59.1787

[POZYCJA]
id=20
pd=		D-02.03.01 		D-02.03.01 		1
na=Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=86.136
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=86.136	1	86,136 <tabela>						

[RMS 80]
nz=0.0725	0	0,0725
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2449

[RMS 9]
nz=0.0433	0	0,0433
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7297

[POZYCJA]
id=19
pd=		D-02.03.01 		D-02.03.01 		0
na=Piasek do wbudowania w nasyp z transportem na miejsce budowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=86.136
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=86.136	1	#p18						

[RMS 184]
nz=1.23	0	1,23
np=1
wa=0
wb=0
il=105.9473

[RMS 67]
nz=0.1016	0	0,1016
np=1
wa=0
wb=0
il=8.7514

[ELEMENT 1]
na=Jezdnia
wa=0
kn=0	0	0
id=22
nu=4
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Elementy ulic
wa=0
kn=0	0	0
id=23
nu=4.1
wn=		

[POZYCJA]
id=149
pd=		D-02.01.01		D-02.01.01		1
mpn=_1211
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=883
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=883	1	#p22+#p23						

[RMS 80]
nz=0.3009	0	0,3009
np=1
wa=0
wb=0
il=265.6947

[POZYCJA]
id=24
pd=		D-08.01.01 		D-08.01.01 		1
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=83.695
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=83.695	1	0,065*(#p22+#p23)+0,05*#p24						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.1		0,1
wm=1		1
ws=0.5		0,5

[RMS 80]
nz=9.02	0	9,02
np=1
wa=0
wb=0
il=75.4929

[RMS 49]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3478

[RMS 184]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=22.5976

[RMS 59]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=39.3366

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=1.04	0	1,04
np=0
wa=0
wb=0
il=87.0428

[POZYCJA]
id=25
pd=		D-08.01.01 		D-08.01.01 		1
na=Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=773
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=773	1	773						

[RMS 80]
nz=0.4589	0	0,4589
np=1
wa=0
wb=0
il=354.7297

[RMS 44]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=788.46

[RMS 184]
nz=0.0132	0	0,0132
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2036

[RMS 32]
nz=0.0049	0	0,0049
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7877

[RMS 59]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3239

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=187
pd=		D-08.01.01 		D-08.01.01 		1
na=Krawężniki betonowe z rozbiórki wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=110
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[RMS 80]
nz=0.4589	0	0,4589
np=1
wa=0
wb=0
il=50.479

[RMS 184]
nz=0.0132	0	0,0132
np=1
wa=0
wb=0
il=1.452

[RMS 32]
nz=0.0049	0	0,0049
np=1
wa=0
wb=0
il=0.539

[RMS 59]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.473

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=118
pd=		D-05.03.23		D-05.03.23		1
mpn=_1211
na=Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=526
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=526	1	526						

[RMS 80]
nz=0.275	0	0,275
np=1
wa=0
wb=0
il=144.65

[RMS 43]
nz=0.202	0	0,202
np=1
wa=0
wb=0
il=106.252

[RMS 125]
nz=0.0006	0	0,0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3156

[RMS 111]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=1.052

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 126]
nz=0.0515	0	0,0515
np=0
wa=0
wb=0
il=27.089

[RMS 127]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=9.468

[ELEMENT 2]
na=Poszerzenie i odtworzenie jezdni
wa=0
kn=0	0	0
id=26
nu=4.2
wn=		

[POZYCJA]
id=27
pd=		D-04.01.01		D-04.01.01		1
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=825.23
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=825.23	1	#p8B						

[RMS 80]
nz=0.0028	0	0,0028
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3106

[RMS 59]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1262

[RMS 14]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5485

[RMS 9]
nz=0.0039	0	0,0039
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2184

[POZYCJA]
id=28
pd=		D-04.05.01 		D-04.05.01 		1
na=Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=825.23
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=825.23	1	#p25						

[RMS 80]
nz=0.2385	0	0,2385
np=1
wa=0
wb=0
il=196.8174

[RMS 52]
nz=0.0005	0	0,0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4126

[RMS 59]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2523

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 48]
nz=0.1518	0	0,1518
np=0
wa=0
wb=0
il=125.2699

[RMS 14]
nz=0.0402	0	0,0402
np=1
wa=0
wb=0
il=33.1742

[POZYCJA]
id=30
pd=		D-04.04.02		D-04.04.02		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=825.23
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=825.23	1	#p26						

[RMS 80]
nz=0.0333	0	0,0333
np=1
wa=0
wb=0
il=27.4802

[RMS 28]
nz=0.427	0	0,427
np=1
wa=0
wb=0
il=352.3732

[RMS 59]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=12.3784

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.0027	0	0,0027
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2281

[RMS 12]
nz=0.0387	0	0,0387
np=1
wa=0
wb=0
il=31.9364

[POZYCJA]
id=35
pd=		D-04.03.01		D-04.03.01		1
na=Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=825.23
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=825.23	1	#p27						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=1		1
ws=0.5		0,5

[RMS 80]
nz=0.0095	0	0,0095
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9198

[RMS 5]
nz=0.51	0	0,51
np=1
wa=0
wb=0
il=420.8673

[RMS 4]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=14.8541

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 70]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=5.0339

[RMS 57]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=5.0339

[POZYCJA]
id=171
pd=		D-04.07.01		D-04.07.01		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Podbudowa z Betonu Asfaltowego AC 22 P - grub.warstwy po zagęszczeniu 6 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=825.23
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=825.23	1	#p28						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1,5
wm=1.5		1,5
ws=1.5		1,5

[RMS 80]
nz=0.0313	0	0,0313
np=1
wa=0
wb=0
il=38.7445

[RMS 209]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=123.7845

[RMS 81]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 71]
nz=0.0058	0	0,0058
np=1
wa=0
wb=0
il=7.1795

[RMS 206]
nz=0.0058	0	0,0058
np=1
wa=0
wb=0
il=7.1795

[RMS 207]
nz=0.0058	0	0,0058
np=1
wa=0
wb=0
il=7.1795

[RMS 67]
nz=0.0239	0	0,0239
np=1
wa=0
wb=0
il=29.5845

[POZYCJA]
id=172
pd=		D-04.03.01		D-04.03.01		1
na=Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=825.23
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=825.23	1	#p29						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=1		1
ws=0.5		0,5

[RMS 80]
nz=0.0095	0	0,0095
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9198

[RMS 5]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=255.8213

[RMS 4]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=14.8541

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 70]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=5.0339

[RMS 57]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=5.0339

[POZYCJA]
id=170
pd=		D-05.03.05		D-05.03.05		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 W - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm (układana razem z warstwą wyrównawczą)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=825.23
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=825.23	1	#p30						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1		1
wm=0.74		0,74
ws=1		1

[RMS 80]
nz=0.0312	0	0,0312
np=1
wa=0
wb=0
il=25.7472

[RMS 229]
nz=0.151	0	0,151
np=1
wa=0
wb=0
il=92.2112

[RMS 81]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 71]
nz=0.0068	0	0,0068
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6116

[RMS 206]
nz=0.0068	0	0,0068
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6116

[RMS 207]
nz=0.0068	0	0,0068
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6116

[RMS 67]
nz=0.0239	0	0,0239
np=1
wa=0
wb=0
il=19.723

[ELEMENT 2]
na=Nawierzchnia jezdni
wa=0
kn=0	0	0
id=40
nu=4.3
wn=		

[POZYCJA]
id=41
pd=		D-04.03.01		D-04.03.01		1
na=Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1977.77
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1977.77	1	#p38-#p31						

[RMS 80]
nz=0.0073	0	0,0073
np=1
wa=0
wb=0
il=14.4377

[RMS 59]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=15.8222

[RMS 72]
nz=0.0017	0	0,0017
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3622

[RMS 57]
nz=0.0017	0	0,0017
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3622

[POZYCJA]
id=42
pd=		D-04.03.01		D-04.03.01		1
na=Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1977.77
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1977.77	1	#p32						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=1		1
ws=0.5		0,5

[RMS 80]
nz=0.0095	0	0,0095
np=1
wa=0
wb=0
il=9.3944

[RMS 5]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=613.1087

[RMS 4]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=35.5999

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 70]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=12.0644

[RMS 57]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=12.0644

[POZYCJA]
id=43
pd=		D-04.08.01		D-04.08.01		1
na=Wyrównanie istniejącej podbudowy Betonem Asfaltowym AC 16 W z wbudowaniem mechanicznym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=326.02
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=326.02	1	2,5*130,408						

[RMS 80]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=339.0608

[RMS 85]
nz=1.015	0	1,015
np=1
wa=0
wb=0
il=330.9103

[RMS 12]
nz=0.028	0	0,028
np=1
wa=0
wb=0
il=9.1286

[RMS 13]
nz=0.028	0	0,028
np=1
wa=0
wb=0
il=9.1286

[RMS 71]
nz=0.056	0	0,056
np=1
wa=0
wb=0
il=18.2571

[POZYCJA]
id=152
pd=		D.03.02.01a		D.03.02.01a		1
mpn=1211
na=Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.1		1,1
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=7.563	0	7,563
np=1
wa=0
wb=0
il=41.5965

[RMS 32]
nz=0.00813	0	0,00813
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0406

[RMS 184]
nz=0.0143	0	0,0143
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0715

[RMS 49]
nz=0.0146	0	0,0146
np=1
wa=0
wb=0
il=0.073

[RMS 22]
nz=0.087	0	0,087
np=1
wa=0
wb=0
il=0.435

[RMS 59]
nz=0.0061	0	0,0061
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0305

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.142	0	0,142
np=0
wa=0
wb=0
il=0.71

[POZYCJA]
id=47
pd=		D.03.02.01a		D.03.02.01a		1
na=Regulacja pionowa urządzeń
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=17
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[RMS 80]
nz=10.275	0	10,275
np=1
wa=0
wb=0
il=174.675

[RMS 32]
nz=0.0123	0	0,0123
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2091

[RMS 184]
nz=0.0215	0	0,0215
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3655

[RMS 49]
nz=0.0234	0	0,0234
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3978

[RMS 22]
nz=0.124	0	0,124
np=1
wa=0
wb=0
il=2.108

[RMS 59]
nz=0.0091	0	0,0091
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1547

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.213	0	0,213
np=0
wa=0
wb=0
il=3.621

[POZYCJA]
id=44
pd=		D-04.03.01		D-04.03.01		1
na=Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=2803
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2773	1	2773 <Główny ciąg>						
wo=30	1	30 <zjazd bitumiczny>						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=1		1
ws=0.5		0,5

[RMS 80]
nz=0.0095	0	0,0095
np=1
wa=0
wb=0
il=13.3142

[RMS 5]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=868.93

[RMS 4]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=50.454

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 70]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=17.0983

[RMS 57]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=17.0983

[POZYCJA]
id=45
pd=		D-05.03.05		D-05.03.05		1
na=Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=2803
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2803	1	#p37						

[RMS 80]
nz=0.0323	0	0,0323
np=1
wa=0
wb=0
il=90.5369

[RMS 84]
nz=0.12575	0	0,12575
np=1
wa=0
wb=0
il=352.4773

[RMS 71]
nz=0.0057	0	0,0057
np=1
wa=0
wb=0
il=15.9771

[RMS 12]
nz=0.0057	0	0,0057
np=1
wa=0
wb=0
il=15.9771

[RMS 13]
nz=0.0057	0	0,0057
np=1
wa=0
wb=0
il=15.9771

[ELEMENT 1]
na=Chodniki i zjazdy
wa=0
kn=0	0	0
id=48
nu=5
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Elementy Chodników, ciągów pieszo - rowerowych i zjazdów
wa=0
kn=0	0	0
id=150
nu=5.1
wn=		

[POZYCJA]
id=151
pd=		D-02.01.01		D-02.01.01		1
mpn=_1211
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=740
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=740	1	#p41						

[RMS 80]
nz=0.2249	0	0,2249
np=1
wa=0
wb=0
il=166.426

[POZYCJA]
id=89
pd=		D-08.03.01		D-08.03.01		1
na=Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=28.12
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28.12	1	0,038*#p41						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.1		0,1
wm=1		1
ws=0.5		0,5

[RMS 80]
nz=9.02	0	9,02
np=1
wa=0
wb=0
il=25.3642

[RMS 49]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1248

[RMS 184]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5924

[RMS 59]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=13.2164

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=1.04	0	1,04
np=0
wa=0
wb=0
il=29.2448

[POZYCJA]
id=49
pd=		D-08.03.01		D-08.03.01		1
na=Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=740
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=740	1	740						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.3		1,3
wm=1		1
ws=1.1		1,1

[RMS 80]
nz=0.2771	0	0,2771
np=1
wa=0
wb=0
il=266.5702

[RMS 39]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=754.8

[RMS 184]
nz=0.0055	0	0,0055
np=1
wa=0
wb=0
il=4.07

[RMS 32]
nz=0.0016	0	0,0016
np=1
wa=0
wb=0
il=1.184

[RMS 59]
nz=0.0014	0	0,0014
np=1
wa=0
wb=0
il=1.036

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=153
pd=		D.03.02.01a		D.03.02.01a		1
na=Regulacja pionowa urządzeń
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[RMS 80]
nz=10.275	0	10,275
np=1
wa=0
wb=0
il=184.95

[RMS 32]
nz=0.0123	0	0,0123
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2214

[RMS 184]
nz=0.0215	0	0,0215
np=1
wa=0
wb=0
il=0.387

[RMS 49]
nz=0.0234	0	0,0234
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4212

[RMS 22]
nz=0.124	0	0,124
np=1
wa=0
wb=0
il=2.232

[RMS 59]
nz=0.0091	0	0,0091
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1638

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.213	0	0,213
np=0
wa=0
wb=0
il=3.834

[ELEMENT 2]
na=Zjazdy z kostki betonowej
wa=0
kn=0	0	0
id=192
nu=5.2
wn=		

[POZYCJA]
id=145
pd=		D-04.01.01		D-04.01.01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=415
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=415	1	415						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=2		2

[RMS 80]
nz=0.0376	0	0,0376
np=1
wa=0
wb=0
il=31.208

[RMS 10]
nz=0.0035	0	0,0035
np=1
wa=0
wb=0
il=2.905

[RMS 14]
nz=0.0086	0	0,0086
np=1
wa=0
wb=0
il=7.138

[POZYCJA]
id=51
pd=		D-04.01.01		D-04.01.01		1
na=Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=415
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=415	1	#p43						

[RMS 80]
nz=0.1315	0	0,1315
np=1
wa=0
wb=0
il=54.5725

[RMS 59]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=2.075

[POZYCJA]
id=90
pd=		D-04.05.01 		D-04.05.01 		1
na=Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 1,5 MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=415
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=415	1	#p44						

[RMS 80]
nz=0.2385	0	0,2385
np=1
wa=0
wb=0
il=98.9775

[RMS 52]
nz=0.0005	0	0,0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2075

[RMS 59]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=4.15

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 86]
nz=0.1018	0	0,1018
np=0
wa=0
wb=0
il=42.247

[RMS 14]
nz=0.0402	0	0,0402
np=1
wa=0
wb=0
il=16.683

[POZYCJA]
id=91
pd=		D-04.04.02		D-04.04.02		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=415
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=415	1	#p45						

[RMS 80]
nz=0.0333	0	0,0333
np=1
wa=0
wb=0
il=13.8195

[RMS 28]
nz=0.427	0	0,427
np=1
wa=0
wb=0
il=177.205

[RMS 59]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=6.225

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.0027	0	0,0027
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1205

[RMS 12]
nz=0.0387	0	0,0387
np=1
wa=0
wb=0
il=16.0605

[POZYCJA]
id=58
pd=		D-05.03.23		D-05.03.23		1
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-fazowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=415
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=415	1	#p46						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.8		0,8
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=1.3032	0	1,3032
np=1
wa=0
wb=0
il=432.6624

[RMS 43]
nz=1.025	0	1,025
np=1
wa=0
wb=0
il=425.375

[RMS 184]
nz=0.0818	0	0,0818
np=1
wa=0
wb=0
il=33.947

[RMS 32]
nz=0.0117	0	0,0117
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8555

[RMS 59]
nz=0.027	0	0,027
np=1
wa=0
wb=0
il=11.205

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 69]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=53.95

[RMS 78]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=10.375

[POZYCJA]
id=301
pd=		D-05.03.23		D-05.03.23		1
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-fazowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z rozbiórki)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=78
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=78	1	78						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.8		0,8
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=1.3032	0	1,3032
np=1
wa=0
wb=0
il=81.3197

[RMS 184]
nz=0.0818	0	0,0818
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3804

[RMS 32]
nz=0.0117	0	0,0117
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9126

[RMS 59]
nz=0.027	0	0,027
np=1
wa=0
wb=0
il=2.106

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 69]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=10.14

[RMS 78]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=1.95

[ELEMENT 2]
na=Chodniki i ciągi pieszo - rowerowe
wa=0
kn=0	0	0
id=59
nu=5.3
wn=		

[POZYCJA]
id=61
pd=		D-04.01.01		D-04.01.01		1
na=Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=895
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=895	1	#p51						

[RMS 80]
nz=0.1315	0	0,1315
np=1
wa=0
wb=0
il=117.6925

[RMS 59]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=4.475

[POZYCJA]
id=94
pd=		D-04.05.01 		D-04.05.01 		1
na=Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 1,5 MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=895
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=895	1	#p51						

[RMS 80]
nz=0.2385	0	0,2385
np=1
wa=0
wb=0
il=213.4575

[RMS 52]
nz=0.0005	0	0,0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4475

[RMS 59]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=8.95

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 86]
nz=0.1018	0	0,1018
np=0
wa=0
wb=0
il=91.111

[RMS 14]
nz=0.0402	0	0,0402
np=1
wa=0
wb=0
il=35.979

[POZYCJA]
id=95
pd=		D-05.03.23		D-05.03.23		1
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-fazowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=895
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=895	1	895						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.8		0,8
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=1.3032	0	1,3032
np=1
wa=0
wb=0
il=933.0912

[RMS 43]
nz=1.025	0	1,025
np=1
wa=0
wb=0
il=917.375

[RMS 184]
nz=0.0818	0	0,0818
np=1
wa=0
wb=0
il=73.211

[RMS 32]
nz=0.0117	0	0,0117
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4715

[RMS 59]
nz=0.027	0	0,027
np=1
wa=0
wb=0
il=24.165

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 69]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=116.35

[RMS 78]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=22.375

[POZYCJA]
id=302
pd=		D-05.03.23		D-05.03.23		1
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-fazowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=97
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=97	1	97						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.8		0,8
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=1.3032	0	1,3032
np=1
wa=0
wb=0
il=101.1283

[RMS 184]
nz=0.0818	0	0,0818
np=1
wa=0
wb=0
il=7.9346

[RMS 32]
nz=0.0117	0	0,0117
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1349

[RMS 59]
nz=0.027	0	0,027
np=1
wa=0
wb=0
il=2.619

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 69]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=12.61

[RMS 78]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=2.425

[ELEMENT 1]
na=Pobocza
wa=0
kn=0	0	0
id=248
nu=6
wn=		

[POZYCJA]
id=249
pd=		D-06.03.01		D-06.03.01		1
na=Plantowanie poboczy materiałem kłsm (grubośc 15cm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=108.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=108.75	1	145*0,75						

[RMS 80]
nz=0.104	0	0,104
np=1
wa=0
wb=0
il=11.31

[RMS 316]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=36.975

[ELEMENT 1]
na=Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
wa=0
kn=0	0	0
id=67
nu=7
wn=		

[POZYCJA]
id=86
pd=		D-07.02.01		D-07.02.01		1
na=Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 80]
nz=0.7528	0	0,7528
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0112

[RMS 17]
nz=19.63	0	19,63
np=1
wa=0
wb=0
il=78.52

[RMS 31]
nz=0.045	0	0,045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 59]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=189
pd=		D-07.02.01		D-07.02.01		1
na=Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm (słupki z rozbiórki)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 80]
nz=0.7528	0	0,7528
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0112

[RMS 31]
nz=0.045	0	0,045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 59]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=87
pd=		D-07.02.01		D-07.02.01		1
na=Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 80]
nz=1.0981	0	1,0981
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5886

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=188
pd=		D-07.02.01		D-07.02.01		1
na=Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych (znaki z rozbiórki)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 80]
nz=1.0981	0	1,0981
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3924

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=165
pd=		D-07.01.01		D-07.01.01		1
na=Mechaniczne malowanie linii osiowych, znaków na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=128.31
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=128.31	1	128,31						

[RMS 80]
nz=0.126	0	0,126
np=1
wa=0
wb=0
il=16.1671

[RMS 26]
nz=0.393	0	0,393
np=1
wa=0
wb=0
il=50.4258

[RMS 27]
nz=0.126	0	0,126
np=1
wa=0
wb=0
il=16.1671

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 73]
nz=0.0309	0	0,0309
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9648

[RMS 199]
nz=0.0309	0	0,0309
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9648

[ELEMENT 1]
na=Odwodnienie
wa=0
kn=0	0	0
id=216
nu=8
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Odwodnienie drogi
wa=0
kn=0	0	0
id=234
nu=8.1
wn=		

[POZYCJA]
id=217
pd=		D-02.01.01		D-02.01.01		1
na=Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=337.52
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=145.52	1	1,7*0,8*#p65 <Rury 160 mm>						
wo=170	1	1,7*1,0*#p66 <Rury 250 mm>						
wo=22	1	1,0*1,0*1,5*#p67+#p68 <studnie i wpusty>						

[RMS 80]
nz=0.203	0	0,203
np=1
wa=0
wb=0
il=68.5166

[RMS 8]
nz=0.0754	0	0,0754
np=1
wa=0
wb=0
il=25.449

[RMS 67]
nz=0.2016	0	0,2016
np=1
wa=0
wb=0
il=68.044

[POZYCJA]
id=265
pd=		D-02.01.01		D-02.01.01		1
mpn=_1211
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=340
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=340	1	#p66*1,7*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=97.41

[RMS 337]
nz=0.00026	0	0,00026
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0884

[RMS 338]
nz=0.00105	0	0,00105
np=1
wa=0
wb=0
il=0.357

[RMS 339]
nz=0.0009	0	0,0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.306

[RMS 340]
nz=0.119	0	0,119
np=1
wa=0
wb=0
il=40.46

[RMS 22]
nz=0.0096	0	0,0096
np=1
wa=0
wb=0
il=3.264

[POZYCJA]
id=218
pd=		D-02.03.01		D-02.03.01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=269.05
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=337.52	1	#p59						
wo=-19.27	1	-(3,14*0,08^2+0,8*0,2)*#p65						
wo=-44.906	1	-(3,14*0,125^2+1,0*0,4)*#p66						
wo=-0.565	1	-(3,14*0,3^2)*#p67						
wo=-3.729	1	-(3,14*0,25^2)*#p68						

[RMS 9]
nz=0.0135	0	0,0135
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6322

[POZYCJA]
id=219
pd=		D-02.03.01		D-02.03.01		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=269.05
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=269.05	1	#p61						

[RMS 80]
nz=0.1022	0	0,1022
np=1
wa=0
wb=0
il=27.4969

[RMS 249]
nz=0.031	0	0,031
np=1
wa=0
wb=0
il=8.3406

[POZYCJA]
id=220
pd=		D-02.03.01		D-02.03.01		0
na=Zakup piasku na nasyp
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=269.05
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=269.05	1	#p62						

[RMS 184]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=295.955

[POZYCJA]
id=221
pd=		D-03.02.01		D-03.02.01		1
na=Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=185.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=185.6	1	#p65*0,8+#p66						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=0.469	0	0,469
np=1
wa=0
wb=0
il=83.1293

[RMS 184]
nz=0.244	0	0,244
np=1
wa=0
wb=0
il=45.2864

[RMS 81]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=222
pd=		D-03.02.01		D-03.02.01		1
mpn=_1211
na=Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk średnica 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=107
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=107	1	107						

[RMS 80]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=53.5

[RMS 250]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=109.14

[RMS 81]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 251]
nz=0.0104	0	0,0104
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1128

[POZYCJA]
id=223
pd=		D-03.02.01		D-03.02.01		1
mpn=_1211
na=Kanały z rur PP SN8 dwuściennych łączonych na wcisk średnica 250 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100 <kanał deszczowy>						

[RMS 80]
nz=2.4574	0	2,4574
np=1
wa=0
wb=0
il=245.74

[RMS 252]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=103

[RMS 374]
nz=0.6769	0	0,6769
np=1
wa=0
wb=0
il=67.69

[RMS 254]
nz=2.9977	0	2,9977
np=1
wa=0
wb=0
il=299.77

[RMS 255]
nz=4.0614	0	4,0614
np=1
wa=0
wb=0
il=406.14

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=225
pd=		D-03.02.01		D-03.02.01		1
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe z rur PP o śr 600 mm - zamknięcie rurą teleskopową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 80]
nz=2.42	0	2,42
np=1
wa=0
wb=0
il=4.84

[RMS 256]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 257]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 258]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 259]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 260]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 184]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 81]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 231]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=226
pd=		D-03.02.01		D-03.02.01		1
na=Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem deszczowym krawęznikowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=19
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[RMS 80]
nz=9.27	0	9,27
np=1
wa=0
wb=0
il=176.13

[RMS 262]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=19

[RMS 263]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=19

[RMS 264]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=19

[RMS 265]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=19

[RMS 266]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=19

[RMS 32]
nz=0.007	0	0,007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.133

[RMS 184]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 81]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 65]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=19.76

[ELEMENT 1]
na=Roboty wykończeniowe
wa=0
kn=0	0	0
id=177
nu=9
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Zieleń
wa=0
kn=0	0	0
id=178
nu=9.1
wn=		

[POZYCJA]
id=157
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0503-05	1	0503-05		1
mpn=1211
na=Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=429
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=429	1	429						

[RMS 80]
nz=0.105	0	0,105
np=1
wa=0
wb=0
il=45.045

[POZYCJA]
id=158
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0507-01	1	0507-01		1
mpn=_1211
na=Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm. (Humus z wykopów)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=429
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=429	1	#p69						

[RMS 80]
nz=0.14	0	0,14
np=1
wa=0
wb=0
il=60.06

[RMS 192]
nz=0.012	0	0,012
np=1
wa=0
wb=0
il=5.148

[POZYCJA]
id=159
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0301-07	2-21	0301-07		1
mpn=121,0:0,0911
na=Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m - Klon czerwony
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=2.298	0	2,298
np=1
wa=0
wb=0
il=28.5297

[RMS 163]
nz=0.566	0	0,566
np=1
wa=0
wb=0
il=7.358

[RMS 164]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=13.65

[RMS 59]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[POZYCJA]
id=303
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0302-02	2-21	0302-02		1
mpn=1211
na=Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Dereń biały Sibirica
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=74
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=74	1	74						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=0.5457	0	0,5457
np=1
wa=0
wb=0
il=38.5647

[RMS 407]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=77.7

[RMS 59]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.74

[POZYCJA]
id=304
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0333-01	2-21	0333-01		1
mpn=1211
na=Przesadzenie drzew z bryłą korzeniową o śr. 0.5 - 1.0 m przesadzarką
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=0.23	0	0,23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2197

[RMS 408]
nz=0.69	0	0,69
np=1
wa=0
wb=0
il=0.69

[POZYCJA]
id=305
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0333-05	2-21	0333-05		1
mpn=1211
na=Przewożenie drzew z bryłą korzeniową o śr. 0.5-1.0 m przesadzarką na odległość od 2 do 3 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 408]
nz=0.67	0	0,67
np=1
wa=0
wb=0
il=0.67

