***Załącznik Nr 1A do SWZ***

**Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia**

Marka …………………………………………………………………………………………………..

Typ/Model ……………………………………………………………………………………………

który spełnia następujące parametry:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wymagania ogólne** | **Parametry wymagane przez zamawiającego\*** | **TAK/NIE** | **Parametry oferowane \*\*** |
| Samochód fabrycznie nowy przystosowany do przewozu 9 osób (8+1) w tym 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim. Wymagane uprawnienia do prowadzenia pojazdu: prawo jazdy kategorii B | Tak |   |   |
| Rok produkcji | 2022-2023 |   |   |
| Rodzaj pojazdu | mikrobus/minivan |   |   |
| Pojemność zbiornika paliwa | 60 l - 80 l |   |   |
| Ilość miejsc | 9(8+1) |   |   |
| Rozstaw osi | 3100 mm- 3500 mm |   |   |
| Wspomaganie układu kierowniczego | Tak |   |   |
| Rodzaj silnika | Diesel |   |   |
| Pojemność silnika | 1900 cm3 - 2000 cm3 |   |   |
| Dopuszczalna masa całkowita | maks. 3500 kg |   |   |
| Wymiary pojazdu ( bez lusterek bocznych)  | maks. długość 5500 mm maks. szerokość 2200 mm maks. wysokość 2200 mm |   |   |
| Moc silnika | min. 110 KM |   |   |
| Skrzynia biegów manualna  | Tak |   |   |
| Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy | Tak |   |   |
| Układ hamulcowy z systemem ABS, ASR | Tak |   |   |
| Felgi stalowe min. 16 cali z kołpakami + opony letnie | Tak |   |   |
| Koło zapasowe pełnowymiarowe | Tak |   |   |
| Elektryczne sterowane i podgrzewane lusterka boczne | Tak |   |   |
| Światła do jazdy dziennej | Tak |   |   |
| Drzwi oszklone przesuwane z prawej strony | Tak |   |   |
| Tylna klapa przeszklona unoszona lub o symetrycznie dzielona o kącie otwarcia 90-180 stopni | Tak |   |   |
| Elektrycznie regulowane szyby boczne w drzwiach przednich | Tak |   |   |
| Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem z wewnątrz | Tak |   |   |
| Szyba tylna ogrzewana z wycieraczką  | Tak |   |   |
| Szyby pojazdu atermiczne | Tak |   |   |
| Tapicerka materiałowa w kolorze ciemnym | Tak |   |   |
| Dywaniki gumowe dla I, II rzędu | Tak |   |   |
| Sklejka antypoślizgowa na wysokości III rzędu | Tak |   |   |
| Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera | Tak |   |   |
| Dodatkowy wymiennik ciepła z tyłu | Tak |   |   |
| Klimatyzacja fabryczna (manualna) z nawiewami w przedniej i tylnej części pasażerskiej | Tak |   |   |
| Czujnik niezapiętych pasów bezpieczeństwa  | Tak |   |   |
| Głośniki z przodu i z tyłu | Tak |   |   |
| Radio fabryczne zalecane przez producenta, zestaw głośnomówiący fabryczny | Tak |   |   |
| Kierownica regulowana w jednej lub dwóch płaszczyznach | Tak |   |   |
| Zamek centralny  | Tak |   |   |
| Immobilizer fabryczny | Tak |   |   |
| Pasy trzypunktowe kierowcy i pasażerów | Tak |   |   |
| Fotele fabryczne rozmieszczone w trzech rzędach. | Tak |   |   |
| **I rząd** siedzeń w układzie 1+2 | Tak |   |   |
| (fotel kierowcy z regulowanym oparciem i regulacją wysokości siedzenia, jedna kanapa dla 2 osób obok kierowcy) | Tak |   |   |
| **II rząd i III rząd fotele tylne mocowane** | Tak |   |   |
| w układzie 1+2 lub 1+1+1 szybko demontowane z trzypunktowymi pasami | Tak |   |   |
| Komputer pokładowy z menu w języku polskim | Tak |   |   |
| **Wózek montowany w przestrzeni bagażowej lub zamiennie ze złożonym podwójnym fotelem III rzędu siedzeń** | Tak |  |  |
| Szyny podłogowe do mocowania 1 wózka inwalidzkiego | Tak |  |  |
| Pasy atestowane do mocowania 1 wózka inwalidzkiego | Tak |   |   |
| Pasy atestowane do mocowania 1 osoby niepełnosprawnej - pasy trzypunktowe | Tak |   |   |
| Najazdy składane umożliwające wprowadzenie wózka z powierzchnią antypoślizgową | Tak |   |   |
| Montaż dodatkowego punktu mocowania pasa  | Tak |   |   |
| Gwarancja perforacyjna nadwozia | min. 60 miesięcy |   |   |
| Gwarancja na usterki mechaniczne | min. 24 miesiące |   |   |
| Gwarancja na powłokę lakierniczą  | min. 24 miesiące |   |   |
| Dodatkowe opony zimowe na feldze stalowej - 4 szt | Tak |   |   |
| Książka gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |   |   |
| Inne wymagane prawem dokumenty pojazdu umożliwiające jego rejestrację | Tak |   |   |
| Norma emisji spalin Euro 6 | Tak |   |   |
| Kolor samochodu | dowolny |   |   |
| Kamizelki odblaskowe  | Tak |   |   |
| Gaśnica min. 2 kg | Tak |   |   |
| Trójkąt ostrzegawczy | Tak |   |   |
| Ciemne szyby w tylnej części | Tak |   |   |
| Czujniki parkowania – z przodu i z tyłu | Tak |   |   |
| Lampki dachowe w kabinie pasażerskiej  | Tak |   |   |
| Zużycie paliwa w cyklu mieszanym WLTP (l/100 km) | 6 l/100 km - 8,5 l/ 100 km |   |   |
| Oznaczenie pojazdu przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych z przodu i z tyłu tablicami barwy niebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej | Tak |   |   |
| \* Zamawiający określa parametry wymagane, minimalne, w zakresie od-do bądź maksymalne wymagane => Takminimalne => np. min. 110 KMw zakresie od - do => np. 2022 – 2023maksymalne => np. maks. 3500 mm\*\* **Wykonawca wypełnia wszystkie pola w kolumnie „parametry oferowane” .** W podanym polu należy wpisać parametry oferowane np. wiersz moc silnika **- „130 KM”** |

UWAGA:

1. Dokument zaleca się przed podpisaniem, zapisanie w formacie .pdf
2. Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.