**ZP.271.10.2021 Załącznik nr 10**

**PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG - Opis Standardów**

**dla zadania pod nazwą:**

**Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022 na terenie Gminy Kleszczewo”**

Zakwalifikowanie poszczególnych dróg do zimowego utrzymania oraz określenie standardu przyjęto   
wg założeń:

* zapewnienie bezpieczeństwa oraz ciągłość ruchu na głównych trasach komunikacji gminnej
* objęcie dróg służących regularnej komunikacji zbiorowej
* objęcie dróg gruntowych, polnych będących wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wskazanie zarządcy.

Urząd Gminy w Kleszczewie określa trzy standardy utrzymania zimowego dróg:

* **standard I**
* **standard II**
* **standard III**

Standardy zimowego utrzymania dróg gminnych na sezon **2021/2022 na terenie Gminy Kleszczewo**

Usuwanie śliskości zimowej i uszorstnienie jezdni przy zastosowaniu mieszanki piasku i soli:

- przy temperaturze do minus 12 °C - mieszanka 75 % piasku, 25 % soli,

- przy temperaturze poniżej minus 12 °C - mieszanka 50 % piasku, 50 % soli,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Opis warunków ruchu na jezdni** | **Dopuszczalne odstępstwa od standardów** | |
| **Śnieg** | **Śliskość zimowa** |
| **1** | **2** | **3** | |
| **I** | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana | **-** luźny śnieg może zalegać do 4 h  **-** błoto pośniegowe do 6 h  **-** może występować cienka warstwa  zajechanego śniegu o grubości nie  utrudniającej ruchu | - gołoledź - 3 h  - szron - 3h  - szadź - 3h  - śliskość pośniegowa - 6h  - lodowica - 4h |
| **II** | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości,  śliskość zimowa zlikwidowana na skrzyżowaniach z drogami o pochyleniu> 4%  Inne miejsca wyznaczone przez zarządcę | * może występować luźny śnieg oraz naboje śnieżne do 6 h * zajeżdżony do 6h * zaspy, języki śnieżne mogą występować lokalnie do 6h | - gołoledź - 5h  - szron - 5h  - szadź - 6h  - śliskość pośniegowa -8h  - lodowica -5h |
| **III** | Droga odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu  Droga posypana w odcinkach wskazanych przez zarządcę , decydujących o możliwościach ruchu przy dostosowaniu ruchu do panujących warunków pogodowych | * może występować luźny śnieg oraz naboje śnieżne do 8h * zaspy mogą występować do 6h | W miejscach wyznaczonych  - gołoledź - 8 h  - szron - 8h  - szadź - 8h  - śliskość pośniegowa - 8h  - lodowica -6h |