Załącznik nr 10 do SWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Parametry techniczne:

|  |  |
| --- | --- |
| **LP.** | **Opis techniczny minimalnych parametrów śmieciarki** |
| 1 | Rok pierwszej rejestracji nie wcześniej niż 2016 |
| 2 | Przebieg nie większy niż 200.000 km |
| 3 | Pojazd serwisowany |
| 4 | Pojazd bezwypadkowy |
| 5 | DCM maksymalnie 18,5 ton |
| 6 | Masa własna minimum 7,5 ton |
| 7 | Ładowność minimum 5,8 ton |
| 8 | Układ jezdny |
| 8.1 | Dwie osie |
| 8.2 | Pierwsza oś z zawieszeniem pneumatycznym |
| 8.3 | Druga oś z zawieszeniem pneumatycznym koła bliźniacze |
| 8.4 | Regulowane zawieszenie |
| 8.5 | Na osi napędowej ogumienie o charakterystyce terenowej |
| 8.6 | Zużycie opon maks 80% |
| **9** | **Silnik** |
| 9.1 | Wysokoprężny |
| 9.2 | Norma emisji spalin minimum Euro 6 |
| 9.3 | Moc silnika minimum 290 KM |
| 9.4. | Chłodzony cieczą |
| 9.5 | Co najmniej 6 cylindrowy |
| 9.6. | Pojemność silnika co najmniej 7500 cm3 |
| 9.7 | Wydech do góry |
| **10.** | **Układ kierowniczy** |
| 10.1 | Ze wspomaganiem hydraulicznym |
| 10.2 | Kierownica po lewej stronie pojazdu |
| 10.3 | Kierownica z regulacją kąta położenia |
| **11** | **Układ przeniesienia napędu** |
| 11.1 | Skrzynia biegów automatyczna |
| 11.2 | Blokada mechanizmu różnicowego |
| **12** | **Układ hamulcowy** |
| 12.1 | Dwa niezależne układy przód i tył |
| 12.2 | Układ ABS |
| **13** | **Kabina** |
| 13.1 | Fabrycznie 3 osobowa niskopodłogowa |
| 13.2 | Fotel kierowcy pneumatyczny |
| 13.3 | Fotele z pasami bezpieczeństwa |
| 13.4 | Instalacja radiowa z głośnikami |
| 13.5 | Radioodtwarzacz fabryczny |
| 13.6 | Tachograf cyfrowy |
| 13.7 | Kamera wsteczna |
| 13.8 | El. sterowane szyby |
| 13.9 | El. sterowane lusterka |
| 13.10 | Klimatyzacja |
| **14** | **Zabudowa śmieciarki** |
| 14.1 | Pojemność zabudowy 11,0 m3- 13 m3 |
| 14.2 | Kamera robocza z tyłu zabudowy |
| 14.3 | Zasyp zasilany hydraulicznie |
| 14.4 | Sterowanie z kabiny oraz z tyłu pojazdu |
| 14.5 | Wrzut uniwersalny do obsługi pojemników 110 l – 1100 l |
| 14.6 | Okno rewizyjne |
| 14.7 | Stopnie obsługi |
| 14.8 | Wysokość załadunku od ziemi – maksymalnie 110 cm (otwarta klapa), maksymalnie 150 cm (zamknięta klapa) |
| 14.9 | Szerokość zasypu – 180 cm - 190 cm |
| 14.10 | Centralne smarowanie |
| 14.11 | Oświetlenie robocze |
| 14.12 | Lampy ostrzegawcze |
| 14.13 | Uchwyty do opróżniania pojemników 1100 l (łapy) |
| 14.14 | Zgniot minimum 1:6 |
| 14.15 | Mechanizm otwierania półokrągłych klap pojemników 1100 l |
| 14.16 | Wanna na odcieki pod odwłokiem |
| 14.17 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2016 rok |
| **15** | **Wymiary i inne parametry techniczne** |
| 15.1 | Długość: 780cm - 820 cm |
| 15.2 | Rozstaw osi nie więcej niż 350 cm |
| 15.3 | Szerokość nie większa niż 255 cm |
| 15.4 | Wysokość nie więcej 330 cm |
| 15.5 | Kabina i zabudowa w jednym kolorze |
| 15.6 | Koła 315/70 R 22,5 – zużycie bieżnika maksymalnie 80% |
| **16** | **Inne parametry** |
| 16.1 | Centralne smarowanie zabudowy |
| 16.2 | Czujnik radarowy anty uderzeniowy z przodu kabiny |
| 16.3 | Pojazd po wykonaniu pełnego serwisu olejowego – filtrowego w silniku i skrzyni biegów |
| 16.4 | Elektroniczny ogranicznik kontroli prędkości |
| 16.5 | Wlew paliwa zamykany na kluczyk |
| 16.6 | Komplet dokumentów do rejestracji pojazdu |
| 16.7 | Gwarancja 6 miesięcy |