[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	7.0.17.7
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	3	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=UL. POPRZECZNA, 83-221 OSIEK; DZ. EW. 221308_2.0007.166/8, 221308_2.0007.166/9, 221308_2.0007.217
ni=GMINA OSIEK; UL. KWIATOWA 30, 83-221 OSIEK
nw=
nk=mgr inż. Jarosław Paszek
sp=
mi=Bydgoszcz
da=10 stycznia 2024 r.
cpv=45000000-7,Roboty budowlane

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=14906.154

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Acetylen techniczny rozpuszczony
id=0000001	3
jm=kg	033
ce=0
il=7.362

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
id=0000002	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.07

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane kl.II
id=0000003	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.052

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Balustrady szkalne
id=0000004	3
jm=m2	050
ce=0
il=35.921

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Belki iglaste wymiarowe kl. II
id=0000005	3
jm=m3	060
ce=0
il=7.446

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Beton zwykly z kruszywa naturalnego
id=0000006	3
jm=m3	060
ce=0
il=116.246

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
id=0000007	3
jm=m3	060
ce=0
il=20.42

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego
id=0000008	3
jm=m3	060
ce=0
il=154.244

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Blacha stalowa ocynkowana płaska
id=0000009	3
jm=m	040
ce=0
il=176.472

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Blachowkręty
id=0000010	3
jm=kg	033
ce=0
il=245.346

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Blachy stalowe czarne grube
id=0000011	3
jm=m2	050
ce=0
il=604.44

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Bloczek betonowy o wym. 38x25x14 cm
id=0000012	3
jm=szt	020
ce=0
il=1377.799

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Bloczki YTONG 60x20x11.5 cm
id=0000013	3
jm=m	040
ce=0
il=1409.164

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Bloczki YTONG 60x20x15 cm
id=0000014	3
jm=m	040
ce=0
il=310.055

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Bloczki YTONG 60x20x24 cm
id=0000015	3
jm=m	040
ce=0
il=2855.167

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
id=0000016	3
jm=t	034
ce=0
il=19.939

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
id=0000017	3
jm=t	034
ce=0
il=1.589

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Ciasto wapienne (wapno gaszone)
id=0000018	3
jm=t	034
ce=0
il=0.697

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Cienkowarstwowa zaprawa klejowa
id=0000019	3
jm=kg	033
ce=0
il=3102.25

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
id=0000020	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.721

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
id=0000021	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.221

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
id=0000022	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.974

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
id=0000023	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.127

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane kl. I o grubości 28-45 mm
id=0000024	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.011

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane nasycone gr. 25 mm kl.II
id=0000025	3
jm=m3	060
ce=0
il=12.478

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Drewno okrągłe na stemple budowlane
id=0000026	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.1

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Elektrody
id=0000027	3
jm=100 szt
ce=0
il=0.684

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Elektrody do spawania stali niskowęglowych o średnicy śr. 3,25 mm
id=0000028	3
jm=100 szt
ce=0
il=1.472

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Elektrody stalowe do spawania stali węglowych
id=0000029	3
jm=100 szt
ce=0
il=3.068

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej
id=0000030	3
jm=kg	033
ce=0
il=5.656

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej okrągłe
id=0000031	3
jm=m	040
ce=0
il=18.54

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej-rynny półokrągłe
id=0000032	3
jm=m	040
ce=0
il=62.83

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Farba biała do wewnątrz akrylowa
id=0000033	3
jm=l
ce=0
il=178.432

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowan wewnetrznych, biala
id=0000034	3
jm=l
ce=0
il=262.8

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 %
id=0000035	3
jm=l
ce=0
il=2.331

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Folia kubełkowa
id=0000036	3
jm=m2	050
ce=0
il=67.903

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Folia paroizolacyjna
id=0000037	3
jm=m2	050
ce=0
il=242.607

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Folia polietylenowa budowlana oslonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm
id=0000038	3
jm=m2	050
ce=0
il=490.716

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Folia polietylenowa paroizolacyjna dachowa
id=0000039	3
jm=m2	050
ce=0
il=630.72

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Gips budowlany
id=0000040	3
jm=t	034
ce=0
il=8.51

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Gips budowlany szpachlowy
id=0000041	3
jm=t	034
ce=0
il=0.134

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Grunt pokostowy
id=0000042	3
jm=l
ce=0
il=79.402

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Grunt uniwersalny
id=0000043	3
jm=kg	033
ce=0
il=95.583

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=0000044	3
jm=kg	033
ce=0
il=70.732

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych RIGIPS
id=0000045	3
jm=kg	033
ce=0
il=3.101

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Klamry ciesielskie
id=0000046	3
jm=kg	033
ce=0
il=21.273

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Klej do styropianu TO-KS, kolor szary, opak. 25 kg
id=0000047	3
jm=kg	033
ce=0
il=2.592

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Kliniec kamienny
id=0000048	3
jm=t	034
ce=0
il=1.517

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Kołki rozporowe
id=0000049	3
jm=szt	020
ce=0
il=64.61

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Kołki rozporowe plastikowe
id=0000050	3
jm=szt	020
ce=0
il=259.29

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Kostka brukowa K-1 grub. 8 cm, szara
id=0000051	3
jm=m2	050
ce=0
il=218.823

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Kotwy metalowe
id=0000052	3
jm=szt	020
ce=0
il=337.541

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Kraweznik drogowy betonowy, o wymiarach 15x30x100 cm, szary
id=0000053	3
jm=m	040
ce=0
il=232.56

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Krawędziaki iglaste kl.II
id=0000054	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.115

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Kreda malarska mielona
id=0000055	3
jm=kg	033
ce=0
il=133.824

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27
id=0000056	3
jm=m	040
ce=0
il=847.56

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-28/27
id=0000057	3
jm=m	040
ce=0
il=178.434

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
id=0000058	3
jm=kg	033
ce=0
il=441.184

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Lepik asfaltowy stosowany na gorąco
id=0000059	3
jm=kg	033
ce=0
il=579.6

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Łączniki wzdłużne Iw 60/110
id=0000060	3
jm=szt	020
ce=0
il=169.512

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Masa asfaltowa specjalna modyfikowana asfaltowo - polimerowo-bitumiczna (KMB)
id=0000061	3
jm=kg	033
ce=0
il=340.375

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Masa tynkarska silikatowa, struktura baranek 1,5 mm
id=0000062	3
jm=kg	033
ce=0
il=1040.825

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Miał kamienny
id=0000063	3
jm=t	034
ce=0
il=1.602

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Mieszanka betonowa
id=0000064	3
jm=m3	060
ce=0
il=88.851

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Nadproża prefabrykowane YTONG
id=0000065	3
jm=szt	020
ce=0
il=15.294

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Nasiona traw
id=0000066	3
jm=kg	033
ce=0
il=28.44

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Obrzeża betonowe 30x8 cm
id=0000067	3
jm=m	040
ce=0
il=222.36

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Papa asfaltowa izolacyjna
id=0000068	3
jm=m2	050
ce=0
il=317.101

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Papier ścierny
id=0000069	3
jm=ark	116
ce=0
il=0.036

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Piasek
id=0000070	3
jm=m3	060
ce=0
il=462.353

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Piasek kopany
id=0000071	3
jm=m3	060
ce=0
il=83.623

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Plyta z welny mineralnej do izolacji dachów plaskich, o grubosci 300 mm
id=0000072	3
jm=m2	050
ce=0
il=467.912

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Płytki klinkierowa grafitowa
id=0000073	3
jm=m2	050
ce=0
il=224.175

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Płytki okładzinowe podłogowe 45x45 cm
id=0000074	3
jm=m2	050
ce=0
il=449.823

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Płytki okładzinowe ścienne
id=0000075	3
jm=m2	050
ce=0
il=87.15

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Płyty gipsowo-kartonowe
id=0000076	3
jm=m2	050
ce=0
il=914.472

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Płyty kanałowe płaskie z betonu żwirowego kl.B-25
id=0000077	3
jm=m2	050
ce=0
il=161

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Płyty styropianowe
id=0000078	3
jm=m3	060
ce=0
il=52.28

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Płyty sufitowe  600x600x8,0 mm
id=0000079	3
jm=m2	050
ce=0
il=37.945

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Płyty sufitowe z wełny drzewnej  600x600x8,0 mm
id=0000080	3
jm=m2	050
ce=0
il=90.764

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Płyty z wełny mineralnej
id=0000081	3
jm=m2	050
ce=0
il=382.33

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Prety stalowe okragle zebrowane skosnie do zbrojenia betonu fi 12-14 mm
id=0000082	3
jm=kg	033
ce=0
il=5849.7

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Pręt mocujący
id=0000083	3
jm=m	040
ce=0
il=678.048

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Pręt wieszakowy z oczkiem
id=0000084	3
jm=szt	020
ce=0
il=156.113

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Profil główne RIGIPS QUICK-LOCK T-24
id=0000085	3
jm=m	040
ce=0
il=187.758

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=Profil poprzeczny RIGIPS QUICK-LOCK T-24 600 mm
id=0000086	3
jm=m	040
ce=0
il=187.758

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=Profil przyścienny RIGIPS QUICK-LOCK kątowy
id=0000087	3
jm=m	040
ce=0
il=88.604

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy do gruntowania
id=0000088	3
jm=kg	033
ce=0
il=205.321

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy do izolacji
id=0000089	3
jm=kg	033
ce=0
il=143.033

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Rury stalowe śr.48.3x3.6 mm
id=0000090	3
jm=m	040
ce=0
il=18.84

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=Siatka z włókna szklanego
id=0000091	3
jm=m2	050
ce=0
il=451.149

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=Sklejka wodoodporna
id=0000092	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.241

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Soltox
id=0000093	3
jm=l
ce=0
il=21.273

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
id=0000094	3
jm=kg	033
ce=0
il=2.162

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=System sufitów typu buffle
id=0000095	3
jm=m2	050
ce=0
il=88.583

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Szpachlówka klejowa
id=0000096	3
jm=l
ce=0
il=14.364

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Taśma
id=0000097	3
jm=m	040
ce=0
il=446.084

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Tlen techniczny
id=0000098	3
jm=m3	060
ce=0
il=22.086

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=Tłuczeń kamienny sortowany
id=0000099	3
jm=t	034
ce=0
il=11.486

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=Uchwyty do rur spustowych ocynkowane
id=0000100	3
jm=szt	020
ce=0
il=59.4

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
id=0000101	3
jm=szt	020
ce=0
il=183

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Wieszak w 60/100
id=0000102	3
jm=szt	020
ce=0
il=678.048

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Wieszak z elementem rozprężnym RIGIPS
id=0000103	3
jm=szt	020
ce=0
il=156.113

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=Woda
id=0000104	3
jm=m3	060
ce=0
il=101.411

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=Zaprawa
id=0000105	3
jm=m3	060
ce=0
il=3.202

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Zaprawa cementowa
id=0000106	3
jm=m3	060
ce=0
il=10.787

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M 12
id=0000107	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.034

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Zaprawa cementowo-wapienna M 2
id=0000108	3
jm=m3	060
ce=0
il=16.092

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=Zaprawa cementowo-wapienna M 7
id=0000109	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.595

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Zaprawa do spoinowania
id=0000110	3
jm=kg	033
ce=0
il=294.032

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Zaprawa klejąca
id=0000111	3
jm=kg	033
ce=0
il=3058.64

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Zaprawa wapienna M 0.6
id=0000112	3
jm=m3	060
ce=0
il=2.27

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Zaprawa YTONG
id=0000113	3
jm=m3	060
ce=0
il=32.714

[RMS ZEST 115]
ty=S
na=Agregat tynkarski 1.1-3 m3/h
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=30.282

[RMS ZEST 116]
ty=S
na=Ciagnik gasienicowy 55 kW (75 KM) (1)
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.641

[RMS ZEST 117]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 75-85 KM
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0
il=23.313

[RMS ZEST 118]
ty=S
na=Deskowanie drobnowymiarowe U-Form
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0
il=69.858

[RMS ZEST 119]
ty=S
na=Deskowanie PERI
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=0
il=74.125

[RMS ZEST 120]
ty=S
na=Giętarka do prętów
id=00006	3
jm=m-g	148
ce=0
il=30.969

[RMS ZEST 121]
ty=S
na=Koparka jednonaczyniowa kolowa 0,60 m3 (1)
id=00007	3
jm=m-g	148
ce=0
il=7.819

[RMS ZEST 122]
ty=S
na=Mechaniczny pomost roboczy
id=00008	3
jm=m-g	148
ce=0
il=85.147

[RMS ZEST 123]
ty=S
na=Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciagnika) 1,90 - 2,30 m
id=00009	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.641

[RMS ZEST 124]
ty=S
na=Mieszarka do zapraw 3 m3/h
id=00010	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.764

[RMS ZEST 125]
ty=S
na=Nożyce do prętów
id=00011	3
jm=m-g	148
ce=0
il=36.704

[RMS ZEST 126]
ty=S
na=Piła taśmowa elektryczna
id=00012	3
jm=m-g	148
ce=0
il=29.946

[RMS ZEST 128]
ty=S
na=Pompa do betonu
id=00013	3
jm=m-g	148
ce=0
il=4.123

[RMS ZEST 127]
ty=S
na=Pompa do betonu na samochodzie
id=00014	3
jm=m-g	148
ce=0
il=4.637

[RMS ZEST 129]
ty=S
na=Prościarka do prętów
id=00015	3
jm=m-g	148
ce=0
il=27.528

[RMS ZEST 130]
ty=S
na=Przyczepa skrzyniowa 10 t
id=00016	3
jm=m-g	148
ce=0
il=23.313

[RMS ZEST 131]
ty=S
na=Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
id=00017	3
jm=m-g	148
ce=0
il=2.378

[RMS ZEST 132]
ty=S
na=Rusztowania ramowe
id=00018	3
jm=m-g	148
ce=0
il=25.155

[RMS ZEST 133]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy pow. 15-20 t (1)
id=00019	3
jm=m-g	148
ce=0
il=174.27

[RMS ZEST 134]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy pow. 5-10 t (1)
id=00020	3
jm=m-g	148
ce=0
il=17.74

[RMS ZEST 137]
ty=S
na=Spawarka
id=00021	3
jm=m-g	148
ce=0
il=10.249

[RMS ZEST 136]
ty=S
na=Spawarka elektryczna wirująca
id=00022	3
jm=m-g	148
ce=0
il=25.315

[RMS ZEST 135]
ty=S
na=Spawarka elektryczna wirująca 300 A
id=00023	3
jm=m-g	148
ce=0
il=234.357

[RMS ZEST 138]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
id=00024	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.089

[RMS ZEST 139]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
id=00025	3
jm=m-g	148
ce=0
il=9.339

[RMS ZEST 140]
ty=S
na=Środek transportowy
id=00026	3
jm=m-g	148
ce=0
il=355.77

[RMS ZEST 141]
ty=S
na=Ubijak spalinowy 200 kg
id=00027	3
jm=m-g	148
ce=0
il=10.887

[RMS ZEST 142]
ty=S
na=Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
id=00028	3
jm=m-g	148
ce=0
il=6.324

[RMS ZEST 143]
ty=S
na=Walec statyczny ciagniony, ogumiony 6-10 t
id=00029	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.641

[RMS ZEST 144]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny 10 t
id=00030	3
jm=m-g	148
ce=0
il=12.243

[RMS ZEST 145]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny 15 t
id=00031	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.734

[RMS ZEST 146]
ty=S
na=Walec wibracyjny samojezdny
id=00032	3
jm=m-g	148
ce=0
il=54.674

[RMS ZEST 148]
ty=S
na=Wyciąg
id=00033	3
jm=m-g	148
ce=0
il=204.487

[RMS ZEST 147]
ty=S
na=Wyciąg budowlany
id=00034	3
jm=m-g	148
ce=0
il=4.456

[RMS ZEST 150]
ty=S
na=Zrywarka przyczepna
id=00035	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.584

[RMS ZEST 151]
ty=S
na=Żuraw okienny
id=00036	3
jm=m-g	148
ce=0
il=21.399

[RMS ZEST 153]
ty=S
na=Żuraw samochodowy
id=00037	3
jm=m-g	148
ce=0
il=22.706

[RMS ZEST 152]
ty=S
na=Żuraw samochodowy 5-6 t
id=00038	3
jm=m-g	148
ce=0
il=13.497

[RMS ZEST 154]
ty=S
na=Żuraw samojezdny kołowy
id=00039	3
jm=m-g	148
ce=0
il=127.19

[RMS ZEST 155]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=BUDYNEK -  BRANŻA BUDOWLANA

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0203-12	2-01	0203-12	
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 4 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach) - praca w gruntach oblepiających naczynie robocze
jm=m3	60
ob=233.664

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.8		0.8
ws=0.9		0.9

[PRZEDMIAR]
wo=233.664	1	((29+13+7.37+19.85+4.78+6.77+19.85+2.64+2.64)*1.2*1.2)+(((1.6*1.6*2)+(2*2.2))*0.9)+(242*0.3)	

[RMS 1]
nz=0.144	0	0.144
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.03718	0	0.03718
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.12027	0	0.12027
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0222-02	2-01	0222-02		1
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. IV
jm=m3	60
ob=78.89

[PRZEDMIAR]
wo=78.89	1	((29+13+7.37+19.85+4.78+6.77+19.85+2.64+2.64)*1*0.7)+(((1.6*1.6*2)+(2*2.2))*0.5)	

[RMS 71]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 138]
nz=0.0138	0	0.0138
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0228-02	2-01	0228-02		1
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III
jm=m3	60
ob=78.89

[RMS 1]
nz=0.227	0	0.227
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.138	0	0.138
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=FUNDAMENTY

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1101-03	2-02	1101-03		1
na=Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym
jm=m3	60
ob=13.66

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.3965		1.3965

[RMS 1]
nz=2.9	0	2.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 128]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0202-03	2-02	0202-03		1
na=Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 1,3 m - ręczne układanie betonu
jm=m3	60
ob=42.36

[PRZEDMIAR]
wo=42.36	1	((29+13+7.37+19.85+4.78+6.77+19.85+2.64+2.64)*1*0.4)	

[RMS 1]
nz=4.71	0	4.71
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0204-02	2-02	0204-02		1
na=Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 1.5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
jm=m3	60
ob=2.152

[PRZEDMIAR]
wo=2.152	1	(1.3*1.3*0.3*2)+(1.85*2.05*0.3)	

[RMS 1]
nz=3.8	0	3.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0101-05	2-02	0101-05		1
na=Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
jm=m3	60
ob=17.791

[MNOŻNIKI RMS]
wr=3.00384		3.00384

[PRZEDMIAR]
wo=17.791	1	((29+13+7.37+19.85+4.78+6.77+19.85+2.64+2.64)*0.7*0.24)	

[RMS 1]
nz=5.03	0	5.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=77.443609	0	77.443609
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 114]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0259-04	2-02	0259-04		1
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane
jm=t	34
ob=1.393

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.20925		0.20925

[RMS 1]
nz=47.8	0	47.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=1020	0	1020
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 129]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 125]
nz=6.4	0	6.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 120]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=IZOLACJA FUNDAMENTÓW

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0602-09	2-02	0602-09		1
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
jm=m2	50
ob=204.333

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.6		2.6

[PRZEDMIAR]
wo=204.333	1	((29+13+7.37+19.85+4.78+6.77+19.85+2.64+2.64)*1.8)+(1.9*1.9*2)+(2.45*2.65)	

[RMS 1]
nz=0.0733	0	0.0733
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0602-08	2-02	0602-08		1
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa
jm=m2	50
ob=204.33

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2

[RMS 1]
nz=0.0646	0	0.0646
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=0.0033	0	0.0033
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0303-01	AT-27	0303-01		1
na=Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu
jm=m2	50
ob=88.18

[PRZEDMIAR]
wo=88.18	1	88.18*1	

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=3.86	0	3.86
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0608-10	2-02	0608-10		1
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe
jm=m2	50
ob=61.726

[MNOŻNIKI RMS]
wr=3.67925		3.67925

[PRZEDMIAR]
wo=61.726	1	88.18*0.7	

[RMS 1]
nz=0.505	0	0.505
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.126	0	0.126
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.042	0	0.042
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	3 0207-01	3	0207-01		1
na=Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
jm=m2	50
ob=61.73

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.798		0.798

[RMS 1]
nz=0.067	0	0.067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=ELEMENTY ŻELBETOWE

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0219-02	2-02	0219-02		1
na=Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
jm=m2	50
ob=8.983

[MNOŻNIKI RMS]
wr=3.34153		3.34153

[PRZEDMIAR]
wo=8.983	1	6.91*1.3	

[RMS 1]
nz=4.34	0	4.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0247-06	2-02	0247-06		1
na=Słupy żelbetowe o wysokości do 4 m w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
jm=m3	60
ob=1.598

[PRZEDMIAR]
wo=0.835	1	0.24*0.24*4.83*3	
wo=0.38	1	0.24*0.24*3.3*2	
wo=0.075	1	0.24*0.24*1.3	
wo=0.081	1	0.24*0.24*1.4	
wo=0.227	1	0.24*0.24*3.94	

[RMS 1]
nz=19.8	0	19.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=5.16	0	5.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=0.099	0	0.099
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0247-04	2-02	0247-04		1
na=Słupy żelbetowe o wysokości do 4 m w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
jm=m3	60
ob=5.634

[PRZEDMIAR]
wo=1.391	1	0.6*0.24*4.83*2	
wo=1.669	1	0.72*0.24*4.83*2	
wo=1.09	1	0.94*0.24*4.83	
wo=1.484	1	1.28*0.24*4.83	

[RMS 1]
nz=11.5	0	11.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=2.98	0	2.98
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.733	0	0.733
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=0.096	0	0.096
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0209-05	2-02	0209-05		1
na=Słupy żelbetowe okrągłe i owalne o wysokości ponad 4 m obwód do 1.5 m - z zastosowaniem pompy do betonu
jm=m3	60
ob=4.284

[PRZEDMIAR]
wo=3.285	1	0.45*3.65*2	
wo=0.999	1	0.45*2.22	

[RMS 1]
nz=33.51	0	33.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.139	0	0.139
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.205	0	0.205
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=3.8	0	3.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=1.36	0	1.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0249-01	2-02	0249-01		1
na=Belki i podciągi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
jm=m3	60
ob=10.208

[PRZEDMIAR]
wo=0.539	1	0.24*0.6*3.74	
wo=2.086	1	0.24*0.71*12.24	
wo=1.641	1	0.24*0.71*9.63	
wo=0.734	1	0.24*0.71*4.31	
wo=1.467	1	0.24*0.71*8.61	
wo=1.245	1	0.24*0.7*7.41	
wo=1.248	1	0.24*0.7*7.43	
wo=1.248	1	0.24*0.7*7.43	

[RMS 1]
nz=7.73	0	7.73
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.00891	0	0.00891
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.00472	0	0.00472
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=1.85	0	1.85
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.481	0	0.481
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=0.0762	0	0.0762
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=0.386	0	0.386
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0249-02	2-02	0249-02		1
na=Belki i podciągi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
jm=m3	60
ob=3.427

[PRZEDMIAR]
wo=3.427	1	0.24*1.19*12	

[RMS 1]
nz=11.4	0	11.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.01294	0	0.01294
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.00488	0	0.00488
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=2.73	0	2.73
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.683	0	0.683
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=0.0762	0	0.0762
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=0.569	0	0.569
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0249-03	2-02	0249-03		1
na=Belki i podciągi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
jm=m3	60
ob=1.81

[PRZEDMIAR]
wo=0.094	1	0.24*0.3*1.3	
wo=0.409	1	0.24*0.24*7.1	
wo=1.307	1	0.24*0.5*10.89	

[RMS 1]
nz=13.7	0	13.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.01452	0	0.01452
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.00608	0	0.00608
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=3.29	0	3.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.821	0	0.821
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=0.0762	0	0.0762
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=0.685	0	0.685
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0242-03	2-02	0242-03		1
na=Wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
jm=m3	60
ob=11.036

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.3814		0.3814

[PRZEDMIAR]
wo=1.306	1	((0.12*0.24)+(0.265*0.16))*18.337	
wo=0.346	1	0.24*0.265*5.44	
wo=0.515	1	0.24*0.265*8.09	
wo=1.588	1	((0.5*0.24)+(0.265*0.16))*9.78	
wo=0.149	1	0.24*0.265*2.345	
wo=0.112	1	0.24*0.265*1.76	
wo=0.598	1	((0.12*0.24)+(0.265*0.16))*8.4	
wo=0.191	1	0.24*0.265*3.01	
wo=0.532	1	0.24*0.265*8.37	
wo=0.142	1	((0.12*0.24)+(0.265*0.16))*2	
wo=0.232	1	0.24*0.265*3.64	
wo=0.722	1	((0.12*0.24)+(0.08*0.265))*14.43	
wo=4.603	1	0.24*0.24*(27.76+27.76+12.2+12.2)	

[RMS 1]
nz=22.6	0	22.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=0.3444	0	0.3444
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=1.7071	0	1.7071
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 118]
nz=6.33	0	6.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.678	0	0.678
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=0.0762	0	0.0762
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=0.691	0	0.691
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0246-03	2-02	0246-03		1
na=Płyta stropowa o grubości 10 cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
jm=m2	50
ob=53.04

[PRZEDMIAR]
wo=53.04	1	11.73+8.47+17.76+15.08	

[RMS 1]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.102	0	0.102
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.268	0	0.268
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.0465	0	0.0465
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=0.0418	0	0.0418
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0246-04	2-02	0246-04		1
na=Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za każdy następny 1 cm grubości płyty - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
jm=m2	50
ob=53.04
krn=16

[RMS 1]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0102	0	0.0102
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-20 0105-08	2-20	0105-08		1
na=Płyty kanałowe
jm=m2	50
ob=161

[RMS 1]
nz=2.15	0	2.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=3.6	0	3.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.067	0	0.067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=1.37	0	1.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 154]
nz=0.79	0	0.79
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0259-04	2-02	0259-04		1
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane
jm=t	34
ob=4.342

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.20925		0.20925

[PRZEDMIAR]
wo=4.342	1	1.94471+1.25899+0.63825+0.5	

[RMS 1]
nz=47.8	0	47.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=1020	0	1020
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 129]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 125]
nz=6.4	0	6.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 120]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=KONSTRUKCJA STALOWA

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	2-05 0208-05	2-05	0208-05		1
na=Konstrukcja stalowa dachu
jm=t	34
ob=12.27

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=71.04	0	71.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 152]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=19.1	0	19.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Kwietnik stalowy w posadzce
jm=szt	20
ob=1
op=1
cj=0

[ELEMENT 2]
na=KONSTRUKCJA DREWNIANA

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1995, biuletyn 9 1996	KNR	2-11 0301-03	2-11	0301-03	
na=Konstrukcje drewniane ściany
jm=m3	60
ob=7.091

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1.5

[PRZEDMIAR]
wo=7.091	1	2.469+0.969+2.708+0.945	

[RMS 1]
nz=13.8	0	13.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0144-04	2-02	0144-04		1
na=Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej o grubości 24 cm - mechaniczne przycinanie bloczków
jm=m2	50
ob=335.902

[PRZEDMIAR]
wo=331.2	1	(85+11)*3.45	parter
wo=-56.576	1	(-1*1.82*6)+(-0.8*1.72)+(-2.3*10.8)+(-1.8*10.8)	okna
wo=-9	1	(-1.8*2)-1.8-1.8-1.8	drzwi
wo=98.028	1	(26.69*2*0.6)+66	piętro
wo=-27.75	1	-5.96-5.96-15.83	okna

[RMS 1]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=8.5	0	8.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=ŚCIANY WEWNĘTRZNE

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0146-01	2-02	0146-01		1
na=Ścianki działowe z bloczków YTONG gr. 11.5 cm o powierzchni czołowej gładkiej i wysokości bloczków 20 cm - mechaniczne przycinanie bloczków
jm=m2	50
ob=165.784

[PRZEDMIAR]
wo=91.943	1	(9.25+17.4)*3.45	parter
wo=-10.8	1	-10.8	drzwi
wo=96.041	1	(4.1+4.1+16.21+10.77)*2.73	piętro
wo=-11.4	1	-11.4	drzwi

[RMS 1]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=8.5	0	8.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0147-01	2-02	0147-01		1
na=Nadproża prefabrykowane YTONG
jm=m	40
ob=18

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.9524		0.9524

[RMS 1]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=0.84966	0	0.84966
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0144-01	2-02	0144-01		1
na=Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej o grubości 15 cm - mechaniczne przycinanie bloczków
jm=m2	50
ob=36.477

[PRZEDMIAR]
wo=43.677	1	12.66*3.45	parter
wo=-7.2	1	-7.2	drzwi

[RMS 1]
nz=0.59	0	0.59
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=8.5	0	8.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0801-02	2-02	0801-02		1
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach
jm=m2	50
ob=740.4

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.52929		2.52929

[RMS 1]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.0212	0	0.0212
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 115]
nz=0.0409	0	0.0409
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0808-06	2-02	0808-06		1
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 20 cm
jm=m2	50
ob=18.24

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.94102		0.94102

[RMS 1]
nz=2.21	0	2.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.0217	0	0.0217
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=0.0022	0	0.0022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=0.0472	0	0.0472
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-22 0204-05	AT-22	0204-05		1
na=Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
jm=m2	50
ob=83

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.58295		1.58295

[RMS 1]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=4.16	0	4.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0834-01	2-02	0834-01		1
na=Sztablatura wewnętrzna ścian gładkich
jm=m2	50
ob=657

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.05539		1.05539

[RMS 1]
nz=0.445	0	0.445
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=0.0064	0	0.0064
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.0073	0	0.0073
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1503-02	2-02	1503-02		1
na=Malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych - ścian ręcznie
jm=m2	50
ob=657
krn=2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.86215		1.86215

[RMS 1]
nz=0.137	0	0.137
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=SUFITY

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 2005-01	2-02	2005-01		1
na=Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud
jm=m2	50
ob=446.084

[PRZEDMIAR]
wo=446.084	1	30.5+(14.4*28.86)	

[RMS 1]
nz=1.91	0	1.91
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=2.05	0	2.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=1.52	0	1.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=1.52	0	1.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.00064	0	0.00064
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=0.045	0	0.045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.0176	0	0.0176
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0213-01	AT-43	0213-01		1
na=sufit mineralny kasetonowy 60x60 biały RAL 9010
jm=m2	50
ob=36.84

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.22528		1.22528

[RMS 1]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.0147	0	0.0147
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0213-01	AT-43	0213-01		1
na=sufit wełny drzewnej kasetonowy 60x60 naturalny
jm=m2	50
ob=88.12

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.22528		1.22528

[RMS 1]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.0147	0	0.0147
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0213-01	AT-43	0213-01		1
na=sufit typu bafle podwieszane
jm=m2	50
ob=86.003

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.22528		1.22528

[PRZEDMIAR]
wo=86.003	1	2.98*28.86	

[RMS 1]
nz=3.18	0	3.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.0147	0	0.0147
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0835-01	2-02	0835-01		1
na=Sztablatura wewnętrzna stropów gładkich i spoczników schodowych
jm=m2	50
ob=446.08

[RMS 1]
nz=0.447	0	0.447
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.00803	0	0.00803
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.00112	0	0.00112
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=0.0069	0	0.0069
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.0078	0	0.0078
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1507-01	2-02	1507-01	
na=Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową sztablatur sufitów - wysokość ponad 5 do 10 m
jm=m2	50
ob=446.08
krn=2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.1		1.1

[RMS 1]
nz=0.225	0	0.225
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=0.089	0	0.089
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=0.0161	0	0.0161
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=4E-5	0	4E-5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=POSADZKI

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1101-03	2-02	1101-03		1
na=Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym
jm=m3	60
ob=27.574

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.56		2.56

[PRZEDMIAR]
wo=27.574	1	275.74*0.1	

[RMS 1]
nz=2.9	0	2.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 128]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0604-03	2-02	0604-03		1
na=Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco
jm=m2	50
ob=275.74

[RMS 1]
nz=0.295	0	0.295
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=0.0098	0	0.0098
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.0077	0	0.0077
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0608-03	2-02	0608-03		1
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
jm=m2	50
ob=408.92

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.24927		0.24927

[PRZEDMIAR]
wo=408.92	1	275.74+133.18	

[RMS 1]
nz=0.0891	0	0.0891
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.065	0	0.065
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0608-03	2-02	0608-03		1
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
jm=m2	50
ob=275.74

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.24927		0.24927

[RMS 1]
nz=0.0891	0	0.0891
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.065	0	0.065
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0606-01	2-02	0606-01		1
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe
jm=m2	50
ob=408.93

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.1		0.1

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1101-02	2-02	1101-02		1
na=Posadzki jastrychowe, grubości 60mm
jm=m3	60
ob=24.536

[MNOŻNIKI RMS]
wr=3.60535		3.60535

[PRZEDMIAR]
wo=24.536	1	408.93*0.06	

[RMS 1]
nz=5.95	0	5.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=1.53	0	1.53
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0206-07	AT-23	0206-07		1
na=Okładziny podłogowe z płytek
jm=m2	50
ob=408.93

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.73616		1.73616

[RMS 1]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=4.57	0	4.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=DACH

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0606-01	2-02	0606-01		1
na=Wykonanie paroizolacji
jm=m2	50
ob=525.6

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.01469		0.01469

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd. I 1991, nigdy nie zatwierdzony do stosowania	KNKRB	2 0405-01	2	0405-01		1
na=Deskowanie połaci dachowych
jm=m2	50
ob=445.63

[RMS 1]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 147]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0612-03	2-02	0612-03		1
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa
jm=m2	50
ob=445.63

[RMS 1]
nz=0.0907	0	0.0907
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=0.0077	0	0.0077
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.0089	0	0.0089
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0603-03	7	0603-03		1
na=Montaż blachy na rąbek stojący
jm=m2	50
ob=525.6

[RMS 1]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=2E-5	0	2E-5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 153]
nz=0.0432	0	0.0432
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.0472	0	0.0472
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.162	0	0.162
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 137]
nz=0.0195	0	0.0195
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0514-02	2-02	0514-02		1
na=Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
jm=m2	50
ob=38.7

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.39897		1.39897

[PRZEDMIAR]
wo=38.7	1	86*0.45	

[RMS 1]
nz=1.57	0	1.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=4.56	0	4.56
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=6.7	0	6.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.0069	0	0.0069
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0522-01	2-02	0522-01		1
na=Rynny dachowe półokrągłe - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku
jm=m	40
ob=61

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.55984		1.55984

[RMS 1]
nz=0.399	0	0.399
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0529-01	2-02	0529-01		1
na=Rury spustowe okrągłe o śr. do 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
jm=m	40
ob=18

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.555295		0.555295

[RMS 1]
nz=0.513	0	0.513
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=3.3	0	3.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.0024	0	0.0024
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=świetliki dachowe
jm=szt.
ob=7
op=1
cj=0

[ELEMENT 2]
na=STOLARKA OKIENNA

[POZYCJA]
na=O1
jm=m2	50
ob=1.82
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1.82	1	1*1.82	

[POZYCJA]
na=O2
jm=m2	50
ob=9.1
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=9.1	1	1*1.82*5	

[POZYCJA]
na=O3
jm=m2	50
ob=1.376
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1.376	1	0.8*1.72	

[POZYCJA]
na=OD1
jm=m2	50
ob=5.832
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5.832	1	1.62*1.8*2	

[POZYCJA]
na=FO1
jm=m2	50
ob=24.84
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=24.84	1	10.8*2.3	

[POZYCJA]
na=FO2
jm=m2	50
ob=19.44
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=19.44	1	10.8*1.8	

[POZYCJA]
na=FO3
jm=m2	50
ob=5.96
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=FO4
jm=m2	50
ob=5.96
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=FO5
jm=m2	50
ob=10.28
op=1
cj=0

[ELEMENT 2]
na=STOLARKA DRZWIOWA

[POZYCJA]
na=DZ1
jm=m2	50
ob=9.15
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=9.15	1	3*3.05	

[POZYCJA]
na=DZ2
jm=m2	50
ob=3.025
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3.025	1	1.15*2.63	

[POZYCJA]
na=DW1
jm=m2	50
ob=11.28
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=11.28	1	3.76*3	

[POZYCJA]
na=DW2
jm=m2	50
ob=18
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	0.9*2*10	

[POZYCJA]
na=DW3
jm=m2	50
ob=1.8
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	0.9*2	

[POZYCJA]
na=DW4
jm=m2	50
ob=3.2
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3.2	1	0.8*2*2	

[POZYCJA]
na=DW5
jm=m2	50
ob=1.8
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	0.9*2	

[POZYCJA]
na=DW1
jm=m2	50
ob=8.05
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=8.05	1	3.5*2.3	

[ELEMENT 2]
na=ELEWACJA

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0203-05	AT-31	0203-05		1
na=Ocieplenie w systemie elewacji lekko-mokrej (wyprawa tynkarska silikatowa); płyty z wełny mineralnej gr. 22 cm na ścianach
jm=m2	50
ob=168.83

[RMS 1]
nz=2.1785	0	2.1785
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.999999	0	0.999999
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=4.5	0	4.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 151]
nz=0.0554	0	0.0554
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 134]
nz=0.0464	0	0.0464
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0203-05	AT-31	0203-05		1
na=Ocieplenie w systemie elewacji lekko-mokrej ; płyty z wełny mineralnej gr. 22 cm na ścianach - przygotowanie pod montaż płytek klinkierowych
jm=m2	50
ob=213.5

[PRZEDMIAR]
wo=213.5	1	198+15.5	

[RMS 1]
nz=2.1785	0	2.1785
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.999999	0	0.999999
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=4.5	0	4.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 151]
nz=0.0554	0	0.0554
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 134]
nz=0.0464	0	0.0464
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-22 0204-05	AT-22	0204-05		1
na=Okładziny ścienne z płytek klinkierowych grafitowych
jm=m2	50
ob=171

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.58295		1.58295

[RMS 1]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=4.16	0	4.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-22 0204-05	AT-22	0204-05		1
na=Okładziny ścienne z płytek klinkierowych czerwonych
jm=m2	50
ob=42.5

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.58295		1.58295

[RMS 1]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=4.16	0	4.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0517-02	2-02	0517-02		1
na=Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
jm=m2	50
ob=5.6

[MNOŻNIKI RMS]
wr=3.1618		3.1618

[RMS 1]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=6.7	0	6.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0503-04	AT-31	0503-04		1
na=Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy - wykonany ręcznie na ościeżach
jm=m2	50
ob=34

[MNOŻNIKI RMS]
wr=15.8196		15.8196

[RMS 1]
nz=0.5343	0	0.5343
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 151]
nz=0.0064	0	0.0064
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.0086	0	0.0086
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1504-01	2	1504-01		1
na=Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m
jm=m2	50
ob=387

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.9656		1.9656

[RMS 1]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.00018	0	0.00018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 132]
nz=0.065	0	0.065
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=BALUSTRADY

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1207-04	2-02	1207-04		1
na=Balustrady szklane
jm=m	40
ob=34.21

[MNOŻNIKI RMS]
wr=4.95424		4.95424

[RMS 1]
nz=4.4	0	4.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=ZAGOSPODAROWANIE TERENU

[ELEMENT 2]
na=PLACE UTWARDZONE

[ELEMENT 3]
na=DROGI

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01	
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm
jm=m2	50
ob=627

[RMS 1]
nz=1.504	0	1.504
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=0.0071	0	0.0071
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=0.0086	0	0.0086
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-07	2-31	0104-07	
na=Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne
jm=m2	50
ob=627

[RMS 1]
nz=0.0089	0	0.0089
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=0.492	0	0.492
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=0.0161	0	0.0161
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 131]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0109-03	2-31	0109-03	
na=Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
jm=m2	50
ob=627

[RMS 1]
nz=0.1705	0	0.1705
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=0.0812	0	0.0812
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=0.0266	0	0.0266
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0109-03	2-31	0109-03	
na=Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm
jm=m2	50
ob=627

[RMS 1]
nz=0.3405	0	0.3405
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.1854	0	0.1854
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=0.0606	0	0.0606
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0302-01	6	0302-01		1
na=Nawierzchnie z kostki betonowej 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej
jm=m2	50
ob=627

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.28975		1.28975

[RMS 1]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=0.349	0	0.349
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=0.113	0	0.113
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.0318	0	0.0318
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.087	0	0.087
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=CHODNIKI

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01	
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV
jm=m2	50
ob=77.4

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.4		1.4
wm=1.4		1.4
ws=1.4		1.4

[RMS 1]
nz=0.752	0	0.752
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=0.0071	0	0.0071
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=0.0086	0	0.0086
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-07	2-31	0104-07	
na=Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne
jm=m2	50
ob=77.4

[MNOŻNIKI RMS]
wr=4.96		4.96
ws=1.5		1.5

[RMS 1]
nz=0.0089	0	0.0089
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=0.89544	0	0.89544
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=0.0161	0	0.0161
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 131]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0111-03	2-31	0111-03	
na=Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 8 cm
jm=m2	50
ob=77.4

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.21028		2.21028

[RMS 1]
nz=0.152	0	0.152
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.02024	0	0.02024
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.0192	0	0.0192
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=0.0036	0	0.0036
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.0212	0	0.0212
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 143]
nz=0.0212	0	0.0212
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 123]
nz=0.0212	0	0.0212
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0204-05	2-31	0204-05		1
na=Nawierzchnia utwardzona z cegły czerownej
jm=m2	50
ob=77.4

[RMS 1]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.0196	0	0.0196
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.0207	0	0.0207
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=0.1484	0	0.1484
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.0224	0	0.0224
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-03	2-31	0402-03		1
na=Ława pod krawężniki betonowa zwykła
jm=m3	60
ob=36.48

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.133		0.133

[PRZEDMIAR]
wo=36.48	1	228*0.16	

[RMS 1]
nz=9.88	0	9.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-01	2-31	0403-01		1
na=Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm
jm=m	40
ob=228

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.61037		1.61037

[RMS 1]
nz=0.3838	0	0.3838
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-04	2-31	0407-04		1
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
jm=m	40
ob=218

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.78433		1.78433

[RMS 1]
nz=0.2458	0	0.2458
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=TERENY ZIELONE

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0225-06	2-01	0225-06	
na=Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. IV, z wywozem
jm=m2	50
ob=1584.03

[RMS 1]
nz=0.167	0	0.167
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=0.0026	0	0.0026
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.09405	0	0.09405
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0404-02	2-21	0404-02		1
na=Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia
jm=ha	52
ob=0.158

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=57	0	57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=180	0	180
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=MAŁA ARCHITEKTURA

[POZYCJA]
na=DOSTAWA I MONTAZ STOJAKÓW NA ROWERY
jm=szt	20
ob=6
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=DOSTAWA I MONTAZ WIATY ŚMIETNIKOWEJ
jm=szt	20
ob=1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=DOSTAWA I MONTAZ ŁAWKI
jm=szt	20
ob=1
op=1
cj=0

