[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	7.0.17.7
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	3	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=UL. POPRZECZNA, 83-221 OSIEK; DZ. EW. 221308_2.0007.166/8, 221308_2.0007.166/9, 221308_2.0007.217
ni=GMINA OSIEK; UL. KWIATOWA 30, 83-221 OSIEK
nw=
nk=mgr inż. Jarosław Paszek
sp=
mi=Bydgoszcz
da=10 stycznia 2024 r.
cpv=45330000-9,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=1591.716

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Anemostat kwadratowy 555x555 ze skrzynką rozprężną
id=0000001	3
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Autoryzowane uruchomienie
id=0000002	3
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Azot gazowy sprężony techniczny osuszony'
id=0000003	3
jm=m3	060
ce=0
il=28

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
id=0000004	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm uruchamiane na fotokomórkę
id=0000005	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Baterie zlewozmywakowe o śr. nominalnej 15 mm
id=0000006	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Czerpnia kanału nawiewnego 1000x600
id=0000007	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Czynnik chłodniczy R410A
id=0000008	3
jm=kg	033
ce=0
il=5.35

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Czyszczaki z PCV kanalizacyjne o śr. 110 mm
id=0000009	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Deska sedesowa
id=0000010	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Deska sedesowa dla niepełnosprawnych
id=0000011	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Dostawa centrali
id=0000012	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Dostawa klimatyzacji
id=0000013	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Dostawa pompy ciepła
id=0000014	3
jm=0
ce=0
il=1

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Drut ocynkowany 0,7 mm
id=0000015	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.552

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Drut stal.okr.miękki ocynk.fi 1,0-1,8mm'
id=0000016	3
jm=kg	033
ce=0
il=16.942

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Elementy montażowe do miski ustępowej montowane w ściance lekkiej
id=0000017	3
jm=kpl	090
ce=0
il=2

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Elementy montażowe do miski ustępowej montowane w ściance lekkiej - np. GEBERIT DUOFIX dla niepełnosprawnych
id=0000018	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Filc techn. podkładowy, o gr.16mm
id=0000019	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.41

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Filtr wstęony TRINITY CLEAR GZ 3/4"
id=0000020	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Izolacja o grub.40mm płytami z wełny mineralnej laminowanymi folią aluminiową'
id=0000021	3
jm=m2	050
ce=0
il=222.369

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Izolator przepływu HA dn 15
id=0000022	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Klapa ppoż okrągła d125 np. KTS-O-S 560
id=0000023	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Klapa ppoż okrągła d250 np. KTS-O-S 560
id=0000024	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Klapa ppoż okrągła d560 np. KTS-O-S 560
id=0000025	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Klej
id=0000026	3
jm=dm3	066
ce=0
il=1.145

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Klej Thermaflex 474 A/C'
id=0000027	3
jm=dm3	066
ce=0
il=0.849

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Kliny stalowe
id=0000028	3
jm=kg	033
ce=0
il=2

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Klipsy
id=0000029	3
jm=szt	020
ce=0
il=336

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o śr. 25-50 mm
id=0000030	3
jm=szt	020
ce=0
il=4.2

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o śr. do 25 mm
id=0000031	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Konstrukcja wsporcza
id=0000032	3
jm=kg	033
ce=0
il=84.6

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Konstrukcja wsporcza
id=0000033	3
jm=kpl	090
ce=0
il=3

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Konstrukcja z profili FT - pod jedno urzadzenie
id=0000034	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Kratka wentylacujna KAH 625x225 + przepustnica KPV
id=0000035	3
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Kształtka d:20mm
id=0000036	3
jm=szt	020
ce=0
il=18.56

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Kształtka d:25mm
id=0000037	3
jm=szt	020
ce=0
il=5.28

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Kształtka d:32mm
id=0000038	3
jm=szt	020
ce=0
il=9.76

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Kształtki ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 25 mm
id=0000039	3
jm=szt	020
ce=0
il=26.04

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Kształtki ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 32 mm
id=0000040	3
jm=szt	020
ce=0
il=14

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Kształtki Hep2O z gwintem 20x3/4"
id=0000041	3
jm=szt	020
ce=0
il=8.24

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
id=0000042	3
jm=szt	020
ce=0
il=25.84

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 160 mm
id=0000043	3
jm=szt	020
ce=0
il=9.9

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
id=0000044	3
jm=szt	020
ce=0
il=32.94

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 15 mm
id=0000045	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 20 mm
id=0000046	3
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Kształtki steel ocynk 28 x 1,5
id=0000047	3
jm=szt	020
ce=0
il=2.44

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Kształtki steel ocynk 35 x 1,5
id=0000048	3
jm=szt	020
ce=0
il=8.7

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Kształtki steel ocynk 42 x 1,5
id=0000049	3
jm=szt	020
ce=0
il=13.5

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Kształtki wentylacyjne prostokątne, typ A/I, z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm'
id=0000050	3
jm=m2	050
ce=0
il=23.973

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe, typ S (SPIRO) o śr. 100 mm
id=0000051	3
jm=m2	050
ce=0
il=4.387

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe, typ S (SPIRO) o śr. 125 mm
id=0000052	3
jm=m2	050
ce=0
il=2.718

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe, typ S (SPIRO) o śr. 160 mm
id=0000053	3
jm=m2	050
ce=0
il=4.731

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe, typ S (SPIRO) o śr. 200 mm
id=0000054	3
jm=m2	050
ce=0
il=5.531

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe, typ S (SPIRO) o śr. 250 mm
id=0000055	3
jm=m2	050
ce=0
il=1.095

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe, typ S (SPIRO) o śr. 315 mm
id=0000056	3
jm=m2	050
ce=0
il=3.444

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe, typ S (SPIRO) o śr. 400 mm
id=0000057	3
jm=m2	050
ce=0
il=3.214

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe, typ S (SPIRO) o śr. 500 mm
id=0000058	3
jm=m2	050
ce=0
il=19.02

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe, typ S (SPIRO) o śr. 560 mm
id=0000059	3
jm=m2	050
ce=0
il=6.035

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewn. 20 mm'
id=0000060	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.336

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 16 mm
id=0000061	3
jm=szt	020
ce=0
il=24

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm
id=0000062	3
jm=szt	020
ce=0
il=16

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Kurki manometrowe gwintowane
id=0000063	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Łuk dwukielichowy miedziany o śr.zew. 22 mm
id=0000064	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.52

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Łuk dwukielichowy miedziany o śr.zew. 28 mm
id=0000065	3
jm=szt	020
ce=0
il=17.39

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Mankiet 20 mm o dł. 10 m
id=0000066	3
jm=m	040
ce=0
il=2.4

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Mankiet 25 mm o dł. 10 m
id=0000067	3
jm=m	040
ce=0
il=0.2

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Mankiet 30 mm o dł. 10 m
id=0000068	3
jm=m	040
ce=0
il=3.68

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Manometry
id=0000069	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Masa betonowa B-20
id=0000070	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.004

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Miska ustępowa wisząca
id=0000071	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Miska ustępowa wisząca dla niepełnosprawnych
id=0000072	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Naczynie wzbiorcze NG50
id=0000073	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Napęd termiczny TWA-A 24V NC
id=0000074	3
jm=szt	020
ce=0
il=27

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Nawiewnik szczelinowy L=2,0 m, np. NSZP/1/8/2000+skrzynka rozprężna
id=0000075	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Nity plastikowe
id=0000076	3
jm=szt	020
ce=0
il=632

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Obejma z gumą 14-18mm'
id=0000077	3
jm=szt	020
ce=0
il=29.65

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Obejma z gumą 15-19mm'
id=0000078	3
jm=szt	020
ce=0
il=8.16

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Obejma z gumą 15-19mm''
id=0000079	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.51

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Obejma z gumą 20-24mm
id=0000080	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.4

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Obejma z gumą 25-30mm
id=0000081	3
jm=szt	020
ce=0
il=14.06

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Obejmy zaciskowe stalowe, ocynkowane do węży gumowych 16 mm
id=0000082	3
jm=szt	020
ce=0
il=1.056

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Odpowietrzniki automatyczne, mosiężne z zaworami stopowymi 15 mm
id=0000083	3
jm=kpl	090
ce=0
il=8

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Okablowanie centrali C1
id=0000084	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Otulina PUR o śr. 25 mm i gr. 25 mm
id=0000085	3
jm=m	040
ce=0
il=4.04

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=Otulina PUR o śr. 32 mm i gr. 40 mm
id=0000086	3
jm=m	040
ce=0
il=46.46

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=Otulina PUR o śr. 40 mm i gr. 40 mm
id=0000087	3
jm=m	040
ce=0
il=30.3

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Otulina z kauczuku syntetycznego o śr. wew. 18 mm i gr. 13 mm'
id=0000088	3
jm=m	040
ce=0
il=1.1

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=Otulina z kauczuku syntetycznego o śr. wew. 22 mm i gr. 13 mm
id=0000089	3
jm=m	040
ce=0
il=1.1

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Otulina z kauczuku syntetycznego o śr. wew. 28 mm i gr.19 mm
id=0000090	3
jm=m	040
ce=0
il=40.7

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=Otuliny  gr. 25 mm d:25mm
id=0000091	3
jm=m	040
ce=0
il=8.8

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=Otuliny  gr. 30 mm d:32mm
id=0000092	3
jm=m	040
ce=0
il=17.6

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Otuliny gr. 20 mm d:20mm
id=0000093	3
jm=m	040
ce=0
il=35.2

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Piasek uziar.0-4mm
id=0000094	3
jm=m3	060
ce=0
il=5.974

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Pisuary porcelanowe
id=0000095	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Płyty gumowe bez przekładek o gr. 15 mm
id=0000096	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.74

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Płyty pilśniowe porowate, bitumowane, o gr.12,5mm
id=0000097	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.51

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Płyty styropianowe samogasnące 2,5-5,0 cm, z folią PE i nadrukiem siatki z podziałką co 5,0 cm M 30
id=0000098	3
jm=m2	050
ce=0
il=277.2

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=Podejście od podłogi 16 mm
id=0000099	3
jm=szt	020
ce=0
il=64

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=Podgrzewacz elektryczny o poj. 10 l
id=0000100	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=Podgrzewacz elektryczny o poj. 6 l
id=0000101	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Podpora bigfoot
id=0000102	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Podpora kanału wen.typA,przew.2600-4000mm'
id=0000103	3
jm=szt	020
ce=0
il=7.248

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=Podpora kanału wentyl.typ C 200 - 400mm
id=0000104	3
jm=szt	020
ce=0
il=26.197

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=Podpora kanału wentyl.typ C 400 - 600mm
id=0000105	3
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Podpora kanału wentyl.typ C 600 - 800mm
id=0000106	3
jm=szt	020
ce=0
il=12.222

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Pompa obiegowa
id=0000107	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=Pompka skropli
id=0000108	3
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Półpostument porcelanowy do umywalek
id=0000109	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Przepustnica okrągła d100'
id=0000110	3
jm=szt	020
ce=0
il=11

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Przepustnica okrągła d125
id=0000111	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Przepustnica okrągła d160
id=0000112	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=Przepustnica okrągła d500
id=0000113	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=Przepustnica okrągła d80
id=0000114	3
jm=szt	020
ce=0
il=15

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=Przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne, typ A/I, z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm'
id=0000115	3
jm=m2	050
ce=0
il=34.008

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=Przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej stalowej ocynkowanej, kołowe, S (SPIRO) o śr. 125 mm
id=0000116	3
jm=m2	050
ce=0
il=4.111

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=Przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej stalowej ocynkowanej, kołowe, S (SPIRO) o śr. 160 mm
id=0000117	3
jm=m2	050
ce=0
il=7.155

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=Przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej stalowej ocynkowanej, kołowe, S (SPIRO) o śr. 200 mm
id=0000118	3
jm=m2	050
ce=0
il=8.364

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=Przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej stalowej ocynkowanej, kołowe, S (SPIRO) o śr. 250 mm
id=0000119	3
jm=m2	050
ce=0
il=1.655

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=Przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej stalowej ocynkowanej, kołowe, S (SPIRO) o śr. 315 mm
id=0000120	3
jm=m2	050
ce=0
il=5.208

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=Przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej stalowej ocynkowanej, kołowe, S (SPIRO) o śr. 400 mm
id=0000121	3
jm=m2	050
ce=0
il=4.861

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=Przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej stalowej ocynkowanej, kołowe, S (SPIRO) o śr. 500 mm
id=0000122	3
jm=m2	050
ce=0
il=28.762

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=Przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej stalowej ocynkowanej, kołowe, S (SPIRO) o śr. 560 mm
id=0000123	3
jm=m2	050
ce=0
il=9.126

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=Przewód elastyczny FLEX d200
id=0000124	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=Przewód LIYCY 2x1 mm2
id=0000125	3
jm=m	040
ce=0
il=83.2

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=Przewód LIYCY 3x1 mm2'
id=0000126	3
jm=m	040
ce=0
il=113.36

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=Przewód wentyl. Spiro do fi 100mm
id=0000127	3
jm=m2	050
ce=0
il=6.634

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=Przyciski do spłuczek podtynkowych
id=0000128	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=Przyciski do spłuczek podtynkowych dla niepełnosprawnych
id=0000129	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=Regulator nadrzędny CF-MC
id=0000130	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=Rozdzielacze ze stali nierdzewnej do ogrzewania podłogowego z kształtkami systemowymi 3/4"/16/11 obwodów
id=0000131	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=Rozdzielacze ze stali nierdzewnej do ogrzewania podłogowego z kształtkami systemowymi 3/4"/16/6 obwodów
id=0000132	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=Rozdzielacze ze stali nierdzewnej do ogrzewania podłogowego z kształtkami systemowymi 3/4"/16/8 obwodów
id=0000133	3
jm=kpl	090
ce=0
il=2

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=Rura miedziana chłodnicza w zwoju o średnicy 10 mm z izolacją
id=0000134	3
jm=m	040
ce=0
il=16.64

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=Rura miedziana chłodnicza w zwoju o średnicy 12 mm z izolacją'
id=0000135	3
jm=m	040
ce=0
il=40.56

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=Rura miedziana chłodnicza w zwoju o średnicy 15 mm z izolacją
id=0000136	3
jm=m	040
ce=0
il=16.64

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=Rura miedziana prosta  śr. 18 mm'
id=0000137	3
jm=m	040
ce=0
il=1.04

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=Rura miedziana prosta  śr. 22 mm
id=0000138	3
jm=m	040
ce=0
il=1.02

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=Rura miedziana prosta  śr. 28 mm
id=0000139	3
jm=m	040
ce=0
il=37.74

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=Rura PE-RT/Al/PE-RT  d:20mm
id=0000140	3
jm=m	040
ce=0
il=35.2

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=Rura PE-RT/Al/PE-RT  d:25mm
id=0000141	3
jm=m	040
ce=0
il=8.64

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=Rura PE-RT/Al/PE-RT  d:32mm
id=0000142	3
jm=m	040
ce=0
il=17.28

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=Rura przepustowa z tw.szt. fi 110mm
id=0000143	3
jm=m	040
ce=0
il=1.44

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 110/3,2mm
id=0000144	3
jm=m	040
ce=0
il=11.16

[RMS ZEST 146]
ty=M
na=Rurki syfonowe
id=0000145	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Rurociagi i izolacja
id=0000146	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=Rury Hep2O "barrier" 16 mm
id=0000147	3
jm=m	040
ce=0
il=1775.928

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=Rury osłonowe karbowane tzw. peszel o śr. wewn. 18-20 mm
id=0000148	3
jm=m	040
ce=0
il=15.84

[RMS ZEST 150]
ty=M
na=Rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe o śr. zewnętrznej 25 mm
id=0000149	3
jm=m	040
ce=0
il=44.52

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=Rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe śr 20 mm
id=0000150	3
jm=m	040
ce=0
il=1.12

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=Rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm
id=0000151	3
jm=m	040
ce=0
il=11.52

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=Rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 160 mm
id=0000152	3
jm=m	040
ce=0
il=20.46

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=Rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm
id=0000153	3
jm=m	040
ce=0
il=14.56

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=Rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
id=0000154	3
jm=m	040
ce=0
il=1.96

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=Rury steel ocynk 28 x 1,5
id=0000155	3
jm=m	040
ce=0
il=4.12

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=Rury steel ocynk 35 x 1,5
id=0000156	3
jm=m	040
ce=0
il=10.3

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=Rury steel ocynk 42 x 1,5
id=0000157	3
jm=m	040
ce=0
il=30.9

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=Rury wywiewne kanalizacyjne PCV d:110mm
id=0000158	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=Rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32x4,0 mm -(PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)
id=0000159	3
jm=m	040
ce=0
il=38.88

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=Separator zanieczyszczeń Flamco Smart Clean 1 1/2"
id=0000160	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 162]
ty=M
na=Spinki do rur Hep2O z tworzywa sztucznego w kształcie litery "U", zakończone na tzw.wędkarski haczyk śr.16 mm
id=0000161	3
jm=szt	020
ce=0
il=5918.88

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=Stacja uzdatniania wody
id=0000162	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=Syfon umywalkowy mosiężny fi 32 mm
id=0000163	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=Syfony 32 mm
id=0000164	3
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=Syfony antyzapachowe z kulką o śr. 32 mm
id=0000165	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 167]
ty=M
na=Syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego
id=0000166	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=Syfony umywalkowe mosiężne ze spustem
id=0000167	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 169]
ty=M
na=Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego podwójne o śr. 50 mm
id=0000168	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 170]
ty=M
na=Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze o śr. 50 mm
id=0000169	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 171]
ty=M
na=Śruby fundamentowe kotwowe do wmurowania
id=0000170	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.64

[RMS ZEST 172]
ty=M
na=Śruby fundamentowe z nakrętkami M 12x200mm
id=0000171	3
jm=kg	033
ce=0
il=1.16

[RMS ZEST 173]
ty=M
na=Śruby stal. zgrubne M 16 dł. do 90mm
id=0000172	3
jm=kg	033
ce=0
il=1.12

[RMS ZEST 174]
ty=M
na=Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do 60mm
id=0000173	3
jm=kg	033
ce=0
il=3.25

[RMS ZEST 175]
ty=M
na=Śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-10 o dł. do 60mm'
id=0000174	3
jm=kg	033
ce=0
il=15.053

[RMS ZEST 176]
ty=M
na=Śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm
id=0000175	3
jm=kg	033
ce=0
il=41.259

[RMS ZEST 177]
ty=M
na=Śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm'
id=0000176	3
jm=kg	033
ce=0
il=5.13

[RMS ZEST 178]
ty=M
na=Śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm''
id=0000177	3
jm=kg	033
ce=0
il=1.14

[RMS ZEST 179]
ty=M
na=Śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm'''
id=0000178	3
jm=kg	033
ce=0
il=4.94

[RMS ZEST 185]
ty=M
na=Taśma
id=0000179	3
jm=m	040
ce=0
il=8.257

[RMS ZEST 180]
ty=M
na=Taśma dylatacyjna z pianki PE 8x170 mm
id=0000180	3
jm=m	040
ce=0
il=296.525

[RMS ZEST 181]
ty=M
na=Taśma klejąca z folii PVC, przezroczysta, szer. 50 mm
id=0000181	3
jm=m	040
ce=0
il=912.384

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=Taśma klejąca z PCV szer. 30 mm dł. 33 m
id=0000182	3
jm=szt	020
ce=0
il=3.04

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=Taśma samoprzylepna z kauczuku syntetycznego gr. 3mm szerokość 50 mm długość 15 m
id=0000183	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.125

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=Taśma Thermatape A/C 3x50 mm'
id=0000184	3
jm=m	040
ce=0
il=5.073

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=Termometry
id=0000185	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=Termostat pokojowy CF-RS
id=0000186	3
jm=szt	020
ce=0
il=33

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=Tuleja zaciskowa d:20mm
id=0000187	3
jm=szt	020
ce=0
il=6.4

[RMS ZEST 189]
ty=M
na=Tuleja zaciskowa d:25mm
id=0000188	3
jm=szt	020
ce=0
il=1.6

[RMS ZEST 190]
ty=M
na=Tuleja zaciskowa d:32mm
id=0000189	3
jm=szt	020
ce=0
il=3.2

[RMS ZEST 191]
ty=M
na=Tuleje wspomagające 16 mm
id=0000190	3
jm=szt	020
ce=0
il=66

[RMS ZEST 192]
ty=M
na=Tuleje wspomagające 20 mm
id=0000191	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 193]
ty=M
na=Uchwyt dla niepełnosprawnych przy WC  stały
id=0000192	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 194]
ty=M
na=Uchwyt dla niepełnosprawnych przy WC  uchylny
id=0000193	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 195]
ty=M
na=Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 20mm
id=0000194	3
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 196]
ty=M
na=Uchwyt do rur PVC fi 110mm
id=0000195	3
jm=szt	020
ce=0
il=13.6

[RMS ZEST 197]
ty=M
na=Uchwyt do rur PVC fi 50mm
id=0000196	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 198]
ty=M
na=Uchwyty dla niepełnosprawnych przy umywalce
id=0000197	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 199]
ty=M
na=Uchwyty do rur
id=0000198	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 200]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów PCV o śr. zewnętrznej 25 mm
id=0000199	3
jm=szt	020
ce=0
il=48.72

[RMS ZEST 201]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów PCV o śr. zewnętrznej 32 mm'
id=0000200	3
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 202]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
id=0000201	3
jm=szt	020
ce=0
il=14

[RMS ZEST 203]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm
id=0000202	3
jm=szt	020
ce=0
il=45.76

[RMS ZEST 204]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm
id=0000203	3
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 205]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm
id=0000204	3
jm=szt	020
ce=0
il=57.72

[RMS ZEST 206]
ty=M
na=Uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 28 mm
id=0000205	3
jm=szt	020
ce=0
il=1.84

[RMS ZEST 207]
ty=M
na=Uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 35 mm
id=0000206	3
jm=szt	020
ce=0
il=3.6

[RMS ZEST 208]
ty=M
na=Uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 42 mm
id=0000207	3
jm=szt	020
ce=0
il=10.2

[RMS ZEST 209]
ty=M
na=Umywalka  porcelanowa dla niepełnosprawnych
id=0000208	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 210]
ty=M
na=Umywalki porcelanowe
id=0000209	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 211]
ty=M
na=Uruchomienie instalacji wentylacji'
id=0000210	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 212]
ty=M
na=Uszczelka gum.do przew.prostok.1000-2500mm
id=0000211	3
jm=szt	020
ce=0
il=18.72

[RMS ZEST 213]
ty=M
na=Uszczelka gum.do przew.prostok.2500-4500mm''
id=0000212	3
jm=szt	020
ce=0
il=18.955

[RMS ZEST 214]
ty=M
na=Uszczelka gum.do przew.prostok.4500-7200mm'
id=0000213	3
jm=szt	020
ce=0
il=4.08

[RMS ZEST 215]
ty=M
na=Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm
id=0000214	3
jm=szt	020
ce=0
il=153.253

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm'
id=0000215	3
jm=szt	020
ce=0
il=6.24

[RMS ZEST 217]
ty=M
na=Uszczelka gumowa do przew. fi 300-600mm
id=0000216	3
jm=szt	020
ce=0
il=63.116

[RMS ZEST 218]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do połączeń przewodów o przekroju kołowym i śr. do 300 mm
id=0000217	3
jm=szt	020
ce=0
il=4.16

[RMS ZEST 219]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 100 mm''
id=0000218	3
jm=szt	020
ce=0
il=54.08

[RMS ZEST 220]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm'
id=0000219	3
jm=szt	020
ce=0
il=28.08

[RMS ZEST 221]
ty=M
na=Wentylator kanałowy d125
id=0000220	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 222]
ty=M
na=Wpust podłogowy d:110mm
id=0000221	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 223]
ty=M
na=Wsporniki do umywalek
id=0000222	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 224]
ty=M
na=Wsporniki montażowe
id=0000223	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 225]
ty=M
na=Wykonanie prób i regulacja inst. wentylacji
id=0000224	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=Wyrzutnia kanału wyrzutowego 1000x600
id=0000225	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 227]
ty=M
na=Wyrzutnia ścienna d200
id=0000226	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 228]
ty=M
na=Zawory bezpieczeństwa 1915 dn 15
id=0000227	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=Zawory kątowe d:15mm
id=0000228	3
jm=szt	020
ce=0
il=16

[RMS ZEST 230]
ty=M
na=Zawory kulowe przelotowe, mosiężne do wody, do 100 st.C 20 mm
id=0000229	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 231]
ty=M
na=Zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm
id=0000230	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.112

[RMS ZEST 232]
ty=M
na=Zawory spłukujące do pisuarów
id=0000231	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 233]
ty=M
na=Zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm
id=0000232	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.112

[RMS ZEST 234]
ty=M
na=Zawór antyskażeniowy typ 6800 dn 15
id=0000233	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 235]
ty=M
na=Zawór czerpalny dn 15
id=0000234	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 236]
ty=M
na=Zawór kulowy dn 25
id=0000235	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 237]
ty=M
na=Zawór nawiewny KN-OCY-100-RM'
id=0000236	3
jm=szt	020
ce=0
il=14

[RMS ZEST 238]
ty=M
na=Zawór odcinający dn 20
id=0000237	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 239]
ty=M
na=Zawór odcinający dn 32
id=0000238	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 240]
ty=M
na=Zawór odcinający dn 40
id=0000239	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 241]
ty=M
na=Zawór odcinający dn 50
id=0000240	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 242]
ty=M
na=Zawór odpowietrzajacy kanalizacyjny
id=0000241	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 243]
ty=M
na=Zawór ręczny Leno MSV-B GW dn 20
id=0000242	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 244]
ty=M
na=Zawór ręczny Leno MSV-B GW dn 25
id=0000243	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 245]
ty=M
na=Zawór wentylacyjny d80
id=0000244	3
jm=szt	020
ce=0
il=13

[RMS ZEST 246]
ty=M
na=Zawór zwrotny dn 40
id=0000245	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 247]
ty=M
na=Zbiornik buforowy BT300
id=0000246	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 248]
ty=M
na=Zlewozmywaki 1-kom
id=0000247	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 249]
ty=M
na=Zlewozmywaki 2-kom
id=0000248	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 250]
ty=M
na=Złączka do rur d: 32x4,0 mm -(PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)
id=0000249	3
jm=szt	020
ce=0
il=21.96

[RMS ZEST 251]
ty=M
na=Złączki spłukujące do pisuarów
id=0000250	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 252]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 63kW (1)'
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=10.589

[RMS ZEST 253]
ty=S
na=Przyczepa skrzyniowa 5.0t'
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=11.629

[RMS ZEST 254]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0
il=42.053

[RMS ZEST 255]
ty=S
na=Samochód skrzyn.5-10t (1)
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.49

[RMS ZEST 256]
ty=S
na=Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=0
il=2.094

[RMS ZEST 257]
ty=S
na=Zagęszcz.wibr.spal.kr.100m3/h
id=00006	3
jm=m-g	148
ce=0
il=3.003

[RMS ZEST 258]
ty=S
na=Żuraw samochodowy do 4t (1)
id=00007	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.8

[RMS ZEST 259]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 260]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od R)
id=9999998	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE SANITARNE

[ELEMENT 2]
na=Żródło ciepła

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0501-01
na=Wewnętrzna jednostka pompy ciepła HPI S 22 TR - montaż
jm=kocioł
ob=1

[RMS 1]
nz=49.5	0	49.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 260]
nz=5	0	5
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=4.15	0	4.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0501-02
na=Zewnętrzna jednostka pompy ciepła HPI S 22 TR - montaż
jm=kocioł
ob=1

[RMS 1]
nz=56.2	0	56.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 260]
nz=5	0	5
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=5.46	0	5.46
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Dostawa pompy ciepła
jm=kpl.
ob=1

[RMS 15]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0509-02
na=Zbiornik buforowy BT300
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=4.23	0	4.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=20.3	0	20.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 247]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0509-01
na=Naczynie wzbiorcze NG50
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=8.3	0	8.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0508-01
na=Stacja uzdatniania wody
jm=kpl.
ob=1

[RMS 1]
nz=2.89	0	2.89
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 199]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04
na=Separator zanieczyszczeń Flamco Smart Clean 1 1/2"
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=0.554	0	0.554
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-01
na=Termometr
jm=szt.
ob=2

[RMS 1]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-02
na=Manometr
jm=szt.
ob=2

[RMS 1]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0208-03
na=Pompa obiegowa
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=3.34	0	3.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0526-01
na=Zawory bezpieczeństwa 1915 dn 15
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 228]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01
na=Zawór antyskażeniowy typ 6800 dn 15
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 234]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02
na=Filtr wstęony TRINITY CLEAR GZ 3/4"
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=0.353	0	0.353
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05
na=Zawór odcinający dn 50
jm=szt.
ob=2

[RMS 1]
nz=0.678	0	0.678
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04
na=Zawór odcinający dn 40
jm=szt.
ob=6

[RMS 1]
nz=0.554	0	0.554
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 240]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02
na=Zawór odcinający dn 20
jm=szt.
ob=5

[RMS 1]
nz=0.353	0	0.353
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 238]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04
na=Zawór zwrotny dn 40
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=0.554	0	0.554
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 246]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Rurociagi i izolacja
jm=kpl.
ob=1

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0517-02
na=Uruchomienie urządzeń grzewczych
jm=kpl.
ob=1

[RMS 1]
nz=152	0	152
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 260]
nz=5	0	5
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja ogrzewania podłogowego

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0301-02
na=Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy ślimakowy - część instalacyjna; rurociągi z polibutylenu PB o śr. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
jm=m2	50
ob=264

[RMS 1]
nz=0.5255	0	0.5255
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=6.727	0	6.727
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1.1232	0	1.1232
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=22.42	0	22.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 181]
nz=3.456	0	3.456
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=5.1	0	5.1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0306-09
na=Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego HP10/16 (11 obwodów, 3/4"/16)
jm=kpl.
ob=1

[RMS 1]
nz=2.79	0	2.79
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 132]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=22	0	22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 192]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 230]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=20	0	20
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=11	0	11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=5.1	0	5.1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0306-07
na=Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego HP08/16 (8 obwodów, 3/4"/16)
jm=kpl.
ob=2

[RMS 1]
nz=2.63	0	2.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 134]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=16	0	16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 192]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 230]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=16	0	16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=5.1	0	5.1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0306-05
na=Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego HP06/16 (6 obwodów, 3/4"/16)
jm=kpl.
ob=1

[RMS 1]
nz=2.48	0	2.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=12	0	12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 192]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 230]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=12	0	12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=5.1	0	5.1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-06
na=Regulator nadrzędny CF-MC
jm=szt.
ob=5

[RMS 1]
nz=0.974	0	0.974
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 131]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.043	0	0.043
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-01
na=Termostat pokojowy
jm=szt.
ob=33

[RMS 1]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02
na=Zawór kulowy dn 20
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=0.353	0	0.353
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 238]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03
na=Zawór kulowy dn 25
jm=szt.
ob=3

[RMS 1]
nz=0.411	0	0.411
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 236]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02
na=Zawór ręczny Leno MSV-B GW dn 20
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=0.353	0	0.353
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 243]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03
na=Zawór ręczny Leno MSV-B GW dn 25
jm=szt.
ob=3

[RMS 1]
nz=0.411	0	0.411
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 244]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0308-02
na=Próba szczelności ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 150 mm
jm=m2	50
ob=264

[RMS 1]
nz=0.1314	0	0.1314
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=5.1	0	5.1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0308-06
na=Regulacja ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 150 mm
jm=m2	50
ob=264

[RMS 1]
nz=0.0511	0	0.0511
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-03
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach
jm=m	40
ob=36

[RMS 1]
nz=0.382	0	0.382
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 250]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 205]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.0024	0	0.0024
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0405-06
na=Rurociągi w instalacjach c.o. steel ocynk 28 x 1,5
jm=m	40
ob=4

[RMS 1]
nz=0.803	0	0.803
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 156]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 206]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.0091	0	0.0091
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0405-07
na=Rurociągi w instalacjach c.o. steel ocynk 35 x 1,5
jm=m	40
ob=10

[RMS 1]
nz=0.913	0	0.913
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 207]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.0113	0	0.0113
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0405-08
na=Rurociągi w instalacjach c.o. steel ocynk 42 x 1,5
jm=m	40
ob=30

[RMS 1]
nz=0.98	0	0.98
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 208]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.0136	0	0.0136
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB 1994	KNZ	15 27-02
na=Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 25 mm, gr. izolacji 25 mm
jm=m	40
ob=4

[RMS 1]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 182]
nz=0.038	0	0.038
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 253]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB 1994	KNZ	15 28-04
na=Montaż otulin termoizolacyjnych  dla rurociągów o śr. 32 mm, gr. izolacji 40 mm
jm=m	40
ob=46

[RMS 1]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 182]
nz=0.038	0	0.038
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 253]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB 1994	KNZ	15 29-04
na=Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 40 mm, gr. izolacji 40 mm
jm=m	40
ob=30

[RMS 1]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 182]
nz=0.038	0	0.038
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 253]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-05
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=80

[RMS 1]
nz=0.0941	0	0.0941
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02
na=Płukanie instalacji
jm=m	40
ob=80

[RMS 1]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wod-kan

[ELEMENT 3]
na=Instalacja kanalizacji sanitarnej

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0310-01
na=Wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. I-II; głębokość do 1.5 m
jm=m3	60
ob=27.2

[RMS 1]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-01
na=Podsypka z materiałów sypkich grub. 10 cm
jm=m3	60
ob=2.72

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0.5
wm=0.9		0.9
ws=0.5		0.5

[RMS 1]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 256]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-01
na=Obsypka z materiałów sypkich grub. 10 cm
jm=m3	60
ob=2.72

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0.5
wm=0.9		0.9
ws=0.5		0.5

[RMS 1]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 256]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-04
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
jm=m	40
ob=22

[RMS 1]
nz=0.313	0	0.313
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 153]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-03
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
jm=m	40
ob=12

[RMS 1]
nz=0.253	0	0.253
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 152]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.0099	0	0.0099
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-03
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
jm=m	40
ob=12

[RMS 1]
nz=0.267	0	0.267
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.0172	0	0.0172
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-01
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
jm=m	40
ob=14

[RMS 1]
nz=0.177	0	0.177
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 154]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 202]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.0056	0	0.0056
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - do umywalek
jm=podej.
ob=3

[RMS 1]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 197]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - do zlewu
jm=podej.
ob=3

[RMS 1]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 197]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - do wpustu
jm=podej.
ob=3

[RMS 1]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 197]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-03
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - do WC
jm=podej.
ob=4

[RMS 1]
nz=1.27	0	1.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0222-02
na=Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0212-03
na=Rury wywiewne kanalizacyjne PCV d:110mm
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=0.73	0	0.73
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0212-03
na=Zawór odpowietrzajacy kanalizacyjny
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=0.73	0	0.73
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 242]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02
na=Umywalki
jm=kpl.
ob=2

[RMS 1]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 210]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 168]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-05
na=Półpostument porcelanowy do umywalek
jm=kpl.
ob=2

[RMS 1]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02
na=Umywalka  porcelanowa dla niepełnosprawnych
jm=kpl.
ob=1

[RMS 1]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 209]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0102-05
na=Elementy montażowe do miski ustępowej montowane w ściance lekkiej  dla niepełnosprawnych
jm=kpl.
ob=1

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0104-01
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa wisząca dla niepełnosprawnych
jm=kpl.
ob=1

[RMS 1]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0105-01
na=Przyciski do spłuczek podtynkowych
jm=kpl.
ob=1

[RMS 1]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 129]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0101-01
na=Uchwyty dla niepełnosprawnych przy WC
jm=kpl.
ob=1

[RMS 1]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 193]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 194]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0101-03
na=Uchwyty dla niepełnosprawnych przy umywalce
jm=kpl.
ob=1

[RMS 1]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0102-05
na=Elementy montażowe do miski ustępowej montowane w ściance lekkiej
jm=kpl.
ob=2

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0104-01
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa wisząca
jm=kpl.
ob=2

[RMS 1]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0105-01
na=Przyciski do spłuczek podtynkowych
jm=kpl.
ob=2

[RMS 1]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0216-02
na=Wpust podłogowy
jm=szt.
ob=3

[RMS 1]
nz=2.65	0	2.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 222]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-04
na=Komora gospodarcza
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=2.18	0	2.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 248]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-04
na=Zlewozmywaki 2-kom
jm=szt.
ob=2

[RMS 1]
nz=2.18	0	2.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 249]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0234-02
na=Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym
jm=kpl.
ob=1

[RMS 1]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 232]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 251]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-02
na=Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-03
na=Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
jm=szt.
ob=2

[RMS 1]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0312-01
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II
jm=m3	60
ob=21.76

[RMS 1]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-02
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
jm=m3	60
ob=21.76

[RMS 1]
nz=0.2273	0	0.2273
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 257]
nz=0.138	0	0.138
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Instalacja wody zimnej, ciepłej

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-01
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=32

[RMS 1]
nz=0.255	0	0.255
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-02
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=8

[RMS 1]
nz=0.285	0	0.285
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 189]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 204]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-03
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=16

[RMS 1]
nz=0.315	0	0.315
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 143]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 205]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.0024	0	0.0024
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-01
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do barerii umywalkowej
jm=szt.
ob=3

[RMS 1]
nz=0.289	0	0.289
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 195]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-01
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do barerii zmywakowej
jm=szt.
ob=3

[RMS 1]
nz=0.289	0	0.289
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 195]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-06
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych śr. zewnętrznej 20 mm
jm=szt.
ob=4

[RMS 1]
nz=0.905	0	0.905
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 195]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02
na=Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
jm=szt.
ob=2

[RMS 1]
nz=0.957	0	0.957
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02
na=Baterie zlewozmywakowe o śr. nominalnej 15 mm
jm=szt.
ob=3

[RMS 1]
nz=0.957	0	0.957
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02
na=Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm nsp
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=0.957	0	0.957
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01
na=Zawory kątowe do płuczki ustępowej d:15mm
jm=szt.
ob=4

[RMS 1]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01
na=Zawory kątowe do baterii d:15mm
jm=szt.
ob=12

[RMS 1]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01
na=Zawór czerpalny dn 15
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01
na=Izolator przepływu HA dn 15
jm=szt.
ob=2

[RMS 1]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-04
na=Zawór odcinający dn 32
jm=szt.
ob=2

[RMS 1]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 239]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0143-01
na=Podgrzewacz elektryczny o poj. 10 l
jm=kpl.
ob=1

[RMS 1]
nz=4.21	0	4.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0143-01
na=Podgrzewacz elektryczny o poj. 6 l
jm=kpl.
ob=3

[RMS 1]
nz=4.21	0	4.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-11
na=Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami gr.20 mm
jm=m	40
ob=32

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.0186	0	0.0186
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 185]
nz=0.1351	0	0.1351
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-15
na=Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami gr.25 mm
jm=m	40
ob=8

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.0225	0	0.0225
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 185]
nz=0.1524	0	0.1524
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.00585	0	0.00585
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19
na=Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami gr.30 mm
jm=m	40
ob=16

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.0231	0	0.0231
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 185]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-01
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
jm=m	40
ob=56

[RMS 1]
nz=0.113	0	0.113
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 151]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=56

[RMS 1]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wentylacji

[ELEMENT 3]
na=Urządzenia

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0322-01
na=Centrala wentylacyjna nawiewno- wywiewna  - montaż
jm=szt.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.764		0.764

[RMS 1]
nz=41.05	0	41.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=4.08	0	4.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=4.16	0	4.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=3.25	0	3.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 255]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 258]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Dostawa centrali
jm=kpl.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2415		1.2415

[RMS 13]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Okablowanie centrali
jm=kpl.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2415		1.2415

[RMS 85]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Wykonanie prób i regulacja inst. wentylacji
jm=kpl.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.3		1.3

[RMS 225]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0201-01
na=Wentylator kanałowy d125
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=6.18	0	6.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Kanały i armatura wentylacyjna

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0139-04
na=Anemostat kwadratowy 555x555 ze skrzynką rozprężną
jm=szt.
ob=7

[RMS 1]
nz=2.18	0	2.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-01
na=Zawór wentylacyjny d80
jm=szt.
ob=13

[RMS 1]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 245]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-01
na=Zawór wentylacyjny d100
jm=szt.
ob=14

[RMS 1]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 237]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-01
na=Przepustnica okrągła d80
jm=szt.
ob=15

[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 115]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-01
na=Przepustnica okrągła d100
jm=szt.
ob=11

[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-02
na=Przepustnica okrągła d125
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 216]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-03
na=Przepustnica okrągła d160
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-05
na=Przepustnica okrągła d500
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 114]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0147-01
na=Wyrzutnia ścienna d200
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-02
na=Klapa ppoż okrągła d125 np. KTS-O-S 560
jm=szt.
ob=2

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 216]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-03
na=Klapa ppoż okrągła d250 np. KTS-O-S 560
jm=szt.
ob=2

[RMS 1]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-06
na=Klapa ppoż okrągła d560 np. KTS-O-S 560
jm=szt.
ob=2

[RMS 1]
nz=1.37	0	1.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-05
na=Nawiewnik szczelinowy L=2,0 m, np. NSZP/1/8/2000+skrzynka rozprężna
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=1.89	0	1.89
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-03
na=Kratka wentylacujna KAH 625x225 + przepustnica KPV
jm=szt.
ob=10

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0146-05
na=Wyrzutnia kanału wyrzutowego 1000x600
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=4.63	0	4.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0146-05
na=Czerpnia kanału nawiewnego 1000x600
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=4.63	0	4.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0155-02
na=Przewód elastyczny FLEX d200
jm=m	40
ob=5

[RMS 1]
nz=2.77	0	2.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 125]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 215]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-01
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 100 mm - udział kształtek do 55 %
jm=m2	50
ob=10.7

[RMS 1]
nz=2.84	0	2.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 128]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 215]
nz=6.41	0	6.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-02
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 125 mm - udział kształtek do 55 %
jm=m2	50
ob=6.63

[RMS 1]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 215]
nz=2.51	0	2.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-02
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 160 mm - udział kształtek do 55 %
jm=m2	50
ob=11.54

[RMS 1]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 118]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 215]
nz=2.51	0	2.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-02
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 200 mm - udział kształtek do 55 %
jm=m2	50
ob=13.49

[RMS 1]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 215]
nz=2.51	0	2.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-03
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 250 mm - udział kształtek do 55 %
jm=m2	50
ob=2.67

[RMS 1]
nz=1.49	0	1.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 120]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=1.36	0	1.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-03
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 315 mm - udział kształtek do 55 %
jm=m2	50
ob=8.4

[RMS 1]
nz=1.49	0	1.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=1.36	0	1.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-04
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 400 mm - udział kształtek do 55 %
jm=m2	50
ob=7.84

[RMS 1]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=0.99	0	0.99
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-05
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 500 mm - udział kształtek do 55 %
jm=m2	50
ob=46.39

[RMS 1]
nz=0.99	0	0.99
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 123]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-05
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 560 mm - udział kształtek do 55 %
jm=m2	50
ob=14.72

[RMS 1]
nz=0.99	0	0.99
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0102-06
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 %
jm=m2	50
ob=55.75

[RMS 1]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.IV 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0305-01
na=Izolacja o grub.40mm płytami z wełny mineralnej laminowanymi folią aluminiową
jm=m2	50
ob=211.78

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 252]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 253]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Uruchomienie instalacji wentylacji

[POZYCJA]
na=Uruchomienie instalacji wentylacji
jm=szt.
ob=1

[RMS 211]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja klimatyzacji

[POZYCJA]
na=Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych
jm=kpl.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2415		1.2415

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0153-01
na=Montaż agregatu wraz z konstrukcją stalowa
jm=szt.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 224]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 171]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0432-02
na=Montaż jednostki wewnętrznej
jm=szt.
ob=7

[RMS 1]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0202-01
na=Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 9,52 mm (grub.ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
jm=m	40
ob=16

[RMS 1]
nz=0.363	0	0.363
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0202-02
na=Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 12,7 mm (grub.ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
jm=m	40
ob=39

[RMS 1]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0202-03
na=Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 15,9 mm (grub.ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
jm=m	40
ob=16

[RMS 1]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 137]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0202-04
na=Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 19,1 mm (grub.ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
jm=m	40
ob=1

[RMS 1]
nz=0.441	0	0.441
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 138]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0202-05
na=Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 22,2 mm (grub.ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
jm=m	40
ob=1

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0202-06
na=Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 28,6 mm (grub.ścianek 1.5 mm) na ścianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
jm=m	40
ob=37

[RMS 1]
nz=0.498	0	0.498
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0104-06
na=Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami z kauczuku syntetycznego gr. 13 mm
jm=m	40
ob=1

[RMS 1]
nz=0.1739	0	0.1739
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.0127	0	0.0127
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=0.0738	0	0.0738
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.00135	0	0.00135
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0104-03
na=Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami z kauczuku syntetycznego gr. 13 mm
jm=m	40
ob=1

[RMS 1]
nz=0.1739	0	0.1739
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=0.125	0	0.125
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0104-10
na=Izolacja rurociągów śr. 28 mm otulinami z kauczuku syntetycznego gr. 19 mm
jm=m	40
ob=37

[RMS 1]
nz=0.2361	0	0.2361
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.0226	0	0.0226
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=0.1351	0	0.1351
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.00445	0	0.00445
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Energobudowa wyd.III, biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0510-01
na=Przewód sterowniczy LIYCY 3x1 mm2
jm=m	40
ob=109

[RMS 1]
nz=0.1387	0	0.1387
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=5	0	5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Energobudowa wyd.III, biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0510-01
na=Przewód sterowniczy LIYCY 2x1 mm2
jm=m	40
ob=80

[RMS 1]
nz=0.1387	0	0.1387
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=5	0	5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0110-02
na=Rurociągi z PVC
jm=m	40
ob=42

[RMS 1]
nz=0.297	0	0.297
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 200]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-03
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z urządzenia
jm=szt.
ob=7

[RMS 1]
nz=0.455	0	0.455
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 165]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 201]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0213-01
na=Montaż syfonów antyzapachowych dn32
jm=szt.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2415		1.2415

[RMS 1]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0514-11
na=Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 60.0 tys.kcal/h
jm=kpl.
ob=7

[MNOŻNIKI RMS]
wr=3		3

[RMS 1]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0208-01
na=Pompka skropli
jm=szt.
ob=7

[RMS 1]
nz=2.38	0	2.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Dostawa i uzupełnienie układu klimatyzatorów freonem
jm=kg	33
ob=5.35

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0515-11
na=Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 60.0 tys.kcal/h
jm=kpl.
ob=7

[MNOŻNIKI RMS]
wm=2		2
ws=2		2

[RMS 1]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0	1	0
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0516-11
na=Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 60.0 tys.kcal/h
jm=kpl.
ob=7

[RMS 1]
nz=16	1	16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

