[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	7.0.17.7
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	3	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=UL. POPRZECZNA, 83-221 OSIEK; DZ. EW. 221308_2.0007.166/8, 221308_2.0007.166/9, 221308_2.0007.217
ni=GMINA OSIEK; UL. KWIATOWA 30, 83-221 OSIEK
nw=
nk=mgr inż. Jarosław Paszek
sp=
mi=Bydgoszcz
da=10 stycznia 2024 r.
cpv=45310000-3,Roboty instalacyjne elektryczne

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Elektromonterzy gr.II
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=9.98

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Elektromonterzy gr.III
id=002	3
jm=r-g	149
ce=0
il=2.053

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Monter-instalator gr. V
id=003	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0.58

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Monterzy
id=004	3
jm=r-g	149
ce=0
il=37

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=Robotnicy
id=005	3
jm=r-g	149
ce=0
il=938.612

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Access point
id=0000001	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Bednarka FeZn 30x4
id=0000002	3
jm=m	040
ce=0
il=226.72

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Centrala systemu
id=0000003	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Czujka ruchu
id=0000004	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Czujnik ruchu
id=0000005	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Drut DFeZn 8mm
id=0000006	3
jm=m	040
ce=0
il=174.72

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Główna szyna uziemiająca
id=0000007	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Gniazdo wtyczkowe 230V pojedyncze z kołkiem ochronnym, hermetyczne IP44 p.t.
id=0000008	3
jm=szt	020
ce=0
il=15.3

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Gniazdo wtyczkowe 230V pojedyncze z kołkiem ochronnym, IP20 p.t.
id=0000009	3
jm=szt	020
ce=0
il=24.48

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Kabel N2XH-J 3x1,5mm2
id=0000010	3
jm=m	040
ce=0
il=1508

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Kabel N2XH-J 3x2,5mm2
id=0000011	3
jm=m	040
ce=0
il=863.2

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Kabel N2XJ-J 5x10mm2
id=0000012	3
jm=m	040
ce=0
il=31.2

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Kabel N2XJ-J 5x4mm2
id=0000013	3
jm=m	040
ce=0
il=15.6

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Kabel NHXH-J 5x1,5mm2
id=0000014	3
jm=m	040
ce=0
il=20.8

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Kabel YAKXS 1x50mm2
id=0000015	3
jm=m	040
ce=0
il=153.92

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Kamera wewnętrzna
id=0000016	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Kamera zewnętrzna
id=0000017	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Kołki rozporowe plastykowe
id=0000018	3
jm=szt	020
ce=0
il=280.8

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Konstrukcje wsporcze
id=0000019	3
jm=szt	020
ce=0
il=86

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Kontaktron
id=0000020	3
jm=szt	020
ce=0
il=15

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Koryto kablowe K-100
id=0000021	3
jm=m	040
ce=0
il=17

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Koryto kablowe K-200
id=0000022	3
jm=m	040
ce=0
il=40

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Koryto kablowe K-400
id=0000023	3
jm=m	040
ce=0
il=4

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Koryto kablowe K-50
id=0000024	3
jm=m	040
ce=0
il=25

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Lokalna szyna wyrównawcza LSW
id=0000025	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Manipulator
id=0000026	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Monitor 24"
id=0000027	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Obchwyty na rury
id=0000028	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Ogranicznik przepięć
id=0000029	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Opaski kablowe OKi
id=0000030	3
jm=szt	020
ce=0
il=124.65

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa oznaczona - AW1
id=0000031	3
jm=kpl	090
ce=0
il=18

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa oznaczona - AW2
id=0000032	3
jm=kpl	090
ce=0
il=13

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa oznaczona - AW3
id=0000033	3
jm=kpl	090
ce=0
il=2

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa oznaczona - EW1
id=0000034	3
jm=kpl	090
ce=0
il=4

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa oznaczona - LL1
id=0000035	3
jm=kpl	090
ce=0
il=3

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa oznaczona - LL2
id=0000036	3
jm=kpl	090
ce=0
il=9

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa oznaczona - LL3
id=0000037	3
jm=kpl	090
ce=0
il=18

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa oznaczona - LL4
id=0000038	3
jm=kpl	090
ce=0
il=2

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa oznaczona - LL5
id=0000039	3
jm=kpl	090
ce=0
il=2

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa oznaczona - LO1
id=0000040	3
jm=kpl	090
ce=0
il=16

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa oznaczona - LO2
id=0000041	3
jm=kpl	090
ce=0
il=6

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa oznaczona - LO3
id=0000042	3
jm=kpl	090
ce=0
il=9

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa oznaczona - LO4
id=0000043	3
jm=kpl	090
ce=0
il=8

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa oznaczona - LP1
id=0000044	3
jm=kpl	090
ce=0
il=5

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa oznaczona - LP2
id=0000045	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa oznaczona - PS01
id=0000046	3
jm=m	040
ce=0
il=8

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Przewód F/UTP cat.6a
id=0000047	3
jm=m	040
ce=0
il=1383.2

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Przewód U/UTP kat. 6a
id=0000048	3
jm=m	040
ce=0
il=400.4

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Przewód YTDY 6x0,5mm2mm
id=0000049	3
jm=m	040
ce=0
il=946.4

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Przewód YTKSY 3x2x0,5
id=0000050	3
jm=m	040
ce=0
il=312

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Przycisk z lampką
id=0000051	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Puszka 60mm
id=0000052	3
jm=szt	020
ce=0
il=54.06

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Puszka podłogowa kompletna (2x230 V)
id=0000053	3
jm=kpl	090
ce=0
il=15

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Puszka podłogowa kompletna (2x230 V, 2xRJ45, 1xHDMI)
id=0000054	3
jm=kpl	090
ce=0
il=2

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Puszka podłogowa kompletna (3x230 V, 2xRJ45)
id=0000055	3
jm=kpl	090
ce=0
il=7

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Regulator natężenia oświetlenia
id=0000056	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Rejestrator
id=0000057	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Rozdzielnica R1
id=0000058	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Rozdzielnica RG
id=0000059	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Rura odgromowa 20mm
id=0000060	3
jm=m	040
ce=0
il=49.92

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Skrzynka probiercza
id=0000061	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Stanowisko PC
id=0000062	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Sygnalizator
id=0000063	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Sygnalizator optyczno-akustyczny
id=0000064	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Szafa wisząca jednoczęściowa, 18U, 600/600 kompletna
id=0000065	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Tabliczki opisowe
id=0000066	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Transformator
id=0000067	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Uchwyty
id=0000068	3
jm=szt	020
ce=0
il=100.8

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Wazelina techniczna
id=0000069	3
jm=kg	033
ce=0
il=12.761

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Wsporniki dachowe
id=0000070	3
jm=szt	020
ce=0
il=121.2

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Wyłącznik 1- bieg. IP20 p.t.
id=0000071	3
jm=szt	020
ce=0
il=10.2

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Wyłącznik pociągowy
id=0000072	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Wyłącznik PWP
id=0000073	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Wyłącznik świecznikowy IP20 p.t.
id=0000074	3
jm=szt	020
ce=0
il=3.06

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Złącza krzyżowe
id=0000075	3
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Złącze kontrolne ZK
id=0000076	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 86]
ty=S
na=Ciągnik kołowy
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=10.969

[RMS ZEST 87]
ty=S
na=Przyczepa do przewożenia kabli
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=10.969

[RMS ZEST 88]
ty=S
na=Spawarka
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0
il=14.768

[RMS ZEST 89]
ty=S
na=Środek transportowy
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0
il=16.704

[RMS ZEST 90]
ty=S
na=Żuraw samochodowy
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=0
il=10.969

[RMS ZEST 91]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 92]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od R)
id=9999998	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[ELEMENT 2]
na=Rozdzielnice

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0401-10
na=Przygotowanie podłoża pod zabudowę rozdzielnic
jm=szt	20
ob=2

[RMS 1]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1988	KNR	5-14 0604-01
na=Mocowanie tabliczek opisowych
jm=szt	20
ob=2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 2]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	5 0405-09
na=Rozdzielnica RG
jm=kpl	90
ob=1

[RMS 5]
nz=2.13	0	2.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	5 0405-09
na=Rozdzielnica R1
jm=kpl	90
ob=1

[RMS 5]
nz=2.13	0	2.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0502-04
na=Oprawa oświetleniowa oznaczona - LP1
jm=kpl	90
ob=5

[RMS 5]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0502-04
na=Oprawa oświetleniowa oznaczona - LP2
jm=kpl	90
ob=1

[RMS 5]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0502-04
na=Oprawa oświetleniowa oznaczona - LL1
jm=kpl	90
ob=3

[RMS 5]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0502-04
na=Oprawa oświetleniowa oznaczona - LL2
jm=kpl	90
ob=9

[RMS 5]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0502-04
na=Oprawa oświetleniowa oznaczona - LL3
jm=kpl	90
ob=18

[RMS 5]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0502-04
na=Oprawa oświetleniowa oznaczona - LL4
jm=kpl	90
ob=2

[RMS 5]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0502-04
na=Oprawa oświetleniowa oznaczona - LL5
jm=kpl	90
ob=2

[RMS 5]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0502-04
na=Oprawa oświetleniowa oznaczona - LO1
jm=kpl	90
ob=16

[RMS 5]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0502-04
na=Oprawa oświetleniowa oznaczona - LO2
jm=kpl	90
ob=6

[RMS 5]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0502-04
na=Oprawa oświetleniowa oznaczona - LO3
jm=kpl	90
ob=9

[RMS 5]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0502-04
na=Oprawa oświetleniowa oznaczona - LO4
jm=kpl	90
ob=8

[RMS 5]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0502-04
na=Oprawa oświetleniowa oznaczona - PS01
jm=m	40
ob=8

[RMS 5]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0502-04
na=Oprawa oświetleniowa oznaczona - AW1
jm=kpl	90
ob=18

[RMS 5]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0502-04
na=Oprawa oświetleniowa oznaczona - AW2
jm=kpl	90
ob=13

[RMS 5]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0502-04
na=Oprawa oświetleniowa oznaczona - AW3
jm=kpl	90
ob=2

[RMS 5]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0502-04
na=Oprawa oświetleniowa oznaczona - EW1
jm=kpl	90
ob=4

[RMS 5]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	5 0301-11
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w cegle
jm=szt	20
ob=53

[RMS 5]
nz=0.0914	0	0.0914
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	5 0302-01
na=Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm
jm=szt	20
ob=53

[RMS 5]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Dz.U. 114/2000	KNNR	5 0306-02
na=Wyłącznik 1- bieg. IP20 p.t.
jm=szt	20
ob=10

[RMS 5]
nz=0.158	0	0.158
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Dz.U. 114/2000	KNNR	5 0306-03
na=Wyłącznik świecznikowy IP20 p.t.
jm=szt	20
ob=3

[RMS 5]
nz=0.189	0	0.189
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0406-01
na=Czujnik ruchu
jm=szt	20
ob=8

[RMS 5]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0406-01
na=Regulator natężenia oświetlenia
jm=szt	20
ob=1

[RMS 5]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Dz.U. 114/2000	KNNR	5 0308-03
na=Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych podwójnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 - Gniazdo wtyczkowe 230V pojedyncze z kołkiem ochronnym, IP20 p.t.
jm=szt	20
ob=24

[RMS 5]
nz=0.341	0	0.341
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Dz.U. 114/2000	KNNR	5 0308-03
na=Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych podwójnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 - Gniazdo wtyczkowe 230V pojedyncze z kołkiem ochronnym, hermetyczne IP44 p.t.
jm=szt	20
ob=15

[RMS 5]
nz=0.341	0	0.341
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0405-06
na=Puszka podłogowa kompletna (2x230 V, 2xRJ45, 1xHDMI)
jm=szt	20
ob=2

[RMS 5]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0405-06
na=Puszka podłogowa kompletna (3x230 V, 2xRJ45)
jm=szt	20
ob=7

[RMS 5]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0405-06
na=Puszka podłogowa kompletna (2x230 V)
jm=szt	20
ob=15

[RMS 5]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0406-01
na=Wyłącznik PWP
jm=szt	20
ob=1

[RMS 5]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Przewody i kable

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0714-02
na=Kabel YAKXS 1x50mm2
jm=m	40
ob=148

[RMS 5]
nz=0.118	0	0.118
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0714-01
na=Kabel N2XJ-J 5x4mm2
jm=m	40
ob=15

[RMS 5]
nz=0.089	0	0.089
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0714-01
na=Kabel N2XJ-J 5x10mm2
jm=m	40
ob=30

[RMS 5]
nz=0.089	0	0.089
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0714-01
na=Kabel N2XH-J 3x2,5mm2
jm=m	40
ob=830

[RMS 5]
nz=0.089	0	0.089
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0714-01
na=Kabel N2XH-J 3x1,5mm2
jm=m	40
ob=1450

[RMS 5]
nz=0.089	0	0.089
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0714-01
na=Kabel NHXH-J 5x1,5mm2
jm=m	40
ob=20

[RMS 5]
nz=0.089	0	0.089
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Trasy kablowe

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0401-07
na=Mechaniczne wykucie 2 otworów i osadzenie kołków rozporowych plastykowych w podłożu ceglanym
jm=szt	20
ob=86

[RMS 1]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1101-04
na=Przykręcenie konstrukcji wsporczych o masie do 2kg do gotowego podłoża - 2 mocowania
jm=szt	20
ob=86

[RMS 5]
nz=0.131	0	0.131
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1105-07
na=Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 100mm - Koryto kablowe K-50
jm=m	40
ob=25

[RMS 5]
nz=0.158	0	0.158
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1105-07
na=Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 100mm - Koryto kablowe K-100
jm=m	40
ob=17

[RMS 5]
nz=0.158	0	0.158
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1105-08
na=Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 200mm - Koryto kablowe K-200
jm=m	40
ob=40

[RMS 5]
nz=0.189	0	0.189
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1105-08
na=Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 200mm - Koryto kablowe K-400
jm=m	40
ob=4

[RMS 5]
nz=0.189	0	0.189
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja odgromowa i uziemiająca

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	5 0601-02
na=Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nienaprężanych mocowanych na wspornikach klejonych - Drut DFeZn 8mm
jm=m	40
ob=120

[RMS 5]
nz=0.244	0	0.244
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1993	KNR	5-08 0618-01
na=Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych - Złącza krzyżowe
jm=szt	20
ob=10

[RMS 2]
nz=0.1786	0	0.1786
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	5 0103-07
na=Układanie rur winidurowych o średnicy do 37mm na tynku na podłożu innym niż betonowe - Rura odgromowa 20mm
jm=m	40
ob=48

[RMS 5]
nz=0.333	0	0.333
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	5 0601-03
na=Montaż instalacji odgromowej z przewodów pionowych nienaprężanych wciąganych do rur ochronnych na elewacji - Drut DFeZn 8mm
jm=m	40
ob=48

[RMS 5]
nz=0.385	0	0.385
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	5 0405-06
na=Montaż skrzynek probierczych
jm=szt	20
ob=6

[RMS 5]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	5 0612-06
na=Montaż złączy kontrolnych w przewodach wyrównawczych połączonych pręt-płaskownik - Złącze kontrolne ZK
jm=szt	20
ob=6

[RMS 5]
nz=0.449	0	0.449
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	5 0605-02
na=Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,60m w gruncie kategorii III - Uziom otokowy - Bednarka FeZn 30x4
jm=m	40
ob=93

[RMS 5]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	5 0603-02
na=Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych w szalunkach fundamentoiwych przed zalaniem - Bednarka FeZn 30x4 (uziom fundamentowy)
jm=m	40
ob=107

[RMS 5]
nz=0.171	0	0.171
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=0.0855	0	0.0855
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	5 0603-02
na=Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych - Bednarka FeZn 30x4 (wyprowadzenie bednarki z ław fundamentowych do złącza)
jm=m	40
ob=18

[RMS 5]
nz=0.171	0	0.171
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=0.0855	0	0.0855
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	5 0406-02
na=Montaż głównej szyny uziemiającej GSU
jm=szt	20
ob=1

[RMS 5]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Dz.U. 114/2000	KNNR	5 0406-01
na=Montaż lokalnej szyny wyrównawczej LSW
jm=szt	20
ob=6

[RMS 5]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	5 0613-01
na=Montaż na rurach o średnicy uchwytów uziemiających łączonych przez skręcenie - Obchwyty na rury
jm=szt	20
ob=5

[RMS 5]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Badania pomontażowe

[POZYCJA]
na=Badania pomontażowe
jm=kpl	90
ob=1
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE TELETECHNICZNE

[ELEMENT 2]
na=Instalacja CCTV

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-02
na=Kamera zewnętrzna
jm=szt	20
ob=5

[RMS 5]
nz=9.25	0	9.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-01
na=Kamera wewnętrzna
jm=szt	20
ob=6

[RMS 5]
nz=3.36	0	3.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-03
na=Monitor 24"
jm=szt	20
ob=1

[RMS 5]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0406-01
na=Ogranicznik przepięć
jm=szt	20
ob=5

[RMS 5]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0701-01
na=Stanowisko PC
jm=kpl	90
ob=1

[RMS 5]
nz=33.7	0	33.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-04
na=Rejestrator
jm=szt	20
ob=1

[RMS 5]
nz=2.87	0	2.87
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	5 0203-01
na=Przewód U/UTP kat. 6a
jm=m	40
ob=385

[RMS 5]
nz=0.0352	0	0.0352
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0506-01
na=Uruchomienie linii transmisji wizji systemu TVU
jm=szt	20
ob=11

[RMS 5]
nz=1.85	0	1.85
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja I&HAS

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0203-01
na=Kontaktron
jm=szt	20
ob=15

[RMS 5]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-01
na=Czujka ruchu
jm=szt	20
ob=8

[RMS 5]
nz=1.87	0	1.87
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0301-03
na=Manipulator
jm=szt	20
ob=1

[RMS 5]
nz=6.39	0	6.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-04
na=Sygnalizator optyczno-akustyczny
jm=szt	20
ob=1

[RMS 5]
nz=4.75	0	4.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0101-05
na=Centrala systemu
jm=szt	20
ob=1

[RMS 5]
nz=34.35	0	34.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	5 0203-01
na=Przewód YTDY 6x0,5mm2mm
jm=m	40
ob=910

[RMS 5]
nz=0.0352	0	0.0352
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Testowanie i uruchomienie systemu
jm=kpl	90
ob=1
op=1
cj=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja przywoławcza

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0406-01
na=Sygnalizator
jm=szt	20
ob=1

[RMS 5]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0406-01
na=Transformator
jm=szt	20
ob=1

[RMS 5]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0406-01
na=Wyłącznik pociągowy
jm=szt	20
ob=2

[RMS 5]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0406-01
na=Przycisk z lampką
jm=szt	20
ob=1

[RMS 5]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	5 0203-01
na=Przewód YTKSY 3x2x0,5
jm=m	40
ob=300

[RMS 5]
nz=0.0352	0	0.0352
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Testowanie i uruchomienie systemu
jm=kpl	90
ob=1
op=1
cj=0

[ELEMENT 2]
na=Sieć strukturalna

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2003	KNR	AT-15 0109-03
na=Szafa wisząca jednoczęściowa, 18U, 600/600 kompletna
jm=kpl	90
ob=1

[RMS 3]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0406-01
na=Access point
jm=szt	20
ob=4

[RMS 5]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	5 0203-01
na=Przewód F/UTP cat.6a
jm=m	40
ob=1330

[RMS 5]
nz=0.0352	0	0.0352
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Athenasoft wyd.I 2003	KNR	AT-14 0111-01
na=Wykonanie 1 pomiaru torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
jm=pomiar
ob=37

[RMS 4]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

