[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	7.0.17.7
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	3	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=UL. POPRZECZNA, 83-221 OSIEK; DZ. EW. 221308_2.0007.166/8, 221308_2.0007.166/9, 221308_2.0007.217
ni=GMINA OSIEK; UL. KWIATOWA 30, 83-221 OSIEK
nw=
nk=mgr inż. Jarosław Paszek
sp=
mi=Bydgoszcz
da=10 stycznia 2024 r.
cpv=45231000-5,Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=134.291

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.III
id=0000001	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.002

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Beton zwykły (B-7,5)
id=0000002	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.232

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Beton zwykły C8/10 (B-10)
id=0000003	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.47

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III
id=0000004	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.018

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple
id=0000005	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.036

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Drewno na stemple okrągłe korowane
id=0000006	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.002

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30
id=0000007	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.657

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Kołnierze ślepe o śr. nominalnej 160 mm
id=0000008	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.021

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II
id=0000009	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.003

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Kręgi betonowe wys.500 mm d1000
id=0000010	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe
id=0000011	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.01

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Nasuwki na rury PVC (PE) ciśnieniowe typu NW-W o śr. 50-90 mm
id=0000012	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Obsługa geodezyjna'
id=0000013	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Obsługa geodezyjna''
id=0000014	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Obsługa geodezyjna'''
id=0000015	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Obsługa geodezyjna''''
id=0000016	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Obudowy żeliwne do zasuw o śr. 50-90 mm
id=0000017	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Opaska do nawiercania pod ciśnieniem na rurę PE o110/DN 1 1/4” GW
id=0000018	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Piasek filtracyjny
id=0000019	3
jm=m3	060
ce=0
il=7.385

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Pierścienie odciążające żelbetowe d1000
id=0000020	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Podchloryn sodowy
id=0000021	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.053

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Pokrywy nastudzienne żelbetowe d1000
id=0000022	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy do gruntowania
id=0000023	3
jm=kg	033
ce=0
il=1.48

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy izolacyjny
id=0000024	3
jm=kg	033
ce=0
il=2.76

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Rura z/szwem ocynk. fi 50mm
id=0000025	3
jm=m	040
ce=0
il=0.159

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe
id=0000026	3
jm=m	040
ce=0
il=1

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm
id=0000027	3
jm=m	040
ce=0
il=13.362

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Rury stalowe gwintowane ocynkowane śr. 50mm
id=0000028	3
jm=m	040
ce=0
il=0.159

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50mm
id=0000029	3
jm=m	040
ce=0
il=0.9

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Rury z polietylenu PE, PEHD o śr. zewnętrznej 40 mm
id=0000030	3
jm=m	040
ce=0
il=21.522

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=S’upki drew.igl. fi 7-11 cm,d’.2,0 m
id=0000031	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.004

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Skrzynki żeliwne do zasuw o śr. 50-90 mm
id=0000032	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Stopnie włazowe żeliwne
id=0000033	3
jm=szt	020
ce=0
il=2.9

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Studnia wodomierzowa d1200 z zestawem wodomierzowym
id=0000034	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Śruby stal. zgrubne M 16 dł. do 90mm
id=0000035	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.572

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Taśma z polietylenu
id=0000036	3
jm=m	040
ce=0
il=22.577

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych
id=0000037	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.021

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 150mm
id=0000038	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.106

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do rur ciśnieniowych kielichowych PVC (PE) o śr. 50-90 mm
id=0000039	3
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Uszczelki gumowe płaskie
id=0000040	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.6

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Właz kanałowy typu ciężkiego
id=0000041	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Woda z rurociągu
id=0000042	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.568

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Woda z rurociągu'
id=0000043	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.038

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Zajęcie pasa drogowego
id=0000044	3
jm=kpl	090
ce=0
il=2

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M-7
id=0000045	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.02

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Zasuwa miękkouszczelniona, GZ DN 32 /ISO PE d40
id=0000046	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym
id=0000047	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.06

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym śr. 50mm
id=0000048	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.02

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Zawory zwrotne grzybkowe,żeliwne kołnierzowe Pnom 16 kg/cm2 z kpl. śrub
id=0000049	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.012

[RMS ZEST 51]
ty=S
na=Kop.j-nacz.na p.gąs.0.25m3 (1)
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.488

[RMS ZEST 52]
ty=S
na=Kop.j-nacz.na p.gąs.0.40m3 (1)
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=3.632

[RMS ZEST 53]
ty=S
na=Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1)
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.584

[RMS ZEST 54]
ty=S
na=Prościarka do prętów fi 4-10mm
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.897

[RMS ZEST 55]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.956

[RMS ZEST 56]
ty=S
na=Samochód samowyład.do 5t (1)
id=00006	3
jm=m-g	148
ce=0
il=14.698

[RMS ZEST 57]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
id=00007	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.744

[RMS ZEST 58]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy 15-20t(1)
id=00008	3
jm=m-g	148
ce=0
il=5.376

[RMS ZEST 59]
ty=S
na=Spych.gąsienicowa 55kW  (1)
id=00009	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.584

[RMS ZEST 60]
ty=S
na=Zagęszcz.wibr.spal.kr.100m3/h
id=00010	3
jm=m-g	148
ce=0
il=7.46

[RMS ZEST 61]
ty=S
na=Żuraw samochodowy 4 t
id=00011	3
jm=m-g	148
ce=0
il=5.48

[RMS ZEST 62]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=Przyłącza wodociagowe

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne

[POZYCJA]
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym.
jm=km	43
ob=0.002

[RMS 1]
nz=111.73	0	111.73
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.104	0	0.104
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=7.5	0	7.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0203-06
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (80%)
jm=m3	60
ob=3.44

[RMS 1]
nz=0.203	0	0.203
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=0.0754	0	0.0754
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=0.2016	0	0.2016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0306-02
na=Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) (20%)
jm=m3	60
ob=0.86

[RMS 1]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi w hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96 PRZYWÓZ PIASKU NA PODSYPKĘ I OBSYPKĘ
jm=m3	60
ob=0.414

[RMS 1]
nz=0.0384	0	0.0384
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.0951	0	0.0951
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=0.1942	0	0.1942
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96)
jm=m3	60
ob=0.414
krn=10

[RMS 56]
nz=0.0136	0	0.0136
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Podsypka i obsypka  filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykonywana z gotowego kruszywa.
jm=m3	60
ob=0.414

[RMS 1]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96-WYWÓZ ZIEMI
jm=m3	60
ob=0.414

[RMS 1]
nz=0.2183	0	0.2183
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.0792	0	0.0792
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=0.2058	0	0.2058
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po terenie,drogach grunt.Grunt kat.III-IV(B.I.nr8/96)
jm=m3	60
ob=0.414
krn=10

[RMS 1]
nz=0.0054	0	0.0054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=0.0274	0	0.0274
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0222-01
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III (80%)
jm=m3	60
ob=3.112

[RMS 59]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0312-02
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV (20%)
jm=m3	60
ob=0.778

[RMS 1]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0228-02
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
jm=m3	60
ob=3.89

[RMS 1]
nz=0.227	0	0.227
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.138	0	0.138
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Obsługa geodezyjna
jm=kpl.
ob=1

[RMS 16]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 40 mm
jm=m	40
ob=2.3

[RMS 1]
nz=0.224	0	0.224
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.0142	0	0.0142
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0210-01
na=Opaska do nawiercania pod ciśnieniem na rurę PE o110/DN 1 1/4” GW
jm=kpl.
ob=1

[RMS 1]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0210-01
na=Zasuwa miękkouszczelniona, GZ DN 32 /ISO PE d40
jm=kpl.
ob=1

[RMS 1]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992 uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0102-01
na=Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
jm=m	40
ob=2.3

[RMS 1]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0704-02
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 160 mm
jm=200m
ob=0.012

[RMS 1]
nz=10.4	0	10.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=6.2	0	6.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=5.39	0	5.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0707-01
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
jm=odc.200m
ob=0.012

[RMS 1]
nz=4.09	0	4.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=7.06	0	7.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0708-01
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
jm=odc.200m
ob=0.012

[RMS 1]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.72	0	1.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Zajęcie pasa drogowego
jm=kpl.
ob=1

[RMS 45]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Przyłącza kanalizacji sanitarnej

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne

[POZYCJA]
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym.
jm=km	43
ob=0.007

[RMS 1]
nz=111.73	0	111.73
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.104	0	0.104
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=7.5	0	7.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0203-06
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (80%)
jm=m3	60
ob=7.95

[RMS 1]
nz=0.203	0	0.203
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=0.0754	0	0.0754
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=0.2016	0	0.2016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0306-02
na=Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) (20%)
jm=m3	60
ob=1.99

[RMS 1]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi w hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96 PRZYWÓZ PIASKU NA PODSYPKĘ I OBSYPKĘ
jm=m3	60
ob=1.17

[RMS 1]
nz=0.0384	0	0.0384
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.0951	0	0.0951
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=0.1942	0	0.1942
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96)
jm=m3	60
ob=1.17
krn=10

[RMS 56]
nz=0.0136	0	0.0136
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Podsypka i obsypka  filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykonywana z gotowego kruszywa.
jm=m3	60
ob=1.17

[RMS 1]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96-WYWÓZ ZIEMI
jm=m3	60
ob=1.17

[RMS 1]
nz=0.2183	0	0.2183
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.0792	0	0.0792
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=0.2058	0	0.2058
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po terenie,drogach grunt.Grunt kat.III-IV(B.I.nr8/96)
jm=m3	60
ob=1.17
krn=10

[RMS 1]
nz=0.0054	0	0.0054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=0.0274	0	0.0274
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0222-01
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III (80%)
jm=m3	60
ob=7.02

[RMS 59]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0312-02
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV (20%)
jm=m3	60
ob=1.75

[RMS 1]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0228-02
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
jm=m3	60
ob=8.77

[RMS 1]
nz=0.227	0	0.227
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.138	0	0.138
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Obsługa geodezyjna
jm=kpl.
ob=1

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Roboty montazowe

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
jm=m	40
ob=6.5

[RMS 1]
nz=0.345	0	0.345
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0706-02
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
jm=odc.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.3		0.3
wm=0.3		0.3
ws=0.3		0.3

[RMS 1]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.73	0	1.73
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=2.16	0	2.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Zajęcie pasa drogowego
jm=kpl.
ob=1

[RMS 45]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Zewnętrzna instalacja woodciagowa

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne

[POZYCJA]
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym.
jm=km	43
ob=0.019

[RMS 1]
nz=111.73	0	111.73
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.104	0	0.104
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=7.5	0	7.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0203-06
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (80%)
jm=m3	60
ob=28.13

[RMS 1]
nz=0.203	0	0.203
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=0.0754	0	0.0754
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=0.2016	0	0.2016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0306-02
na=Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) (20%)
jm=m3	60
ob=7.03

[RMS 1]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi w hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96 PRZYWÓZ PIASKU NA PODSYPKĘ I OBSYPKĘ
jm=m3	60
ob=3.38

[RMS 1]
nz=0.0384	0	0.0384
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.0951	0	0.0951
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=0.1942	0	0.1942
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96)
jm=m3	60
ob=3.38
krn=10

[RMS 56]
nz=0.0136	0	0.0136
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Podsypka i obsypka  filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykonywana z gotowego kruszywa.
jm=m3	60
ob=3.38

[RMS 1]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96-WYWÓZ ZIEMI
jm=m3	60
ob=3.38

[RMS 1]
nz=0.2183	0	0.2183
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.0792	0	0.0792
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=0.2058	0	0.2058
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po terenie,drogach grunt.Grunt kat.III-IV(B.I.nr8/96)
jm=m3	60
ob=3.38
krn=10

[RMS 1]
nz=0.0054	0	0.0054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=0.0274	0	0.0274
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0222-01
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III (80%)
jm=m3	60
ob=25.42

[RMS 59]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0312-02
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV (20%)
jm=m3	60
ob=6.35

[RMS 1]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0228-02
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
jm=m3	60
ob=31.77

[RMS 1]
nz=0.227	0	0.227
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.138	0	0.138
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Obsługa geodezyjna
jm=kpl.
ob=1

[RMS 15]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 40 mm
jm=m	40
ob=18.8

[RMS 1]
nz=0.224	0	0.224
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.0142	0	0.0142
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-03
na=Studnia wodomierzowa d1200 z zestawem wodomierzowym
jm=stud.
ob=1

[RMS 1]
nz=27.2	0	27.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=2.42	0	2.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=3.88	0	3.88
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992 uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0102-01
na=Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
jm=m	40
ob=18.8

[RMS 1]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0704-02
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 160 mm
jm=200m
ob=0.094

[RMS 1]
nz=10.4	0	10.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=6.2	0	6.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=5.39	0	5.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0707-01
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
jm=odc.200m
ob=0.094

[RMS 1]
nz=4.09	0	4.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=7.06	0	7.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0708-01
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
jm=odc.200m
ob=0.094

[RMS 1]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.72	0	1.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Zenwętrzna instalacja kanalizacyjna

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne

[POZYCJA]
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym.
jm=km	43
ob=0.007

[RMS 1]
nz=111.73	0	111.73
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.104	0	0.104
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=7.5	0	7.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0203-06
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (80%)
jm=m3	60
ob=8.66

[RMS 1]
nz=0.203	0	0.203
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=0.0754	0	0.0754
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=0.2016	0	0.2016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0306-02
na=Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) (20%)
jm=m3	60
ob=2.16

[RMS 1]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi w hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96 PRZYWÓZ PIASKU NA PODSYPKĘ I OBSYPKĘ
jm=m3	60
ob=1.19

[RMS 1]
nz=0.0384	0	0.0384
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.0951	0	0.0951
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=0.1942	0	0.1942
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96)
jm=m3	60
ob=1.19
krn=10

[RMS 56]
nz=0.0136	0	0.0136
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Podsypka i obsypka  filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykonywana z gotowego kruszywa.
jm=m3	60
ob=1.19

[RMS 1]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96-WYWÓZ ZIEMI
jm=m3	60
ob=1.19

[RMS 1]
nz=0.2183	0	0.2183
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.0792	0	0.0792
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=0.2058	0	0.2058
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po terenie,drogach grunt.Grunt kat.III-IV(B.I.nr8/96)
jm=m3	60
ob=1.19
krn=10

[RMS 1]
nz=0.0054	0	0.0054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=0.0274	0	0.0274
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0222-01
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III (80%)
jm=m3	60
ob=7.7

[RMS 59]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0312-02
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV (20%)
jm=m3	60
ob=1.93

[RMS 1]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0228-02
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
jm=m3	60
ob=9.63

[RMS 1]
nz=0.227	0	0.227
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.138	0	0.138
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Obsługa geodezyjna
jm=kpl.
ob=1

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Roboty montazowe

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
jm=m	40
ob=6.6

[RMS 1]
nz=0.345	0	0.345
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-01
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m
jm=stud.
ob=1

[RMS 1]
nz=21.3	0	21.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.232	0	0.232
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=3.73	0	3.73
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=6.84	0	6.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=2.35	0	2.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=3.04	0	3.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-02
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości
jm=[0.5
ob=-3

[PRZEDMIAR]
wo=-3	1	-3	

[RMS 1]
nz=2.03	0	2.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=1.36	0	1.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0706-02
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
jm=odc.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.3		0.3
wm=0.3		0.3
ws=0.3		0.3

[RMS 1]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.73	0	1.73
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=2.16	0	2.16
np=1
wa=0
wb=0

