Załącznik nr 5

Szczegółowe powierzchnie pomieszczeń

1. Remont klatki schodowej do półpiętra nad pierwszym piętrem i korytarza na poziomie operatorów kotła w Ciepłowni Solec Kujawski:

• farba emulsyjna ok. 230 m2,

• farba olejna ok. 80 m2.

2. Remont ciągów pieszych na parterze i pierwszym piętrze oraz klatki schodowej łączącej parter z pierwszym piętrem w Ciepłowni Osowa Góra:

a) parter:

* Farba olejna 50 m2,
* Farba emulsyjna 70 m2.

b) klatka schodowa z parteru do pierwszego piętra:

* Farba olejna 16 m2,
* Farba emulsyjna 20 m2.

c) I piętro:

* Farba olejna 50 m2,
* Farba emulsyjna 70 m2.

3. Remont ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń sanitarno - higienicznych w Ciepłowni Koronowo:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Pomieszczenie | Farba emulsyjna [m2] | Farba olejna [m2] |
| 1 | Łącznik | 27,2 | 46,6 |
| 2 | Klatka schodowa | 158,5 | 46 |
| 3 | Szatnie | 103 | 51,5 |
| 4 | Łaźnie | 42 |  |
| 5 | Sanitariaty | 18 |  |
| 6 | Stołówka | 81 |  |
| 7 | Razem | 429,7 | 144,1 |

Wymiana wykładziny PCV w szatni około 42 m2.

4. Remont pomieszczeń i udrożnienie kanalizacji w budynku przepompowni przy ulicy Nowotoruńskiej 30 w Bydgoszczy:

a) Łazienka:

* Farba emulsyjna 16 m2,
* Farba olejna 45 m 2.

b) Pomieszczenie operatora:

* Farba emulsyjna 14 m2,
* Farba olejna 46 m2.