**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis****(wymagane parametry)** | 1. Demontaż istniejącego silnika wraz z przekładną i oprzyrządowaniem (manetka, tablica rozdzielcza ze stacyjką).
2. Dostawa silnika stacjonarnego, przekładni typu S-drive, tablicy rozdzielczej ze stacyjką, manetki bocznej, śruby napędowej, olejów, płynów i innych materiałów niezbędnych do montażu i uruchomienia dostarczonego silnika. Silnik, wszystkie akcesoria i materiały, powinny być fabrycznie nowe
3. Dostarczony silnik, powinien spełnić nw. parametry
* moc silnika 55 do 65 KM,
* chłodzenie wodą zaburtową,
* rodzaj paliwa – diesel,
* silnik powinien posiadać zainstalowane 2 alternatory 12V, minimum 80A,
1. Dostarczona manetka powinna być przystosowana do montażu bocznego na kolumnie sterowej oraz powinna posiadać zabezpieczenie uniemożliwiające uruchomienie silnika, w przypadku ustawienia w pozycji „naprzód” i „wstecz”.
2. Dostarczona śruba, powinna być śrubą składaną, trzypłatową, zapewniającą efektywny napęd jachtu morskiego balastowego o LOA 14 m i ważącego 12 ton.
3. Dostarczona tablica rozdzielcza ze stacyjką, powinna być wyposażona w:
* obrotomierz,
* licznik motogodzin,
* optyczną i dźwiękową sygnalizację braku ładowania akumulatorów,
* optyczną i dźwiękową sygnalizację niskiego ciśnienia oleju,
* optyczną i dźwiękową sygnalizację wysokiej temperatury silnika.
1. Montaż dostarczonego silnika i przekładni na istniejącym fundamencie.
2. Montaż manetki na kolumnie sterowej.
3. Montaż tablicy rozdzielczej ze stacyjką w kolumnie sterowej.
4. Podłączenie silnika do instalacji paliwowej.
5. Podłączenie silnika do instalacji chłodzenia wodą zaburtową.
6. Uruchomienie silnika.
7. Przeszkolenie pracowników Ośrodka Żeglarstwa i Sportów Wodnych UMG w zakresie podstawowej obsługi i eksploatacji silnika.
8. Gwarancja minimum 24 miesiące.
9. Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
10. Termin dostawy i uruchomienia do 31 marca 2025

Kryteria oceny:1. 60% cena,
2. 20% zwiększenie minimalnej gwarancji 24 miesiące o
* 12 miesięcy – 10 pkt
* 24 miesiące – 20 pkt
1. 20% skrócenie czasu dostawy i uruchomienia o
* 14 dni – 10 pkt,
* 28 dni – 20 pkt
 |