**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis**  **(wymagane parametry)** | 1. Demontaż istniejącego silnika wraz z przekładną i oprzyrządowaniem (manetka, tablica rozdzielcza ze stacyjką). 2. Dostawa silnika stacjonarnego, przekładni typu S-drive, tablicy rozdzielczej ze stacyjką, manetki bocznej, śruby napędowej, olejów, płynów i innych materiałów niezbędnych do montażu i uruchomienia dostarczonego silnika. Silnik, wszystkie akcesoria i materiały, powinny być fabrycznie nowe 3. Dostarczony silnik, powinien spełnić nw. parametry  * moc silnika 55 do 65 KM, * chłodzenie wodą zaburtową, * rodzaj paliwa – diesel, * silnik powinien posiadać zainstalowane 2 alternatory 12V, minimum 80A,  1. Dostarczona manetka powinna być przystosowana do montażu bocznego na kolumnie sterowej oraz powinna posiadać zabezpieczenie uniemożliwiające uruchomienie silnika, w przypadku ustawienia w pozycji „naprzód” i „wstecz”. 2. Dostarczona śruba, powinna być śrubą składaną, trzypłatową, zapewniającą efektywny napęd jachtu morskiego balastowego o LOA 14 m i ważącego 12 ton. 3. Dostarczona tablica rozdzielcza ze stacyjką, powinna być wyposażona w:  * obrotomierz, * licznik motogodzin, * optyczną i dźwiękową sygnalizację braku ładowania akumulatorów, * optyczną i dźwiękową sygnalizację niskiego ciśnienia oleju, * optyczną i dźwiękową sygnalizację wysokiej temperatury silnika.  1. Montaż dostarczonego silnika i przekładni na istniejącym fundamencie. 2. Montaż manetki na kolumnie sterowej. 3. Montaż tablicy rozdzielczej ze stacyjką w kolumnie sterowej. 4. Podłączenie silnika do instalacji paliwowej. 5. Podłączenie silnika do instalacji chłodzenia wodą zaburtową. 6. Uruchomienie silnika. 7. Przeszkolenie pracowników Ośrodka Żeglarstwa i Sportów Wodnych UMG w zakresie podstawowej obsługi i eksploatacji silnika. 8. Gwarancja minimum 24 miesiące. 9. Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, 10. Termin dostawy i uruchomienia do 31 marca 2025   Kryteria oceny:   1. 60% cena, 2. 20% zwiększenie minimalnej gwarancji 24 miesiące o  * 12 miesięcy – 10 pkt * 24 miesiące – 20 pkt  1. 20% skrócenie czasu dostawy i uruchomienia o  * 14 dni – 10 pkt, * 28 dni – 20 pkt |