**Opis przedmiotu zapytania**

**Wykonanie prac konserwatorskich przy torowisku zabytkowej Starachowickiej Kolei Dojazdowej w granicach od Stacji Starachowice Wschodnie Wąskotorowe do granic województwa świętokrzyskiego (II etap prac)**

Starachowicką Kolej Dojazdową (SKW) Starachowice Wsch. Wąskotorowe – Iłża powstałej na bazie XIX wiecznych kolei leśnych, oddano do eksploatacji w 1950r. Była ona wykorzystywana przez PKP do przewozów towarowych i pasażerskich. W latach 70-tych nastąpiło ograniczenie przewozów, a w 1997 r. ostatecznie je zawieszono. W maju 2004 r. przywrócony został ruch turystyczny na odcinku Starachowice – Lipie, a od 2008 r. na odcinku Iłża – Marcule. Obecnie SKW wykorzystywana jest w celach turystycznych, kursuje w sezonie letnim. W związku z prowadzeniem przewozów turystycznych niezbędna jest poprawa stanu technicznego torowiska SKW.

Planowane prace mają na względzie poprawę stanu bezpieczeństwa w trakcie prowadzenia ruchu kolejowego.

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

-wyrównanie i uzupełnienie podbudowy torowiska (podbicie podkładów)

-regulacja styków szyn wraz z dokręceniem połączeń śrubowych łączących szyny oraz przytwierdzenia do podkładów kolejowych w kilometrażu 0,317-0,357, 1,879-1,909, 2,176-2,226 , 4,745-4,805 na odcinku Starachowice Wschodnie Wąskotorowe – Lipie

- oczyszczenie wierzchniej warstwy nasypu kolejowego oraz udrożnienie istniejących rowów   
i przepustów w kilometrażu 0,446, 2,400, 3,363.

Prace przy torowisku wykonywane będą ręcznie lub przy użyciu ręcznego sprzętu z napędem mechanicznym. Dopuszcza się użycie sprzętu mechanicznego wyłącznie przy pracach przygotowawczych i transporcie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa obmiar, stanowiący załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

UWAGI

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w celu ustalenia dokładnej lokalizacji miejsc wykonywania prac.

**Warunki udziału w zapytaniu:**

Kryteria wymagane wobec wykonawcy:

a) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,

b) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Kryteria oceny ofert:

Zamawiający podda ocenie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:

Cena – waga 100%

Informacje dodatkowe, warunki szczegółowe dotyczące zapytania

1. Wszystkie prace prowadzone na szlaku muszą być uzgadniane z przedstawicielem zamawiającego.

2. Zamawiający udostępni Wykonawcy na czas prowadzonych prac teren stanowiący jego własność. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za straty związane z udostępnieniem terenu na czas robót.

3. Nie dopuszcza się pozostawienia do dnia następnego bez zabezpieczenia, od momentu zdemontowania materiałów przytwierdzenia szyn do podkładów, złączek i śrub do momentu ponownego ich zamocowania . Na Wykonawcy ciąży obowiązek prawidłowego zabezpieczenia w/w materiału.

4. Wykonawca zobowiązany jest do dochowania należytej staranności podczas wykonywania prac, w przypadku powstałych zniszczeń zobowiązany jest do ich usunięcia.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu prowadzonych prac.

6. Wykonawca zobowiązany jest do przełożenia Zamawiającemu dokumentacji (certyfikaty, atesty) na zastosowane materiały.