ZAMAWIAJĄCY

Gmina Mrągowo

Reprezentowana przez Wójta Gminy Mrągowo

11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A

Tel/fax.89/741-29-24

REGON: 510742764

NIP 7422114037

e-mail:poczta@gminamragowo.pl

bip.gminamragowo.net

Sygnatura postępowania: Mrągowo, dn.27.11.2023r.

 **OFERENCI**

IPP.271.13.2023

RZP: I.11.2023

RBK.7226.2.104.2023

**„Przebudowa drogi nr 16903N w miejscowości Wierzbowo”,**

**realizowana z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład:**

**Programu Inwestycji Strategicznych.**

Zamawiający na podstawie art. 135 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2023r. poz.1605 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące SWZ .

# PYTANIA OFERENTA:

**Pytanie 1**
Proszę o potwierdzenie, że w cenie oferty nie należy uwzględniać kosztów związanych z odtworzeniem granic pasa drogowego.

**Adn.1**

**Nie należy uwzględniać kosztów odtworzenia pasa drogowego.**

**Pytanie 2**
Prosimy o jednoznaczne określenie długości drogi, ponieważ zachodzą rozbieżności z rysunkiem PZT, gdzie wynosi ona 959m, w opisie znajduje się następujące informacje:

„Podstawą opracowania jest umowa na wykonanie projektu drogowego na zadania Przebudowa drogi nr 169039N na odcinku długości 995m” oraz „W zakres opracowania wchodzi projekt budowlany przebudowy odcinka drogi do km 0+957 wraz z połączeniem z drogą powiatową”

**Adn.2**

**Jednoznaczna długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi 959m.**

**Pytanie 3**
Prosimy o dołączenie przekrojów poprzecznych.

**Adn.3**

**zgodnie z PZT str. 23 - przekroje normalne.**

**Pytanie 4**
Zgodnie z SST D-0.4.04.02 pkt2.3 – Tablica 2 należy stosować kruszywo łamane o przekruszeniu C50/30, natomiast opis pozycji przedmiarowej, opis techniczny i przekroje normalne wskazują na mieszankę kruszywa łamanego o przekruszeniu C90/3. Prosimy o potwierdzenie, że do wykonania podbudowy zasadniczej na jezdni i zjazdach należy stosować mieszankę kruszywa łamanego C90/3.

**Adn.4**

**Potwierdzamy**

**Pytanie 5**
Prosimy o potwierdzenie, że do wykonania warstwy mrozoochronnej należy stosować mieszankę kruszywa naturalnego CNR.

**Adn.5**

**Potwierdzamy**

**Pytanie 6**
Prosimy o potwierdzenie, że do wykonania poboczy należy stosować mieszankę kruszywa łamanego C50/30.

**Adn.6**

**Potwierdzamy**

**Pytanie 7**
Zwracamy się o potwierdzenie, że w cenie oferty nie należy wykonywać odcinka próbnego dla żadnej warstwy konstrukcyjnej. Jeżeli jest inaczej, prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji przedmiarowej do wyceny wraz z podaniem ilości oraz wskazaniem miejsca wykonania takiego odcinka.

**Adn.7**

**Nie należy wykonywać odcinka próbnego**.

#  PYTANIA OFERENTA:

1. Czy Zamawiający potwierdza stabilizację granic pasa drogowego betonowymi słupkami?

**Adn.1. Nie należy stabilizować granic pasa drogowego słupkami betonowymi. Prace należy prowadzić pod nadzorem Geodezyjnym w granicach pasa drogowego drogi Gminnej.**

1. Czy Zamawiający potwierdza konieczność wykonania wznowienia granic nieruchomości?

**Adn.2. Nie potwierdzamy.**

1. W przedmiarze wskazano 22 cm grubości dla podbudowy zasadniczej z kruszywa C90/3, natomiast w dokumentacji jest 20 cm. Proszę o wskazanie prawidłowej grubości warstwy z kruszywa C90/3.

**Adn.3. Należy przyjąć grubość warstwy podbudowy zasadnicze 20cm.**

1. Czy należy w wycenie przyjąć remont schodów przy krzyżu?

**Adn.4. Schody przy krzyżu zostały wyremontowane w 2023r. Nie należy przyjmować ich do wyceny.**

1. Proszę o potwierdzenie, że kruszywo na pobocze powinno mieć parametry: 0/31,5 C50/30.

**Adn.5. Potwierdzamy.**

1. W przekroju do dokumentacji przedstawiono konstrukcję: warstwa ścieralna 4cm, warstwa wiążąca **8 cm**, podbudowa z kruszywa C90/3 gr. 20 cm, warstwa mrozoochronna **22 cm**, w przekroju do postanowienia S5.4133.69.2021.JP przedstawiono konstrukcję: warstwa ścieralna 4cm, warstwa wiążąca **5 cm**, podbudowa z kruszywa C90/3 gr. 20 cm, warstwa mrozoochronna **25 cm.** Proszę o potwierdzenie, że należy przyjąć konstrukcję zgodną z przekrojami dołączonymi do dokumentacji (4 cm, 8 cm, 20 cm, 22 cm).

**Adn.6. Potwierdzamy.**

1. W SWZ w rozdziale XV napisano, że rozliczenie nastąpi kosztorysowo, natomiast w umowie wskazano rozliczenie ryczałtowe. Proszę o określenie sposobu rozliczenia wynagrodzenia.

**Adn.7. Wynagrodzenie ryczałtowe.**

1. Proszę o wskazanie wysokości wkładu własnego Zamawiającego w celu oszacowania wysokości możliwych faktur.

**Adn.8. Wysokość wkładu Zamawiającego wynosi 2% z kwoty dofinansowania.**

1. W SST napisano, że należy przed przystąpieniem do robót wykonać rozpoznanie saperskie. Czy Zamawiający potwierdza konieczność wykonania rozpoznania saperskiego?

**Adn.9. Nie należy przeprowadzać rozpoznania saperskiego**.

1. Proszę o dołączenie projektu SOR w celu wyceny robót.

**Adn.10. Nie posiadamy projektu stałej organizacji ruchu. Do wyceny należy przyjąć montaż znaków
2 x znak B-1, 2 x znak A-18a, dwa słupki fi 50mm**.

1. Wnosimy o zmniejszenie kary w § 14 pkt 2 lit. 4) Umowy z powodu nieadekwatnej wysokości kary w stosunku do wynagrodzenia wykonawcy. Wnosimy o zmianę zapisu z:

„4) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy.

Na:

„4) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w umowie o podwykonawstwo lub umowie dla dalszego podwykonawcy”

**Adn.11. Nie wyrażamy zgody na zmianę.**

#  PYTANIA OFERENTA:

**Pytanie nr 1**

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

**Adn.1. Potwierdzamy**

**Pytanie nr 2**

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że projekt budowlany oraz wykonawczy są zgodne z wydanymi uzgodnieniami od gestorów sieci.

**Adn.2 Potwierdzamy**

**Pytanie nr 3**

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający jest właścicielem gruntów, na których ma być prowadzona inwestycja.

**Adn.3. Potwierdzamy**

**Pytanie nr 4**

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, kto jest właścicielem materiałów powstałych w wyniku karczowania i ścinania krzaków i drzew.

**Adn.4. Materiały stają się własnością Wykonawcy**

**Pytanie nr 5**

Zgodnie z pozycją przedmiarową podbudowę z mieszanki z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy wykonać gr. 22cm. Natomiast na przekrojach normalnych, podbudowa jest gr. 20cm.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o ujednolicenie grubości warstwy podbudowy z

kruszywa łamanego.

**Adn. 5. Grubość warstwy podbudowy wynosi 20cm.**

**Pytanie nr 6**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że do wykonania podbudowy z kruszywa należy użyć mieszanki niezwiązanej C90/3.

**Adn.6. Potwierdzamy**

**Pytanie nr 7**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że pobocze z kruszywa łamanego należy wykonać gr. 10cm.

**Adn.7. Potwierdzamy**

**Pytanie nr 8**

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem jakiej grubości należy rozebrać nawierzchnię gruntową.

**Adn.8. Zgodnie z kosztorysem ofertowym pozycja D.01.02.02**

**Pytanie nr 9**

Zgodnie z projektem technicznym długość drogi wynosi 995m, natomiast pozycja przedmiarowa dotycząca pomiarów geodezyjnych ma 0,96km.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności.

**Adn.9. Długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi 959m.**

 **Zatwierdzam:**

 **WÓJT GMINY MRĄGOWO**

 **(…)PIOTR PIERCEWICZ**