Naprawa odwodnienia liniowego w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Trzebani. Odwodnienie liniowe należy wykonać z materiałów o klasie obciążeń E600. Elementy prefabrykowane odwodnienia muszą być elementami gotowymi, nie dopasowywanymi (odwiercanymi) podczas montażu.

Odwodnienie liniowe składa się z 3 odcinków:

1. 8 metrów

2. 3,5 metra

3. 3,5 metra

Każdy z odcinków posiada krańcowy odpływ wody.

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezprzerwowej pracy zakładu naprawa jest możliwa do wykonania tylko w weekend.

Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Protokół z wizji lokalnej będzie integralną częścią umowy.