Naprawa odwodnienia liniowego w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Trzebani. Odwodnienie liniowe należy wykonać z materiałów o klasie obciążeń E600. Elementy prefabrykowane odwodnienia muszą być elementami gotowymi, nie dopasowywanymi (odwiercanymi) podczas montażu.   
  
Odwodnienie liniowe składa się z 3 odcinków:   
  
1. 8 metrów   
  
2. 3,5 metra   
  
3. 3,5 metra   
  
Każdy z odcinków posiada krańcowy odpływ wody.   
  
Z uwagi na konieczność zapewnienia bezprzerwowej pracy zakładu naprawa jest możliwa do wykonania tylko w weekend.   
  
Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Protokół z wizji lokalnej będzie integralną częścią umowy.