**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiotem zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa **elementów układu sterowania** zgodnie z tabelą 1

**Produkcja WAGO ELWAG .**

Tabela 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | Numer katalogowy | Opis | Ilość sztuk |
| 1 | 750-8213/040-010 | sterownik PFC200  2. generacja  2 x ETHERNET M12, CAN,  CANopen  ekstrem.  EAN: 04055143920674  Waga artykułu: 258,4 g | 3 |
| 2 | 758-879/000-2108 | karta pamięci SD  pSLC-NAND  8 GB  zakres temperatury: -40°C … 90°C  EAN: 04055143904834  Waga artykułu: 1,69 g | 3 |
| 3 | 750-658/040-000 | moduł gateway CAN  ekstrem.  EAN: 04055143673600  Waga artykułu: 51,5 g | 3 |
| 4 | 750-1515/040-000 | moduł wyjść dwustanowych 8-  kanałowy  24 V DC  0,5 A  podłączenie 2-przewodowe  ekstrem.  EAN: 04050821460237  Waga artykułu: 48,0 g | 9 |
| 5 | 750-1405/040-000 | moduł wejść dwustanowych 16-  kanałowy  24 V DC  3 ms  ekstrem.  EAN: 04050821460206  Waga artykułu: 46,5 g | 6 |
| 6 | 750-464/040-000 | moduł wejść analogowych 2/4-  kanałowy  pomiar rezystancji  możliwość konfiguracji  ekstrem.  EAN: 04050821460329  Waga artykułu: 49,205 g | 4 |
| 7 | 750-600/040-000 | moduł końcowy  ekstrem.  EAN: 04050821460428  Waga artykułu: 32,525 g | 3 |
| 8 | 750-535/040-000 | moduł wyjść dwustanowych 2-  kanałowy  24 V DC  iskrobezpieczny  ekstrem.  EAN: 04055143649537  Waga artykułu: 47,5 g | 6 |
| 9 | 750-606/040-000 | moduł zasilający  24 V DC  diagnostyka  iskrobezpieczny  ekstrem.  EAN: 04055143649575  Waga artykułu: 168,3 g | 3 |
| 10 | 750-439/040-000 | moduł wejść dwustanowych 8-  kanałowy  NAMUR  iskrobezpieczny  ekstrem.  EAN: 04055143649438  Waga artykułu: 93,8 g | 6 |
| 11 | 750-633/040-000 | licznik góra/dół  iskrobezpieczny  ekstrem.  EAN: 04055143649599  Waga artykułu: 88,1 g | 1 |
| 12 | 750-652/040-000 | moduł interfejsu RS-232/-485  ekstrem.  EAN: 04050821460398  Waga artykułu: 49,0 g | 3 |
| 13 | 750-455/040-000 | moduł wejść analogowych 4-  kanałowy  4 … 20 mA  wejścia niesymetryczne  ekstrem.  EAN: 04050821460299  Waga artykułu: 51,305 g | 3 |
| 14 | 750-637/040-001 | moduł interfejsu enkodera  przyrostowego  24 V DC  wejścia różnicowe  32 b  ekstrem.  EAN: 04055143673587 | 1 |
| 15 | 750-404/040-003 | 750-404/040-003  licznik  możliwość konfiguracji  ekstrem.  EAN: 04055143673037 | 1 |
| 16 | 750-495/040-010 | moduł pomiaru mocy 3-fazowy  20 kV AC 300 A  ekstrem.  EAN: 04066966077704 | 2 |
| 17 | 750-613/040-000 | zasilanie systemowe  24 V DC  ekstrem.  EAN: 04050821460183 | 3 |
| 18 | 750-610/040-000 | moduł zasilający  24 V DC  gniazdo bezpiecznikowe  diagnostyka  ekstrem.  EAN: 04055143673280 | 3 |
| 19 | 750-563/040-000 | moduł wyjść analogowych 2-  kanałowy  0/4 … 20 mA  16 bitów  6 … 18 V DC  ekstrem.  EAN: 04050821460367 | 3 |
| 20 | 751-9301 | sterownik kompaktowy CC100  8DI 4DO 2AI 2AO 2NI1K/PT1K  1RS485  2 x ETHERNET  SD  EAN: 04066966192865 | 1 |

**2)** Zamawiający wymaga, aby dostawca udzieli min. 24 miesięcznej rękojmi.