**Załącznik Nr 4**

do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi
i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie” **na dostawę rur stalowych do budowy stacji redukcyjno-pomiarowej gazu nr 3 i sieci gazowej (PN/24/2021/D) – formularz podstawowy.**

**Zadanie nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Opis asortymentu równoważnego** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN (E\*F)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| 1 | Rury stalowe przewodowe bez szwu **DN 50 - 60,3x3,6** wykonane dla mediów palnych o klasie B wyprodukowanych wg. normy PN-EN ISO 3183-2020-03 izolowane fabrycznie izolacją trójwarstwo polietylenową / polipropylenową 3LPE / 3LPP zgodnie z normą PN-EN 21809 - izolacja wzmocniona. Minimalna grubość izolacji powinna wynosić 2,7 mm.  |  | mb | 6,5 |  |  |
| 2 | Rury stalowe przewodowe bez szwu **DN 80 - 88,9x3,6** wykonane dla mediów palnych o klasie B wyprodukowanych wg. normy PN-EN ISO 3183-2020-03 izolowane fabrycznie izolacją trójwarstwo polietylenową / polipropylenową 3LPE / 3LPP zgodnie z normą PN-EN 21809 - izolacja wzmocniona. Minimalna grubość izolacji powinna wynosić 2,7 mm.  |  | mb | 3 |  |  |
| 3 | Rury stalowe przewodowe bez szwu **DN 100 - 114,3x4,0** wykonane dla mediów palnych o klasie B wyprodukowanych wg. normy PN-EN ISO 3183-2020-03 izolowane fabrycznie izolacją trójwarstwo polietylenową / polipropylenową 3LPE / 3LPP zgodnie z normą PN-EN 21809 - izolacja wzmocniona. Minimalna grubość izolacji powinna wynosić 2,7 mm.  |  | mb | 27,2 |  |  |
| 4 | Rury stalowe przewodowe bez szwu **DN 100 - 114,3x6,3** wykonane dla mediów palnych o klasie B wyprodukowanych wg. normy PN-EN ISO 3183-2020-03 izolowane fabrycznie izolacją trójwarstwo polietylenową / polipropylenową 3LPE / 3LPP zgodnie z normą PN-EN 21809 - izolacja wzmocniona. Minimalna grubość izolacji powinna wynosić 2,7 mm.  |  | mb | 31,2 |  |  |
| 5 | Rury stalowe przewodowe bez szwu **DN 200 - 219,1x6,3** wykonane dla mediów palnych o klasie B wyprodukowanych wg. normy PN-EN ISO 3183-2020-03 izolowane fabrycznie izolacją trójwarstwo polietylenową / polipropylenową 3LPE / 3LPP zgodnie z normą PN-EN 21809 - izolacja wzmocniona. Minimalna grubość izolacji powinna wynosić 2,7 mm.  |  | mb | 43,1 |  |  |
| 6 | Rury stalowe przewodowe bez szwu **DN 300 - 323,9x7,1** wykonane dla mediów palnych o klasie B wyprodukowanych wg. normy PN-EN ISO 3183-2020-03 izolowane fabrycznie izolacją trójwarstwo polietylenową / polipropylenową 3LPE / 3LPP zgodnie z normą PN-EN 21809 - izolacja wzmocniona. Minimalna grubość izolacji powinna wynosić 2,7 mm.  |  | mb | 195,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | **RAZEM** (suma pozycji od 1 do 6): |  |

**Zadanie nr 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Opis asortymentu równoważnego** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN (E\*F)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| 1 | Rury przewodowe bez szwu **DN 25 - 33,7x3,6** wykonane dla mediów palnych o klasie B wyprodukowanych wg. normy PN-EN ISO 3183-2020-03 |  | mb | 6,2 |  |  |
| 2 | Rury przewodowe bez szwu **DN 50 - 60,3x4,0** wykonane dla mediów palnych o klasie B wyprodukowanych wg. normy PN-EN ISO 3183-2020-03 |  | mb | 9,2 |  |  |
| 3 | Rury przewodowe bez szwu **DN 80 - 88,9x3,6** wykonane dla mediów palnych o klasie B wyprodukowanych wg. normy PN-EN ISO 3183-2020-03 |  | mb | 5,2 |  |  |
| 4 | Rury przewodowe bez szwu **DN 200 - 219,1x5,6** wykonane dla mediów palnych o klasie B wyprodukowanych wg. normy PN-EN ISO 3183-2020-03 |  | mb | 2,8 |  |  |
| 5 | Rury przewodowe bez szwu **DN 300 - 323,9x7,1** wykonane dla mediów palnych o klasie B wyprodukowanych wg. normy PN-EN ISO 3183-2020-03 |  | mb | 1,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | **RAZEM** (suma pozycji od 1 do 5): |  |

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia i przyjmujemy wszystkie warunki bez zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu.
3. Oświadczamy, że jesteśmy w stanie spełnić wymóg pkt. 7 Ogłoszenia.
4. Zobowiązujemy się, do podpisania umowy w terminie do 10 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o rozstrzygnięciu postępowania, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności tj. 30 dniowy termin od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest nowy i posiada stosowne atesty, znaki, deklaracje zgodności oraz aktualne świadectwa certyfikacji wymagane na terytorium UE.
7. Oświadczamy, że na oferowany asortyment udzielam(y) **2 letniego** okresu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy i akceptujemy w całości zawarte w niej zapisy.

 **……………………………………………………………...**

 *podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty*