Do wykonania podłogi w dwóch salach o wymiarach:

10 x 5,30

9 x 6,10

Demontaż i utylizacja starego parkietu

Wymiana desek na legarach

Montaż nowych desek

Montaż płyty OSB dwie warstwy

Montaż wykładziny PCV typu tarkett.

Wykonanie i materiał po stronie wykonawcy.