Załącznik nr 2

**SPECYFIKACJA SPRZĘTU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Typ** | **Ilość** | **Gwarancja (w mies.)** |
|  | Slican Centrala IPL-256.A16x8.3U | Centrala telefoniczna | 1 | min 24 |
|  | Slican CTS-330.CL-BK | Telefon | 6 | min 12 |
|  | Slican CTS-338.BK | Konsola | 1 | min 12 |
|  | Zasilacz 12V/1.4A - wtyk 2.1/5.5 | Zasilacz | 1 | min 12 |
|  | Alcatel t76 | Telefon | 22 | min 12 |
|  | Szafa rack 9U - wisząca | Szafa rack | 1 | min 12 |

**FUNKCJONALNOŚĆ**

Zaoferowana centrala telefoniczna musi spełniać co najmniej następujące funkcje:

1. Obsługa min 70 użytkowników wewnętrznych linii analogowych z prezentacją numeru CLIP
2. Obsługa min 6 użytkowników wewnętrznych linii telefonów systemowych CTS
3. Obsługa min 10 linii miejskich VOIP
4. Obsługa min 4 ISDN BRA
5. Nagrywanie linii miejskich
6. Zasilanie awaryjne – czas podtrzymania napięcia co najmniej 300 min