Nr postępowania: Załącznik nr 7 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne dla używanego pojazdu z podnośnikiem hydraulicznym

| **Lp.** | **Warunki Zamawiającego** | **Spełnienie wymagań – wypełnia wykonawca** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wymagania dla pojazdu | 3 |
| 1.1. | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2021 r., poz. 450 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |
| 1.2. | Pojazd musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 594). |  |
| 1.3. | Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. |  |
| 1.4. | Samochód musi posiadać sygnalizację świetlno – dźwiękową dla pojazdu uprzywilejowanego. |  |
| 1.5. | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz tabliczką pamiątkową. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. |  |
| 1.6. | Wymiary pojazdu w pozycji transportowej:  - wysokość nie większa niż 3500 mm,  - długość nie większa niż 10000 mm,  - szerokość pojazdu i zabudowy nie wliczając lusterek nie większa niż 2500 mm. |  |
| 1.7. | Pojazd musi posiadać napęd na tylną oś (napęd typu 4x2). |  |
| 1.8. | Skrzynia przekładniowa manualna z pedałem sprzęgła posiadająca 6 przełożeń jazdy do przodu oraz 1 przełożenie jazdy do tyłu. |  |
| 1.9. | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. |  |
| 1.10. | Rok produkcji oferowanego przez dostawcę samochodu objętego przedmiotem zamówienia nie może być niższy niż 1998 rok. |  |
| 1.11. | Maksymalny przebieg pojazdu: 45 000 km. |  |
| 1.12. | Liczba motogodzin nie większa niż 2500 mth. |  |
| 1.13 | Rodzaj paliwa: Olej napędowy (Diesel). |  |
| 1.14. | Kolor kabiny i zabudowy: czerwony; zderzaków: biały. |  |
| 1.15. | Kabina jednomodułowa, trzymiejscowa, dwudrzwiowa. |  |
| 1.16. | Zabudowa pojazdu wyposażona w skrytki na sprzęt zamykane żaluzjami pyło i bryzgo szczelnymi. |  |
| 1.17. | Platforma zabudowy wykonana w formie podestu roboczego. Wejście na podest roboczy musi być możliwe z obydwu stron pojazdu. |  |
| 1  1.18. | Powierzchnie platform, stopni wejściowych i podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 1.19. | Wykonawca w dniu odbioru lub w ciągu 90 dni od odbioru dostarczy opinie CNBOP PIB. |  |
| 1.20. | Pojazd w dniu odbioru musi być zarejestrowany w Polsce, posiadać przegląd techniczny oraz badanie Urzędu Dozoru Technicznego. |  |
| 1.21. | Samochód ciężarowy z podnośnikiem hydrauliczny powinien być w pełni sprawny i odpowiadać standardom jakościowym i technicznym wynikającym z funkcji i przeznaczenia, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia oraz musi być wolny od wad prawnych i fizycznych. |  |
| 1.22. | Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin zaoferowanego przez wykonawcę osprzętu. |  |
| 1.23. | Okres gwarancji: minimum 6 miesięcy bez limitu km |  |
| 1.24. | Montaż w pojeździe wyposażenia dostarczonego przez zamawiającego. |  |
| 2. | Wymagane parametry podnośnika hydraulicznego |  |
| 2.1. | Wysokość robocza podnośnika min. 30 m | Należy podać wysokość roboczą |
| 2.2. | Podnośnik wyposażony w dwa stanowiska obsługi parku drabinowego:  - główne, zlokalizowane przy wieńcu obrotowym wyposażone w siedzisko dla operatora,  - dodatkowe, zamontowane w koszu ratowniczym; |  |
| 2.3. | Cztery boczne podpory stabilizacyjne wysuwane hydraulicznie; |  |
| 2.4. | Pojazd wyposażony w kosz ratowniczy min. 2 osobowy o udźwigu min. 300 kg; |  |