Załącznik nr 4.3

|  |  |
| --- | --- |
| **Część 3. Stół wielofunkcyjny (prasa stolarska). Parametry techniczne.** | |
|  | |
| **I. Stół wielofunkcyjny (prasa stolarska)** | 1. Minimalna dł. blatu roboczego 3000mm (+/-5%) 2. Grubość klejonego materiału w zakresie od (+/-3mm) 18mm do min. 100 mm 3. Szerokość klejonego materiału od 0 do min. 1000 mm 4. Blat perforowany, otwory Æ 20 (+/-2mm) możliwość składania blatu przechyłowo 5. Ściski min. 10 szt. równocześnie ściskające i wyrównywujące klejony materiał 6. 2 szt. dedykowane podstawki pod ściski umożliwiające klejenie na dowolnej płaskiej powierzchni. 7. Regulacja położenia ścisku na całej długości stołu 8. Miejsce do przechowywania ścisków w stelażu 9. Regulacja położenia ścisków wzdłuż całej długości stołu (rolkowy system przesuwania ścisków) 10. Jako dodatkowe wyposażenie stołu, demontowalna nadstawka do planowania powierzchni z mocowaniem na frezarkę. 11. 4 koła przynajmniej 2 skrętne i 2 blokowane |