Komorniki, dnia 13.10. 2023r.

**WOŚr.7021.1.18.2023**

**Zapytanie ofertowe**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiot zamówienia obejmuje

posadzenie na wskazanych terenach Gminy Komorniki, po uprzednim przygotowaniu podłoża, dostarczonego przez Wykonawcę materiału szkółkarskiego.

Miejsca nasadzeń wraz z określeniem gatunków i ilości poszczególnych drzew i krzewów przewidzianych do posadzenia na konkretnych działkach zostały wskazane w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

**Wymagania jakościowe:**

Drzewa i krzewy powinny spełniać następujące wymagania jakościowe:

 wielkość bryły korzeniowej musi być proporcjonalna do wielkości rośliny lub obwodu pnia, dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna, nieuszkodzona;  
  kształt i charakter gałęzi korony musi być odpowiedni dla deklarowanej odmiany, wieku i wielkości drzewa, korona nie może mieć widlastych rozgałęzień grożących rozłamaniem korony w późniejszym wieku drzewa;   
 korona nie może mieć więcej niż jednego pędu głównego; pęd główny nie może być uszkodzony; pęd główny musi być wyraźny do samej góry korony;  
  materiał roślinny powinien być czysty odmianowo, opatrzony etykietą zawierającą pełną nazwę łacińską oraz obwód pnia, zahartowany, pozbawiony ran i śladów po świeżych cięciach, zdrowy, wolny od patogenów i szkodników, bez uszkodzeń mechanicznych, martwic i pęknięć kory.

Drzewa należy posadzić w doły całkowicie zaprawione ziemią urodzajną, po posadzeniu podlać oraz "ściółkować” warstwą kory na. grubość 8-1 0cm powierzchnię misek utworzonych wokół posadzonych drzew.

Miejsce nasadzenia o średnicy ok. 50 cm wokół pnia należy obsypać kamieniami, pozostałą przestrzeń do średnicy korony drzewa wyściółkować korą.

Drzewa liściaste należy opalikować trzema palikami połączonymi z pniem sadzonki za pomocą taśmy parcianej do stabilizacji. Paliki należy trwale połączyć poprzecznymi listewkami w górnej części konstrukcji. Pnie drzew liściastych należy zabezpieczyć plastikową osłonką zapobiegającą uszkodzeniom. Roślinę należy ustawić tak, aby po zakopaniu znalazła się na głębokości, na jakiej rosła. Przy użyciu ziemi uzyskanej z wykopu należy uformować misy wokół posadzonych drzew.

Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na utrzymanie roślin w dobrej kondycji oraz na naprawę uszkodzonych zabezpieczeń (osłon, palików, taśmy, poprzeczne listewki).

Nowe nasadzenia winny zostać objęte opieką trzyletnią podczas której należy przeprowadzić następujące zabiegi:

Pielęgnacja drzew w okresie 3 lat-wyszczególnienie zabiegów

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj zabiegu | Wielokrotność zabiegu w ciągu roku | Wielokrotność zabiegu w ciągu 3 lat pielęgnacji |
|  | Nawożenie | 1 | 3 |
|  | ściółkowanie korą | 1 | 1 |
|  | odchwaszczanie mechaniczne przy pniach | 1 | 3 |
|  | Nawadnianie | Zgodnie z potrzebą | Zgodnie z potrzebą |

Wszelkie ubytki nasadzeń powstałe w okresie gwarancyjnym będą wymienione na nowe zdrowe rośliny o tych samych parametrach oraz naprawa/wymiana zabezpieczeń, nieodpłatnie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od powiadomienia o ich wystąpieniu .   
W przypadku nie uzupełnienia nasadzeń w terminie Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia innemu wykonawcy ich uzupełnienia i obciążenia kosztami Wykonawcę tj. wykonanie zastępcze.

Wykonawca gwarantuje kontakt telefoniczny oraz emaliowy z Zamawiającym.

**Wykonanie przedmiotu zamówienia musi nastąpić do: 30 listopada 2023 roku.**

Proszę o przedstawienie oferty cenowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej procedury.

Cena musi być wyrażona w złotych polskich i obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia (zakup materiału szkółkarskiego, przygotowanie podłoża, nasadzenie drzew i krzewów, inne niezbędne).

Pytania dotyczące zamówienia publicznego proszę kierować pod nr tel. 61 8 100 673

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia rezygnacji z części zamówienia.**

**Załącznik nr 1**

Nasadzenia:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nr ewidencyjny działki** | **Gatunek** | **Ilość** | **Wymiary** | **Decyzja nakazująca** |
| 1. | 815/5, obręb Wiry  (przy Orliku) | Lipa drobnolistna | 5 szt. | a) drzewa na wysokość 100 cm powinny mieć obwód pnia min. 14 cm,  b) wysokość drzewa min. 1,5 m,  c) po posadzeniu drzewa należy zabezpieczyć palikami z  poprzecznymi reglami, pnie drzew należy przywiązać taśmą do palików  d) Miejsce nasadzenia o średnicy ok. 50 cm wokół pnia należy obsypać kamieniami, pozostałą przestrzeń do średnicy korony drzewa wyściółkować korą (warstwa kory o grubości 8-10 cm). | WŚ.613.14.1.2019.XXI  IK.7021.2.48.2020 |
| 2. | 119/1, obręb Komorniki  (ul. Nowaka) | Lipa drobnolistna | 12 szt. | WŚ.613.14.18.2021.III  IK.6131.2.10.2021 |
| WŚ.613.14.14.2021.III  IK.6131.2.13.2021 |
| 3. | 105/17 i 105/10 obręb Rosnówko-Walerianowo  ( Rosnówko, 1-go Maja) | Jarząb szwedzki | 2 szt. | a) drzewa na wysokość 100 cm powinny mieć obwód pnia min. 10 cm,  b) wysokość drzewa min. 1,5 m,  c) po posadzeniu drzewa należy zabezpieczyć palikami z  poprzecznymi reglami, pnie drzew należy przywiązać taśmą do palików  d) Miejsce nasadzenia o średnicy ok. 50 cm wokół pnia należy obsypać kamieniami, pozostałą przestrzeń do średnicy korony drzewa wyściółkować korą (warstwa kory o grubości 8-10 cm). | WŚ.613.14.26.2021.III  IK.6131.2.22.2021 |
| 4. | 692/2, 690, 680 obręb Wiry  (przedszkole Wiry) | Jesion wyniosły | 3 szt. | WŚ.613.14.53.2020.III  IK.6131.2.50.2020 |
| Dąb bezszypułkowy | 3 szt. |
| Grab pospolity | 4 szt. |
| Dąb szypułkowy | 3 szt. |
| 5. | 118/112, obręb Plewiska  (miejsce nasadzeń świerków) | Świerk srebrny | 10 szt. | a) wysokość drzewa min. 1 m,  b) po posadzeniu drzewa należy zabezpieczyć siatką zabezpieczającą przed zwierzętami  c) miejsce nasadzenia o średnicy ok. 50 cm wokół pnia należy obsypać kamieniami, pozostałą przestrzeń do średnicy korony drzewa wyściółkować korą (warstwa kory o grubości 8-10 cm). | Bez decyzji |
| Świerk zwykły | 5 szt. |
| 6. | 7652, obręb Komorniki  (ul. Polna) | Klon zwyczajny | 3 szt. | a) drzewa na wysokość 100 cm powinny mieć obwód pnia min. 14 cm,  b) wysokość drzewa min. 2,0 m,  c) po posadzeniu drzewa należy zabezpieczyć palikami z  poprzecznymi reglami, pnie drzew należy przywiązać taśmą do palików  d) Miejsce nasadzenia o średnicy ok. 50 cm wokół pnia należy obsypać kamieniami, pozostałą przestrzeń do średnicy korony drzewa wyściółkować korą (warstwa kory o grubości 8-10 cm). | WŚ.613.14.1.2022.III  IK.6131.2.2.2022 |
| 7. | 712/3 obręb Komorniki  (Mieszka I i Dobrawy) | Klon jawor | 2 szt. | WŚ.613.14.2.2022.III  IK.6131.2.2.2022 |
| 8. | 730/11, obręb Komorniki  (przy ul. Szyftera w Wirach ) | Dąb bezszypułkowy | 2 szt. | WŚ.613.14.3.2022.III  IK.6131.2.4.2022 |
| Klon jawor | 2 szt. | KZ.4123.14.29.2021.VI  IK.6131.2.6.2022 |
| Buk pospolity Dawcyk Gold | 5 szt. | WŚ.613.14.8.2021.III  IK.6131.2.34.2021 |
| Buk pospolity Dawcyk Purple | 5 szt. |
| 9. | 1215/3 i 1217, obręb Plewiska ( przy Kolejowej w Plewiskach) | Lipa drobnolistna | 18 szt. | WŚ.613.14.19.2022.III  IK.6131.2.17.2022 |
| 10. | 37, obręb Rosnowo -Szreniawa (przy ul. Nowej w Szreniawie) | Klon jawor | 2 szt. | WŚ.613.14.2.2023.III  WID.6131.4.2023 |
| 11. | 237/10, obręb Rosnówko-Walerianowo (ul. Bukowa) | Klon jawor | 2 szt. | WŚ.613.14.5.2023.III  WID.6131.7.2023 |
| 12. | 687/14, obręb Komorniki (trawnik przy Ośrodku Zdrowia) | Dąb szypułkowy | 1 szt. | WŚ.613.14.17.2023.III  WID.6131.15.2023 |

Zamawiający po podpisaniu umowy, wskaże Wykonawcy dokładne miejsce posadzenia roślin.