**Załącznik nr 5 do SIWZ**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania minimalne** |
| **1.** | **2.** |
| 1. | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022).  |
| 2. | Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej producenta. |
| 3. | Urządzenia elektroniczne muszą spełniać wymagania normy PN-S-76020 „Pojazdy drogowe. Urządzenia elektroniczne pojazdów samochodowych. Ogólne wymagania i metody badań” lub równoważnych norm europejskich. |
| 4. | Instalacja elektryczna pojazdu musi spełniać wymagania normy PN-S-76021 „Instalacja elektryczna pojazdów samochodowych. Wymagania i metody badań.” lub równoważnych norm europejskich. |
| 5. | Pojazd musi być oznakowany i wyposażony zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – Wymagania Dla Pojazdu Uprzywilejowanego |
| 6. | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2021. Samochód segmentu SUV. |
| 7. |  Wszystkie funkcje użytkowe pojazdu muszą być zapewnione w warunkach temperatury zewnętrznej w przedziale od -25 oC do +50. Silnik spalinowy oraz elektryczny (hybryda). Łączna moc układu nie mniejsza niż 200 KM.  |
| 8. | Silnik benzynowy o pojemności min. 1950 cm3. Zbiornik na paliwo o pojemności min. 40 dm3. |
| 9. | Nadwozie 5 drzwiowe typu SUV min. 5 miejscowe, kolor nadwozia srebrny (odcień do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy). Lusterka zewnętrzne, zderzaki i klamki drzwi w kolorze nadwozia. Prześwit pojazdu minimum 180mm |
| 10. | Skrzynia biegów automatyczna. Napęd 4x4. |
| 11. | Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane. Czujniki parkowania z przodu i z tyłu, kamera cofania z dynamicznymi liniamipomocniczymi |
| 12. | Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu pojazdu. |
| 13. | Kpl. kół z oponami letnimi min. 17” na felgach aluminiowych oraz zestaw naprawczy do kół lub koło zapasowe z zestawem do wymiany koła. Komplet kół z oponami zimowymi na felgach stalowych minimum 17”(zamontowane na pojeździe do odbioru technicznego. |
| 14. | Samochód wyposażony co najmniej w:- wspomaganie układu kierowniczego,- kierownica obszyta skórą,- ESP- system stabilizacji toru jazdy,- immobiliser, centralny zamek sterowany pilotem,- trzeci światło stop,- światła do jazdy dziennej w technologii LED-automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu- podłokietnik dla kierowcy, - wykończenie wnętrza w ciemnej tonacji,- czujniki parkowania – przód i tył.- kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi- pamięć ustawień fotela kierowcy |
| 15. | Samochód wyposażony co najmniej w:- fotel kierowcy i pasażera regulowany na wysokość wraz z regulacją pod lędźwie, - kurtyny powietrzne i boczne poduszki powietrzne z przodu,- zagłówki siedzeń tylnych, - podłokietnik z przodu,- tapicerka w kolorach ciemnych, czarny lub jego odcień, podłoga czarna lub ciemne odcienie (do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia),- radio z wejściem USB z min. 4 głośnikami,- układ klimatyzacji automatycznej.- zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem |
| 16. | Wymiary:Długość całkowita min. 4500 mm,Szerokość całkowita max. 2100 mm z lusterkami,Wysokość całkowita max. 1800 mm,Pojemność bagażnika min. 450 litrów. |
| 17. | W przedziale pasażersko ładunkowym ściany boczne wyłożone tapicerką lub zabudowane osłonami z tworzyw sztucznych.  |
| 18. | Samochód wyposażony w komplet dywaników gumowych (przednich i tylnych). |
| 19. | Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylnie. |
| 20. | Obrotomierz, cyfrowy zegar, wskaźnik temperatury zewnętrznej. |
| 21. |  Wykonawca udzieli min. gwarancji i rękojmi:1. (min. 36) miesiące bez limitu kilometrów - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, na którym wykonaną zabudowę,
2. min. 36) miesięcy - gwarancja na powłokę lakierniczą,
3. (min. 36) miesięcy - gwarancja na perforację elementów nadwozia,
4. (min. 36) miesięcy - gwarancja na całość zabudowy,
5. (min. 60) miesięcy - gwarancja na oznakowanie pojazdu,
6. (min. 36) miesięcy - gwarancja na instalację i sprzęt łączności radiowej,
 |
| 22. | Wykonawca dostarczy dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu jako specjalnego, wynikającą z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Samochód musi spełniać wymagania dla pojazdu specjalnego potwierdzone odpowiednim dokumentem dostarczonym wraz z pojazdem - dokumenty wydane przez OKRĘGOWĄ STACJĘ KONTROLI POJAZDÓW. W sytuacji, gdy dostarczenie wymaganego dokumentu możliwe będzie po zarejestrowaniu pojazdu, dopuszcza się dostarczenie po dokonaniu odbioru, jednak wszelkie koszty z tym związane pokrywa Wykonawca. |