PT.2370.12.2023 Załącznik nr 2 do Zaproszenia

**OPIS TECHNICZNY**

Nazwa zadania: „**Dostawa dwóch kasków ratownictwa wysokościowego dla Komendy Powiatowej  
Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej”**

W ramach zamówienia należy dostarczyć:

1. **Przedmiot zamówienia:**

Kask do ochronny głowy przed uderzeniami i spadającymi przedmiotami podczas wykonywania prac na wysokości, prac na ziemi i zastosowań alpinistycznych.

Kolor : czerwony

Skorupa wykonana z materiału termoplastycznego ABS

Wewnętrzne taśmy tekstylne z sześcioma punktami mocowania zapewniają lepszy komfort. Absorpcja uderzeń poprzez deformację skorupy.

Regulacja  gwarantująca wycentrowanie kasku na głowie i optymalny uchwyt.

System mocowania pozwalający na ustawienie opaski w niskiej pozycji, zapewniając, że kask bezpiecznie przylega do głowy. System składający się w skorupę, aby ułatwić przechowywanie i transport.

Otwory z przesuwanymi od zewnątrz zatyczkami umożliwiają dostosowanie wentylacji w zależności od warunków

Pasek podbródkowy z możliwością zmiany wytrzymałości. Wyposażony jest w klamrę z dwiema pozycjami dla dwóch trybów użytkowania. Zwiększona wytrzymałość > 50 daN, by ograniczyć ryzyko utraty kasku podczas upadku z wysokości (EN 12492). Zmniejszona wytrzymałość  < 25 daN dla ograniczenia ryzyka uduszenia w razie zahaczenia kasku, gdy użytkownik jest na ziemi (EN 397).

Miękka pianka poprawiająca komfort użytkowania

Cztery zaczepy do mocowania latarki czołowej z opaską elastyczną

Rozmiar 53 - 63 cm

waga ok. 480 g.

Gwarancja 3 lata

Okres użytkowania 10 lat.

EN 397, EN 12492, Certyfikat CE, ANSI Z89.1-2009 Type I Class C,

hełm do stosowania w niskiej temperaturze -30°C, hełm odporny na odpryski ciekłego metalu (MM), odporny na deformację boczną (LD).

1. **Dostawa.**

Wykonawca będzie miał obowiązek dostarczyć dwa kaski ratownictwa wysokościowego.