**Zakres prac**

**1.** Demontaż istniejącego okna zbudowanego z luxferów ( pustaki szklane ) o wymiarze h=9,20 mb s= 2.70 mb 24,84 m2

**2.** Utylizacja luxferów ( pustaki szklane )

**3.** Montaż w murze za pomocą kołków i pianki nowego okna Aluminiowego ( profil ciepły np. Aluprof MB – 79N lub równoważny , wypełnienie bezbarwny Poliwęglan komorowy min 32 mm )

**4.** Obróbka ościeży okna zewnątrz i wewnątrz

Wszystkie materiały i narzędzia , rusztowania potrzebne do wykonania zadania po stronie wykonawcy .