|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NR 1** |
| do umowy nr …………… z dnia …………………… |

**W A R U N K I T E C H N I C Z N E**

**wykonania prac geodezyjno-kartograficznych związanych**

**z przetworzeniem danych analitycznych do postaci cyfrowej w zakresie**

**geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)**

**dla części miasta Ostrów Wielkopolski**

**oraz założenie ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla całego miasta Ostrowa Wielkopolskiego - poprzez pozyskania opinii od podmiotów, które władają sieciami uzbrojenia terenu, co do zgodności treści utworzonej przez starostę inicjalnej bazy danych ze stanem wynikającym z dokumentacji prowadzonej**

**przez te podmioty**

***Przed złożeniem oferty istnieje możliwość zapoznania się z treścią analogowych map zasadniczych  
i sytuacyjno-wysokościowych (lub skalibrowanych rastrów map) przedstawiających przebieg sieci uzbrojenia terenu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski (pokój nr 216, 210) w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.30.***

***Z uwagi na obowiązujące ograniczenia wynikające z ogłoszonego stanu pandemii, termin wizji lokalnej należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym pod nr telefonu: tel. 062 737845 lub mailowo:***[***podgik@powiat-ostrowski.pl***](mailto:podgik@powiat-ostrowski.pl) ***Podane kontakty służą jedynie do ustalenia terminu zapoznania się z treścią map, a wszelkie pytania dotyczące postępowania należy składać przez platformę zakupową.***

## **I. DANE FORMALNO-ORGANIZACYJNE**

## **I - 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA**

Przedmiot zamówienia składa się z dwóch etapów:

* etap 1: przetworzenie danych analitycznych do postaci cyfrowej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeni terenu (GESUT) przy wykorzystaniu Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO, dla części miasta Ostrów Wielkopolski (325 ha), w zakresie lokalizacji przestrzennej istniejących obiektów sieci uzbrojenia terenu w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych oraz charakterystyki tych obiektów w oparciu o dane i informacje zawarte w materiałach państwowego zasobu geodezyjnego  
  i kartograficznego,
* etap 2: założenie ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT dla całego miasta Ostrów Wielkopolski (4190 ha), - pozyskanie informacji o podmiotach, które władają sieciami uzbrojenia terenu, zasilenie tymi informacjami bazy danych, pozyskania opinii od podmiotów władających poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu co do zgodności treści utworzonej inicjalnej bazy danych ze stanem wynikającym  
  z dokumentacji prowadzonej przez te podmioty, rozpatrzenie uwag wniesionych przez te podmioty  
  a następnie doprowadzenie baz danych do zgodności z pozyskanymi informacjami a także usunąć do historii projektowane obiekty bazy GESUT, które zostały wykonane.

Opracowanie polega na budowie oraz harmonizacji baz danych, obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dotyczące geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,   
o której mowa w art. 4 ust 1a pkt 3 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne.*

Przedmiot zamówienia nie obejmuje ujawnienia w powiatowej bazie GESUT informacji dotyczących danych  
o projektowanych obiektach sieci uzbrojenia terenu.

## **I - 2. OBSZAR OPRACOWANIA**

Województwo: **wielkopolskie**


Powiat: **ostrowski**

Miasto: **Ostrów Wielkopolski**

**Etap 1** - obszar opracowania obejmuje zachodnią część miasta Ostrów Wielkopolski o powierzchni  
325 hektarów (zakres opracowania zakreskowano na poniższej mapie kolorem niebieskim).

Godła sekcji w układzie PL-2000 (numery sekcji w skali 1:1000) obejmujące obszar opracowania to: 6.160.18.04.3, 6.160.18.04.4, 6.160.18.05.3, 6.160.18.05.4, 6.160.19.01.3, 6.160.18.09.1, 6.160.18.09.2, 6.160.18.10.1, 6.160.18.10.2, 6.160.19.06.1, 6.160.18.10.3, 6.160.18.10.4, 6.160.19.06.3, 6.160.18.15.2, 6.160.19.11.1.

**Etap 2** - obszar opracowania obejmuje miasto Ostrów Wielkopolski o powierzchni 4190 hektarów (granice miasta zaznaczono kolorem zielonym).



Podstawowe dane dotyczące opracowania zawarto w pkt*. I-4 Podstawowe dane o obiekcie.*

## **I - 3. PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE**

Opracowana przez Wykonawcę baza GESUT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, w tym  
w szczególności z takimi jak:

- Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.2025 ze zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.782)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U 2019.393),

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.10.2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT

i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21.08.2020r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2020.1429),

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2.11.2015r. w sprawie bazy danych obiektów

topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U.2015.2028),

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 02.04.2021r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2021.820),

- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22.05.2003r. w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych (Dz.U.2003.101.939),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień

przestrzennych (Dz.U.2012.1247 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz.U.2010.201.1333 ze zm.),

- Ustawa z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2019.1781),

- Ustawa o ochronie baz danych z dnia 21.07.2001 r. (Dz.U.2019.2134 t.j. ze zm.),

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2020.1333 ze zm.),​​​​​

- Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych. (t.j. Dz.U.2020.470 ze zm.),

- Ustawa z dnia 04.03.2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U.2021.214),

- Ustawa z dnia 29.06.1995r. o statystyce publicznej (t.j. Dz.U.2020.443 ze zm.).

Obowiązujące dla Wykonawcy są przepisy wykonawcze do ww. ustaw oraz przepisy obowiązujące w trakcie wykonania zamówienia oraz na czas zgłoszenia gotowości do odbioru prac objętych umową.

**W związku ze zmianą *Prawa geodezyjnego i kartograficznego* oraz planowaną zmianą przepisów wykonawczych do ustawy, opracowanie musi uwzględniać obowiązujące przepisy w dacie przekazania opracowania do odbioru.**

## **I - 4. PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE**

**Etap 1**

Obszar opracowanie składa się z 47 sekcji w skali 1:500 i 9 sekcji w skali 1:1000 założonych w układzie lokalnym miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Na obszar opracowania dodatkowo nachodzi 12 sekcji z obrębów sąsiadujących z miastem Ostrów Wielkopolski, założonych w układzie 1965 strefa 4 w skali 1:1000 lub 1:500.

Sekcje z miasta Ostrów Wielkopolski : 23c, 31acd, 39abcd, 40abcd, 48abcd, 49abcd, 57ab, 58ab, 100c, 101d, 102bd, 103b, 104b, 105abcd, 106cd, 107acd, 108abcd, 109abcd, 31, 57, 58, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 444.131.211, 444.131.212, 444.131.213, 444.131.221, 444.131.222, 444.133.011, 444.133.012, 444.133.021, 444.133.022, 444.133.024.3, 444.133.072.1, 444.133.072.2.

Dla obszaru opracowania nie założono geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

***Podstawowe dane o obszarze objętym opracowaniem w zakresie etapu 1 na dzień 19 maja 2021r. zawiera poniższa tabela.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miasto Ostrów Wielkopol-ski  301701\_1  Obszar opracowa-  nia | Liczba obrębów ewid. w zakresie opraco-  wania | Liczba  działek ewid. | Liczba budyn-  ków mieszkalnych | Liczba skalibrowa-  nych map zasadniczych lub syt.-wys.  w skali 1:500  i 1:1000 | Liczba szkiców polowych przyjętych do zasobu do 31.12.2013r. | | Sieć uzbrojenia terenu zdefiniowana  w bazie  Geo-Info  w zakresie opracowania  [km] | Liczba wszystkich zasięgów  w bazie Geo-Info |
| Posiadają-  cych  współrzędne  w układzie 2000  w układzie 1965  w układzie lokalnym | Szacun-  kowa liczba pozosta-  łych szkiców |
| **325 ha** | **17** | **1426** | **415** | **68** | **1170** | **800** | **97** | **3021** |

**Etap 2**

Obszar opracowanie składa się z 395 sekcji w skali 1:500 i 57 sekcji w skali 1:1000 założonych w układzie lokalnym miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Na obszar opracowania dodatkowo nachodzi 70 sekcji z obrębów sąsiadujących z miastem Ostrów Wielkopolski, założonych w układzie 1965 strefa 4 w skali 1:1000 lub 1:500.

***Podstawowe dane o obszarze objętym opracowaniem w zakresie etapu 2 na dzień 19 maja 2021r. zawiera poniższa tabela.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miasto Ostrów Wielkopolski  301701\_1  Obszar opracowa-  nia | Liczba obrębów ewid. w zakresie opraco-  wania | Liczba  działek ewid. | Liczba budyn-  ków mieszkalnych | Liczba skalibrowa-  nych map zasadniczych lub syt.-wys.  w skali 1:500,  1:1000 i 1:2000 | Sieć uzbrojenia terenu zdefiniowana  w bazie  Geo-Info  [km] | Projekto -wane sieci uzbrojenia terenu zdefiniowane  w bazie  Geo-Info  [km] | Liczba zasięgów  w bazie Geo-Info | Powierzch -nia terenów zamkniętych  [ha] |
| **4190 ha** | **214** | **29672** | **13434** | **522** | **4266** | **82** | **80242** | **82** |

Starosta Ostrowski udostępnia dane z obszaru powiatu ostrowskiego w zakresie wprowadzonych do bazy danych sieci uzbrojenia terenu na stronie https://euslugi.powiat-ostrowski.pl w zakładce GIPORTAL.

II. ISTNIEJĄCE MATERIAŁY GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE,

**II-1. ISTNIEJACE W PAŃSTWOWYM ZASOBIE GEODEZYJNYM  
I KARTOGRAFICZNYM MATERIAŁY GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE**

Jednostka ewidencyjna Ostrów Wielkopolski – miasto składa się 214 obrębów ewidencyjnych, dla których prowadzona jest baza danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek, klasoużytków i budynków.

Od 2012 roku do bazy danych wprowadzane są na bieżące, na podstawie przyjmowanych do zasobu operatów technicznych, obiekty bazy GESUT. Od 2010 roku wprowadzane są także projektowane obiekty bazy GESUT, przedkładane do uzgodnienia na naradach koordynacyjnych.

Obszar opracowania w zakresie etapu 1 jest ostatnią częścią miasta Ostrów Wielkopolski, dla której należy przetworzyć dane analityczne do postaci cyfrowej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Zakładanie inicjalnej bazy danych GESUT dla miasta Ostrów Wielkopolski zostało rozpoczęte w 2016 roku.

W państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym (zwanym dalej PZGiK) dla obszaru miasta Ostrów Wielkopolski istnieją skalibrowane sekcje map zasadniczych i sytuacyjno-wysokościowych, które zostały założone  
w układzie lokalnym miasta oraz w układzie 1965.

W 2014 roku wykonano transformację bazy danych zasobu numerycznego GEO-INFO Mapa oraz plików rastrowych do układu PL-2000.

Obecnie mapa zasadnicza prowadzona jest w postaci rastrowej w układzie PL-2000 i uzupełniana systematycznie danymi wektorowymi w systemie GEO-INFO 7 Mapa na podstawie operatów przyjmowanych do zasobu.

**Materiały podstawowe zgromadzone w zasobie są opracowane w układzie lokalnym miasta, w układzie 1965 strefa 4 oraz w układzie PL-2000.**

W związku z faktem, iż na terenie powiatu ostrowskiego funkcjonowały różne układy wysokości: układ Amsterdam55 (Miasto Ostrów Wielkopolski) i układ Kronsztad60 (pozostały obszar powiatu) w latach 2018-2020 została przeprowadzona modernizacja geodezyjnej osnowy wysokościowej szczegółowej 3 klasy. W wyniku tych prac na terenie powiatu wprowadzono jednolity układ wysokości PL-EVRF2007-NH.

W maju 2020 roku wykonana została transformacja obiektów bazy danych powiatu ostrowskiego z układu Amsterdam55 (teren Miasta Ostrów Wielkopolski) i z układu Kronsztad60 (pozostały obszar powiatu) do układu PL-EVRF2007-NH.

Wykonawcy udostępnione zostaną parametry do transformacji z układów lokalnych do układu PL-2000.

Materiały zasobu przyjmowane do zasobu od 2014 roku, mają nadany identyfikator materiałów zasobu (P.3017….), są przetworzone do postaci cyfrowej i wprowadzone do bazy danych jako obiekty Zasięg zasobu geodezyjnego (GOSZZG).

**II-2. POZIOMA OSNOWA GEODEZYJNA**

MiastoOstrów Wielkopolskileży w obszarze 6 pasa południkowego układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000.

W roku 2002 opracowano numeryczną bazę danych punktów Poziomej Osnowy Geodezyjnej dla powiatu ostrowskiego w układzie *1965 strefa 4*w systemie GEO-INFO 2000 (obecnie GEO-INFO Mapa). Natomiast w 2014 roku wykonano transformację bazy danych zasobu numerycznego GEO-INFO Mapa oraz plików rastrowych do układu PL-2000.

Osnowa została założona w układzie lokalnym w roku 1958, zgodnie z Instrukcją techniczną B-III – Poligonizacja techniczna, przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyjne Gospodarki Komunalnej w Poznaniu, metodą bezpośrednią.

Do sieci poligonowej włączono punkty, które nadawały się do przyjęcia z różnych poligonizacji z lat 1912–1942.

W roku 1989 Miejskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne w Łodzi wykonało odnowienie wcześniej założonej osnowy oraz założenie osnowy dla terenów przyłączonych do miasta Ostrowa Wielkopolskiego w układzie państwowym 1965, w myśl Instrukcji technicznej G-1 – Pozioma osnowa geodezyjna, metodą bezpośrednią. Współrzędne punktów szczegółowej osnowy poziomej III klasy przetransformowano z układu 1965 na układ lokalny.

W roku 2004 Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne GEOMAP Sp. z o.o. w Zielonej Górze wykonało transfer bazy danych osnowy z układu lokalnego miasta Ostrowa Wielkopolskiego do układu państwowego 1965.

**Etap 1**

1. **Osnowa pozioma podstawowa 1 i 2 klasy**

Na terenie objętym opracowaniem nie ma punktów poziomej osnowy podstawowej 1 i 2 klasy.

1. **Osnowa pozioma szczegółowa 3 klasy**

Na terenie objętym opracowaniem zlokalizowanych jest 40 punktów osnowy poziomej szczegółowej  
3 klasy. Punkty te posiadają współrzędne w państwowym układzie współrzędnych „2000” i „1965”. Część punktów posiada współrzędne w układzie lokalnym.

Punkty osnowy posiadają opisy topograficzne.

Ponadto teren objęty opracowaniem pokrywa sieć 11 punktów osnowy poziomej pozaklasowej, które posiadają współrzędne w państwowym układzie współrzędnych „2000” i „1965”. Na ww. obszarze zlokalizowanych jest 115 punktów posiłkowych stabilizowanych, które posiadają współrzędne w państwowym układzie współrzędnych „2000” i „1965” oraz w układzie lokalnym.

**Etap 2**

1. **Osnowa pozioma podstawowa 1 i 2 klasy**

Na terenie objętym opracowaniem nie ma punktów poziomej osnowy podstawowej 1 i 2 klasy.

1. **Osnowa pozioma szczegółowa 3 klasy**

Na terenie objętym opracowaniem zlokalizowanych jest 645 punktów osnowy poziomej szczegółowej  
3 klasy. Punkty te posiadają współrzędne w państwowym układzie współrzędnych „2000” i „1965”. Część punktów posiada współrzędne w układzie lokalnym.

Punkty osnowy posiadają opisy topograficzne.

Ponadto teren objęty opracowaniem pokrywa sieć 126 punktów osnowy poziomej pozaklasowej, które posiadają współrzędne w państwowym układzie współrzędnych „2000” i „1965”. Na ww. obszarze zlokalizowanych jest 2989 punktów posiłkowych stabilizowanych, które posiadają współrzędne w państwowym układzie współrzędnych „2000” i „1965” oraz w układzie lokalnym.

**II-3. WYSOKOŚCIOWA OSNOWA GEODEZYJNA**

W 2020 roku zakończona została modernizacja szczegółowej geodezyjnej osnowy wysokościowej dla całego powiatu.

W związku z faktem, iż na terenie powiatu ostrowskiego funkcjonowały różne układy wysokości: układ Amsterdam55 (Miasto Ostrów Wielkopolski) i układ Kronsztad60 (pozostały obszar powiatu) w latach 2018-2020 została przeprowadzona modernizacja geodezyjnej osnowy wysokościowej szczegółowej 3 klasy. W wyniku tych prac na terenie powiatu wprowadzono jednolity układ wysokości **PL-EVRF2007-NH**.

W maju 2020 roku wykonana została transformacja obiektów bazy danych powiatu ostrowskiego z układu Amsterdam55 (terem Miasta Ostrów Wielkopolski) i z układu Kronsztad60 (pozostały obszar powiatu) do układu PL-EVRF2007-NH.

**Zatem**  **wprowadzając z materiałów zasobu dane w zakresie współrzędnej H, rzędnej góry i rzędnej dołu należy do każdej wysokości dodać odpowiednią wartość:**

|  |  |
| --- | --- |
| Amsterdam55 do PL-EVRF2007-NH  (m. Ostrów Wielkopolski wraz z granicą miasta) | + 0.028 |
| Kronsztadt60 do PL-EVRF2007-NH  (pozostała część powiatu ostrowskiego) | + 0.103 |

**Etap 1**

1. **Osnowa wysokościowa podstawowa 1 i 2 klasy**

Na terenie objętym opracowaniem nie ma punktów osnowy wysokościowej podstawowej 1 klasy oraz 2 klasy.

1. **Osnowa wysokościowa szczegółowa 3 klasy**

Na terenie objętym opracowaniem zlokalizowanych jest 9 punktów osnowy wysokościowej szczegółowej 3 klasy w układzie wysokości PL-EVRF2007-NH. Punkty te posiadają również rzędne H  
w układzie Amsterdam55 oraz Kronsztad60 lub Kronsztad86. Punkty osnowy posiadają opisy topograficzne.

W przypadku materiałów zasobu obejmujących swym zakresem obręby z poza Miasta Ostrów Wielkopolski należy zweryfikować osnowę wysokościową, na podstawie której wykonano pomiary  
i wówczas prawidłowo obliczyć daną wysokość.

**Etap 2**

1. **Osnowa wysokościowa podstawowa 1 i 2 klasy**

Na terenie objętym opracowaniem zlokalizowanych jest 13 punktów osnowy wysokościowej podstawowej 1 klasy oraz 9 punktów osnowy wysokościowej podstawowej 2 klasy. Punkty posiadają opisy topograficzne.

1. **Osnowa wysokościowa szczegółowa 3 klasy**

Na terenie objętym opracowaniem zlokalizowanych jest 142 punkty osnowy wysokościowej szczegółowej 3 klasy w układzie wysokości PL-EVRF2007-NH. Punkty te posiadają również rzędne H w układzie Amsterdam55 oraz Kronsztad60 lub Kronsztad86. Punkty osnowy posiadają opisy topograficzne.

W przypadku materiałów zasobu obejmujących swym zakresem obręby z poza miasta Miasto Ostrów Wielkopolski należy zweryfikować osnowę wysokościową, na podstawie której wykonano pomiary  
i wówczas prawidłowo obliczyć daną wysokość.

**II-4. OPROGRAMOWANIE WYKORZYSTYWANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO PROWADZENIA PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO**

Zamawiający prowadzi bazy Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przy użyciu Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO Mapa (w skrócie GI Mapa) firmy Systherm Info spółka z o.o.  
z Poznania wersja 21.2.0.0.

Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian prawnych lub usunięcie istotnych usterek uniemożliwiających prawidłowe realizowanie zadań w zakresie prowadzenia baz PZGiK w okresie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wersji oprogramowania do nowszej. W każdym takim przypadku Zamawiający poinformuje Wykonawcę wprowadzeniu nowej wersji oprogramowania GI Mapa.

W przypadku realizacji zamówienia przez Wykonawcę w oparciu o oprogramowanie GI Mapa, zgodnie ze złożoną w tym zakresie Ofertą, Wykonawca jest zobowiązany utrzymać zgodność wersji używanego oprogramowania z aktualnie użytkowanym lub zmienianym przez Zamawiającego oprogramowaniem.

**III. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC**

**III-1. POBRANIE MATERIAŁÓW Z POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ**

Na etapie zgłoszenia pracy geodezyjnej należy ustalić z ośrodkiem zasadę (sposób etapowania) i stronę organizacyjną udostępniania materiałów zasobu oraz materiałów wpływających do ośrodka w trakcie prac (uzgodnić formę i czasookresy pobierania materiałów i dokumentów na bieżąco przyjmowanych do PZGiK),   
a także w kontekście powyższego, datę końcową na jaką będzie aktualna baza danych GESUT objęta niniejszym opracowaniem, dotyczy zarówno etapu 1 i etapu 2 (ustaleń dokonać poprzez wpis w Dzienniku Robót). Data ta będzie także datą na jaką Wykonawca dokona ostatecznego sprawdzenia spójności bazy danych. Stąd też Wykonawca zobowiązany jest w tej dacie, powtórnie pobrać aktualną bazę danych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrowie Wielkopolskim (zwanym dalej ośrodkiem).

Wykonawca prac, od momentu udzielenia mu zamówienia na przedmiotowe opracowanie, zobowiązany jest   
do prowadzenia **Dziennika Robót,**dokumentując w nim wszelkie istotne działania w ramach opracowania, w tym dodatkowe ustalenia i uzgodnienia z Zamawiającym. Pobierając materiały z zasobu oraz bazy danych Wykonawca winien zadbać o dokonanie wpisu w Dzienniku Robót daty, na jaką ośrodek sporządził kopie wydawanych materiałów, w tym baz danych.

Przedmiotem udostępnienia Wykonawcy do realizacji Opracowania są w szczególności:

1. cyfrowe zbiory danych niezbędne do realizacji zamówienia, wydawane w formacie GML lub innym uzgodnionym z Wykonawcą formacie danych,
2. skalibrowane rastry map zasadniczych, oraz materiały źródłowe PZGiK, w postaci eksportu obiektów Zasięg zasobu geodezyjnego (GOSZZG).

W przypadku, gdy treść na skalibrowanych rastrach map będzie mało czytelna, Zamawiający może udostępnić pierworysy map zasadniczych i sytuacyjno-wysokościowych (oryginały). Korzystając z pierworysów należy wziąć pod uwagę fakt, że pierworysy nie podlegają aktualizacji od 2012 roku i mają charakter tylko pomocniczy.

Dane niezbędne do realizacji zostaną udostępnione na serwerze FTP Zamawiającego lub na nośnikach danych dostarczonych przez Wykonawcę.

Wykonawca prac wykorzystując ww. dane zobowiązany jest przestrzegać przepisów ustawy *o ochronie danych osobowych*.

**III-2. ANALIZA MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH PZGIK**

Wykonawca założy roboczą bazę danych GESUT poprzez implementację cyfrowych zbiorów danych udostępnionych mu przez Zamawiającego a obejmujących obiekty GESUT. Oprogramowanie, z którego będzie korzystał wykonawca do przetwarzania danych w roboczej bazie danych GESUT, **musi zapewnić zachowanie identyfikatorów IIP obiektów GESUT oraz zachować historię zmian poprzez tworzenie nowych wersji obiektów.**

Analizę materiałów należy przeprowadzić pod kątem zakresu i sposobu ich wykorzystania do opracowania, obejmując nią dane pomiarowe.

Celem analizy materiałów źródłowych PZGiK jest wyselekcjonowanie dokumentacji nadającej się  
do wykorzystania do budowy roboczej bazy danych GESUT, tj. zawierającej dane o odpowiedniej treści i jakości. Analizę jakości (wiarygodności oraz standardów technicznych) materiałów źródłowych PZGiK oraz zakresu możliwego ich wykorzystania dokonuje Wykonawca. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących sposobu i/lub zakresu wykorzystania materiałów źródłowych PZGiK, wykonawca dokonuje stosownych uzgodnień w tym zakresie z Zamawiającym (poprzez wpisy w Dzienniku Robót). Wykonawca dokumentuje wyniki analizy materiałów źródłowych PZGiK oraz poczynionych uzgodnień z Zamawiającym w raporcie *Wynik analizy materiałów źródłowych GESUT* sporządzonym w formie tabeli zgodnie z załącznikiem nr 1 do Warunków Technicznych.

**III-3. DEFINIOWANIE SIECI UZBROJENIA TERENU W BAZIE DANYCH GESUT**

**Generalną zasadę stanowi, że sieci uzbrojenia terenu w powiatowej bazie GESUT zostaną zdefiniowane  
w oparciu o dane analityczne.**

Jeżeli pomiar szczegółów terenowych dotyczących uzbrojenia terenu wykonano w układzie 1965 lub w układzie lokalnym (dotyczy pomiarów metodą ortogonalną, wcięć liniowych, przecięć), w celu pozyskania współrzędnych  
w układzie PL-2000 należy określić położenie elementów tego uzbrojenia w oparciu o osnowę geodezyjną lub inne szczegóły terenowe posiadające współrzędne w układzie PL- 2000. Natomiast, gdy współrzędne elementów uzbrojenia terenu oraz punkty załamania sieci pozyskano w układzie 1965 lub w układzie lokalnym w wyniku pomiaru metodą biegunową oraz metodą precyzyjnego pozycjonowania GNSS należy dokonać transformacji współrzędnych do obowiązującego układu. Punkty dostosowania należy dobrać w taki sposób, aby otrzymać minimalne zniekształcenia sieci uzbrojenia terenu oraz minimalny błąd transformacji.

Wykonawca wykona pełną weryfikację bazy danych, każdy obiekt powinien mieć uzupełnione informacje  
w rekordach dotyczące m.in. numer, numer inny, Id zgłoszenia lub KERG, z którego zostały wprowadzone dane obiektu, metody pozyskania danych, datę pozyskania danych, rzędne (z uwzględnieniem zmiany układu wysokościowego na PLEVRF2007-NH), status, funkcję i przebieg przewodu, materiał, średnice oraz wszystkie dostępne informacje znajdujące się w materiałach źródłowych. W przypadku braku nr KERG lub Id zgłoszenia należy wpisać w atrybucie obiektu „Uwagi” numer księgi roboty.

Natomiast w przypadku braku odpowiednich danych, w rekordach obiektów należy uzupełnić pola, poprzez wybór jednej z dostępnych opcji.

**Wykonawca pozyska informacje o podmiotach, które władają sieciami uzbrojenia terenu na obszarze miasta Ostrów Wielkopolski, a także uzupełni te informacje w rekordach obiektów bazy GESUT.**

**Sposób i zakres wypełnienia poszczególnych pól w rekordach obiektów należy uzgodnić z ośrodkiem.  
Treść uzgodnienia w tym zakresie należy wpisać w Dzienniku Robót.**

W przypadku gdy udostępnione materiały źródłowe – szkice, zawierają przebieg sieci uzbrojenia terenu w zakresie opracowania oraz poza opracowywanym obszarem sekcji, do bazy należy wprowadzić całą treść zawartą na szkicu.

Jeżeli Wykonawca stwierdza, że w otrzymanych materiałach z ośrodka brak jest dokumentacji pozwalającej zdefiniować obiekty w oparciu o dane analityczne bądź też nie ma możliwości wykorzystać istniejącej dokumentacji potwierdza ten fakt wpisem w Dzienniku Robót po uzgodnieniu z Zamawiającym  
oraz w raporcie *Wynik analizy materiałów źródłowych GESUT*. Dopiero po przedmiotowym potwierdzeniu obiekty uzbrojenia terenu należy zdefiniować w bazie pozyskując położenie punktów z udostępnionych przez Zamawiającego skalibrowanych rastrów mapy zasadniczej i map sytuacyjno –wysokościowych. Informacje o takim pozyskaniu danych należy umieścić na mapie wywiadu i w polu „Metoda pozyskania danych” właściwego rekordu.

W przypadku sieci kanalizacyjnych nie należy tworzyć ugięcia pomiędzy dwoma kanałami chyba,  
że dokumentacja z bezpośredniego pomiaru wskazuje na taki przebieg. Wszystkie pomiary przyłączy i wpustów należy dołączyć do przebiegu sieci między kanałami.

Obiektem trójnik pozyskuje się wyłącznie trójniki zaślepione.

Wysokości przewodów stosujemy zgodnie z redakcją mapy, nie w każdym punkcie załamania, który posiada rzędną H.

Nie dopuszcza się definiowania obiektów na punktach XY. Wszystkie obiekty liniowe i powierzchniowe muszą być oparte na obiektach punktowych pełnoinformacyjnych.

Należy kontynuować przewody, które przechodzą pod budynkiem. Fragment przewodu pod budynkiem należy wygasić.

Wszystkie obiekty w bazie danych GESUT należy tak definiować, aby zapewnić ich poprawność topologiczną, atrybutową oraz geometryczną (poprzez odpowiednie segmentowanie obiektów, stosowanie zasady nadrzędności  
i ciągłości obiektów) w myśl zapisów rozporządzenia *w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT*.

Mapa zasadnicza tworzona była na przestrzeni lat i zmieniających się przepisów prawnych. Stąd, w przypadku wątpliwości dotyczących wprowadzenia do bazy GESUT obiektów przedstawionych na szkicach polowych, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnień z Zamawiającym, potwierdzonych wpisem do Dziennika Robót.

**III-4. WERYFIKACJA I MODYFIKACJA ROBOCZEJ BAZY GESUT**

Wykonawca w pierwszej kolejności sprawdza, czy materiały źródłowe PZGiK zakwalifikowane przez niego, jako spełniające standardy, zostały uwzględnione w roboczej bazie danych GESUT utworzonej zgodnie z pkt III-2.   
Wykonawca modyfikuje roboczą bazę danych, wprowadzając dane źródłowe w miejsce danych pozyskanych  
z digitalizacji.

**Należy zwrócić uwagę aby w bazie danych nie występowały obiekty zdublowane** (np.: komory, studnie, włazy, zasuwy, sieci, itd.). **W takim przypadku w bazie danych trzeba pozostawić obiekt z ostatniego pomiaru.** **Jednocześnie w przypadku wystąpienia kilku szkiców na ten sam obszar, w bazie danych należy ujawnić dane na podstawie ostatniego aktualnego pomiaru, przy jednoczesnej weryfikacji danych z mapą zasadniczą.**

W przypadku stwierdzenia, że materiał źródłowy PZGiK utracił w części lub całości aktualność, Wykonawca wprowadza stosowne modyfikacje w roboczej bazie danych GESUT oraz uzupełnia odpowiednio raport *Wynik* a*nalizy materiałów źródłowych GESUT* o takie informacje. Obiektom ujawnionym w roboczej bazie danych GESUT Wykonawca ustali atrybuty zgodnie z pojęciowym modelem danych GESUT określonym   
w rozporządzeniu *w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT*, na podstawie materiałów źródłowych PZGiK. W przypadku istotnych rozbieżności między materiałami źródłowymi Wykonawca zweryfikuje ich przebieg z danymi pozyskanymi z instytucji branżowych.

Wykonawca określa wartości atrybutów obiektów bazy GESUT, które można ustalić w oparciu  
o przekazane materiały z ośrodka. Strukturę powiatowej bazy GESUT określają schematy aplikacyjne UML   
i GML, zawarte w rozporządzeniu *w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT*.

W trakcie tworzenia i aktualizacji powiatowej bazy GESUT należy stosować założenia określone w załączniku nr 3  
do rozporządzenia *w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT*. Klasyfikacji obiektów powiatowej bazy GESUT na trzech poziomach szczegółowości należy dokonać według zasad określonych w Rozdziale 1 i 2 załącznika numer 1 do ww. rozporządzenia.

Dla warstwy wysokościowej urządzeń nadziemnych i podziemnych w zakresie posadowienia rzędnych góry włazów, zasuw itp. należy przyjąć następującą zasadę: uzupełnienie rekordu Rzędna\_Hg\_H1 następuje  
na podstawie ostatniego aktualnego pomiaru przy jednoczesnej weryfikacji danych z mapą zasadniczą.

**Wszelkie czynności na bazie danych należy wykonać w trybie Zmiana. W bazie danych GESUT należy zachować dane określające ich stan przed poszczególnymi zmianami – umożliwiające odtworzenie historii każdego obiektu oraz podanie stanu danych dla obiektu na określoną datę.**

W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji prac wątpliwości co do sposobu ich przeprowadzenia lub sytuacji  
nieprzewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych i w niniejszych Warunkach Technicznych, Wykonawca pracy zobowiązany jest do dokonania szczegółowych uzgodnień z Zamawiającym, potwierdzonych zapisami w Dzienniku Robót.

**Wykonawca zobowiązany jest do stosowania uzgodnień i zaleceń wydawanych przez Zamawiającego w granicach umowy oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie**.

***Etap 1 - Należy dokonać redakcji elementów treści mapy zasadniczej w skali 1:500 i 1:1000, tak aby uzyskać pełną czytelność w zakresie treści przeznaczonej dla ośrodka.*** W przypadku dużego zagęszczenia opisów na mapie dopuszcza się dokonanie przeskalowania opisów (min skala 0.7). Opisy sieci należy utworzyć na tzw. podkładkach tak aby wzajemnie się nie przysłaniały. Nie należy wykazywać opisów na mapie w przypadku odcinków sieci lub połączeń krótszych niż 3 metry w skali mapy. Odnośniki do rzędnych wysokościowych muszą zapewniać czytelność mapy i nie przysłaniać innych obiektów.

Przed zakończeniem prac Wykonawca zobowiązany jest porównać i zweryfikować w zakresie opracowania roboczą bazę z ponownie pobraną, aktualną bazę danych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej. **Podczas porównania baz należy zwrócić szczególną uwagę aby obiekty nie dublowały się oraz na metodę pozyskania danych o obiektach, obiekty z digitalizacji należy zastąpić obiektami pozyskanymi z materiałów zasobu**.

Wyklucza się stosowanie przez Wykonawcę rozwiązań nieuzgodnionych wcześniej z Zamawiającym i nie potwierdzonych wpisem do Dziennika Robót.

**III-5. WYKAZ PODMIOTÓW WŁADAJĄCYCH SIECIAMI UZBROJENIA TERENU UCZESTNICZĄCYCH W NARADACH KOORDYNACYJNYCH – TEREN DZIAŁANIA MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rodzaj sieci** | **Władający siecią uzbrojenia terenu** |
| sieć energetyczna | Przedstawiciel PKP Energetyka S. A. |
| sieć energetyczna | Przedstawiciel Polskich Linii Kolejowych S. A. |
|  | Przedstawiciel PKP CARGO TABOR |
| sieć telekomunikacyjna | Przedstawiciel PKP TELKOL Sp. z o.o. |
| sieć telekomunikacyjna | Przedstawiciel TK Telekom Sp. z o. o. |
| sieć telekomunikacyjna | Przedstawiciel Orange Polska S. A. |
| sieć telekomunikacyjna | Przedstawiciel Netia S.A. |
| sieć telekomunikacyjna | Przedstawiciel Przedsiębiorstwa PROMAX Sp. j. |
| sieć energetyczna | Przedstawiciel Oświetlenia Ulicznego i Drogowego Sp. z o. o. |
| sieć ciepłownicza | Przedstawiciel Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S. A. |
| sieć gazowa | Przedstawiciel Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S. A., Oddział w Odolanowie |
| sieć gazowa | Przedstawiciel Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S. A., Oddział w Zielonej Górze |
|  | Przedstawiciel G.EN.GAZ Energia Sp. z o. o. |
| sieć gazowa | Przedstawiciel Gaz- System S. A. |
| sieć gazowa | Przedstawiciel Anco Sp. z o. o. |
| sieć gazowa | Przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, Gazownia w Ostrowie Wlkp. |
| sieć energetyczna | Przedstawiciel Energa Operator S. A., Oddział w Kaliszu, Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wlkp. |
| sieć wodociągowa,  sieć kanalizacyjna | Przedstawiciel Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODKAN S. A. w Ostrowie Wielkopolskim |
| sieć telekomunikacyjna | Przedstawiciel Audio Systems s.c. Operator Sieci multiNET |
| sieć telekomunikacyjna | Przedstawiciel ZapNet Karol Zapart Sp. j. |

**Wykaz wójtów (burmistrzów i prezydentów miast)**

**oraz innych podmiotów będących zainteresowanymi rezultatami narad koordynacyjnych**

**(teren działania – miasto Ostrów Wielkopolski)**

|  |
| --- |
| Przedstawiciel Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego |
| Przedstawiciel MZD w Ostrowie Wielkopolskim |
| Przedstawiciel PZD w Ostrowie Wielkopolskim |
| Przedstawiciel PINB w Ostrowie Wielkopolskim |

**Powyższa tabela nie zamyka listy podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu, ponieważ została utworzona na podstawie wykazu podmiotów uczestniczących w naradach koordynacyjnych sytuowania sieci uzbrojenia terenu.**

**III-6. UZGODNIENIE Z PODMIOTAMI WŁADAJĄCYMI SIECIAMI UZBROJENIA TERENU**

Po przyjęciu do zasobu etapu 1, Wykonawca ponownie pobierze bazę danych z tut. ośrodka  
**i zaktualizuje informacje o podmiotach władających sieciami uzbrojenia terenu** – utworzy robocza inicjalna bazę GESUT dla całego Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Wykonawca dokona analizy w zakresie danych o projektowanych obiektach bazy GESUT. W przypadku obiektów już wykonanych, ich projektowane odpowiednik należy usunąć (przenieść do historii) w bazie danych.

Po utworzeniu roboczej inicjalnej bazy danych GESUT Wykonawca przedłoży poszczególne rodzaje sieci właściwym podmiotom, które władają tymi sieciami uzbrojenia terenu, na okres 60 dni (w uzasadnionych przypadkach 90 dni – po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym) w celu pozyskania opinii co do zgodności treści utworzonej inicjalnej bazy danych ze stanem wynikającym z dokumentacji prowadzonej przez te podmioty. Do operatu należy załączyć potwierdzenia przedłożenia dokumentacji właściwym podmiotom.

W uzgodnionych terminach należy zebrać uwagi do danych i informacji zawartych w roboczej inicjalnej bazie danych GESUT. Uwagi te winny być zebrane na wygenerowanych w tym celu mapach zasadniczych w skali 1:500 (w podziale sekcyjnym), podpisane przez obie strony lub w postaci numerycznej (format pdf) – podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Rozpatrzenie zebranych uwag od podmiotów władających sieciami, nastąpi w ciągu 7 dni od daty zebrania uwag, przez zespół złożony z przedstawicieli Wykonawcy, w tym obowiązkowo kierownika prac oraz przedstawicieli Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca sporządzi protokół z opisem zgłoszonych uwag oraz sposobem rozstrzygnięcia tych uwag.

W przypadku nie wydania opinii w terminie 60 dni (w szczególnych przypadkach 90 dni) od dnia udostępnienia treści inicjalnej bazy danych przez podmiot, który włada siecią uzbrojenia terenu, treści te uznaje się za uzgodnione z tym podmiotem.

O sposobie rozpatrzenia uwag Wykonawca powiadomi poszczególne jednostki władające sieciami uzbrojenia terenu. Wymagana jest pisemna forma powiadomienia. Powiadomienie to powinno zawierać informacje  
o przyjętych uwagach oraz wykaz uwag odrzuconych.

Dokumentację dotyczącą przekazania podmiotom inicjalnej bazy danych, otrzymane opinie, wykaz uwag oraz powiadomienie o rozpatrzeniu uwag, protokół z rozstrzygnięcia uwag należy dołączyć do operatu technicznego.

**III-7. MODYFIKACJA INICJALNEJ BAZY DANYCH GESUT, REDAKCJA BAZ DANYCH GESUT**

**Wykonawca zmodyfikuje roboczą inicjalna bazę danych GESUT na podstawie rozpatrzonych uwag.** Wykonawca zobowiązany jest ponownie pobrać aktualną bazę danych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrowie Wielkopolskim oraz dokonać ostatecznego sprawdzenia spójności bazy danych.

***Etap 2 - Należy dokonać redakcji elementów treści mapy zasadniczej w skali 1:500, 1:1000 dla całego miasta, tak aby uzyskać pełną czytelność w zakresie treści przeznaczonej dla ośrodka.*** W przypadku dużego zagęszczenia opisów na mapie dopuszcza się dokonanie przeskalowania opisów (min skala 0.7). Opisy sieci należy utworzyć na tzw. podkładkach tak aby wzajemnie się nie przysłaniały. Nie należy wykazywać opisów na mapie w przypadku odcinków sieci lub połączeń krótszych niż 3 metry w skali mapy. Odnośniki do rzędnych wysokościowych muszą zapewniać czytelność mapy i nie przysłaniać innych obiektów.

**III-8. PRZYGOTOWANIE MAPY WYWIADU – dotyczy etapu 1**

Wykonawca zwizualizuje zawartość zmodyfikowanej i zweryfikowanej roboczej bazy GESUT według pkt III-5  
w postaci mapy zasadniczej która będzie stanowić mapę wywiadu. Na mapie wywiadu należy wyróżnić obiekty geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, które spełniają obowiązujące standardy oraz obiekty które tych standardów nie spełniają a także przypadki relacji przestrzennych, które należy zweryfikować w terenie lub z danymi branżowymi.

Mapę wywiadu należy wykonać w postaci wektorowej, w podziale sekcyjnym, w formacie pdf.

Szczegóły dotyczące sporządzenia mapy wywiadu i jej prowadzenia, w szczególności sposób kodowania informacji zawierającej wartości atrybutów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym oraz umieści w legendzie mapy wywiadu. Wykonawca zaproponuje legendę dla tworzonych map wywiadu.

**IV. PRACE KAMERALNE – OPERAT TECHNICZNY**

Z każdego etapu prac Wykonawca przekaże opracowanie składające się z operatu technicznego oraz plików do zasilenia systemu informatycznego GEO‑INFO 7 Mapa.

Baza danych obiektowej, numerycznej mapy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu powinna być wykonana zgodnie z zasadami obowiązującymi w systemie GEO-INFO, tzn. spełniać m.in. następujące warunki:

1. kontrole systemowe GEO-INFO nie powinny wykazywać błędów;
2. powinna być spójna, poprawna topologicznie w zakresie obiektów opracowanej bazy danych;
3. powinna być czytelna w pełnym zakresie treści przeznaczonej dla ośrodka, tj. należy dokonać redakcji elementów treści mapy zasadniczej w skali 1:500 , 1:1000;
4. należy wykonać pełną weryfikację bazy danych, każdy obiekt powinien mieć uzupełnione wszystkie dostępne informacje w rekordach obiektów.

Funkcjami kontrolnymi systemu GEO-INFO wykonać **końcowe kontrole** systemowe, w szczególności  
w zakresie spójności geometrii obiektów.

Wykonawca dokona wewnętrznej kontroli przygotowanej bazy danych, poprzez sprawdzenie zgodności  
i kompletności merytorycznej opracowanej bazy danych z treścią materiałów źródłowych; poprawności topologicznej obiektów opracowanej bazy danych oraz kompletności i poprawności ich relacji. Pozytywny wynik wewnętrznej kontroli jakości będzie stanowił podstawę do przekazania rezultatów prac do odbioru. Wykonawca sporządzi protokół kontroli wewnętrznej z wykonanych prac. Protokół kontroli wewnętrznej musi być sporządzony i podpisany przez osobę, która będzie odpowiedzialna za kontrolę jakości przy realizacji niniejszej pracy, posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie określonym w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Operat techniczny zawierający rezultaty wykonanych prac Wykonawca skompletuje zgodnie  
z rozporządzeniem w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych  
i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W skład każdego operatu należy załączyć uzupełniony Dziennik Robót.

Opracowana przez Wykonawcę baza danych obiektowej, numerycznej mapy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu przyjęta będzie do PZGiK w formie eksportu z bazy Wykonawcy. Przed wykonaniem eksportu należy zakończyć wszystkie Zmiany. W eksporcie należy uwzględnić wszystkie obiekty zmodyfikowane  
i utworzone w ramach niniejszego zlecenia. Plik eksportu należy wykonać w sposób zapewniający prawidłowe  
i skuteczne zasilenie bazy danych.

Pliki należy przekazać na nośniku informatycznym, oznaczonym cechami niniejszego zlecenia (Id zgłoszenia, nazwa, data aktualności oraz nazwa Wykonawcy).

**Import plików eksportu do bazy danych Zamawiającego należy wykonać w trybie Zmiany, przed zgłoszeniem gotowości do odbioru pracy.**

**Zmiana zostanie zakończona dopiero po dokonaniu kontroli i przyjęciu operatu do tut. zasobu geodezyjnego i kartograficznego.**

Wynikowe zbiory danych powiatowej bazy GESUT zostaną zaimportowane przez Wykonawcę do bazy danych. Wersja bazy roboczej Wykonawcy na dzień odbioru opracowania przedmiotu zamówienia musi być identyczna  
z wersją bazy Zamawiającego i jednocześnie zgodne z modelem pojęciowym obowiązujących przepisów rozporządzenia w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT.

**Czynności związane z wprowadzeniem danych z roboczej bazy danych do powiatowej bazy danych GESUT muszą być wykonane** **na serwerze Zamawiającego, przy zachowaniu szczególnej ostrożności, bez szkody  
dla funkcjonujących baz danych oraz systemu informatycznego. Instalacji należy dokonać w porozumieniu  
i pod nadzorem Zamawiającego. Zamawiający udostępni Wykonawcy jedno stanowisko komputerowe w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy starostwa, tj. od 8.00 do 16.00.**

Jeśli w czasie kontroli zostaną wykryte błędy lub wady uniemożliwiające przyjęcie opracowania do zasobu, wówczas Zamawiający wycofa Zmianę. Wykonawca wznowi swoje Zmiany i dokona poprawek opracowania,   
a następnie ponownie przekaże eksport dla Zamawiającego i dokona jego importu do bazy danych systemu  
GI Mapa..

**Zakończenie czynności związanych z wprowadzeniem danych uznaje się wówczas, jeśli Wykonawca wykonana skuteczny import danych do bazy Zamawiającego w wersji programu posiadanej przez Zamawiającego w dniu dokonywania importu, a kontrole systemowe oprogramowania GEO-INFO  
Mapa nie wykażą błędów.**

**Kompletny operat techniczny podlega przekazaniu do Starosty Ostrowskiego - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrowie Wielkopolskim.**

Ostrów Wielkopolski, dnia 19 maja 2021 roku

Warunki techniczne opracowała:

…………………………………………………..…………..

/podpis i imienna pieczątka/

Zatwierdził, dnia .....................................

…………………………………………………..…………..

/podpis i imienna pieczątka/