**Załącznik nr 1 do zaproszenia**

**(załącznik nr 1 do umowy)**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Remont sanitariatów na parterze hali głównej oraz pasażach zewnętrznych „D” i „I” na Tyskich Halach Targowych przy al. Piłsudskiego 8 w Tychach.**

**SANITARIATY ZLOKALIZOWANE NA PARTERZE HALI GŁÓWNEJ**

**Zestawienie materiałów** **- Sanitariat NR 1 (aleja nr1) parter hali głównej na THT.**

Zakres czynności: wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych na parterze hali głównej, przy alei nr 1 obejmuje powierzchnię o łącznej wielkości **53m2** (wysokość pomieszczeń 2,5m) tj.:

**Pomieszczenie nr 1:**

- powierzchnia ścian korytarza wynosi: 20,42+4,35\*2,5m = ok. 62 m2,

- powierzchnia malowania ścian korytarza do wysokości 1,8m (lamperia) farbą zmywalną wynosi: 24,8\*1,8m = ok. 45 m2,

- pozostała powierzchnia malowania ścian korytarza powyżej wysokości 1,8m farbą zmywalną wynosi: 17 m2,

- wymiana kasetonów (kaseton o wymiarach 59,5\*59,5cm) na istniejącej konstrukcji (oczyszczenie profili, ewentualne malowanie) – ok. 23 m2- pow. sufitu,

-malowanie drzwi wraz z ościeżnicą farbami zmywalnymi – 1szt -1,14m\*2,05m,   
2szt- 0,94m\*2,05m,

-malowanie drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą – 1szt 1,14m\*2,05m wraz z wymianą klamki,

-wymiana klamek do pozostałych drzwi - 3szt

**Pomieszczenie nr 2:**

- powierzchnia ścian wynosi: 6,21+3,63\*2,5m = 24,6 m2,

- powierzchnia ścian korytarza bez płytek wynosi: 12,3 m2,

- powierzchnia malowania ścian korytarza do wysokości 1,8m (lamperia) farbą zmywalną wynosi: 4,92\*1,8m= ok. 8,9m2,

- pozostała powierzchnia malowania ścian korytarza powyżej wysokości 1,8m farbą zmywalną wynosi: 5,9 m2,

- wymiana kasetonów – (kaseton o wymiarach 59,5\*59,5cm) na istniejącej konstrukcji (oczyszczenie profili, ewentualne malowanie) – ok. 5,64 m2 -pow. sufitu,

-malowanie drzwi – 1szt 0,94m\*2,05m wraz z wymianą klamki,

-wyposażenie -2 umywalki 50 do wymiany wraz bateriami i syfonami,

**Pomieszczenie nr 3:**

- powierzchnia ścian pom. wynosi: 6,21m+6,69m=12,9\*2,5m= 32,26 m2,

- powierzchnia ścian korytarza bez płytek wynosi: 10,8 m2,

- powierzchnia malowania ścian korytarza do wysokości 1,8m (lamperia) farbą zmywalną wynosi: 4,32\*1,8m= ok. 7,8m2,

- pozostała powierzchnia malowania ścian korytarza powyżej wysokości 1,8m farbą zmywalną wynosi: 7,31 m2,

- wymiana kasetonów – (kaseton o wymiarach 59,5\*59,5cm) na istniejącej konstrukcji (oczyszczenie profili, ewentualne malowanie) – ok. 10,4 m2 – pow. Sufitu,

-wyposażenie - 2 pisuary - do wymiany

**Pomieszczenie nr 4:**

- powierzchnia ścian pom. wynosi: 6,21m+6,11m=12,32\*2,5m= 30,8 m2,

- powierzchnia ścian korytarza bez płytek wynosi: ok. 4,12 m2,

- powierzchnia malowania ścian korytarza do wysokości 1,8m (lamperia) farbą zmywalną wynosi: 4,12\*1,8m= ok. 7,42m2,

- pozostała powierzchnia malowania ścian korytarza powyżej wysokości 1,8m i płytkami farbą zmywalną wynosi: 7 m2,

- wymiana kasetonów – (kaseton o wymiarach 59,5\*59,5cm) na istniejącej konstrukcji (oczyszczenie profili, ewentualne malowanie) – ok. 8,7 m2 – pow. sufitu,

-malowanie drzwi – 1szt 0,94m\*2,05m wraz z wymianą klamki,

-wyposażenie - 3 kabiny WC.

**Pomieszczenie nr 5:**

- powierzchnia ścian pom. wynosi: 6,21m+3,61=9,82\*2,5m= 24,55 m2,

- powierzchnia ścian korytarza bez płytek wynosi: ok. 7,2 m2,

- powierzchnia malowania ścian korytarza do wysokości 1,8m (lamperia) farbą zmywalną wynosi: 2,9\*1,8m= ok. 5,22m2,

- pozostała powierzchnia malowania ścian korytarza powyżej wysokości 1,8m farbą zmywalną wynosi: 5,5m2,

- wymiana kasetonów – (kaseton o wymiarach 59,5\*59,5cm) na istniejącej konstrukcji (oczyszczenie profili, ewentualne malowanie) – ok. 5,6 m2 – pow. sufitu,

- malowanie drzwi – 1szt 0,94m\*2,05m wraz z wymianą klamki,

- wyposażenie -2 umywalki 50 do wymiany wraz z bateriami i syfonami,

**Pozostałe wytyczne dla wszystkich pomieszczeń:**

- w suficie z kasetonów w toalecie nr 1 należy wyciąć/obrobić pod następujące elementy: oświetlenie (8szt plafonów),wentylacja 13szt,czujki dymu 2szt, tryskacze 2szt, kamera 1szt.

- malowanie farbą zmywalna pozostałych wystających elementów stalowych (słupy -1szt).

- powierzchnia ścian do malowania do wysokości 1,8m (lamperia)wynosi: **74m2**,

- powierzchnia ścian do malowania powyżej lamperii i płytek ściennych wynosi: **43m2**

Wytyczne dla ww. ścian pomieszczeń polegających na:

- przygotowaniu powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności,

- gruntowaniu powierzchni pionowych preparatami,

- dwukrotnym malowaniu farbami emulsyjnymi i zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian,

- dwukrotnym pomalowaniu farbą zmywalną/olejną drzwi wejściowych wraz z ościeżnicami do przedmiotowych pomieszczeń, a także do pomieszczenia służbowego w korytarzu, w ilości- 5 sztuki drzwi.

**Rozkład pomieszczeń zgodnie z załączonym rysunkiem rzutu sanitariatów.**

**Zestawienie materiałów - Sanitariat NR 2 (aleja nr4) parter hali głównej na THT.**

Zakres czynności: wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych na parterze hali głównej, przy alei nr 1 obejmuje powierzchnię o łącznej wielkości ok. 54m2, (wysokość pomieszczeń 2,5m) tj.:

**Pomieszczenie nr1:**

- powierzchnia ścian korytarza wynosi: 20,42+4,35\*2,5m = ok. 62 m2,

- powierzchnia malowania ścian korytarza do wysokości 1,8m (lamperia) farbą zmywalną wynosi: 24,8\*1,8m = ok. 45 m2,

- pozostała powierzchnia malowania ścian korytarza powyżej wysokości 1,8m farbą zmywalną wynosi: 17 m2,

- wymiana kasetonów (kaseton o wymiarach 59,5\*59,5cm) na istniejącej konstrukcji (oczyszczenie profili, ewentualne malowanie) – ok. 23 m2 – pow. sufitu,

-malowanie drzwi wraz z ościeżnicą farbami zmywalnymi – 1szt -1,14m\*2,05m,   
2szt- 0,94m\*2,05m,

-malowanie drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą – 1szt 1,14m\*2,05m wraz z wymianą klamki,

-wymiana klamek do pozostałych drzwi- 3szt

**Pomieszczenie nr 2:**

- powierzchnia ścian pom. wynosi: 6,0m+1,8=9,61\*2,5m= 24,02 m2,

- powierzchnia ścian korytarza bez płytek wynosi: 7,2 m2,

- powierzchnia malowania ścian korytarza do wysokości 1,8m (lamperia) farbą zmywalną wynosi: 2,89\*1,8m= ok. 5,2m2,

- pozostała powierzchnia malowania ścian korytarza powyżej wysokości 1,8m farbą zmywalną wynosi: 5,4 m2,

- wymiana kasetonów – (kaseton o wymiarach 59,5\*59,5cm) na istniejącej konstrukcji (oczyszczenie profili, ewentualne malowanie) – ok. 5,4 m2 – pow. sufitu,

-malowanie drzwi – 1szt 0,94m\*2,05m wraz z wymianą klamki ,

**Pomieszczenie nr 3:**

- powierzchnia ścian pom. wynosi: 6,2m+6,0m=12,2\*2,5m= 30,5 m2,

- powierzchnia ścian korytarza bez płytek wynosi: 4,2 m2,

- powierzchnia malowania ścian korytarza do wysokości 1,8m (lamperia) farbą zmywalną wynosi: 4,22\*1,8m= ok. 7,6m2,

- pozostała powierzchnia malowania ścian korytarza powyżej wysokości 1,8m farbą zmywalną wynosi: 7,60 m2,

- wymiana kasetonów – (kaseton o wymiarach 59,5\*59,5cm) na istniejącej konstrukcji (oczyszczenie profili, ewentualne malowanie) – ok. 9,2 m2 – pow. sufitu,

-wyposażenie - 3 kabiny WC,

**Pomieszczenie nr 4:**

- powierzchnia ścian pom. wynosi: 6,7m+6,0m=12,7\*2,5m= 31,75 m2,

- powierzchnia ścian korytarza bez płytek wynosi: ok. 4,20 m2,

- powierzchnia malowania ścian korytarza do wysokości 1,8m (lamperia) farbą zmywalną wynosi: 4,2\*1,8m= ok. 7,6m2,

- pozostała powierzchnia malowania ścian korytarza powyżej wysokości 1,8m i płytkami farbą zmywalną wynosi: 7,2 m2,

- wymiana kasetonów – (kaseton o wymiarach 59,5\*59,5cm) na istniejącej konstrukcji (oczyszczenie profili, ewentualne malowanie) – ok. 11 m2 – pow. sufitu,

-wyposażenie - 2 kabiny WC

**Pomieszczenie nr 5:**

- powierzchnia ścian pom. wynosi: 6,21m+3,61=9,82\*2,5m= 24,55 m2,

- powierzchnia ścian korytarza bez płytek wynosi: ok. 2,885 m2,

- powierzchnia malowania ścian korytarza do wysokości 1,8m (lamperia) farbą zmywalną wynosi: 2,885\*1,8m= ok. 5,193m2,

- pozostała powierzchnia malowania ścian korytarza powyżej wysokości 1,8m farbą zmywalną wynosi: 5,487 m2,

- wymiana kasetonów – (kaseton o wymiarach 59,5\*59,5cm) na istniejącej konstrukcji (oczyszczenie profili, ewentualne malowanie) – ok. 5,6 m2 – pow. sufitu,

-malowanie drzwi – 1szt 0,94m\*2,05m wraz z wymianą klamki,

**Pozostałe wytyczne dla wszystkich pomieszczeń:**

- w suficie z kasetonów w toalecie nr 1 należy wyciąć/obrobić w kasetonach pod następujące elementy: oświetlenie (8szt plafonów),wentylacja 13szt,czujki dymu 2szt, tryskacze 2szt, kamera 1szt.

- malowanie farbą zmywalna pozostałych wystających elementów stalowych (słupy -1szt),

- powierzchnia ścian do malowania do wysokości 1,8m (lamperia)wynosi: 52 m2,

- powierzchnia ścian do malowania powyżej lamperii i płytek ściennych wynosi: 36m2

Wytyczne dla ww. ścian pomieszczeń polegających na:

- przygotowaniu powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności,

- gruntowaniu powierzchni pionowych preparatami,

- dwukrotnym malowaniu farbami emulsyjnymi i zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian,

- dwukrotnym malowaniu farbami emulsyjnymi i olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian,

- dwukrotnym pomalowaniu farbą zmywalną/olejną drzwi wejściowych wraz z ościeżnicami do przedmiotowych pomieszczeń, a także do pomieszczenia służbowego w korytarzu, w ilości 6 sztuki drzwi.

**Rozkład pomieszczeń zgodnie z załączonym rysunkiem rzutu sanitariatów.**

**SANITARIATY na pasażach zewnętrznych „D” i „I”**

**Zestawienie materiałów - Sanitariat NR 4 -pasaż zewnętrzny „D” na THT.**

Zakres czynności: wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych w pawilonie zewnętrznym D o powierzchni łącznej wynoszącej **27m2** (wysokość pomieszczeń 2,6m) tj.:

**Pomieszczenie nr 1:**

- powierzchnia ścian korytarza wynosi: 10,12+2,75\*2,6m = ok. 33,5 m2,

- powierzchnia malowania ścian korytarza do wysokości 1,8m (lamperia) farbą zmywalną wynosi: 12,87\*1,8m = ok. 45 m2,

- pozostała powierzchnia malowania ścian korytarza powyżej wysokości 1,8m farbą zmywalną wynosi: 10,5m2,

- wymiana kasetonów (kaseton o wymiarach 59,5\*59,5cm) na istniejącej konstrukcji (oczyszczenie profili, ewentualne malowanie) – ok. 7 m2 – pow. sufitu,

-malowanie drzwi wraz z ościeżnicą farbami zmywalnymi –2szt- 0,94m\*2,05m,

-wymiana klamek do drzwi- 3szt

**Pomieszczenie nr 2:**

- powierzchnia ścian wynosi: 4,77+3,61\*2,6m = 21,8 m2,

- powierzchnia ścian korytarza bez płytek wynosi: 4,7 m2,

- powierzchnia malowania ścian korytarza do wysokości 1,8m (lamperia) farbą zmywalną wynosi: 1,80\*1,8m= ok. 3,25m2,

- pozostała powierzchnia malowania ścian korytarza powyżej wysokości 1,8m farbą zmywalną wynosi: 5,38 m2,

- wymiana kasetonów – (kaseton o wymiarach 59,5\*59,5cm) na istniejącej konstrukcji (oczyszczenie profili, ewentualne malowanie) – ok. 4,3 m2 – pow. sufitu,

- malowanie drzwi – 1szt 0,94m\*2,05m wraz z wymianą klamki,

-wyposażenie -2 umywalki 50 do wymiany wraz z bateriami i syfonami.

**Pomieszczenie nr 3:**

- powierzchnia ścian pom. wynosi: 6,34m+4,77m=11,11\*2,6m= 28,9 m2,

- powierzchnia ścian korytarza bez płytek wynosi: 9,08 m2,

- powierzchnia malowania ścian korytarza do wysokości 1,8m (lamperia) farbą zmywalną wynosi: 3,5\*1,8m= ok. 7,8m2,

- pozostała powierzchnia malowania ścian korytarza powyżej wysokości 1,8m farbą zmywalną wynosi: 6,7 m2,

- wymiana kasetonów – (kaseton o wymiarach 59,5\*59,5cm) na istniejącej konstrukcji (oczyszczenie profili, ewentualne malowanie) – ok. 7,6 m2 – pow. sufitów,

-wyposażenie - 2 kabiny WC

**Pomieszczenie nr 4:**

- powierzchnia ścian pom. wynosi: 3,48m+5,37m=8,85\*2,6m= 23 m2,

- powierzchnia ścian korytarza bez płytek wynosi: ok. 18,48 m2,

- powierzchnia malowania ścian korytarza do wysokości 1,8m (lamperia) farbą zmywalną wynosi: 7,11\*1,8m= ok. 12,8m2,

- pozostała powierzchnia malowania ścian korytarza powyżej wysokości 1,8m i płytkami farbą zmywalną wynosi: 6,75 m2,

- wymiana kasetonów – (kaseton o wymiarach 59,5\*59,5cm) na istniejącej konstrukcji (oczyszczenie profili, ewentualne malowanie) – ok. 5 m2 – pow. sufitu,

-malowanie drzwi – 2szt 0,94m\*2,05m wraz z wymianą klamki,

-wyposażenie – 1 umywalka 50 -do wymiany wraz z baterią i syfonem

**Pomieszczenie nr 5:**

- powierzchnia ścian pom. wynosi: 3,08m+4,13=7,21\*2,6m= 18,74 m2,

- powierzchnia ścian korytarza bez płytek wynosi: ok 3,91 m2,

- powierzchnia malowania ścian korytarza do wysokości 1,8m (lamperia) farbą zmywalną wynosi: 1,504\*1,8m= ok. 2,71m2,

- pozostała powierzchnia malowania ścian korytarza powyżej wysokości 1,8m farbą zmywalną wynosi: 4,62m2,

- wymiana kasetonów – (kaseton o wymiarach 59,5\*59,5cm) na istniejącej konstrukcji (oczyszczenie profili, ewentualne malowanie) – ok. 3,2 m2 – pow. sufitu,

-wyposażenie -1kabina WC, 1szt pisuar - do wymiany

**Pozostałe wytyczne dla wszystkich pomieszczeń:**

- w suficie z kasetonów w toalecie w pasażu D należy wyciąć/obrobić w kasetonach pod następujące elementy: oświetlenie (6szt plafonów),wentylacja 6szt.

- malowanie farbą zmywalna (olejną) pozostałych wystających elementów stalowych (np.słupy),

- powierzchnia ścian do malowania do wysokości 1,8m (lamperia)wynosi: **49m2**,

- powierzchnia ścian do malowania powyżej lamperii i płytek ściennych wynosi: **34m2**

Wytyczne dla ww. ścian pomieszczeń polegających na:

- przygotowaniu powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności,

- gruntowaniu powierzchni pionowych preparatami,

- dwukrotnym malowaniu farbami emulsyjnymi i olejnymi/zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian,

- dwukrotnym pomalowaniu farbą zmywalną/olejną drzwi wejściowych wraz z ościeżnicami do przedmiotowych pomieszczeń, a także do pomieszczenia służbowego w korytarzu, w ilości- 5 sztuki drzwi.

**Rozkład pomieszczeń zgodnie z załączonym rysunkiem rzutu sanitariatów.**

**Zestawienie materiałów - Sanitariat NR 5 -pasaż zewnętrzny „I” na THT.**

Zakres czynności: wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych w pawilonie zewnętrznym „I” o powierzchni łącznej wynoszącej **27m2** (wysokość pomieszczeń 2,6m) tj.:

**Pomieszczenie nr 1:**

- powierzchnia ścian korytarza wynosi: 10,12+2,75\*2,6m = ok. 33,5 m2,

- powierzchnia malowania ścian korytarza do wysokości 1,8m (lamperia) farbą zmywalną wynosi: 12,87\*1,8m = ok. 45 m2,

- pozostała powierzchnia malowania ścian korytarza powyżej wysokości 1,8m farbą zmywalną wynosi: 10,5m2,

- wymiana kasetonów (kaseton o wymiarach 59,5\*59,5cm) na istniejącej konstrukcji (oczyszczenie profili, ewentualne malowanie) – ok. 7 m2 – pow. sufitu,

-malowanie drzwi wraz z ościeżnicą farbami zmywalnymi –2szt- 0,94m\*2,05m,

-wymiana klamek do drzwi- 3szt

**Pomieszczenie nr 2:**

- powierzchnia ścian wynosi: 4,77+3,61\*2,6m = 21,8 m2,

- powierzchnia ścian korytarza bez płytek wynosi: 4,7 m2,

- powierzchnia malowania ścian korytarza do wysokości 1,8m (lamperia) farbą zmywalną wynosi: 1,80\*1,8m= ok. 3,25m2,

- pozostała powierzchnia malowania ścian korytarza powyżej wysokości 1,8m farbą zmywalną wynosi: 5,38 m2,

- wymiana kasetonów – (kaseton o wymiarach 59,5\*59,5cm) na istniejącej konstrukcji (oczyszczenie profili, ewentualne malowanie) – ok. 4,3 m2 – pow. sufitu,

-malowanie drzwi – 1szt 0,94m\*2,05m wraz z wymianą klamki,

-wyposażenie -2 umywalki 50 do wymiany wraz z bateriami i syfonami.

**Pomieszczenie nr 3:**

- powierzchnia ścian pom. wynosi: 6,34m+4,77m=11,11\*2,6m= 28,9 m2,

- powierzchnia ścian korytarza bez płytek wynosi: 9,08 m2,

- powierzchnia malowania ścian korytarza do wysokości 1,8m (lamperia) farbą zmywalną wynosi: 3,5\*1,8m= ok. 7,8m2,

- pozostała powierzchnia malowania ścian korytarza powyżej wysokości 1,8m farbą zmywalną wynosi: 6,7 m2,

- wymiana kasetonów – (kaseton o wymiarach 59,5\*59,5cm) na istniejącej konstrukcji (oczyszczenie profili, ewentualne malowanie) – ok. 7,6 m2 – pow. sufitów,

-wyposażenie - 2 kabiny WC

**Pomieszczenie nr 4:**

- powierzchnia ścian pom. wynosi: 3,48m+5,37m=8,85\*2,6m= 23 m2,

- powierzchnia ścian korytarza bez płytek wynosi: ok. 18,48 m2,

- powierzchnia malowania ścian korytarza do wysokości 1,8m (lamperia) farbą zmywalną wynosi: 7,11\*1,8m= ok. 12,8m2,

- pozostała powierzchnia malowania ścian korytarza powyżej wysokości 1,8m i płytkami farbą zmywalną wynosi: 6,75 m2,

- wymiana kasetonów – (kaseton o wymiarach 59,5\*59,5cm) na istniejącej konstrukcji (oczyszczenie profili, ewentualne malowanie) – ok. 5 m2 – pow. sufitu,

-malowanie drzwi – 2szt 0,94m\*2,05m wraz z wymianą klamki,

-wyposażenie – 1 umywalka 50 -do wymiany wraz z baterią i syfonem

**Pomieszczenie nr 5:**

- powierzchnia ścian pom. wynosi: 3,08m+4,13=7,21\*2,6m= 18,74 m2,

- powierzchnia ścian korytarza bez płytek wynosi: ok 3,91 m2,

- powierzchnia malowania ścian korytarza do wysokości 1,8m (lamperia) farbą zmywalną wynosi: 1,504\*1,8m= ok. 2,71m2,

- pozostała powierzchnia malowania ścian korytarza powyżej wysokości 1,8m farbą zmywalną wynosi: 4,62m2,

- wymiana kasetonów – (kaseton o wymiarach 59,5\*59,5cm) na istniejącej konstrukcji (oczyszczenie profili, ewentualne malowanie) – ok. 3,2 m2 – pow. sufitu,

-wyposażenie -1kabina WC, 1szt pisuar - do wymiany

**Pozostałe wytyczne dla wszystkich pomieszczeń:**

- w suficie z kasetonów w toalecie w pasażu D należy wyciąć/obrobić w kasetonach pod następujące elementy: oświetlenie (6szt plafonów),wentylacja 6szt.

- malowanie farbą zmywalna (olejną) pozostałych wystających elementów stalowych (np.słupy),

- powierzchnia ścian do malowania do wysokości 1,8m (lamperia)wynosi: **49m2**,

- powierzchnia ścian do malowania powyżej lamperii i płytek ściennych wynosi: **34m2**

Wytyczne dla ww. ścian pomieszczeń polegających na:

- przygotowaniu powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności,

- gruntowaniu powierzchni pionowych preparatami,

- dwukrotnym malowaniu farbami emulsyjnymi i olejnymi/zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian,

- dwukrotnym pomalowaniu farbą zmywalną/olejną drzwi wejściowych wraz z ościeżnicami do przedmiotowych pomieszczeń, a także do pomieszczenia służbowego w korytarzu, w ilości- 5 sztuki drzwi.

**Rozkład pomieszczeń zgodnie z załączonym rysunkiem rzutu sanitariatów.**