Załącznik nr 2 do SWZ

WYSZCZEGÓLNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO

CIAGNIK (marka: ………., model: …………)\*

| **Lp.** | **WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO** | **PROPOZYCJE WYKONAWCY** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Warunki techniczne** |  **Warunki techniczne\*** |
| **1.** | Wysokość: maksymalnie 280 cm |  |
| **2.** | Szerokość: maksymalnie 250 cm |  |
| **3.** | Długość: maksymalnie 480 cm |  |
| **4.** | Moc silnika: od 90 do 120 KM |  |
| **5.** | Pojemność silnika: od 3.500 cm3 |  |
| **6.** | Kabina dla 2 osób |  |
| **7.** | Felgi pełne |  |
| **8.** | Ładowacz czołowy (tur) kompletny (łyżka „krokodyl”) od 1,2 t + paleciak, zamontowany na ciągniku |  |
| **9.** | TUZ przedni |  |
| **10.** | Rozdzielacz hydrauliczny przód – min. 2 szt., tył min. – 4 szt. |  |
| **11.** | Belka ostrzegawcza led - kogut z napisem „Służba drogowa” |  |

\*wypełnić i załączyć, jeśli Wykonawca składa ofertę na Część 1 zamówienia

Załącznik nr 2 do SWZ

WYSZCZEGÓLNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO

PRZYCZEPA (marka: ………., model: …………)\*

| **Lp.** | **WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO** | **PROPOZYCJE WYKONAWCY** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Warunki techniczne** |  **Warunki techniczne** |
| **1.** | Ładowność: minimum 8t  |  |
| **2.** | Układ jezdny: dwuosiowy na resorach  |  |
| **3.** | Wywrót: 3-stronny |  |
| **4.** | Wysokość burt: 500 mm + nakładki |  |
| **5.** | Szerokość skrzyni: minimum 2000/2200 mm |  |
| **6.** | Długość skrzyni: minimum 4000 mm |  |
| **7.** | Centralne ryglowanie ścian |  |
| **8.** | Tylny zaczep manualny, amortyzowany |  |

\*wypełnić i załączyć, jeśli Wykonawca składa ofertę na Część 2 zamówienia