**Załącznik nr 8 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Pojazd typu quad wraz ze specjalistycznym wyposażeniem.

**Wymagania ogólne.**

Pojazd fabrycznie nowy niezarejestrowany, czterokołowy typu QUAD z homologacją kategorii T3b o nadwoziu przystosowanym do bezpiecznego przewozu min. 2 osób.

Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj.: Dz.U. z 2021 r. poz. 450 ze

zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.).

Pojazd powinien posiadać homologację dopuszczającą go do ruchu po drogach publicznych.

Rok produkcji pojazdu min. 2023 r.

**SILNIK**

Pojemność min. 550 cm3

Napęd 2x4/6x6

Moc min. 40 KM

**ZAWIESZENIE**

Przednie zawieszenie - skok zawieszenia min. 180 mm.

Tylne zawieszenie - skok zawieszenia min. 220 mm.

**OPONY / KOŁA**

Przednie koła 25x8-R12

Tylne koła 25x11-R12 dopuszczalne 25x10-R12

Felgi stalowe

Bagażnik Przód/Tył min. 40 kg / 80 kg

Zbiornik Paliwa min. 20.0 L

**WYMAGANIA TECHNICZNO UŻYTKOWE**

Wymiary (D x S x W) min. 250 x 120 x 120 cm

Ładowność min. 300 kg

Rozstaw osi min. 1400 mm

Masa na sucho max. 500 kg

Kolor Czerwony

Homologacja T3b

Gwarancja min. 24 miesiące bez limitu kilometrów i bez limitu motogodzin.

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE**

Generator Moc min.60W, 3 zmienne tony dźwięku, odporny na warunki atmosferyczne, napięcie: 12V, w zestawie z dwoma głośnikami.

Oświetlenie cztery szt reflektorów led, napięcie: 12/24V, w kolorze niebieskim,

Wyciągarka min. 2500 lbs, fabryczny montaż, lina stalowa min. 20 m

Hak holowniczy

Zaczep kulowy standardowy do holowania przyczepy.

Orurowanie fabryczne, przedni i tylny bumper z montażem w fabryczne miejsca

Pług do odśnieżania stalowy lakierowany, wyposażony w gumę, montaż na szybkozłączkę bez konieczności ingerencji w konstrukcję pojazdu,

Oklejenie pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami dla pojazdów straży pożarnej.

Przyczepka do transportu poszkodowanych:

Długość. – max. 270 cm

Szerokość – max. 130 cm

Masa własna – max. 108 kg

Nośność – max. 300 kg

Max obciążenie kubełka - 150 kg

Kolor czerwony

Nosze koszowe np. typu Toboga

Pokrowiec na nosze koszowe

**Pozostałe warunki zamawiającego**

Zamawiający dokona odbioru technicznego samochodu w siedzibie Zamawiającego.

Objęcie pojazdu serwisem gwarancyjnym świadczonym przez autoryzowaną stację obsługi lub Wykonawcę.

Wykonanie przeglądu „zerowego” przed wydaniem pojazdu Zamawiającemu.

Termin dostawy pojazdu: do dnia 15 grudnia 2023 r.

Dostawa pojazdu na koszt wykonawcy do siedziby Zamawiającego: Urząd Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica.