**Nr sprawy: 2074/AZ/262/2023**

**Załącznik nr 2 do SWZ dla cz. 5 – Formularz cenowy/Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚCI 5 (piątej) PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, będący jednocześnie SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | | | | | | |
| **PRACOWNIA ANATOMII ZWIERZĄT**  adres dostawy:  **ul. Wojska Polskiego 71c, 60-625 Poznań** | | | | | | |
| **Lp.** | **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.  Uwaga!  Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca (z którym zostanie zawarta umowa), dokonał dokładnych pomiarów w siedzibie Zamawiającego oraz, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, sporządził wizualizację. | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto w PLN** | **Wartość netto w PLN** | **Stawka podatku VAT**  **w %** | **Wartość brutto w PLN** |
| 1 | **Szafa wysoka**z drzwiami płytowymi skrzydłowymi, o wymiarach:  szerokość: 110 cm, głębokość 60cm, wysokość: 185 cm.  Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem. Korpus, front i wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty hdf. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top wykonany  z płyty gr.25 mm. Top i korpus skręcone ze sobą.  Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z regulacją w 5 pozycjach, co 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 55 cm, półka oklejona z każdej strony. Wnętrze szafy posiada pionowy podział na dwie części. Górne półki konstrukcyjne. Jedna z części szafy posiada półki,  w drugiej znajduje się drążek wiszący oraz półki. Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach. Szafa wyposażona w zamek . Szafa osadzona na cokole płytowym wys.55 mm. Kolorystyka do wyboru z palety wykonawcy typu orzech. | 1 szt. |  |  | ….% |  |
| 2 | **Szafki wiszące** otwierane w lewo z półką w środku 50x70x40  szafki wiszące z drzwiami uchylnymi, płytowymi o wymiarach:  szerokość: 50 cm, głębokość 40 cm, wysokość: 70 cm.  Szafki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem.  Korpus, front i wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty hdf. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top wykonany z płyty gr.18mm. Top i korpus są ze sobą skręcone.  Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z regulacją w 2 pozycjach, co 23 cm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 60 cm, półka oklejona z każdej strony, szafka posiada 2 półki .  Drzwi otwierane w lewo, wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach. Zamek punktowy do drzwi.  Z tyłu dwie zawieszki meblowe do szafek typu P, umożliwiające powieszenie szafki na hakach. Kolorystyka do wyboru z palety wykonawcy.  6 szafek w kolorze typu orzech  1 szafka w kolorze typu dąb sonoma  [https://umebluje.pl/65083-large_default/szafka-wiszaca-g40-jednodrzwiowa-aspen.jpg](https://umebluje.pl/gala-meble/20396/szafka-wiszaca-g40-jednodrzwiowa-aspen?gclid=EAIaIQobChMIzqe_-5_D-AIVtEaRBR0ksQDiEAQYCiABEgIcZvD_BwE) | 7 szt. |  |  | ….% |  |
| 3 | **Biurko prostokątne** o wymiarach: długość 150 cm, szerokość 80 cm, wysokość 80 cm, blat, nogi i dolny panel kryjący wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 40 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Nogi wykonane z 2 pionowych płyt o wymiarach : szerokość 80cm, wysokość 76 cm Dolny panel kryjący przytwierdzony bezpośrednio do blatu oraz obu nóg szerokości 142 i wysokości 50 cm. Kolor do wyboru z palety wykonawcy typu orzech.  [https://b2bpartner.vshcdn.net/gallery/3_157884/biurko-proste-dlugosc-1600-mm-orzech-facebook_open_graph__c1676012729.jpg](https://www.b2b-partner.pl/biurko-proste-dlugosc-1600-mm-orzech/?gclid=EAIaIQobChMI6YTNrqDD-AIVBt-yCh1xzQN_EAQYDiABEgIi5_D_BwE) | 5 szt. |  |  | ….% |  |
| 4 | **Kontener mobilny** o wymiarach: szer. 50 cm, gł. 60 cm , wys. 70 cm. Kontener wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  • Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki kontenera.  • Kontener ma możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.  • Na froncie każdej szuflady znajduje się metalowy uchwyt o rozstawie 128 mm, mocowany na 2 śrubach.  • Top górny nachodzi na szuflady i licuje się z ich frontem, wieniec dolny kontenera jest zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.  • Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi  • Szuflady na prowadnicach rolkowych.  • Kontener wyposażony w 4 kółka fi 40 mm, w tym 2 z hamulcem.  • Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.   * 5 kontenerów w kolorystyce do wyboru z palety wykonawcy typu orzech * 1 kontener w kolorystyce do wyboru z palety wykonawcy typu dąb sonoma   [https://b2bpartner.vshcdn.net/gallery/3_129058/szafka-pod-biurko-na-kolkach-mirelli-a-400x480x650-mm-orzech-facebook_open_graph__c1675983697.jpg](https://www.b2b-partner.pl/szafka-pod-biurko-na-kolkach-mirelli-a-400x480x650-mm-orzech/) | 6 szt. |  |  | ….% |  |
| 5 | **Wieszak - Panel ubraniowy** do zawieszenia na ścianę .  Panel wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 2,5 cm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 4 cm , w kolorze blatu. Szerokość 50cm, wys. 5cm. Panel wyposażony w 4 drewniane zawieszki na ubrania mocowane około 2,5 cm od górnej krawędzi. Kolorystyka płyty meblowej do wyboru z palety wykonawcy typu orzech. | 3 szt. |  |  | ….% |  |
| 6 | **Biurko prostokątne** o wymiarach długość 240, szerokość 80 cm, wysokość 80 cm, blat, nogi i dolny panel kryjący wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 40 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Nogi wykonane z 2 pionowych płyt o wymiarach: szerokość 80cm, wysokość 76 cm Dolny panel kryjący przytwierdzony bezpośrednio do blatu oraz obu nóg szerokości 232 cm i wysokości 50 cm. Kolorystyka do wyboru z palety wykonawcy typu dąb sonoma. | 1 szt. |  |  | ….% |  |
| 7 | **Szafa wysoka pod ścianę**z drzwiami płytowymi rozsuwanymi, o wymiarach:  szerokość: 860 cm, głębokość 60cm, wysokość: 305 cm.  Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem. Korpus, front i wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty hdf. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top wykonany z płyty gr.25 mm. Top i korpus są ze sobą skręcone.  Półki w ilości 4 po obu stronach wykonane z płyty grubości 18 mm z regulacją w 5 pozycjach, co 61 cm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 55 cm, półka oklejona z każdej strony. Wnętrze szafy posiada pionowy podział na dwie części. Górne półki konstrukcyjne. Obie części szafy posiadają półki. Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach. Szafa wyposażona w zamek. Kolorystyka do wyboru z palety wykonawcy typu orzech. | 1 szt. |  |  | ….% |  |
| 8 | **Fotel obrotowy** o wymiarach:   * Szerokość oparcia: 49cm, * Wysokość tarczy oparcia: 62cm, * Szerokość siedziska: 48cm, * Głębokość siedziska regulowana w zakresie: 41-47cm, * Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 41 cm z regulacją wysokości w zakresie +12cm, * Wysokość liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 102cm, * Średnica podstawy: 71cm,   Krzesło posiada:   * Siedzisko, oparcie tapicerowane * Rama oparcia wykonana z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Rama widoczna z tyłu krzesła. Jako materiał wspierający- na ramie rozpięta jest tkanina Runner w kolorze dopasowanym do ramy krzesła. Od strony użytkownika – tkanina z pianką ciętą o grubości 10 mmi gęstości 25 kg/m3. * Do oparcia zamocowane podparcie odcinka lędźwiowego wykonane z termoplastycznego elastomeru z regulacją wysokości w zakresie 55 mm. Kolor dopasowany do ramy krzesła. Podparcie lędźwiowe z możliwością demontażu lub jego ponownego zamontowania bez użycia narzędzi. * Szkielet i osłona siedziska wykonany z polipropylenu, pokryte pianką wylewaną o grubości 5,9 cmi gęstości 55-60 kg/m3. * Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje:   + Możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem   + Kąt pochylenia oparcia: 21˚, siedziska: 7˚   + Możliwość blokady oparcia w 4 pozycjach   + Regulacja głębokości siedziska 6cm z możliwością blokady w 7 pozycjach,   + Automatyczne dostosowanie siły oporu oparcia do wagi użytkownika z możliwością dodatkowej regulacji w 3 pozycjach   + Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady   + Regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego * Podłokietniki regulowane: na wysokość w zakresie 8 cm, szerokość 7 cm. * Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. * Podstawę pięcioramienną, aluminium polerowane. * Samohamowne kółka o średnicy fi 6cm do powierzchni miękkich. * **Kolorystyka:** tkanina tapicerska czarna.   **Krzesło tapicerowane tkaniną Oflum o parametrach:**   * Skład: 100% poliester, nie zawierający metalicznych pigmentów   Potrzebne dokumenty:   * Odporność na ścieranie: 162500 cykli Martindale * Trudnozapalność: wg. EN 1021-1, EN-1021-2   https://ecsmedia.pl/c/fotel-biurowy-obrotowy-regulowany-bujany-siatka-b-iext124834708.jpg | 8 szt. |  |  | ….% |  |
| **RAZEM** | | |  |  | ….% |  |
| Wykonawca oświadcza, że oferuje meble zgodne z powyższymi wymaganiami Zamawiającego a także, że posiada stosowne dokumenty (certyfikaty, atesty)  potwierdzające, iż oferowane meble posiadają/spełniają/zapewniają odpowiednio:   * normę EN 1021-1, EN 1021-2 | | | | | | |