Znak: DOS.241.06.2022 Załącznik nr 3

**Opis przedmiotu zamówienia:**

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie zestawu klimatyzacyjnego naściennego typu multisplit (składającego się z 8 jednostek wewnętrznych i 4 zewnętrznych w układzie:

**1.1 Parter**

2 jednostki wewnętrzne i dwie zewnętrzne. Przewidywana moc urządzeń min. 3,5 kW + 2,5 kW. Należy wykonać zasilenie elektryczne do urządzeń, oraz odprowadzenie skroplin.

**1.2     Piętro II (MultiSpit)**

2 jednostki wewnętrzne i jedna zewnętrzna klimatyzacja multi split przewidywana moc urządzeń min. 2,5 kW + 2,5 kW. Należy wykonać zasilenie elektryczne do urządzeń, oraz odprowadzenie skroplin.

**1.3  Poddasze(MultiSplit)**

Poddasze – 4 jednostki wewnętrzne i jedna zewnętrzna klimatyzacja multi split przewidywana moc urządzeń min. 3,5 kW + 2,5 kW + 2,5 kW + 2,5 kW Należy wykonać zasilenie elektryczne do urządzeń, oraz odprowadzenie skroplin.

Lokalizację poszczególnych jednostek klimatyzacyjnych obrazuje załączony rzut budynku - zał. nr 4.

 Zaoferowane naścienne urządzenia klimatyzacyjne winny: charakteryzować się cichą pracą, zasilaniem prądem jednofazowym, posiadać funkcję grzania i chłodzenia jak również regulację kierunku nawiewu (z pilota lub ręcznie) oraz być wykonane w technologii inverterowej.

 Przed przystąpieniem do wiercenia w ścianach Wykonawca zobowiązany będzie upewnić się czy nie ma w nich innych instalacji. Ostateczna (precyzyjna) lokalizacja poszczególnych urządzeń na ścianach jak również przebieg instalacji (w tym skroplin) należy uzgodnić z Zamawiającym.

 W przypadku uszkodzenia lub zabrudzenie ścian w trakcie wykonywania prac po stronie Wykonawcy leżało będzie ich doprowadzenie do stanu pierwotnego. Wykonawca zobowiązany będzie należycie zabezpieczyć przed zabrudzeniem, meble lub inne wyposażenie zaś po zakończeniu prac posprzątać. Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody i straty powstałe w wyniku realizacji prac lub ewentualnych zaniedbań. Ponieważ prace prowadzone będą w obiekcie czynnym, należy je tak wykonywać i organizować, aby w możliwie jak najmniejszym stopniu zakłócały funkcjonowanie pracy szpitala.

 Do dostarczonych urządzeń Wykonawca załączy:

a) karty gwarancyjne,

b) wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych (zgodnie z art. 90 ust. 3 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.),

c) wykaz podmiotów obsługi serwisowej (zgodnie z art. 90 ust. 4 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.),

d) wykaz środków myjących i dezynfekujących oraz instrukcję przeprowadzania

dezynfekcji asortymentu

e) dokumentację serwisową w zakresie jakim dopuszcza producent oraz instrukcji obsługi w języku polskim,

f) dokumenty (typu: certyfikat CE, zaświadczenie dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do stosowania w służbie zdrowia na terenie RP, wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych i inne wymagane przepisami prawa dokumenty).

Wszystkie te dokumenty muszą być w języku polskim bądź przetłumaczone na język polski.

Wykonawca przeszkoli pracowników w zakresie obsługi zamontowanych klimatyzatorów.

W celu doprecyzowania informacji, na temat miejsca planowanych prac oraz ich zakresu (np. usytuowania urządzeń, przebiegu instalacji, źródeł zasilania itp.), **zalecane jest przeprowadzenie oględzin w/w lokalizacji.** Oględziny można dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy (tj. 7:25 – 14:00).