[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=5
pr=NORMA	5.14.100.12
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	1	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1	0	0	0	1
prn=2	2	6	3	4	1	6	0	1	0
own=2	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=0	0	0
ir=77

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	67,9%R+67,9%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S))
va=0	23%	0	R+Kp(R)+Z(R)+M+S+Kp(S)+Z(S)
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT	PRZEDMIAR
nfn=PSBUD Piotr Świrzyński
afn=Wałdowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudziądz
nb=Przebudowa kompleksu sportowego z budową budynku zaplecza sanitarnego i infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórką budynku gospodarczego w ramach zadania: "Budowa Gminnego Ośrodka Sportowego" - CZĘŚĆ V
ab=Osiek, dz. nr 700/4, obr. 0007 Osiek, gmina Osiek
ni=Gmina Osiek
ai=ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek
nw=PSBUD Piotr Świrzyński
aw=Wałdowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudziądz
br=Budowlana + elektryczna + sanitarna
nk=mgr inż. Piotr Świrzyński	
dt=26.10.2023	1	1
pcn=Ceny średnie z rynku lokalnego I kw. 2023	0
kln=Wykonawca robót powinien przed wykonaniem wyceny prac dokonać wizji lokalnej w terenie celem zapoznania się ze specyfiką oraz zakresem prowadzonych robót.1310W przypadku pojawienia się jakichkolwiek niejasności bądź w przypadku zauważenia błędów w dokumentacji przedmiarowej, wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie inwestora oraz projektanta opracowania celem ostatecznego wyjaśnienia wykrytych błędów i niejasności mogących wpłynąć na wycenę prac.1310
kl5={\rtf1\ansi\ansicpg1250\deff0\nouicompat\deflang1045{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset238 Microsoft Sans Serif;}{\f1\fnil\fcharset0 Microsoft Sans Serif;}}1310{\*\generator Riched20 10.0.19041}\viewkind4\uc1 1310\pard\f0\fs17 Wykonawca rob\f1\lang1033\'f3t powinien przed wykonaniem wyceny prac dokona\f0\'e6 wizji lokalnej w terenie celem zapoznania si\'ea ze specyfik\'b9 oraz zakresem prowadzonych rob\f1\'f3t.\par1310W przypadku pojawienia si\f0\'ea jakichkolwiek niejasno\'9cci b\'b9d\'9f w przypadku zauwa\'bfenia b\'b3\'ead\f1\'f3w w dokumentacji przedmiarowej, wykonawca powinien powiadomi\f0\'e6 o tym fakcie inwestora oraz projektanta opracowania celem ostatecznego wyja\'9cnienia wykrytych b\'b3\'ead\f1\'f3w i niejasno\f0\'9cci mog\'b9cych wp\'b3yn\'b9\'e6 na wycen\'ea prac.\par1310\lang1045\par1310}1310

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	
rtf={\rtf1\ansi\ansicpg1250 }

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=67,9	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10,6	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NEX 2]
na=Koszty poC59Brednie	Kp
wa=67,9	1	1	0
nr=1	R	1	67,9	0
ns=1	S	1	67,9	0

[NARZUTY NEX 2]
na=Zysk	Z
wa=10,6	1	1	0
nr=1	R+Kp	1	10,6	0
ns=1	S+Kp	1	10,6	0

[NARZUTY NEX 4]
na=VAT	V
vat=23%	23		1

[RMS ZEST 1]
ty=M	0
na=azofoska	0	
id=1420800	1	
jm=kg	033
ce=0	1698271200	4	icbOnLine		0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=82,66415
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0		1

[RMS ZEST 10]
ty=M	0
na=Bluszcz pospolity	0	
id=2_21001	3	
jm=szt	020
ce=0	1698271200	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=262,5

[RMS ZEST 12]
ty=S	0
na=brona ciągnikowa (bez ciągnika)	0	
id=13330	1	
jm=m-g	148
ce=0	1698271200	4	icbOnLine		0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,2508
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0		1

[RMS ZEST 15]
ty=S	0
na=ciągnik gąsienicowy 74 kW (100 KM)	0	
id=39414	1	
jm=m-g	148
ce=0	1698271200	4	icbOnLine		0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=5,1251773
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39414	1

[RMS ZEST 16]
ty=S	0
na=ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)	0	
id=39121	1	
jm=m-g	148
ce=0	1698271200	4	icbOnLine		0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1,04775
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39121	1

[RMS ZEST 33]
ty=M	0
na=Kalina koralowa	0	
id=2_21001	3	
jm=szt	020
ce=0					0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=26,25
pr=CAO	0	0	0		0

[RMS ZEST 48]
ty=M	0
na=nasiona traw	0	
id=2_21005	3	
jm=kg	033
ce=0	1698271200	4	icbOnLine		0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=33,06566
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0		1

[RMS ZEST 53]
ty=M	0
na=Ognik szkarłatny	0	
id=2_21001	3	
jm=szt	020
ce=0	1698271200	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=84

[RMS ZEST 60]
ty=M	0
na=Pęcherznica kalinolistna	0	
id=2_21001	3	
jm=szt	020
ce=0					0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=26,25
pr=CAO	0	0	0		0

[RMS ZEST 65]
ty=S	0
na=pług do orki (bez ciągnika)	0	
id=13241	1	
jm=m-g	148
ce=0	1698271200	4	icbOnLine		0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,79695
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0		1

[RMS ZEST 77]
ty=R	0
na=robocizna	0	
id=999	1	
jm=r-g	149
ce=0	1698271200	4	icbOnLine		0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=483,81091411

[RMS ZEST 107]
ty=S	0
na=walec wibracyjny ciągniony gładki 4 t	0	
id=12412	1	
jm=m-g	148
ce=0	1698271200	4	icbOnLine		0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=10,2503546
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12411	1

[RMS ZEST 111]
ty=M	0
na=woda	0	
id=3930000	1	
jm=m3	060
ce=0	1698271200	4	icbOnLine		0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=3,8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930001	1

[ELEMENT 1]
na=BRANŻA BUDOWLANA
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=1792
nu=1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	67,9%R+67,9%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 2]
na=Odtworzenie nawierzchni trawiastej w obszarach zniszczonych w trakcie prac budowlanych 
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=1307
nu=1.1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	67,9%R+67,9%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=1316
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0206-01	2-21	0206-01		0
pd5=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-21 0206-01	
na=Orka mechaniczna pługiem przyczepnym przy głębokości orania 18-20 cm kat. gruntu I-II
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=0,165	0,165		1
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	67,9%R+67,9%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	67,9%R+67,9%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,165
jm=ha	052
pm=-1
ko=0		Przyjeto 10% nawierzchni trawiastej do odtworzenia.
ko=0		
wo=0	0,165	16532,83*10%/10000				0

[PRZEDMIAR]
ko=	Przyjeto 10% nawierzchni trawiastej do odtworzenia.			
ko=				
wo=0,165	1	16532,83*10%/10000						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 16]
id=2748
nz=6,35	0	6,35	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,04775
uw=
kj=0
ij=6,35	6,35

[RMS 65]
id=2749
nz=4,83	0	4,83	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,79695
uw=
kj=0
ij=4,83	4,83

[RMS 12]
id=2750
nz=1,52	0	1,52	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,2508
uw=
kj=0
ij=1,52	1,52

[POZYCJA]
id=1314
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Dostawa ziemi urodzajnej - warstw wegetacyjna (mieszanka ziemi urodzajnej 70% i piasku 30%) gr. 5 cm
uw=analiza indywidualna
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=82,664	82,664		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	67,9%R+67,9%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	67,9%R+67,9%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=82,664
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	82,664	16532,83*10%*0,05				0

[PRZEDMIAR]
wo=82,664	1	16532,83*10%*0,05						

[POZYCJA]
id=1319
pd=wyd. I 1991,nigdy nie zatwierdzony do stosowania	KNKRB	1 0221-01	1	0221-01		0
pd5=wyd. I 1991,nigdy nie zatwierdzony do stosowania	KATSRC_UNDEF	KNKRB 1 0221-01	
na=Zagęszczenie gruntu kat. I-II walcami ciągnionymi
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1653,283	1653,283		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	67,9%R+67,9%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	67,9%R+67,9%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1653,283
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1653,283	16532,83*10%				0

[PRZEDMIAR]
wo=1653,283	1	16532,83*10%						

[RMS 77]
id=2751
nz=0,0069	0	0,0069	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=11,4076527
uw=
kj=0
ij=0,0069	0,0069

[RMS 15]
id=2752
nz=0,0031	0	0,0031	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=5,1251773
uw=
kj=0
ij=0,0031	0,0031

[RMS 107]
id=2753
nz=0,0062	0	0,0062	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=10,2503546
uw=
kj=0
ij=0,0062	0,0062

[POZYCJA]
id=1315
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0401-04	2-21	0401-04		0
pd5=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-21 0401-04	
na=Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1653,283	1653,283		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	67,9%R+67,9%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	67,9%R+67,9%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1653,283
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1653,283	#p1319				0

[PRZEDMIAR]
wo=1653,283	1	#p3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 77]
id=2754
nz=0,194	0	0,194	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=306,30374141
uw=
kj=0
ij=0,18527	0,18527

[RMS 48]
id=2755
nz=0,02	0	0,02	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=33,06566
uw=
kj=0
ij=0,02	0,02

[RMS 1]
id=2756
nz=0,05	0	0,05	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=82,66415
uw=
kj=0
ij=0,05	0,05

[ELEMENT 2]
na=Nasadzenia
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=1975
nu=1.2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	67,9%R+67,9%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=1983
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0301-02	2-21	0301-02		0
pd5=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-21 0301-02	
na=Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m - Kalina koralowa
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=25	25		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	67,9%R+67,9%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	67,9%R+67,9%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=25
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	25	25				0

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 77]
id=2757
nz=0,4577	0	0,4577	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=10,9276
uw=
kj=0
ij=0,437104	0,437104

[RMS 33]
id=2758
nz=1,05	0	1,05	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=26,25
uw=
kj=0
ij=1,05	1,05

[RMS 111]
id=2759
nz=0,01	0	0,01	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,25
uw=
kj=0
ij=0,01	0,01

[POZYCJA]
id=1984
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0301-02	2-21	0301-02		0
pd5=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-21 0301-02	
na=Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m - Ognik szkarłatny
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=80	80		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	67,9%R+67,9%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	67,9%R+67,9%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=80
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	80	80				0

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 77]
id=2760
nz=0,4577	0	0,4577	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=34,96832
uw=
kj=0
ij=0,437104	0,437104

[RMS 53]
id=2761
nz=1,05	0	1,05	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=84
uw=
kj=0
ij=1,05	1,05

[RMS 111]
id=2762
nz=0,01	0	0,01	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,8
uw=
kj=0
ij=0,01	0,01

[POZYCJA]
id=1985
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0301-02	2-21	0301-02		0
pd5=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-21 0301-02	
na=Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m - Pęcherznica kalinolistna
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=25	25		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	67,9%R+67,9%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	67,9%R+67,9%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=25
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	25	25				0

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 77]
id=2763
nz=0,4577	0	0,4577	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=10,9276
uw=
kj=0
ij=0,437104	0,437104

[RMS 60]
id=2764
nz=1,05	0	1,05	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=26,25
uw=
kj=0
ij=1,05	1,05

[RMS 111]
id=2765
nz=0,01	0	0,01	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,25
uw=
kj=0
ij=0,01	0,01

[POZYCJA]
id=1986
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0301-02	2-21	0301-02		0
pd5=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-21 0301-02	
na=Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m - Bluszcz pospolity
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=250	250		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	67,9%R+67,9%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	67,9%R+67,9%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=250
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	250	250				0

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 77]
id=2766
nz=0,4577	0	0,4577	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=109,276
uw=
kj=0
ij=0,437104	0,437104

[RMS 10]
id=2767
nz=1,05	0	1,05	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=262,5
uw=
kj=0
ij=1,05	1,05

[RMS 111]
id=2768
nz=0,01	0	0,01	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,5
uw=
kj=0
ij=0,01	0,01

[SUMA KONTROLNA]
5B17F23D2E9F2EB3AD720D47E8844B4A
