## Załącznik Nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA POJAZDU ELEKTRYCZNEGO

a) Dane techniczne:

 - Pojazd elektryczny osobowy do którego prowadzenia wystarcza posiadanie prawa jazdy kategorii „B”,

- Możliwość przewożenia 4-5 osób.

- Pojazd fabrycznie nowy, nieużywany,

 - Rok produkcji: nie starszy niż 2023r.

 - Silnik elektryczny o mocy nie mniejszej niż 130 kW,

 - Pojemność baterii (Netto) o mocy nie mniejszej niż 70 kWh,

 - Nadwozie: 5 drzwiowy,

 - Kolor: grafitowy, granatowy, czarny – metalizowany,

 - Rozstaw osi nie mniejszy niż: 2700 mm,

 - Szerokość pojazdu nie mniejsza niż: 1800 mm,

 - Długość pojazdu w granicach: 4200 – 4300 mm,

 - Prześwit bez obciążenia: nie mniejszy niż 115 mm,

 - Skrzynia biegów: 1-biegowa automatyczna,

 - Koła: ze stopów lekkich 7,5Jx19,

 - Pojemność bagażnika min. 350 l.

b) Wyposażenie:

- Blokada przeciwuruchomieniowa (immobiliser),

- Alarm antywłamaniowy z funkcją dozoru wnętrza i ochroną przed odholowaniem,

- Bezkluczykowy dostęp i uruchamianie samochodu,

- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe,

- Klimatyzacja automatyczna Climatronic,

 - Czujniki parkowania z przodu i z tyłu,

- Radioodtwarzacz z systemem nagłośnieniowym, wyposażony w 5 głośników,

- Elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane lusterka zewnętrzne,

 - Dysze spryskiwaczy ogrzewane (szyba przednia),

 - Lusterko wsteczne wewnętrzne, automatycznie przyciemniane,

 - System rozpoznawania znaków drogowych,

 - System rozpoznawania zmęczenia kierowcy,

 - Asystent utrzymania pasa ruchu, asystent zmiany pasa,

 - Elektrycznie otwierana tylna klapa,

 - Fotele przednie, podgrzewane,

 - Kamera wspomagająca cofanie,

 - Wspomaganie układu kierowniczego,

 - Szyby termoizolacyjne w kabinie kierowcy,

 - Podgrzewane fotele w kabinie kierowcy,

 - czujnik deszczu,

 - Reflektory LED z automatyczną regulacją zasięgu,

 - System nawigacji z ekranem nie mniej niż 7",

 - Instalacja telefoniczna z ładowaniem indukcyjnym,

 - TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu,

 - Tempomat aktywny,

 - Kierownica wielofunkcyjna, obszyta skórą, (sterowanie radiem i telefonem),

 - Gniazdo CCS do szybkiego ładowania - umożliwia ładowanie prądem stałym
 i zmiennym.

c) Inne wymagania:

 - Podnośnik samochodowy,

 - Klucz do kół,

 - Trójkąt ostrzegawczy,

 - Kabel do ładowania prądem zmiennym AC ze stacji ładującej.

d) Wymagania dodatkowe

Gwarancja 2 lata bez limitu kilometrów