## Załącznik Nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA POJAZDU ELEKTRYCZNEGO

a) Dane techniczne:

- Pojazd elektryczny osobowy do którego prowadzenia wystarcza posiadanie prawa jazdy kategorii „B”,

- Możliwość przewożenia 4-5 osób.

- Pojazd fabrycznie nowy, nieużywany,

- Rok produkcji: nie starszy niż 2023r.

- Silnik elektryczny o mocy nie mniejszej niż 130 kW,

- Pojemność baterii (Netto) o mocy nie mniejszej niż 70 kWh,

- Nadwozie: 5 drzwiowy,

- Kolor: grafitowy, granatowy, czarny – metalizowany,

- Rozstaw osi nie mniejszy niż: 2700 mm,

- Szerokość pojazdu nie mniejsza niż: 1800 mm,

- Długość pojazdu w granicach: 4200 – 4300 mm,

- Prześwit bez obciążenia: nie mniejszy niż 115 mm,

- Skrzynia biegów: 1-biegowa automatyczna,

- Koła: ze stopów lekkich 7,5Jx19,

- Pojemność bagażnika min. 350 l.

b) Wyposażenie:

- Blokada przeciwuruchomieniowa (immobiliser),

- Alarm antywłamaniowy z funkcją dozoru wnętrza i ochroną przed odholowaniem,

- Bezkluczykowy dostęp i uruchamianie samochodu,

- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe,

- Klimatyzacja automatyczna Climatronic,

- Czujniki parkowania z przodu i z tyłu,

- Radioodtwarzacz z systemem nagłośnieniowym, wyposażony w 5 głośników,

- Elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane lusterka zewnętrzne,

- Dysze spryskiwaczy ogrzewane (szyba przednia),

- Lusterko wsteczne wewnętrzne, automatycznie przyciemniane,

- System rozpoznawania znaków drogowych,

- System rozpoznawania zmęczenia kierowcy,

- Asystent utrzymania pasa ruchu, asystent zmiany pasa,

- Elektrycznie otwierana tylna klapa,

- Fotele przednie, podgrzewane,

- Kamera wspomagająca cofanie,

- Wspomaganie układu kierowniczego,

- Szyby termoizolacyjne w kabinie kierowcy,

- Podgrzewane fotele w kabinie kierowcy,

- czujnik deszczu,

- Reflektory LED z automatyczną regulacją zasięgu,

- System nawigacji z ekranem nie mniej niż 7",

- Instalacja telefoniczna z ładowaniem indukcyjnym,

- TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu,

- Tempomat aktywny,

- Kierownica wielofunkcyjna, obszyta skórą, (sterowanie radiem i telefonem),

- Gniazdo CCS do szybkiego ładowania - umożliwia ładowanie prądem stałym  
 i zmiennym.

c) Inne wymagania:

- Podnośnik samochodowy,

- Klucz do kół,

- Trójkąt ostrzegawczy,

- Kabel do ładowania prądem zmiennym AC ze stacji ładującej.

d) Wymagania dodatkowe

Gwarancja 2 lata bez limitu kilometrów