Szudziałowo, dnia 24 lutego 2023 r.

**Zamawiający:**

**Gmina Szudziałowo**

**ul. Bankowa 1**

**16-113 Szudziałowo**

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy:** **Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Szudziałowo w systemie zaprojektuj i wybuduj**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytania ogólne dotyczące wszystkich ulic objętych przetargiem:**

1. Prosimy o załączenie badań geotechnicznych ulic. Pozwoli to na dokładniejsze oszacowania kosztów robót ziemnych oraz grubości konstrukcji nawierzchni drogowej.

ODP: Zamawiający nie dysponuje badaniami geotechnicznymi.

1. Czy oznakowanie poziome proj. jezdni należy wykonać osiowo i krawędziowo na całym zakresie proj. układu drogowego obejmujący również skrzyżowania z drogami bocznymi czy tylko w miejscach niebezpiecznych

ODP: W zakresie dróg gminnych, Zamawiający nie wymaga wykonywania oznakowania poziomego proj. jezdni osiowo i krawędziowo. W zakresie pozostałych dróg należy uzgodnić projekt SOR z zarządcą drogi.

1. Czy oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe?

ODP: TAK, w zakresie dróg gminnych.

1. Prosimy o informację, czyją własnością jest drewno z wycinki drzew, humus, grunt z wykopu, oznakowanie, materiał z rozbiórki istniejących nawierzchni drogowych, przepustów. Jeśli Zamawiającego prosimy o wskazanie miejsca ich odwozu.

ODP: Wszystkie materiały są własnością Zamawiającego. Materiały należy odwieźć do ul. Kościelna 34, 16-113 Szudziałowo

1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju warstw konstrukcyjnych oraz ich grubości?

ODP: Zgodnie z PFU: Ostateczna konstrukcja nawierzchni i rozwiązania projektowe zostaną dobrane przez projektanta na podstawie badań podłoża gruntowego.

1. Czy należy zróżnicować realizowane zjazdy na indywidualne i publiczne zgodnie z PFU? W obowiązujących przepisach techniczno-budowlanymi dotyczących dróg publicznych brak jest takich wymagań.

ODP: Nie

1. Prosimy o informację czy należy wykonywać zjazdy do nieruchomości w ilości zgodnej z załączonymi do PFU załącznikiem graficznym?

Należy wykonać zjazdy do nieruchomości kierując się koncepcją stanowiącą załącznik do PFU. Jednocześnie Zamawiający określa jako minimum konieczności wykonania zjazdów na każdą nieruchomość zabudowaną i na działki stanowiące drogi. Pozostałe działki położone bezpośrednio wzdłuż dróg objętych zadaniem muszą mieć zapewniony dostęp do przedmiotowych dróg.

1. Prosimy o informację czy zjazdy należy projektować do wszystkich nieruchomości czy tylko do nieruchomości nie podsiadających dostępu do drogi publicznej?

ODP: Należy wykonać zjazdy do nieruchomości kierując się koncepcją stanowiącą załącznik do PFU. Jednocześnie Zamawiający określa jako minimum konieczności wykonania zjazdów na każdą nieruchomość zabudowaną i na działki stanowiące drogi. Pozostałe działki położone bezpośrednio wzdłuż dróg objętych zadaniem muszą mieć zapewniony dostęp do przedmiotowych dróg.

1. Prosimy o określenie minimalnej szerokości zjazdów publicznych.

ODP: Minimalna szerokość - 4,5 m

1. Prosimy o określenie minimalnej konstrukcji zjazdów publicznych.

Minimalne konstrukcja zjazdów została okreśłona w PFU (pkt. 1.1.4.1 – podbudowy). Ostateczna konstrukcja nawierzchni i rozwiązania projektowe zostaną dobrane przez

projektanta na podstawie badań podłoża gruntowego.

1. W PFU widnieje zapis, że na podstawie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew lub krzewów należy ewentualnie opracować na potrzeby ww. decyzji planu zasadzeń zastępczych, jeżeli organ wydający decyzję lub organy uzgadniające zażądają planu. Czy w ramach opracowania należy przewidzieć wykonanie zasadzeń zastępczych. Prosimy o określenie ilości i zakresu nowych zasadzeń.

ODP: Zamawiający na tym etapie nie jest w stanie określić ilości i zakresu nowych zasadzeń.

1. W PFU widnieje zapis, że "ilość robót ziemnych wyliczyć na podstawie przekrojów poprzecznych i w miejscach charakterystycznych". Prosimy o załączenie przekrojów poprzecznych do oszacowania ilości robót ziemnych.

ODP: Wykonanie przekrojów poprzecznych do oszacowania ilości robót ziemnych leży w gestii Projektanta.

1. Zgodnie z PFU zakresem opracowania nie jest objęte wykonanie kanalizacji deszczowej. Czy w wycenie robót Zamawiający dopuszcza wykonanie poboczy filtracyjnych?

ODP: Nie.

1. Prosimy o informację czy rozbiórkę ogrodzeń w pas drogowy kolidujące z przebudową drogi należy uwzględnić w cenie ofertowej.

ODP. Nie

**Pytania szczegółowe: Droga gminna poł. na dz. o nr geod. 121/2 w obrębie Zubrzyca Wielka gm.**

**Szudziałowo**

1. Zgodnie z PFU wzdłuż projektowanej jezdni bitumicznej należy wykonać obustronne pobocza kruszywowe. Prosimy o informację czy wzdłuż budynku OSP w Zubrzycy Wielkiej Zamawiający będzie wymagał przyjęcia rozwiązań zamiennych w postaci umocnionego chodnika lub innego rozwiązania łączącego się z istniejącą nawierzchnią z kostki brukowej.

ODP. Nawierzchnię z kostki betonowej należy wykonać na całej szerokości istniejącej nawierzchni wzdłuż budynku OSP.

1. Prosimy o informację czy na potrzeby budynku OSP w Zubrzycy Wielkiej należy wykonać tylko jeden zjazd szerokości 4,5m o nawierzchni z kostki brukowej?

ODP. Nawierzchnię z kostki betonowej należy wykonać na całej szerokości istniejącej nawierzchni wzdłuż budynku OSP.

1. Prosimy o informację czy na potrzeby budynku OSP w Zubrzycy Wielkiej połączenie krawędzi zjazdu i projektowanej jezdni bitumicznej powinno być wyokrąglone łukami?

ODP. Połączenie należy wykonać poprzez wyokrąglenie łukami lub skosem. Ostateczne rozwiązanie zostanie dobrane przez projektanta na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

1. Przy budynku OSP istniejąca nawierzchnia z betonowej kostki brukowej jest odsunięta od krawędzi pasa drogowego o ok.0,5-2,0m. Prosimy o informację czy projektowane pobocze gruntowe na ww. odcinku należy również wykonać na działce OSP?

ODP. Roboty objęte zadaniem należy wykonać w zakresie pasa drogowego.

1. Prosimy o informację czy dojście do krzyża zlokalizowanego na dz. 22/10 należy wykonać od strony działki 121/1. Ma to wpływ na określenie ilości robót brukarskich.

ODP: Zamawiający dopuszcza rezygnację z dojścia do istniejącego krzyża przydrożnego.

**Pytania szczegółowe: Droga gminna poł. na dz. o nr geod. 63 w obrębie Trzcianno Stare, gm.**

**Szudziałowo**

* 1. Prosimy o informację czy istniejący chodnik zlokalizowany wzdłuż istniejącej nawierzchni jest w całości przeznaczony do rozbiórki? W PFU widnieje zapis, że należy wykonać obustronne pobocza gruntowe.

ODP. Chodnik do pozostawienia, rozbiórka w miejscach kolizji z rozwiązaniami projektowymi wynikającymi z przedmiotowego zadania.

* 1. Prosimy o określenie zakresu przebudowy drogi wojewódzkiej.

Zamawiający wymaga w zakresie pasa drogowego drogi wojewódzkiej wykonania prac związanych z przebudową wlotu z drogi gminnej na odcinku od granicy pasów drogowych tych dróg do krawędzi istniejącej nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej. Ostateczny zakres prac należy uzgodnić z zarządcą drogi wojewódzkiej na etapie wykonywania dokumentacji projektowej.

* 1. Prosimy o określenie konstrukcji jezdni drogi wojewódzkiej. W PFU brak jest takich informacji.

ODP. Konstrukcję nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej należy uzgodnić z zarządcą drogi na etapie wykonywania dokumentacji projektowej.

* 1. Czy w ramach opracowania należy przebudować przepust pod zjazdem z drogi wojewódzkiej na działkę nr 63?

ODP. Ostateczny zakres prac należy uzgodnić z zarządcą drogi wojewódzkiej na etapie wykonywania dokumentacji projektowej.

* 1. Prosimy o informację czy w przypadku przebudowy istniejących przepustów należy je wykonać z rur HDPE?

ODP. TAK. W zakresie przepustów zlokalizowanych poza pasem drogowym dróg gminnych należy uzgodnić z zarządcami poszczególnych dróg na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

**Pytania szczegółowe: Droga gminna poł. na dz. o nr geod. 154 w obrębie Talkowszczyzna, gm.**

**Szudziałowo**

1. Prosimy o informację czy przebudowa drogi wojewódzkiej dotyczy jedynie wykonania włączenia drogi gminnej?

ODP. Należy wykonać zgodnie z koncepcją stanowiącą zał. do PFU. Roboty drogowe ograniczone są do pasa drogowego drogi gminnej.

1. Prosimy o określenie konstrukcji jezdni w pasie drogowym drogi wojewódzkiej. W PFU brak jest takich informacji.

ODP. Zadanie ograniczone jest do pasa drogowego drogi gminnej.

**Pytania szczegółowe: Droga gminna poł. na dz. o nr geod. 41 w obrębie Trzcianno Nowe, gm.**

**Szudziałowo**

1. Prosimy o określenie zakresu przebudowy drogi wojewódzkiej.

ODP. Zamawiający wymaga w zakresie pasa drogowego drogi wojewódzkiej wykonania prac związanych z przebudową wlotu z drogi gminnej na odcinku od granicy pasów drogowych tych dróg do krawędzi istniejącej nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej. Ostateczny zakres prac należy uzgodnić z zarządcą drogi wojewódzkiej na etapie wykonywania dokumentacji projektowej.

1. Prosimy o określenie konstrukcji jezdni drogi wojewódzkiej. W PFU brak jest takich informacji.

ODP. Konstrukcję nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej należy uzgodnić z zarządcą drogi na etapie wykonywania dokumentacji projektowej.

1. Czy w ramach opracowania należy przyjąć do rozbiórki i ponownej budowy przepusty pod projektowaną jezdnią?

ODP. Ocena stanu istniejących przepustów, w tym konieczność ich przebudowy będzie należała do projektanta na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

1. Prosimy o informację czy w przypadku przebudowy istniejących przepustów należy je wykonać z rur HDPE?

TAK. W zakresie przepustów zlokalizowanych poza pasem drogowym dróg gminnych należy uzgodnić z zarządcami poszczególnych dróg na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

**Pytania szczegółowe: Droga gminna poł. na dz. o nr geod. 272 w obrębie Suchynicze, gm. Szudziałowo**

1. Szerokość istniejącego pasa drogowego wynosi ok. 4,0-6,0m. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza realizację inwestycji w ramach procedury ZRID.

ODP. TAK

1. Szerokość istniejącego pasa drogowego wynosi ok. 4,0-6,0m. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie szerokości jezdni bitumicznej?

ODP. Należy wykonać jezdnię o min. szerokości 5,00 m.

**Pytania szczegółowe: Droga gminna Nr 104926B poł. na dz. o nr geod. 32/2 (61, 65/4, 112) w obrębie Chmielewszczyzna, gm. Szudziałowo oraz droga gminna poł. na dz. o nr geod. 243/1 w obrębie Suchynicze, gm, Szudziałowo**

1. Czy w ramach opracowania należy przyjąć do rozbiórki i ponownej budowy przepusty pod projektowaną jezdnią?

ODP. Ocena stanu istniejących przepustów, w tym konieczność ich przebudowy będzie należała do projektanta na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

1. Prosimy o informację czy w przypadku przebudowy istniejących przepustów należy je wykonać z rur HDPE?

ODP. TAK

**Pytania szczegółowe: Droga gminna na dz. o nr geod. 291 w obrębie Ostrów Północny, gm.**

**Szudziałowo**

1. Prosimy o informację czy przebudowa drogi wojewódzkiej dotyczy jedynie wykonania włączenia drogi gminnej?

ODP. Zamawiający wymaga w zakresie pasa drogowego drogi wojewódzkiej wykonania prac związanych z przebudową wlotu z drogi gminnej na odcinku od granicy pasów drogowych tych dróg do krawędzi istniejącej nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej. Ostateczny zakres prac należy uzgodnić z zarządcą drogi wojewódzkiej na etapie wykonywania dokumentacji projektowej.

1. Prosimy o informację czy należy wykonywać zjazdy z działki nr 291 w obrębie Ostrów Północny

ODP. NIE

Nie dokonuje się zmiany treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu. Termin składania ofert ulegają zmianie.

Termin składania ofert 01 marca 2023 godzina 09.30

Termin otwarcia ofert 01 marca 2023 godzina 09.35

***Tadeusz Tokarewicz***

***Wójt***