Załącznik nr 6 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa kruszywa drogowego do remontu nawierzchni dróg gminnych (kruszony gruz ceglany i betonowy wraz z odsiewami) z podziałem na dwa elementy wg poniższego zestawienia:

Element I - kruszywo drogowe – frakcja 0-16 mm w ilości maksymalnej 2.000 ton

Element II - kruszywo drogowe – frakcja 16-31 mm (zawartości materiałów pylistych nie więcej niż 5 %) w ilości maksymalnej 1.000 ton

1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty atest – orzeczenie o jakości i możliwości stosowania do remontu nawierzchni dróg gruntowych i poboczy dróg utwardzonych, potwierdzone badaniami określającymi uziarnienie, właściwości fizyko – chemiczne, nazwę kruszywa oraz jego pochodzenie.
2. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie przez Wykonawcę sukcesywnie, w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy Nowa Wieś Wielka. Zamawiający przed planowanym terminem dostawy zgłosi telefonicznie lub mailowo Wykonawcy ilość, rodzaj i miejsce dostarczenia kruszywa.
3. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na kruszywo Zamawiający ustala na 300 ton/dobę, co zapewni odpowiednią organizację i ciągłość prowadzonych robót.
4. Faktyczna ilość zamówionych materiałów uzależniona będzie od ilości i wielkości zleceń na roboty pozyskanych przez Zamawiającego w okresie trwania umowy. Ilość materiału może zmniejszyć się o maksymalnie 20%.