**„Zakup i dostawa wraz z montażem wkładów do przenośników ślimakowych PS-200 i PS-250 do pras Monobelt  NP15 na Oczyszczalnię Ścieków „Północ” w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.”**

Wkłady wykonane z poliuretanu o **grubości 5mm** o wymiarach :

1szt.      780mm x 660mm

1szt.      700mm x 490mm

1szt.      700mm x 660mm

6szt.      500mm x 490mm

14szt.    500mm x 660mm

Zamawiający przewiduje jednorazową dostawę wraz z montażem, po wysłaniu do Wykonawcy zamówienia.