Znak sprawy: IRP.272.4.11.2023

*Załącznik nr 1 do SWZ*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia są **sukcesywne dostawy gazu płynnego propan techniczny wraz z montażem i dzierżawą zbiornika na gaz z wyposażeniem.**

1.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1.1 sukcesywną dostawę gazu w szacunkowej ilości 12 000 l

1.2. Dzierżawę instalacji zbiornikowej ,w skład której wchodzi: dostawa i montaż zbiornika na gaz o pojemności 6400 l wraz z wyposażeniem

1.3. konserwację zamontowanej infrastruktury (przeglądy, serwis, rewizja, konserwacja, amortyzacja)

2. Sukcesywne dostawy gazu propan techniczny o parametrach technicznych zgodnie z normą PN-C-96008:1998, w szacunkowej ilości 12 000 litrów w ciągu trwania umowy (od dnia 01.04.2023 r. - 30.06.2023 r.) Podana ilość jest ilością szacunkową i może ulec zarówno zwiększeniu jak i zmniejszeniu

3. Dzierżawa instalacji zbiornikowej w skład której wchodzi dostawa i montaż instalacji zbiornikowej niezbędnej do wykonania dostawy gazu, składającej się ze zbiornika 6400 litrów wraz z niezbędnymi urządzeniami i armaturą. Elementy instalacji dostarczone i wykonane przez Wykonawcę pozostają jego własnością.

4 . Miejsce dostawy montażu zbiornika o pojemności 6400 litrów: ZAZ Jaszczów 211B, 21-020 Milejów.

5. Zamówienie obejmuje również:

5.1. przeprowadzenie szkolenia pracowników zamawiającego z zasad BHP oraz obsługi eksploatacyjnej zbiornika i instalacji gazowych

5.2 zgłoszenie przez wyłonionego Wykonawcę okresowych przeglądów do UDT, dokonywanie okresowych przeglądów instalacji, wykonywanie rewizji zbiornika i zaworów bezpieczeństwa, konserwację i amortyzację instalacji

5.3 podłączenie zbiornika do istniejącej instalacji zasilającej, odbiór i rejestracja w UDT,

5.4 prowadzenie serwisu instalacji przez cały okres realizacji zamówienia,

5.5 transport do miejsca dostawy i rozładunek w miejscu , o którym mowa w pkt 4.

5.6. posadowienie oraz eksploatacja instalacji zbiornikowej

5.7. demontaż instalacji zbiornikowej i transport zbiorników po zakończeniu umowy.

6.Gaz płynny propan techniczny musi być zgodny z wymogami jakościowymi dla gazu skroplonego określnego w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) Dz. U. 2016 poz. 540

7. Dostawy gazu odbywać się będą sukcesywnie, partiami według zamówienia, odpowiednią cysterną zaopatrzoną w atestowany miernik gazu. Całą odpowiedzialność za utrzymanie odpowiednich standardów bezpieczeństwa przy dostawie oraz przy uzupełnianiu zbiorników ponosi Wykonawca.

8.Dostawy gazu realizowane będą w dni robocze w godz. 7:00 -15:00, po uprzednim zamówieniu złożonym telefonicznie przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania dostawy w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zapotrzebowania.

9.Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenia i zweryfikowania materiałów dostępnych w postępowaniu i poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach. Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych roszczeń i uwag z tytułu błędów lub nieścisłości w postępowaniu po upływie terminu składania ofert

10.Zamawiający umożliwia wizję lokalną w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty, szczególnie do sprawdzenia miejsca dostawy gazu i montażu zbiornika, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej spoczywa na Wykonawcy.

11. Prace polegające na dostawie i montażu zbiornika Wykonawca ma obowiązek wykonać w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy na realizację niniejszego zamówienia.