Urząd Gminy w Rokietnicy Rokietnica, dnia 24.01.2022r.
62- 090 Rokietnica
ul. Golęcińska 1

Działając na podstawie art. 284 ust.2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane zapytania do SWZ.

Pytanie 1
Co z wyciętymi drzewami. Czy dłużyce należy odwieźć do Zamawiającego?
Jeśli tak prosimy o wskazanie miejsca odwozu.
Odpowiedź:
W przedmiarze wskazano wywóz dłużyc na składowisko Zamawiającego do obwodu Zamysłowo (gm. Stęszew) - odl. ok. 34 km

Pytanie 2
Prosimy o wskazanie miejsca odwozu materiałów z rozbiórki nadających się do wbudowania.
Odpowiedź:
W przedmiarze wskazano wywóz oznakowania pionowego na składowisko Zamawiającego do obwodu Zamysłowo (gm. Stęszew) - odl. ok. 34 km oraz m.in. kostki betonowej i kamiennej (nadającej się do wykorzystania) na składowisko wskazane przez Zamawiającego- nie dalej niż 40 km

Pytanie 3
W dokumentacji została załączona SST na podbudowę AC22P, natomiast w dokumentacji jak i w kosztorysie brak jest takiej podbudowy. Prosimy o wyjaśnienie.
Odpowiedź:
W przewidzianych w projekcie i przedmiarze robotach nie występuje podbudowa AC22P

Pytanie 4.

Wykonanie warstwy wyrównawczej mineralno-bitumiczna w przekrojach jak również w kosztorysie ofertowym poz. Nr 49 należy wykonać o gr. Od 0-8 cm co daje średnią grubość
4 cm. Przy powierzchni wyrównania oraz przy podanej ilości w kosztorysie 89cm3 wystarczy zaledwie na wyrównanie o średniej gr. 2 cm. Prosimy o potwierdzenie ilości kosztorysowej lub ewentualną weryfikację.

Odpowiedź
Wykonanie warstwy wyrównawczej od 0 do 8 cm nie oznacza średnie grubości 4cm na całej szerokości i długości odcinka - należy przyjąć w ofercie ilość podaną w przedmiarze

Pytanie 5
Czy wykonanie przykanalików przez drogę można wykonać otwartym wykopem, czy należy wykonać przewiertem lub przeciskiem?
Odpowiedź

Zgodnie z przesłanym stanowiskiem ZDP - dopuszcza się wykonanie przykanalików pod drogą powiatową wykopem otwartym z odtworzeniem całej konstrukcji jezdni w miejscach wykopów.

Pytanie 6

Zaprojektowane oznakowanie poziome należy wykonać w technologii cienkowarstwowej. Zgodnie z wytycznymi gwarancja na oznakowanie cienkowarstwowe powinna wynosić max 12 miesięcy. Prosimy o zmianę gwarancji oznakowanie cienkowarstwowe na 12 miesięcy.
Odpowiedź
Okres gwarancji obejmujący całość zamówienia został określony w kryteriach oceny ofert
Wynosi 36; 48 lub 60 m-cy zgodnie z deklaracją Wykonawcy wyrażoną w formularzu ofertowym. Okres gwarancji obejmuje również oznakowanie cienkowarstwowe.

Pytanie 7

Czy Zamawiający ma ustaloną zamienną formę betonowego ogrodzenia do odtworzenia z właścicielem posesji ponieważ istniejące nie jest w sprzedaży i nie jest możliwe jego odtworzenie w aktualnej wersji. W załączeniu zdjęcia ogrodzenia.
Odpowiedź
Odtworzenia ogrodzenia nie należy wyceniać w składanej ofercie.
Właściciel wywłaszczonych gruntów otrzyma w odrębnym postępowaniu administracyjnym odszkodowanie za grunt, nakłady budowlane i nasadzenia roślinne.

Pytanie 8

Czy zamawiający ma prawo do dysponowania gruntami oraz czy posiada aktualne uzgodnienia z gestorami sieci.

Odpowiedź:
Prawo do dysponowania gruntem oraz wszelkie uzgodnienia z gestorami sieci - zgodnie z obowiązującą decyzją ZRID.