[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.52
pe=3
op=1
opn=1	1	2	1	1	0	1	8	0	1	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	6	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=Projektowanie i Realizacja Inwestycji  ADBUD s.c. 10 Agnieszka Matysik    Piotr Matysik 
afn=ul. Gdyńska 28c, 73-110 Stargard 10 adbudstargard@gmail.com    www.adbud-stargard.pl 10 10
nb=BUDYNEK KONTENEROWEJ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
ab=SUŁKOWO   działka geod. nr 16    GMINA STARGARD10 10
ni=Gmina Stargard 
ai=Rynek Staromiejski 5   73-110 Stargard 
br=roboty ogólnobudowlano-inwestycyjne 10
nk=mgr inż. Dorota Kubiak 10 10	
dt=11.2017	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 241]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 337]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 220]
ty=R
na=betoniarze gr.III	0
id=003	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 324]
ty=R
na=betoniarze gr.III	0
id=003	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 242]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 332]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 106]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 223]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 325]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 110]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 108]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 157]
ty=R
na=ogrodnicy gr.I	0
id=761	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 156]
ty=R
na=ogrodnicy gr.II	0
id=762	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 170]
ty=R
na=robocizna	0
id=000	1
jm=r-g	149
ce=11.5	1495781747
cw=11.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 68]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=13.8	1511785530
cw=13.8	PLN
il=0

[RMS ZEST 340]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 109]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 236]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 313]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 339]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 118]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 221]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 326]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 114]
ty=R
na=ślusarze gr.II	0
id=442	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=ETAP I - BUDYNEK ŚWIETLICY
wa=0
kn=0	0	0
id=1758
nu=1
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Fundamenty
wa=0
kn=0	0	0
id=1787
nu=1.1
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=1761
nu=1.1.1
wn=	

[POZYCJA]
id=1762
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0121-01	2-01	0121-01		0
na=Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod budynek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=0.01
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.008	1	<budynek> 6.25*12.20/10000						
wo=0.002	1	<podjazd dla niepełnosprawnych> (1.85*5.70+1.91*4.55)/10000						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1926
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0205-03	2-01	0205-03		1
mpn=_1211
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=55.653
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=27.378	1	<SF1> (0,50+0,30+0,50)*(0,50+0,30+0,50)*0.90*18						
wo=28.275	1	<podest> 4,53*2,72*0,90+2,85*6,70*0,90						

[ELEMENT 3]
na=Roboty fundamentowe
wa=0
kn=0	0	0
id=1767
nu=1.1.2
wn=	

[POZYCJA]
id=1768
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1101-05	2-02	1101-05		0
na=Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - beton C-8/10 - B-10
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1.416
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.45	1	<SF1> (0.10+0.30+0.10)*(0.10+0.30+0.10)*0.10*18						
wo=0.966	1	<ścianki fundamentowe> (0.10+0.24+0.10)*(1.59+5.46+6.26+4.67+3.98)*0.10						

[POZYCJA]
id=1769
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0202-01	2-02	0202-01		0
na=Ścianki fundamentowe prostokątne żelbetowe szer. do 0.6 m z betonu C20/25 - B-25
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=5.347
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.296	1	<podjazd> 0.24*4.23*(0.88+1.22)*0.5*2+0,24*0,28*1,22*2						
wo=2.014	1	<podest> 0.24*(1.75+2.73+0.16+3.75)*1.00						
wo=1.037	1	<schodek> 0,24*(2,73+1,59+0,23)*0,95						

[POZYCJA]
id=1896
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0204-01 z.sz. r 03 5.7. 9907-05 	2-02	0204-01	 z.sz. r 03 5.7. 9907-05 	1
mpn=9:0:0911,10121,0:0,0911
na=Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m3 - z zastosowaniem pompy do betonu, z betonu C20/25 - B-25
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1.523
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.523	1	<SF1> 0.30*0.30*0.94*18						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1.5
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1773
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		0
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane fi 6mm:1310Ścianki fundamentowe zbrojone przeciwskurczowo obustronnie siatką z prętów fi6 co 10cm (A-IIIN)1310Stopy fundamentowe zbrojone przeciwskurczowo obwodową siatką z prętów fi6 co 10cm (A-IIIN)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=0.238
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.06	1	<SF1> (10*2)*(0.20*0.84*4+0.20*0.20*2)*18*0.222*0.001						
wo=0.077	1	<podjazd> (10*2)*(4.23*(0.78+1.12)*0.5*2)*2*0.222*0.001+(10*2)*(0.28*1.12*2)*2*0.222*0.001						
wo=0.067	1	<podest> (10*2)*(1.75+2.73+0.16+3.75)*0.90*2*0.222*0.001						
wo=0.034	1	<schodek> (10*2)*(2,73+1,59+0,23)*0,85*2*0,222*0,001						

[ELEMENT 3]
na=Roboty izolacyjne fundamentów
wa=0
kn=0	0	0
id=1774
nu=1.1.3
wn=	

[POZYCJA]
id=1775
pd=(N.Z.) ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0618-01	202	0618-01		0
na=(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe fundamentów z papy zgrzewalnej - pierwsza warstwa papy na betonie podkładowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=14.162
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.5	1	<SF1> (0.10+0.30+0.10)*(0.10+0.30+0.10)*18						
wo=9.662	1	<ścianki fundamentowe> (0.10+0.24+0.10)*(1.59+5.46+6.26+4.67+3.98)						

[POZYCJA]
id=1776
pd=(N.Z.) ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0618-01	202	0618-01		0
na=(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe fundamentów z papy zgrzewalnej - druga warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=14.162
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14.162	1	#p7						

[POZYCJA]
id=1777
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0603-01	2-02	0603-01		0
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=63.823
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20.304	1	<SF1> 0,30*0,94*4*18						
wo=18.094	1	<podjazd> 4.23*(0.88+1.22)*0.5*2*2+0.24*0.28*1.22*2*2						
wo=16.78	1	<podest> (1.75+2.73+0.16+3.75)*1.00*2						
wo=8.645	1	<schodek> (2.73+1.59+0.23)*0.95*2						

[POZYCJA]
id=1778
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0603-02	2-02	0603-02		0
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=63.823
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=63.823	1	#p9						

[POZYCJA]
id=1930
pd=(N.Z.) ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0618-01	202	0618-01		0
na=(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe fundamentów z papy zgrzewalnej - pierwsza warstwa papy na stopach fundamentowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=4.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.5	1	<SF1> (0.10+0.30+0.10)*(0.10+0.30+0.10)*18						

[ELEMENT 3]
na=Zasypanie wykopów
wa=0
kn=0	0	0
id=1781
nu=1.1.4
wn=	

[POZYCJA]
id=1782
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		0
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=46.551
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=55.653	1	<wykop> #p2						
wo=-1.416	1	<beton podkładowy> -#p3						
wo=-6.87	1	<fundamenty> -#p4-#p5						
wo=-0.816	1	<warstwy podjazdu> -1.24*4.75*(0.10+0.44)*0.50+1.24*0.56*0.10+1.35*5.22*0.10						

[POZYCJA]
id=1783
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-06	4-01	0108-06		0
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=10.65
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.416	1	<beton podkładowy> #p3						
wo=6.87	1	<fundamenty> #p4+#p5						
wo=2.364	1	<warstwy podjazdu> 1.24*4.75*(0.10+0.44)*0.50+1.24*0.56*0.10+1.35*5.22*0.10						

[POZYCJA]
id=1784
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-08	4-01	0108-08		0
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km - dodatek za następne 4km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=10.65
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=4

[PRZEDMIAR]
wo=10.65	1	#p13						

[ELEMENT 2]
na=Budynek kontenerowej świetlicy
wa=0
kn=0	0	0
id=1789
nu=1.2
wn=	

[POZYCJA]
id=1786
pd=						0
na=Pawilon kontenerowy, wykonany u producenta, dostarczony i zamontowany na placu budowy.1310Wyposażenie elektryczne i sanitarne zostały ujęte w kosztorysach branżowych.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Aranżacja wnętrza
wa=0
kn=0	0	0
id=1897
nu=1.3
wn=	

[POZYCJA]
id=1916
pd=						0
na=Szafka na środki czystości o wym. 40x35x170cm
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1924
pd=						0
na=Lustro uchylne w toalecie dla niepełnosprawnych
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1925
pd=						0
na=Lustro zwykłe
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1928
pd=						0
na=Uchwyt na papier toaletowy
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1913
pd=						0
na=Wieszaki
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[POZYCJA]
id=1915
pd=						0
na=Stoły  90 x 180 cm
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=1914
pd=						0
na=Krzesła
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=24
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[POZYCJA]
id=1920
pd=						0
na=Lodówka podblatowa o szerokości 60cm
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1917
pd=						0
na=Szafki kuchenne komplet.13101310- szafka podzlewozmywakowa o szerokości 80cm,1310- szafki dolne o szerokości sumarycznej ~105cm - 1 szt.,1310- szafka górna z ociekaczem nad zlewozmywakiem o szerokości 80cm - 1 szt.,1310- szafki górne o szerokości sumarycznej ~265cm - 1 szt.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Podjazd dla niepełnosprawnych
wa=0
kn=0	0	0
id=1791
nu=1.4
wn=	

[POZYCJA]
id=1898
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07	2-02	1101-07		0
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - podsypka grub. 20cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=2.726
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=5

[PRZEDMIAR]
wo=1.247	1	<podjazd dla niepełnosprawnych> 1.24*(4.75+0.28)*0.20						
wo=1.479	1	<podest> 1.24*0.28*0.20+1.35*5.22*0.20						

[POZYCJA]
id=1899
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		0
na=Podkłady betonowe z betonu B-15 na podł.gruntowym - grub. 10cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1.398
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.624	1	<podjazd dla niepełnosprawnych> 1.24*(4.75+0.28)*0.10						
wo=0.774	1	<podest> 1.24*0.28*0.20+1.35*5.22*0.10						

[POZYCJA]
id=1900
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0604-03	2-02	0604-03		0
na=Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=15.647
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6.237	1	<podjazd dla niepełnosprawnych> 1.24*(4.75+0.28)						
wo=9.41	1	<podest> 9.41						

[POZYCJA]
id=1901
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0604-04	2-02	0604-04		0
na=Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=15.647
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15.647	1	#p27						

[POZYCJA]
id=1902
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		0
na=Podkłady betonowe na podł.gruntowym - wykonanie betonowej płyty betonowej grub. 12cm z betonu B-25
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1.877
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.748	1	<podjazd dla niepełnosprawnych> 1.24*(4.75+0.28)*0.12						
wo=1.129	1	<podest> 9,41*0.12						

[POZYCJA]
id=1912
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0218-02 0218-06 	2-02	0218-02	 0218-06 	1
mpn=268:0:1209333,10121,0:0,0911
na=Schody żelbetowe proste na płycie grubości 12 cm - z zastosowaniem pompy do betonu B-25
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1.09
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.09	1	<schodek>1.09						

[POZYCJA]
id=1903
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0259-01	2-02	0259-01		0
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - zbrojenie przeciwskurczowe - siatka z prętów gładkich 8mm o oczkach 15x15cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=0.089
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.033	1	<podjazd dla niepełnosprawnych> 1.24*(4.75+0.28)*13.33*0.395*0.001						
wo=0.05	1	<podest> 9.41*13.33*0.395*0.001						
wo=0.006	1	<schodek> 1,09*13,33*0,395*0,001						

[POZYCJA]
id=1908
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0602-05	2-02	0602-05		0
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa1310- nałożenie folii w płynie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=23.444
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=23.444	1	#p35						

[POZYCJA]
id=1909
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0602-06	2-02	0602-06		0
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i nast. warstwa1310- nałożenie folii w płynie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=23.444
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=23.444	1	#p32						

[POZYCJA]
id=1907
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1118-01	2-02	1118-01		0
na=Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - schody zewnętrzne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=23.444
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=23.444	1	#p35						

[POZYCJA]
id=1910
pd=(N.Z.) ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2810-05	202	2810-05		0
na=(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - płytki antypoślizgowe na podestach zewnętrznych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=23.444
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9.856	1	<podjazd> (4,25+0,28)*1,24+(0,24+4,25+0,28+0,24)*0,10*2+(4,25+0,28)*0,24*2+4,25*(0,08+0,42)*0,5						
wo=13.588	1	<podest+schodek> 1,85*5,70+(1,85+2,85)*0,32+(2,85+1,85)*0,17+(0,35+2,50+1,50)*0,17						

[ELEMENT 2]
na=Placyk na kontener śmietnikowy
wa=0
kn=0	0	0
id=1946
nu=1.5
wn=	

[POZYCJA]
id=1947
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0114-02	2-01	0114-02		0
mpn=_1211
na=Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=0
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	#p37/10000						

[POZYCJA]
id=1948
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		0
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm. Łączna głębokość koryta 63cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=2.56
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.56	1	<chodniki> 1,60*1,60						

[POZYCJA]
id=1949
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-02	2-31	0101-02		0
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości. Obmiar w pozycji powyżej. Łączna głębokość koryta 63cm Dodatek za kolejne 43cm. 43/5=8,6
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=2.56
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=8.6

[PRZEDMIAR]
wo=2.56	1	#p37						

[POZYCJA]
id=1950
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0212-07	2-01	0212-07		0
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km załadunek i transport na odkład urobku pochodzacego z wykonania koryta.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1.613
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.613	1	#p37*0.63						

[POZYCJA]
id=1951
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=2.56
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.56	1	#p37						

[POZYCJA]
id=1966
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0111-03	2-31	0111-03		0
mpn=_1211
na=Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm. Zaprojektowano stabilizacje cementem o Rm = 2,5 MPa, o grubości warstwy 15,0 cm. Stabilizacja na całej powierzchni wykonanego koryta.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=2.56
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.56	1	#p37						

[POZYCJA]
id=1967
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0118-01	2-31	0118-01		0
mpn=_1211
na=Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=2.56
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.56	1	#p37						

[POZYCJA]
id=1954
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-07 0104-08	2-31	0104-07	 0104-08	1
mpn=25:0:200971,101211
na=Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm1310Warstwa odsączająca z piasku o współczynniku filtracji k>8m/dobę grub. 20cm,
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=2.56
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.56	1	#p37						

[POZYCJA]
id=1956
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		0
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0÷31,5mm grub. 15cm,
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=2.56
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.56	1	#p37						

[POZYCJA]
id=1957
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-07 0105-08	2-31	0105-07	 0105-08	1
mpn=29:0:50975,101211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=2.56
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.56	1	#p37						

[POZYCJA]
id=1959
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03		0
mpn=_121,0:0,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=2.56
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=2.56	1	#p37						

[POZYCJA]
id=1964
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0401-04	2-31	0401-04		0
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=6.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6.4	1	#p48						

[POZYCJA]
id=1965
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-03	2-31	0407-03		0
na=Obrzeża betonowe o wym. 8x30cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=6.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6.4	1	1,60*4						

[ELEMENT 1]
na=ETAP II - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
wa=0
kn=0	0	0
id=1759
nu=2
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Zjazd publiczny
wa=0
kn=0	0	0
id=1834
nu=2.1
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Nawierzchnia
wa=0
kn=0	0	0
id=1969
nu=2.1.1
wn=	

[POZYCJA]
id=1836
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0114-02	2-01	0114-02		0
mpn=_1211
na=Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=0.002
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.002	1	#p50/10000						

[POZYCJA]
id=1837
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		0
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm. Łączna głębokość koryta 63cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=20.77
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20.77	1	20,77						

[POZYCJA]
id=1838
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-02	2-31	0101-02		0
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości. Obmiar w pozycji powyżej.  Łączna głębokość koryta 63cm Dodatek za kolejne 43cm. 43/5=8,6
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=20.77
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=8.6

[PRZEDMIAR]
wo=20.77	1	#p50						

[POZYCJA]
id=1839
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0212-07	2-01	0212-07		0
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km załadunek i transport na odkład urobku pochodzacego z wykonania koryta.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=13.085
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13.085	1	#p50*0.63						

[POZYCJA]
id=1841
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=20.77
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20.77	1	#p50						

[POZYCJA]
id=1878
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0111-03	2-31	0111-03		0
mpn=_1211
na=Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm. Zaprojektowano stabilizacje cementem o Rm = 2,5 MPa, o grubości warstwy 15,0 cm. Stabilizacja na całej powierzchni wykonanego koryta.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=20.77
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20.77	1	#p50						

[POZYCJA]
id=1879
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0118-01	2-31	0118-01		0
mpn=_1211
na=Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=20.77
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20.77	1	#p50						

[POZYCJA]
id=1842
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-07 0104-08	2-31	0104-07	 0104-08	1
mpn=25:0:200971,101211
na=Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. Warstwa odsączająca z piasku o współczynniku filtracji k>8m/dobę grub. 20cm,
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=20.77
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20.77	1	#p50						

[POZYCJA]
id=1844
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0109-01 0109-02	2-31	0109-01	 0109-02	1
mpn=32:0:150978,101211
na=Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm z Betonu B15
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=20.77
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20.77	1	#p50						

[POZYCJA]
id=1845
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0118-01	2-31	0118-01		0
mpn=_1211
na=Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=20.77
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20.77	1	#p50						

[POZYCJA]
id=1846
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-07 0105-08	2-31	0105-07	 0105-08	1
mpn=29:0:50975,101211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=20.77
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20.77	1	#p50						

[POZYCJA]
id=1847
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03		0
mpn=_121,0:0,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=20.77
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20.77	1	#p50						

[ELEMENT 3]
na=Krawężniki
wa=0
kn=0	0	0
id=1974
nu=2.1.2
wn=	

[POZYCJA]
id=1975
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0401-04	2-31	0401-04		0
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	#p64+#p65+#p66						

[POZYCJA]
id=1976
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0212-07	2-01	0212-07		0
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km załadunek i transport na odkład urobku pochodzacego z wykonania koryta.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=5.25
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5.25	1	0.35*0.50*#p61						

[POZYCJA]
id=1977
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-03	2-31	0402-03		0
na=Ława pod krawężniki betonowa zwykła o wym. 0,35x0,35
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=3.675
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.675	1	0.35*0.35*(#p64+#p65+#p66)						

[POZYCJA]
id=1978
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-05	2-31	0403-05		0
na=Krawężniki betonowe wjazdowy o wym. 15x22x100 cm na podsypce cem.piaskowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=8.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8.1	1	<zjazd> 8.1						

[POZYCJA]
id=1979
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-03	2-31	0403-03		0
na=Krawężniki betonowe prosty o wym. 15x30x100 cm na podsypce cem.piaskowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	<zjazd> 3.00						

[POZYCJA]
id=1980
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-03	2-31	0403-03		0
na=Krawężniki betonowe ścięte o wym. 15x30x100 cm na podsypce cem.piaskowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=18.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=18.9	1	<zjazd> 7.1+2.1+2.3+7.4						

[ELEMENT 2]
na=Dojście do budunku z funkcją dojazdu i miejsca postojowe
wa=0
kn=0	0	0
id=1832
nu=2.2
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Nawierzchnia
wa=0
kn=0	0	0
id=1970
nu=2.2.1
wn=	

[POZYCJA]
id=1848
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0114-02	2-01	0114-02		0
mpn=_1211
na=Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=0.026
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.026	1	#p68/10000						

[POZYCJA]
id=1849
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		0
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm. Łączna głębokość koryta 63cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=255
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=255	1	<tereny utwardzone> 255						

[POZYCJA]
id=1850
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-02	2-31	0101-02		0
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości. Obmiar w pozycji powyżej. Łączna głębokość koryta 63cm Dodatek za kolejne 43cm. 43/5=8,6
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=255
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=8.6

[PRZEDMIAR]
wo=255	1	#p68						

[POZYCJA]
id=1851
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0212-07	2-01	0212-07		0
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km załadunek i transport na odkład urobku pochodzacego z wykonania koryta.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=160.65
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=160.65	1	#p68*0.63						

[POZYCJA]
id=1853
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=255
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=255	1	#p68						

[POZYCJA]
id=1971
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0111-03	2-31	0111-03		0
mpn=_1211
na=Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm. Zaprojektowano stabilizacje cementem o Rm = 2,5 MPa, o grubości warstwy 15,0 cm. Stabilizacja na całej powierzchni wykonanego koryta.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=255
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=255	1	#p68						

[POZYCJA]
id=1972
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0118-01	2-31	0118-01		0
mpn=_1211
na=Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=255
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=255	1	#p68						

[POZYCJA]
id=1857
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-07 0104-08	2-31	0104-07	 0104-08	1
mpn=25:0:200971,101211
na=Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.1310Warstwa odsączająca z piasku o współczynniku filtracji k>8m/dobę grub. 20cm,
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=255
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=255	1	#p68						

[POZYCJA]
id=1973
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		0
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0÷31,5mm grub. 15cm,
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=255
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=255	1	#p68						

[POZYCJA]
id=1860
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-07 0105-08	2-31	0105-07	 0105-08	1
mpn=29:0:50975,101211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=255
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=255	1	#p68						

[POZYCJA]
id=1862
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03		0
mpn=_121,0:0,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=255
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=255	1	#p68						

[ELEMENT 3]
na=Krawężniki
wa=0
kn=0	0	0
id=1864
nu=2.2.2
wn=	

[POZYCJA]
id=1881
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0401-04	2-31	0401-04		0
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=105.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=105.3	1	#p81+#p82						

[POZYCJA]
id=1882
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0212-07	2-01	0212-07		0
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km załadunek i transport na odkład urobku pochodzacego z wykonania koryta.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=18.428
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=18.428	1	0.35*0.50*#p78						

[POZYCJA]
id=1885
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-03	2-31	0402-03		0
na=Ława pod krawężniki betonowa zwykła o wym. 0,35x0,35
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=12.899
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12.899	1	0.35*0.35*(#p81+#p82)						

[POZYCJA]
id=1927
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-03	2-31	0403-03		0
na=Krawężniki betonowe prosty o wym. 15x30x100 cm na podsypce cem.piaskowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=13.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13.2	1	<teren utwardzony> 1.50+10.1+1.60						

[POZYCJA]
id=1887
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-03	2-31	0403-03		0
na=Krawężniki betonowe ścięte o wym. 15x30x100 cm na podsypce cem.piaskowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=92.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=92.1	1	<teren utwardzony> 2.9+5.8+22.0-1.50+5.0+11.3-1.6+10.1+1.7+29.5+1.5+1.5+1.5+2.4						

[POZYCJA]
id=1888
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-07	2-31	0403-07		0
na=Krawężniki betonowe ścięte - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=8.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8.2	1	<teren utwardzony> 5.8+2.4						

[ELEMENT 2]
na=Ciągi komunikacyjne piesze, chodniki
wa=0
kn=0	0	0
id=1932
nu=2.3
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Nawierzchnia
wa=0
kn=0	0	0
id=1968
nu=2.3.1
wn=	

[POZYCJA]
id=1933
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0114-02	2-01	0114-02		0
mpn=_1211
na=Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=0.006
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.006	1	#p85/10000						

[POZYCJA]
id=1934
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		0
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm. Łączna głębokość koryta 26cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=59
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=59	1	<chodniki> 59,00						

[POZYCJA]
id=1935
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-02	2-31	0101-02		0
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości. Obmiar w pozycji powyżej. Łączna głębokość koryta 26cm Dodatek za kolejne 6cm. 6/5=1,2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=59
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=1.2

[PRZEDMIAR]
wo=59	1	#p85						

[POZYCJA]
id=1936
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0212-07	2-01	0212-07		0
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km załadunek i transport na odkład urobku pochodzacego z wykonania koryta.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=15.34
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15.34	1	#p85*0.26						

[POZYCJA]
id=1937
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=59
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=59	1	#p85						

[POZYCJA]
id=1940
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-07 0104-08	2-31	0104-07	 0104-08	1
mpn=25:0:150971,101211
na=Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.1310Warstwa odsączająca z piasku o współczynniku filtracji k>8m/dobę grub. 15cm,
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=59
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=59	1	#p85						

[POZYCJA]
id=1943
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-07 0105-08	2-31	0105-07	 0105-08	1
mpn=29:0:50975,101211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=59
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=59	1	#p85						

[POZYCJA]
id=1945
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03		0
mpn=_121,0:0,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=59
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=59	1	#p85						

[ELEMENT 3]
na=Obrzeża betonowe 
wa=0
kn=0	0	0
id=1961
nu=2.3.2
wn=	

[POZYCJA]
id=1962
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0401-04	2-31	0401-04		0
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=29.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=29.5	1	#p93						

[POZYCJA]
id=1963
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-03	2-31	0407-03		0
na=Obrzeża betonowe o wym. 8x30cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=29.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=29.5	1	3,40+4,00+5,00+13,70+3,40						

[SUMA KONTROLNA]
91eba1a4ec4ac0156af66c4f17f3 06c