[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.27
pe=3
op=1
opn=1	1	2	1	1	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT
nb=BUDYNEK KONTENEROWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
ab=DZIAŁKA GEOD. NR 16 OBRĘB SUŁKOWO GMINA STARGARD
ni=GMINA STARGARD 
ai=RYNEK STAROMIEJSKI 5, 73-110 STARGARD
br=elektryczna
dt=X. 2017
kln=Kosztorys sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z dnia 8 czerwca 2004r)
cpv=45231400-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
cpv=45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	1. Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.13102. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem następujące prace mające na celu budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu:1310- linię zasilającą 0,4kV1310- oświetlenie terenu1310- zabudowę tablic zabezpieczeń TE1310- Instalację gniazd eletrycznych1310- Instalację oświetlenia13103. Jako podstawę wyceny przyjęto następujące katalogi:  KNNR 5.13104. Kosztorys został przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego. 13105. Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie wg średnich cen materiałów SEKOCENBUD w  III kwartale 2017 r.13106. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjęto następujące wskaźniki:1310koszt  roboczogodziny             -  ......  PLN/r-g 1310koszty pośrednie Kp       09-   ...... %1310zysk Z                               09-   ...... %

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	
op=1	0
nm=1

[RMS ZEST 695]
ty=R
na=elektromonterzy	0
id=082	1
jm=r-g	149
ce=16.32
cw=16.32	PLN
il=-0

[RMS ZEST 782]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 759]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 68]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=13.87
cw=13.87	PLN
il=0

[RMS ZEST 57]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=16.32
cw=16.32	PLN
il=0

[RMS ZEST 58]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=16.32
cw=16.32	PLN
il=0

[RMS ZEST 59]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=20.2
cw=20.2	PLN
il=0

[RMS ZEST 679]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=12
cw=12	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Etap I - Budynek świetlicy
wa=0
kn=0	0	0
id=898
nu=1
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Instalacja zewnetrzna
wa=0
kn=0	0	0
id=899
nu=1.1
cpv=45231400-9
wn=		

[POZYCJA]
id=900
pd=	KNNR	5 0701-02	5	0701-02		0
na=Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=16
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	50*0.4*0.8					

[POZYCJA]
id=901
pd=	KNNR	5 0702-02	5	0702-02		0
na=Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=16
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	50*0.4*0.8					

[POZYCJA]
id=902
pd=	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		0
na=Ułożenie rur osłonowych - RHDPE 50
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	11+21					

[POZYCJA]
id=903
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-01	5	0707-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY 4x10mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=39
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	50-11					

[POZYCJA]
id=905
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 4x10mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					

[POZYCJA]
id=907
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0605-02	5	0605-02		1
mpn=_1211
na=Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					

[POZYCJA]
id=913
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-02	5	1302-02		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej N.N.
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=914
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=916
pd=						1
mpn=1211
na=Inwentatyzacja geodezyjna
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[ELEMENT 2]
na=Wewnętrzna instalacja elektryczna 0,4kV
wa=0
kn=0	0	0
id=510
nu=1.2
cpv=45311000-0
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Tablice rozdzielcze
wa=0
kn=0	0	0
id=511
nu=1.2.1
cpv=45311200-2
wn=		

[POZYCJA]
id=674
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-03	5	0404-03		1
na=Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - TE
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=895
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-04	5	0601-04		1
na=Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach wstrzeliwanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=896
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-06	5	0612-06		1
mpn=1211
na=Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[ELEMENT 3]
na=Oprzewodowanie
wa=0
kn=0	0	0
id=517
nu=1.2.2
cpv=45311100-1
wn=		

[POZYCJA]
id=518
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-10	5	1209-10		1
na=Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=10
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=773
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0110-02	5	0110-02		1
mpn=_1211
na=Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne)
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=400
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=400	1	400					

[POZYCJA]
id=519
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=przewody kabelkowe LGY 4mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					

[POZYCJA]
id=776
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YDY 3x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=400
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=400	1	400					

[POZYCJA]
id=779
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YDY 3x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=300
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=300	1	300					

[POZYCJA]
id=777
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YDY 5x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=778
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YDY 3x4mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					

[ELEMENT 3]
na=Osprzęt elektryczny
wa=0
kn=0	0	0
id=526
nu=1.2.3
cpv=45311200-2
wn=		

[POZYCJA]
id=529
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
mpn=_1211
na=gniazda 2P+Z 230V IP20
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=23
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23					

[POZYCJA]
id=530
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
mpn=_1211
na=gniazda 2P+Z 230V IP44
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[POZYCJA]
id=767
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
mpn=_1211
na=szyna wyrównawcza MSW
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=569
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=łączniki instalacyjne 1-biegunowe IP20
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=533
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		1
mpn=_1211
na=łączniki instalacyjne świecznikowe IP20
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=547
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=18
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18					

[POZYCJA]
id=548
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		1
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=549
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=6
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=550
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-06	5	1304-06		1
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=62
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	23+12+2+3+6+1+1+6+5+1+2					

[ELEMENT 3]
na=Oświetlenie
wa=0
kn=0	0	0
id=608
nu=1.2.4
cpv=45311200-2
wn=		

[POZYCJA]
id=617
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=OPRAWA typ 1
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=694
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=OPRAWA typ 2
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=698
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=OPRAWA typ 3
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=768
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=KINKIET ZEWNĘTRZNY Z CZUJNIKIEM ZMIERZCHU
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=897
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=KINKIET ZEWNĘTRZNY Z CZUJNIKIEM ZMIERZCHU  I RUCHU
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=717
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=OPRAWA AW1
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[POZYCJA]
id=719
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=OPRAWA AW3C
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=725
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=OPRAWA EW
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[ELEMENT 1]
na=Etap II - Oświetlenie terenu
wa=0
kn=0	0	0
id=919
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=920
pd=	KNNR	5 0701-02	5	0701-02		0
na=Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=11.52
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=11.52	1	(15+21)*0.4*0.8					

[POZYCJA]
id=921
pd=	KNNR	5 0702-02	5	0702-02		0
na=Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=11.52
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=11.52	1	(15+21)*0.4*0.8					

[POZYCJA]
id=924
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-01	5	0707-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY 3x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=29
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	50-21					

[POZYCJA]
id=926
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 3x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=21
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21					

[POZYCJA]
id=927
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0605-02	5	0605-02		1
mpn=_1211
na=Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[POZYCJA]
id=928
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1001-01	5	1001-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=929
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1002-02	5	1002-02		1
mpn=1211
na=Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie - wysięgniki rurowe aluminiowy anodowany jednoramiennych
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=930
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 1003-03	5	1003-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki w latarniach o wys. 7-10 m - YDY 3x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=931
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1004-02	5	1004-02		1
mpn=1211
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=932
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-05	5	1203-05		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=12
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	2*2*3					

[POZYCJA]
id=933
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-02	5	1302-02		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej N.N.
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=2
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=934
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=935
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-06	5	1304-06		1
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

