[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.56
pe=1
op=1
opn=1	1	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=PROJEKTOWANIE NADZÓR I POMIARY ELEKTRYCZNE Leon Zuń
afn=ul. Matejki 11B/3, 72-100 Goleniów
nb=Instalacja fotowoltaiczna dla świetlicy wiejskiej w m. Sułkowo, Dz. nr 16, obr. Sułkowo, gmina Stargard
ab= Sułkowo, Dz. nr 16, obr. Sułkowo, gmina Stargard
ni=Gmina Stargard
ai=ul. Rynek Staromiejski 5, 73- 110 Stargard
br=elektryczna
nk=Leon Zuń	energetyczna
dt=01.2021	0
cpv=45261215-4	Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
cpv=45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
pcn=I KWARTAŁ  2021

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	1. Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z1310dn. 08.06.2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.13102. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem następujące prace mające na celu budowe instalacji fotowoltaicznej dla świetlicy wiejskiej w m. Sułkowo, Dz. nr 16, obr. Sułkowo, gmina Stargard:13101310Zakres projektu:1310- montaż konstrukcji na dachu płaskim wraz z uziemieniem1310- montaż paneli fotowoltaicznych; 1310-  montaż inwertera;" 1310- montaż instalacji DC i AC wraz z zabezpieczeniami;"1310- przyłączenie do istniejącej tablicy rozdzielczej w budynku."1310- Wykonanie prób, badań i rozruchu instalacji solarnej" 1310- Przeszkolenie użytkownika mikroinstalacji fotowoltaicznej" 1310- Zapewnienie serwisu gwarancyjnego131013103. Jako podstawęwyceny przyjęto następujące katalogi: KNNR 5,13104. Kosztorys został przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego. 1310

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=elektromonterzy	0
id=082	1
jm=r-g	149
ce=12
cw=12	PLN
il=0

[RMS ZEST 154]
ty=R
na=elektromonterzy gr.IV	0
id=544	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 152]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 153]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=20.99	1614255986
cw=20.99	PLN
il=0

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 121]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=13.95	1528927791
cw=13.95	PLN
il=0

[RMS ZEST 324]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=16.42	1533027827
cw=16.42	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Fotowoltanika Sulkowo
wa=0
kn=0	0	0
id=15955
nu=1
wn=	

[POZYCJA]
id=16533
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-04	5	0406-04		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - montaż panelu fotowoltaicznego 360 Wp
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STO/SST p. 5

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=16687
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-08	5	0405-08		1
mpn=_1211
na=Inwerter DC/AC wraz z konstrukcją mocującą
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STO/SST p. 5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=16692
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-06	5	0405-06		1
mpn=_1211
na=Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - Skrzynka z zabezpieczeniami po stronie DC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STO/SST p. 5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=16703
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-06	5	0405-06		1
mpn=_1211
na=Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - Skrzynka z wyłacznikiem DC "p.poż" kompletna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STO/SST p. 5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=16706
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-13	5	0301-13		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie - wykonanie otworów w płycie izolacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STO/SST p. 5

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=16715
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-05	5	0306-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przycisk p. poż "wyłacznika p.poż".
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STO/SST p. 5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=16697
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-06	5	0405-06		1
mpn=_1211
na=Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - Skrzynka z zabezpieczeniami po stronie AC  kompletna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STO/SST p. 5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=16720
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-01	5	0715-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=190
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STO/SST p. 5

[PRZEDMIAR]
wo=190	1	190						

[POZYCJA]
id=16732
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-01	5	0715-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STO/SST p. 5

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=16755
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-01	5	0715-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - przewód ppoż
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STO/SST p. 5

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=16776
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-01	5	0715-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - LY16mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STO/SST p. 5

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[POZYCJA]
id=16742
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0110-01	5	0110-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) klejone
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STO/SST p. 5

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=16763
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1101-11	5	1101-11		1
mpn=1211
na=Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 18 kg - do 4 mocowań
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STO/SST p. 5

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=16772
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-03	5	1302-03		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=2
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STO/SST p. 5

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=16774
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STO/SST p. 5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
4d19b086 1f1caf0 34310e0cf60e364