**SPECYFIKACJA**

**Kładka składana z podestem aluminiowym antypoślizgowym**

**OPIS OGÓLNY**

**Dane techniczne:**

|  |  |
| --- | --- |
| kładka ze składanymi barierkami; podest aluminiowy antypoślizgowy, barierki metalowe składane  |  kładka ze złożonymi barierkami |

- Kładka o długości: 2 m,
- Nośność kładki min. 300kg;
- Waga kładki max. 35 kg
- Podest aluminiowy antypoślizgowy,
- Barierki ochronne składane do transportu.

- Wykończenie: barierki czerwono-białe, lakierowane wyposażone w elementy odblaskowe.