**Reflektor ratowniczy Streamlight Vulcan 180 HAZ-LO do użytku w strefach niebezpiecznych, zagrożonych wybuchem. Posiada certyfikat ATEX dopuszcający do pracy w strefie 0. Latarka w zestawie standardowym z kompletem ładowarek.**

Przenośne oświetlenie Streamlight Vulcan 180 HAZ-LO wyposażone jest w przegubową głowicę ruchomą w zakresie 180° co pozwala na dostarczenie światła tam gdzie go potrzebujesz. Latarka dysponuje trzema diodami LED o łącznym maksymalnym strumieniu świetlnym 400 lm, zasilane przez wbudowany akumulator Li-ion o pojemności 7800 mAh, którego pełne naładowanie trwa ok 15 h. Precyzyjnie dobrana optyka posyła wiązkę światła na dystans do 316 m, a maksymalny czas pracy urządzenia wynosi aż 24 h w trybie 130 lm.

Wykonana z trwałego tworzywa odpornego na uderzenia obudowa oraz gumowana rękojeść gwarantuje pewny chwyt oraz wiele możliwośći ustawienia lampy. Streamlight Vulcan 180 HAZ-LO dysponuje rownież dwiem diodami ostrzegawczymi barwy niebieskiej zlokalizowanymi w tylnej częśc korpusu. Mozliwośc swobodnego przenoszenia za pomocą rekojeści bądź na pasku (w zestawie).

Latarka spełnia wymogi norm:  ATEX: II 1G Ex iaT4 Ga; IECEx: Ex ia IIC T4 Ga; DEMKO 19 ATEX 2307X; IECEx UL 19.0115x

**Tryby oraz czasy pracy urządzenia:**

* Tryb wysoki: 400 lumenów, zasięg 316 m, czas pracy 10 h
* Tryb niski: 130 lumenów, zasięg 128 m, czas pracy 24 h

**FUNKCJE LAMPY STREAMLIGHT VULCAN 180 HAZ-LO ATEX:**

* Trzy białe diody LED emitują jasną, dalekosiężną wiązkę światła
* Dwie niebieskie tylne diody LED zapewniają, że będziesz widoczny nawet w gęstym dymie
* Lekki akumulator litowo-jonowy ładuje się w 15 godzin
* Wielofunkcyjny przełącznik, łatwy w obsłudze nawet w grubych rękawicach
* Odporna na uderzenia, super wytrzymała konstrukcja
* Obrotowa głowica wykonana z wysokiej jakości aluminium pokrytego super wytrzymałym nylonem
* Wodoodporność IPX4
* Odporna na upadki z 2 m
* Wygodna stacja ładująca, szybka instalacja oraz dezinstalacja
* Długość 18,8 cm
* Waga 1,12 kg

|  |  |
| --- | --- |
| Czas pracy | 400 lumenów - czas pracy 10 h |
| Czas pracy | 130 lumenów - czas pracy 24 h |
| Maksymalny strumień świetlny (lm) | 400 lm |
| Zasięg maksymalny | Akumulatorowe |
| Zasięg maksymalny | 316 m |
| Źródło światła | 3 x White LED |
| Rodzaj zasilania | Akumulatorowe |
| Wodoodporność | IPX4 |
| Wymiary (mm) | Długość 18,8 cm |
| Wymiary (mm) | Waga 1,12 kg |
| Elementy zestawu | Pasek na ramię |
| Elementy zestawu | Stacja dokująca |
| Elementy zestawu | Przewód 12 V DC |
| Elementy zestawu | Przewód 230V AC |
| Model | Standard System - 230V AC/12V DC |