**Jasna, przenośna i składana najaśnica o natężeniu światła 5 300 lumenów. Seria najaśnic Portable Scene Light.**

**Wyposażona w rozkładany maszt o maksymalnej wysokości 182,88 cm, kompaktowa najaśnica Scene Light w kolorze żółtym oferuje zmienne ustawienie dyfuzora dla dwóch szerokości wiązki światła zapewniając optymalne oświetlenie obwodowe do oświetlania pola pracy. Obrotowa  szyjka pod kątem 90° pozwala na skierowanie wiązki tam, gdzie jest ona potrzebna przy oświetleniu zadaniowym.**

**Użytkownik ma trzy tryby do wyboru:**

* **Wysoki dla bardzo jasnej wiązki światła: 5300 lumenów; wiązka 410m; działa 4 godziny**
* **Średni dla intensywnej wiązki i dłuższego czasu pracy: 2500 lumenów; wiązka 292 m; działa 9 godzin**
* **Niski dla mniej intensywnej wiązki światła i dłuższego czasu pracy: 1300 lumenów; wiązka 215m; działa 18 godzin**

**FUNKCJE NAJAŚNICY PORTABLE SCENE LIGHT:**

**- Optymalne oświetlenie obwodowe do oświetlania pola pracy  
- Zamknięty akumulator kwasowo-ołowiowy ładuje się w ciągu 10 godzin  
- Akumulator jest ładowany podczas pracy ze źródła prądu przemiennego lub stałego, dzięki czemu możesz mieć pewność, że zawsze będziesz miał światło, kiedy tylko zajdzie potrzeba  
- Nieograniczony czas pracy na zewnętrznym zasilaniu ze źródła prądu przemiennego lub stałego z dostarczonymi przewodami zasilania  
- Zintegrowane D-ringi pozwalają na zamocowanie dołączonego pasa do przenoszenia  
- Konstrukcja latarki pozwala na wykorzystanie światła w ciasnych przestrzeniach i trudnym terenie  
- Stopień ochrony IP67; pyłoszczelność i wodoodporność do 1 m przez 30 minut  
- Odporna na ciągły wiatr o prędkości do 64,37 km/ h we wszystkich kierunkach z całkowicie wyciągniętą głowicą  
- Zrównoważona konstrukcja i łatwe rozkładanie: Mniej niż 30 sekund do pełnego uruchomienia  
- Rozkładany słupek do 213,36 cm  
- Przewód wbudowany w słup w celu uniknięcia zaczepów Nogi stabilizujące zapewniają równowagę na nierównych powierzchniach  
- Akumulator kwasowo-ołowiowy zapewnia balast i stabilność  
- Portable Scene Light EXT - 11,6 kg  
- Waga urządzenia zapewnia stabilność użytkowania i jest wystarczająco lekka w przenoszeniu  
- Spakuj do kompaktowego rozmiaru w celu łatwego przechowywania Portable Scene Light EXT 64,8 cm**

|  |  |
| --- | --- |
| **Czas pracy** | **5300 lm - 4 h** |
| **Czas pracy** | **2500 lm - 9 h** |
| **Czas pracy** | **1300 lm - 18 h** |
| **Maksymalny strumień świetlny (lm)** | **5300 lm** |
| **Zasięg** | **410** |
| **Źródło światła** | **6 x C4® LED** |
| **Rodzaj zasilania** | **Akumulatorowe** |
| **Źródło zasilania** | **Akumulator 12V, 14400 mAh** |
| **Wymiary (mm)** | **57.2 cm x 27.9 cm x 17 cm** |
| **Wymiary (mm)** | **11** |
| **Wymiary (mm)** | **3 kg** |
| **Wodoodporność** | **IP67** |
| **Odporność na upadki** | **Odporność na działanie wiatru z siłą 40mph** |
| **Elementy zestawu** | **Najaśnica Stramlight Portable Scene Light** |
| **Elementy zestawu** | **Ładowarka sieciowa 230V** |
| **Elementy zestawu** | **Ładowarka samochodowa 12V** |
| **Elementy zestawu** | **Pasek na ramię** |