Koneck, dnia 28.02.2023 r.

BI.271.2.2023

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych nr: 160410 C, 160415 C, 160416 C na terenie gminy Koneck”.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania informujemy:

**PYTANIA**

1. Dotyczy drogi gminnej nr 160415C Święte – Jeziorno – Kruszynek:
   * zgodnie z opisem technicznym pod zjazdami z kostki i zjazdami bitumicznymi należy wykonać warstwę odcinającą gr. 10 cm a brak takiego zakresu robót w kosztorysie. Proszę o informacje czy w ramach realizacji inwestycji należy wykonać warstwę odcinającą pod zjazdami?
   * zgodnie z przekrojami grubość poboczy ma wynosić średnio 8 cm, zaś zgodnie z kosztorysem 10 cm. Proszę o wskazanie właściwej grubości poboczy.
   * proszę o udostępnienie przekrojów konstrukcyjnych dla odcinków drogi od km 0+000 do 2+000.
   * dotyczy załącznika 7a poz. 19 3.d– proszę o poprawienie ilości odwozu gruntu z 40,20 m3 na 84,6 m3.
   * dotyczy załącznika 7 poz. 12 d.2– proszę o poprawienie ilości odwozu gruntu z 40,20 m3 na 957,4 m3 oraz poz. 26 d.3 z 40,20 m3 na 147,20 m3,
2. Dotyczy drogi gminnej nr 160410C Brzeźno – Młynek – Chromowola:
   * dotyczy kosztorysy ofertowego poz. 12 d.2– proszę o poprawienie ilości odwozu gruntu z 40,20 m3 na 957,40 m3 oraz poz. 26 d.3 z 40,20 m3 na 147,20 m3,
   * proszę o potwierdzenie konieczności wykonania warstwy odcinającej gr. 10 cm w km 3+400 - 4+332 – brak takiej warstwy na przekrojach konstrukcyjnych,
   * zgodnie z przekrojami grubość poboczy ma wynosić średnio 8 cm, zaś zgodnie z kosztorysem 10 cm. Proszę o wskazanie właściwej grubości poboczy.
3. Czy zamawiający zezwoli na zastosowanie mieszanki wapienno – żwirowej (0/31,5, 0/63 i 0/16) na podbudowę z kruszywa i pobocza?
4. Czy w ramach realizacji inwestycji Wykonawca będzie musiał dokonać wznowienia znaków granicznych? Dotyczy wykonania poboczy - zgodnie z przekrojami grubość poboczy ma wynosić średnio 8 cm, zaś zgodnie z kosztorysami 10 cm. Proszę o wskazanie właściwej grubości poboczy.

**ODPOWIEDZI**

**Ad. 1**

- warstwa odcinająca z piasku nie jest wymagana dla konstrukcji zjazdów,

- należy przyjąć śr. grubość pobocza 8 cm,

- przekrój w załączniku,

- załącznik nr 7a dotyczy drogi Nr 160416 C Spoczynek – Jeziorno, natomiast załącznik Nr 7 dotyczy drogi Nr 160410 C Chromowola – Młynek – Brzeźno.

**Ad. 2**

- zakres robót nie przewiduje korytowania całości drogi, a jedynie profilowanie istniejącej nawierzchni, pozycja korytowania pod zjazdy została zmieniona - przesyłam zmieniony kosztorys,

- należy przyjąć śr. grubość pobocza 8 cm.

**Ad. 3**

- zamawiający dopuści zastosowanie mieszanki wapienno-żwirowej.

**Ad. 4**

- wykonawca nie będzie musiał dokonać wznowienia znaków granicznych,

- należy przyjąć śr. grubość pobocza 8 cm.